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长青街东原二十中地块等四项控制性详细规划

一、长青街东原二十中地块控制性详细规划
	用地
性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑密度（%）
	绿地率（%）
	车位（个）
含地下
	建筑
限高
(m)
	建筑退
界距离
	配套
设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用
兼容性
	城市设计引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	中小学用地01-01
	0.80
	≤1.0
	≤30
	—
	—
	≤30
	退让光复路、长青街：10；退让南侧地块：5
	—
	—
	—
	—
	1．建筑风格：体现地域性、文化性和时代性，校区建筑应统一和谐；外立面造型立体层次感强，建筑屋顶以平屋顶为主。
2．建筑色彩：主体宜与东侧一中校区主色调协调，选择中等明度、中等彩度色系为基本色。
3．建筑材质：外墙宜采用干挂高标准石材或仿石材、真石漆等高档材料，禁止使用普通涂料，屋顶禁用彩钢瓦。
4.夜景亮化：符合医养特色。


二、达贤路北力佳食品有限公司地块控制性详细规划
	用地
性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑系数（%）
	绿地率（%）
	车位（个）
含地下
	建筑
限高
(m)
	建筑退
界距离
	配套
设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用
兼容性
	城市设计引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	二类
工业
用地01-01
	0.91
	≥1.0
	≥40
	≤20
	—
	≤24
	退让达贤路及周边地块：5
	—
	—
	—
	—
	1.建筑风格：展现简约、大气的工业建筑风格，体现时代感、科技感，重视现代工业建筑设计风格的流畅性和简洁性，突出企业文化。
2.建筑色彩：整体色彩协调，注意颜色搭配，在统一中求变化，以灰白色为主色调，辅以黄色、暗红或银色的装饰线条，增加厂房门窗的立体感。
3.建筑材质：禁止采用普通彩钢夹芯板，宜采用高品质聚氨酯封边岩棉夹芯板等装饰材料；屋面禁止使用彩钢瓦，鼓励使用光伏发电玻璃、屋顶太阳能板等节能环保材料。
4.夜景亮化：注重夜景亮化设计，提高夜间景观效果，在保证功能照明前提下，可采用灯带、射灯等照明方式凸显建筑形象。


三、安庆街东双合路两侧地块控制性详细规划
	用地
性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑系数（%）
	绿地率（%）
	车位（个）
含地下
	建筑
限高
(m)
	建筑退
界距离
	配套
设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用
兼容性
	城市设计引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	二类物流仓储用地01-01
	7.54
	≥0.6
	≥40
	≤20
	—
	≤30
	退让周边地块：5
	—
	—
	一类物流仓储用地
	二类工业用地
	1.建筑风格：展现简约、大气的仓储建筑风格，体现时代感、科技感，重视设计风格的流畅性和简洁性。
2.建筑色彩：整体色彩协调，以灰白色为主色调，辅以黄色、暗红或银色装饰线条，增加厂房门窗立体感。
3.建筑材质：禁止采用普通彩钢夹芯板，宜采用高品质聚氨酯封边岩棉夹芯板等装饰材料；屋面禁止使用彩钢瓦，鼓励使用光伏发电玻璃、屋顶太阳能板等节能环保材料。
4.夜景亮化：注重夜景亮化设计，提高夜间景观效果，在保证功能照明前提下，可采用灯带、射灯等照明方式凸显建筑形象。

	防护
绿地
01-02
	1.07
	—
	—
	≥90
	—
	—
	—
	—
	
	
	
	

	二类物流仓储用地01-03
	15.60
	≥0.6
	≥40
	≤20
	—
	≤30
	退让安庆街：15；
退让周边地块：5
	—
	
	一类物流仓储用地
	二类工业用地
	

	防护
绿地
01-04
	1.72
	—
	—
	≥90
	—
	—
	—
	—
	
	
	
	



四、中华路北新二中东地块控制性详细规划
	用地
性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑密度（%）
	绿地率（%）
	车位（个）
含地下
	建筑
限高
(m)
	建筑退
界距离
	配套设施
	海绵城市径流总量控制率（%）
	土地使用
兼容性
	城市设计引导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一类
	二类
	

	二类城镇住宅/商业混合用地
01-01
	3.63
	≤2.0
	≤30
	≥25
	住宅1/户；
商业0.5 /100㎡
	≤55
	中华路：多层15、高层20；
知行东路：10；
北侧地块：9；
东侧地块：15；
	社区用房、物业管理用房、居民健身场地、老年人日间照料中心、垃圾收集点、居民存车处、公共厕所、智能信包箱
	—
	—
	—
	1.建筑风格：体现地域性、文化性和时代性，采用现代主义建筑风格，外立面造型简洁流畅，立体层次感较强，以平屋顶为主。
2.建筑色彩：主色调宜采用中高明度、中高彩度的复合暖色调，与用地北侧现状建筑协调，避免大面积使用彩度过高，明度过低的色彩。
3.建筑材质：临街商业建筑外墙应采用干挂高标准石材或仿石材等新型高档材料，居住建筑外墙采用高标准石材、环保复合材料、金属、真石漆等新型高档节能装饰材料，禁止使用普通涂料，屋面禁止使用彩钢瓦；商铺门前建议采用火烧板、火山岩等坚固材质，铺装材质厚度不低于5厘米。
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