佳环建审﹝2025﹞57号
关于桦南龙源生物科技有限公司年产3000吨化妆品原料项目环境影响报告书的批复

桦南龙源生物科技有限公司：

你单位报送的《桦南龙源生物科技有限公司年产3000吨化妆品原料项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下： 
一、该工程为改扩建项目，建设地点位于黑龙江桦南经济开发区，厂区总占地面积约92000m2。现有工程：已建有1号、2号和6号生产车间,甲类、乙类、丙类、丁类仓库6座、罐组1#和2#（合计13个储罐，12个在用）,以及办公用房、锅炉房等建构筑物。供水由园区提供，排水接入园区污水处理厂；生产用热和建筑采暖由1台4吨/时生物质导热油炉、1台15吨/时生物质锅炉提供。1号厂房内设1条1500吨/年三苯基氯甲烷生产线和1条7000吨/年1-乙氧基-3-（乙氧基（甲基）磷酰）乙酸丙酯生产线，原有的氢溴酸吡啶生产线和盐酸吡啶生产线现已拆除，（佳环建审﹝2020﹞40号）文件批复的其他设施、产品不再建设和生产；2号厂房内设1条4000吨/年甲基亚膦酸二乙酯生产线；6号厂房内（佳环建审〔2023〕3号）文件批复的1条8000吨/年甲基亚膦酸二乙酯生产线不再建设和生产。

  本次改扩建工程依托现有6号车间，新建1条3000吨/年1,2-己二醇生产线。辅助工程：化学品贮存依托现有丁类仓库1座、丙类仓库1座；新建1#（100m3双氧水储罐）、2#（85m3甲酸储罐、3#（200m31-乙烯储罐）和4#罐组（40m31,2-己二醇储罐、40m3乙酸乙酯储罐、40m3回收甲酸储罐各1个）。公用工程：供水、排水、生产用热依托现有设施；制冷系统新增1套800kW制冷量制冷机组，制冷剂采用R134A。环保工程：1,2-己二醇生产线废气（除三效蒸发废气外）新设置一套“一级水喷淋+水分离器+两级活性炭”装置，三效蒸发废气新设置一套“装置自带冷凝+两级活性炭吸附”装置。工程总投资2000万元。
该工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施

项目运营期废气污染源主要有生产线工艺废气、储罐区呼吸废气等。1,2-己二醇生产线主要废气污染物为1-己烯、甲酸、乙酸乙酯等，生产线废气（三效蒸发废气除外）引入一套“一级水喷淋+水分离器+两级活性炭吸附”装置，处理后废气通过30m高排气筒DA005（新建）排放，三效蒸发器废气设置一套“装置自带冷凝+两级活性炭吸附”装置，处理后废气通过30m高排气筒DA006（新建）排放，确保各排气筒非甲烷总烃去除效率需满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表4要求（去除效率≥95%）。
本项目无组织废气排放主要来自生产线重要组件泄漏、罐区储罐呼吸、VOCS物料的贮存、输送及工艺过程。VOCS物料液体储罐密封形式应符合有关要求；物料转运采用封闭管道或密闭容器；真空系统应采用干式真空泵。确保非甲烷总烃无组织排放控制及企业边界浓度限值均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）有关要求。
（二）水环境影响及保护措施

本项目废水产生主要有工艺废水、设备清洗废水、废气吸收装置废水、循环冷却废水、化验室废水等，生产区、储存的初期雨水需进行有组织收集，汇入初期雨水收集池后分批送入污水处理站。

运营期工艺废水中高盐废水经三效蒸发器处理后，与工艺废水中低盐废水、循环冷却水排水、废气吸收装置排水、化验室废水等一起排入企业现有污水处理站，本项目新增废水预测排放量约10m3/d，经环评论证，污水处理站现有处理工艺（预处理+芬顿工艺装置+A2/O）和处理能力（90m3/d）可以满足本项目新增排水要求。本项目建成后，污水处理站出水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表1要求（表1中未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂签订具备法律效力的书面合同商定相关标准，并报当地环境保护主管部门备案），同时污水处理站出水增加色度(稀释倍数)(<50)和急性毒性(HgCk毒性当量)(<0.07mgL)限值要求。初期雨水收集依托现有1座300m3初期雨水收集池。

地下污水管道、储罐区、生产车间等可能发生废水、废液的渗漏，污染土壤和地下水环境。地下水污染采取源头治理、分区防控措施，扩建工程将1-4#罐组区划为重点防渗区，依托现有 6号生产车间划为一般防渗区，防渗技术要求参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）有关标准建设。地下水监测依托现有工程3处监测井。

（三）声环境影响及保护措施

项目主要噪声源为精馏塔、离心机、三效蒸发器、风机、泵类等，采取基础减振、局部隔音、管道接口软连接等措施，通过距离衰减、障碍物遮挡后，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）其它环境影响和保护措施

本项目产生的危险废物主要涉及精馏提纯釜残（HW11）、污水处理站污泥（HW49）、废活性炭（HW49）、废内包装物（HW49）、化验室废物（HW49）、废矿物油（HW08）和副产物甲酸钠；一般固废主要为废外包装物。副产物甲酸钠按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行鉴别，若满足6.1（a）要求可不作为固体废物管理；若不满足6.1（a）要求，再按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行鉴别，若属于危险废物需委托有资质单位进行处置，若不属于危险废物则按照一般工业固体废物委托有处置能力单位进行处置；鉴别前，按危险废物进行管理。危险废物贮存库依托现有工程，危险废物应单独收集、分类存放，定期委托有资质单位安全处置，贮存及管理要求应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

本项目土壤环境影主要来自垂直入渗，通过采取物料防渗漏等源头防控措施，减轻对土壤环境的影响。

项目生产过程涉及的甲酸、乙酸乙酯、废机油等，具有一定的潜在环境风险，可能发生有毒物料泄露或易燃品引发火灾、爆炸。企业应进一步增强环境风险防范意识，结合本期工程建设情况，对现有突发事件环境风险应急预案进行修编调整，定期开展应急演练。涉及可燃或有毒气体的装置区设置检测报警装置，新建储罐区设置围堰，本项目依托现有650m3事故应急池。
（五）本项目新增主要污染物排放量：挥发性有机物 2.6吨/年。扩建后全厂排放总量：颗粒物2.06吨/年，二氧化硫8.71吨/年，氮氧化物25.76吨/年, 挥发性有机物 4.21吨/年。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。 

四、佳木斯市桦南生态环境局负责该项目的环境保护监督检查工作。请你单位在收到本批复文件20日内将《报告书》和批复文件各一份送至佳木斯市桦南生态环境局，并接受其监督管理。

佳木斯市生态环境局

2025年 12月12日
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