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第1章 概述

1.1任务由来

白酒工业是中国特有的传统产业，历史悠久，文化积淀深厚。随着国内经济的持续发展和消费者消费水平的提升，白酒市场规模有望持续增长。预计未来几年内，白酒行业的销售收入和利润总额仍将保持稳定增长态势。特别是中高端白酒市场，将随着消费升级而迎来更大的发展空间。

黑龙江大地酒业有限公司，成立于2007年，位于桦川县苏家店镇。为了企业发展，2014年，黑龙江大地酒业有限公司拟迁址至桦川县工业园区内，并于2015年4月27日取得原佳木斯市环境保护局批复文件《关于黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目环境影响报告书的批复》（佳环建审〔2015〕35号，见附件11），建设生产能力为年生产基酒900t，瓶装酒5000t的生产线。企业于2019年11月11日进行排污许可证首次申领，排污许可证编号为：91230826663887263F001V（见附件13）。2022年企业运行工况始满足环保验收条件，后于2022年5月1日取得验收专家意见（见附件12）完成验收工作并完成突发环境事件应急预案备案工作。验收完成时黑龙江大地酒业有限公司实际产能由年产900t基酒，5000t瓶装酒变更为年产基酒720t，瓶装酒4000t。
随着人民生活水平的增高，市场对中高端白酒需求的加大，黑龙江大地酒业有限公司为提高产品白酒品质，拟建设黑龙江大地酒业有限公司扩建项目，通过优化现有工程发酵工序，延长发酵周期（由10天延长至30天），将现有酿造车间（1车间）720t/a基酒产能缩减为240t/a。本项目新建酿酒车间2座，灌装车间1座，新增基酒产能2160t/a。本项目建成后全厂基酒总产能2400t/a，成品酒总产能4500t/a。另外，为了保障生产，对现有辅助设施（锅炉）进行更新扩建，拆除原有2t/h生物质蒸汽锅炉，新建一座10t/h生物质蒸汽锅炉。

根据现场踏查情况，本项目酿造车间2、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库已建成，但未投入运行。佳木斯市生态环境局已出具《佳木斯市生态环境局不予行政处罚决定书》（佳环不罚〔2025〕桦川02号）：该企业存在扩建项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查，擅自开工建设的违法行为，由于考虑到该企业属于初次违法，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果，我局现已决定免予处罚。目前已责令企业改正违法行为，对项目进行报批（见附件15）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，黑龙江大地酒业有限公司委托我公司就“黑龙江大地酒业有限公司扩建项目”开展环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员收集有关项目资料，了解厂区附近的环境概况，进一步对环境特征进行了分析，对环境影响评价因子进行了识别和筛选，根据国家有关规定，确定评价标准、评价等级和评价范围，编制完成了《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目环境影响报告书》，提交生态环境主管部门审查。
1.2项目特点

（1）本项目选址位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124m2，用地类型为工业用地。项目厂区北侧为瑞中食品，东侧隔路为悦来公园、桦川鼎泰门业，南侧隔路为黑龙江桦润饲料有限公司，西侧隔路为耕地。
（2）本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，布置在规划的经济开发区的轻工产业发展区（本项目在园区位置见图1.4-2），占地性质为工业用地（土地利用规划图见图1.4-3），符合园区产业规划。本次评价结合规划环评意见，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和生态环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。故本项目的建设符合项目建设符合《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）》、《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及关于《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见（黑环函〔2025〕46号）的相关要求。

（3）本项目总厂址区域内与周边无国家、省、市级自然保护区，根据《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》，本项目所在地不占用基本农田及生态保护红线，本项目厂址环境清洁，交通便利。自然条件较好，地势平坦，项目选址合理。
（4）本项目依托现有工程污水处理站、事故水池、一般固废贮存库、危险废物贮存点、原料库、包材库、备料车间、制曲车间、罐区、酒库（1，2，3，4）等。根据现场踏查情况，本项目酿造车间2、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库已建成，但未投入运行。佳木斯市生态环境局已出具《佳木斯市生态环境局不予行政处罚决定书》（佳环不罚〔2025〕桦川02号）：该企业存在扩建项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查，擅自开工建设的违法行为，由于考虑到该企业属于初次违法，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果，我局现已决定免予处罚。目前已责令企业改正违法行为，对项目进行报批（见附件15）。
（5）本项目属于改扩建项目，拟对现有基酒生产线进行技术改造，优化现有工程发酵工序，延长发酵周期（由10天延长至30天），将现有酿造车间（1车间）720t/a基酒产能缩减为240t/a。本项目新建酿酒车间2座，灌装车间1座，新增基酒产能2160t/a。本项目建成后全厂基酒总产能2400t/a，成品酒总产能4500t/a。另外，为了保障生产，对现有辅助设施（锅炉）进行更新扩建，拆除原有2t/h生物质蒸汽锅炉，新建一座10t/h生物质蒸汽锅炉。

本项目每年7、8、9三个月为休窖期，所以黑龙江大地酒业有限公司由10月至次年6月正常生产，年工作天数为280天。其中，备料车间由10月至次年5月正常生产，每日工作6小时，生产时长为1500小时/年。本项目窖池由10月至次年5月正常生产（250天），发酵时间为每日24小时，窖池生产时长为6000小时/年。受发酵时间所限，蒸酒工序于每年11月份至第二年6月末生产（250天），每工作日生产8小时，生产时长为2000小时/年。配套10t/h生物质蒸汽锅炉主要为蒸粮、蒸酒工序提供蒸汽，生产时长为2240小时/年。灌装车间每工作日生产8小时，生产时长为2240小时/年。

（6）本项目排污特点
①废气：项目运行过程中产生的废气为生物质锅炉烟气、备料粉尘、酿造车间异味。其中生物质锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由40m高烟囱排放。备料粉尘经集气罩收集后经处理布袋除尘器后由1根15m高排气筒排放（本次改造现有备料车间工程内容不变，延长工作时长，将工作时长由原工作时长1.5h/d增加为6h/d，所以本项目依托现有的备料车间同一套生产设备，所以本项目备料车间单位时间排污速率不发生变化，仅生产时间发生变化）；未被收集部分粉尘经全封闭车间加强管理后无组织排放。燃料库和灰渣库采用全封闭设计，同时运输、装卸过程采用苫盖等抑尘措施。酿造车间安装排气扇，加强空气流通，优化蒸汽流量和冷却水循环次数，严格控制蒸酒温度及冷凝温度，确保有效冷凝，减少白酒蒸发损失；酿造车间发酵异味采用封闭车间，加强管理等控制措施，以无组织形式排放。勾兑酒罐呼吸废气经封闭车间，加强管理处理后无组织排放。厂内车辆运输扬尘经运输道路洒水抑尘后无组织排放。

②废水：产生废水包括生产废水、生活污水。生产废水包括主要为锅底水、纯水制造废水、洗瓶废水、循环冷却系统排水、锅炉排水、车间地面冲洗废水、发酵黄水。本项目锅底水部分回用于润粮用水，其余部分锅底水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。本项目锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。纯水制造废水、洗瓶废水直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排。本项目黄水产生量与基酒产量有关，现有工程年产720吨基酒，本次改扩建后年产2400吨基酒，本项目黄水产生量随着基酒产量的增加而成倍数增加，发酵黄水全部用于养窖不外排。
本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。

③噪声：主要为灌装机、洗瓶机、包装机、各类泵、除尘器等设备产生的机械噪声，采取使用低噪声设备、进行减振处理、建筑物隔声等措施，本项目厂界北、西、南侧均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，厂界东侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。
④固体废物：废膜、废树脂、废包装、废布袋等一般固废，分类暂存于一般固废贮存库，定期清运处置。锅炉维修过程中产生的废机油暂存于危险废物贮存点，最终由有危险废物处置资质单位派出专用车辆运走处理。锅炉灰渣暂存于新建灰渣库中，定期外售综合利用。备料除尘器收尘集中收集回用于酿酒。酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作饲料，日产日清。
1.3环境影响评价的工作过程

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本次评价确定本项目属于“十二、酒、饮料制造业15，25 酒的制造 150* 中发酵工艺的（年生产能力1000千升以下除外）”的项目，应编制环境影响报告书。随后，本次评价按照环境影响报告书的编制要求进行了前期准备，在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为大气环境影响、水环境影响、固体废物环境影响以及风险环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告文件编制阶段。本项目环境影响评价工作程序见图1.3-1。

第一阶段，首先依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，确定本项目环境影响评价文件类型为环境影响报告书。通过研究建设单位提供的可行性研究报告和其他相关技术资料及文献，进行初步工程分析，在本项目建设地点及其附近区域开展初步的环境现状调查。根据掌握的资料，进行本项目的环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准。根据第一阶段分析结果，制定环境影响评价工作方案。

第二阶段，对建设地点及评价范围内的区域进行环境现状调查、监测与评价；同时根据当前掌握的资料，展开建设项目工程分析。在此基础上，对大气、地表水、地下水、声、生态、土壤、环境风险等环境要素进行环境影响预测与评价。

第三阶段，对照《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》及相关资料，对设计的环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，以及本项目环境影响评价结论，编制完成本项目环境影响报告书。
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图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图
1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析
1.4.1.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目为白酒制造项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目不属于“第一类鼓励类”、“第二类限制类”、“第三类淘汰类”建设项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，因此本项目符合国家产业政策要求，从产业政策符合性角度分析，项目建设可行。

1.4.1.2与《市场准入负面清单（2025年版）》及《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》（第一、二、三批）符合性分析

本项目为白酒制造项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入中禁止类行业。且项目设备及产品无《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》（第一、二、三批）中淘汰落后生产工艺装备和产品，且符合国家有关法律、法规和政策规定，因此本项目符合国家产业政策要求，从产业政策符合性角度分析，项目建设可行。
1.4.2相关环保法律法规、政策符合性分析
1.4.2.1与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（原环境保护部公告2013年第31号）的“（四）VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。”
本项目酿造车间设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理，酿造车间废气以无组织形式排放；勾兑罐采用地上常压固定顶立式罐，位于灌装车间内，加强管理，异味气体从车间通风口无组织排放；在酒罐罐区加盖罩棚，减少酒罐呼吸排放量，因此本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。
1.4.2.2与《饮料酒制造业污染防治技术政策》的符合性分析

根据《饮料酒制造业污染防治技术政策》（原环境保护部公告2018年第7号）的“（四）饮料酒制造业污染防治应遵循减量化、资源化、无害化的原则，采用源头控制、生产过程减排、废物资源化利用和末端治理的全过程综合污染防治技术路线，强化工艺清洁、资源循环利用。（五）鼓励在生产过程中采用自动控制系统和生产监控系统，在各用水节点安装计量装置，加强用水量监控。（六）积极在全行业推行清洁生产技术和工艺，满足行业清洁生产的基本要求”，项目与污染防治技术政策符合性分析情况详见下表。

表1.4-1  与《饮料酒制造业污染防治技术政策》符合性分析
	文件要求
	本项目建设情况
	符合性

	源头及生产过程污染防控
	源头控制
	白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。
	本项目项目为白酒制造行业，依托现有工程原料库及原料输送设施，大米、玉米、高粱、稻壳、小麦等原辅材料为袋装，均存储于原料库内，输送过程均为密闭输送。
	符合

	
	生产过程污染防控
	1.鼓励蒸馏冷却系统以风冷代替水冷，降低耗水量；

2.提高生产用水的重复利用率。蒸馏用冷却水应封闭循环利用，洗瓶水经单独净化后回用；

3.鼓励蒸粮车间安装集气排气系统，实现蒸粮、馏酒及摊凉过程中废气的集中收集、处理和排放；

4.应推进粉碎车间采用大功率、低能耗的新型制粉成套设备，并安装高效的除尘设备及降噪系统。
	1.项目蒸馏冷却系统属于水冷，水循环冷却水封闭循环利用，水循环冷却水系统需定期补水，排水全部回用于润粮用水。
2.洗瓶用水、锅炉补充水和勾调用水为纯水，洗瓶废水、纯水制造废水污染物浓度满足排放标准，经市政管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。
3.项目酿造车间等安装排气扇，加强车间通风。

4.本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩（收集效率90%）收集后由布袋除尘器（处理效率99%）处理；粉碎生产线位于全封闭的备料车间内，粉碎设备设于全封闭厂房内，所以由粉碎设备溢出的粮食粉尘将有95%沉降在备料车间内，最终备料车间无组织粉尘经车间通风无组织排放。
	符合

	污染治理及综合利用
	大气污染治理
	原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理；
	本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩（收集效率90%）收集后由布袋除尘器（处理效率99%）处理；粉碎生产线位于全封闭的备料车间内，粉碎设备设于全封闭厂房内，所以由粉碎设备溢出的粮食粉尘将有95%沉降在备料车间内，最终备料车间无组织粉尘经车间通风无组织排放。
	符合

	
	水污染治理
	1.高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理；

2.鼓励白酒企业提取锅底水中的乳酸和乳酸钙，黄水中的酸、酯、醇类物质；鼓励啤酒企业残余废碱液单独收集、处理、封闭循环利用；鼓励葡萄酒与果酒企业对洗瓶废水单独收集处理循环利用；鼓励黄酒企业回收米浆水中的固形物；

3.综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。
	本项目循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排；发酵黄水全部用于养窖不外排。本项目锅底水部分回用于润粮用水，其余部分锅底水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站（粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池工艺）处理满足排放标准后经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理；锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分依托现有污水处理站（粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池工艺）处理满足排放标准后经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂；纯水制造废水、洗瓶废水可直接排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。
	符合

	
	固体废物处理处置及综合利用
	1.酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。葡萄酒与果酒皮渣应100%收集，并进行综合利用或无害化处理。黄酒糟宜制备糟烧酒、调味料、栽培食用菌，开发饲料蛋白等；

2.鼓励白酒企业废窖泥经处理后作为肥料利用；鼓励啤酒企业产生的废酵母100%回收利用，废酵母深度开发生产医药、食品添加剂等产品；鼓励葡萄酒与果酒企业对酒石进行回收综合利用；

3.应对废硅藻土全部收集并妥善处置（填埋等），禁止排入下水道和环境中；

4.鼓励对废酒瓶、废包装材料等进行收集、利用；
	本项目产生的酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用。本项目不产生废窖泥，废硅藻土。
	符合

	二次污染防治
	酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗。
	本项目产生的酒糟由专用容器收集，并加盖密封，储存在封闭制酒车间内，制酒车间已做简单防渗处理
	符合


1.4.2.3与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（黑环发〔2019〕153号）的符合性分析

本项目与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（黑环发〔2019〕153号）符合性分析见表1.4-2。

表1.4-2  与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》符合性

	序号
	文件要求
	符合性

	1
	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	项目挥发性有机物主要为酿造车间废气、灌装车间勾兑罐呼吸产生的乙醇等。本项目酿造车间设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理，酿造车间废气以无组织形式排放；勾兑罐采用地上常压固定顶立式罐，位于灌装车间内，加强管理，异味气体从车间通风口无组织排放；在酒罐罐区加盖罩棚，减少酒罐呼吸排放量。因此本项目的建设符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（黑环发〔2019〕153号）要求。

	2
	加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。
	

	3
	推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。
	

	4
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	

	5
	用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。
	


1.4.2.4与《黑龙江省水污染防治工作方案》的符合性分析

《黑龙江省水污染防治工作方案》中“二、主要任务”中“（一）实施最严格水资源管理  2提高用水效率。抓好工业节水。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。完善高耗水行业取用水定额标准。鼓励高耗水企业实施节水技术改造，实现企业对标达标。强化节水监察和环境监察，倒逼重点行业及工业园区加快节水技术升级。到2020年，力争全省电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。

（二）全面控制污染物排放  1狠抓工业污染防治。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区等工业集聚区的污染治理。工业集聚区开发建设应依法进行规划环境影响评价。工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。”
本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，本项目用水量可满足《黑龙江省地方标准  用水定额》（DT23/T 727-2021）附录E表E.4酒、饮料和精制茶制造业用水定额中白酒制造先进值标准。本项目部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后再汇同纯水制造废水、洗瓶废水可满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。故本项目与《黑龙江省水污染防治工作方案》相符。
1.4.2.5与《黑龙江省水污染防治条例》的符合性分析

根据2023年11月2日黑龙江省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过的《黑龙江省水污染防治条例》，“第八条 企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少水环境污染和水生态破坏，对造成的损害依法承担责任。

第十一条新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价，并符合国家、省、市（地）有关生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。”
第十二条本省对重点水污染物排放实施总量控制制度。

第十三条依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，按照排污许可证要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

第三十三条排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业，排放的含重金属或者难以生化降解废水，以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入城镇污水集中处理设施，但具有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外；对已经接入城镇污水集中处理设施的工业企业进行排查、评估,经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或者可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，限期退出城镇污水管网。

第三十四条工业集聚区应当依法配套建设相应的污水集中处理设施。工业集聚区经过处理的废水排入江河、湖泊等水体的应当达标排放，设区的市级人民政府生态环境主管部门应当对排污口开展监测；未达标排放的，必要时应当对污水集中处理设施提标改造。

本项目依法进行环境影响评价，并进行公开。本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，本项目用水量可满足《黑龙江省地方标准  用水定额》（DT23/T 727-2021）附录E表E.4酒、饮料和精制茶制造业用水定额中白酒制造先进值标准。本项目部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后再汇同纯水制造废水、洗瓶废水可满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。故本项目与《黑龙江省水污染防治工作方案》相符。
1.4.2.6与《黑龙江省大气污染防治条例》的符合性分析

根据2018年12月27日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改〈黑龙江省大气污染防治条例〉的决定》修正，“第十条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求”。

第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。

第三十五条 在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用高效节能环保型锅炉或者进行锅炉高效除尘改造，或者使用新能源、清洁能源供热。

本项目依法进行环境影响评价，并进行公开。项目生物质锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由40m高烟囱排放；备料粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，未被收集部分经全封闭车间加强管理后无组织排放；酿造车间设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理，酿造车间废气以无组织形式排放；勾兑罐采用地上常压固定顶立式罐，位于灌装车间内，加强管理，异味气体从车间通风口无组织排放；在酒罐罐区加盖罩棚，减少酒罐呼吸排放量；车辆运输扬尘经运输道路经洒水抑尘后无组织排放，采取以上污染防治设施后，污染物对环境空气产生影响可被接受。本项目生产供热使用1台10t/h生物质蒸汽锅炉，热源燃料为生物质成型燃料，并配备“旋风除尘+布袋除尘器”高效除尘设施；厂区供暖由开发区市政供热管网供给。
综上，本项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》。

1.4.2.7与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析

第十条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当符合生态环境分区管控要求，依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

第十八条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，通过采取工艺设备改造、清洁能源使用、原料替代等措施，从源头减少工业固体废物产生；加强原材料深度加工以及循环使用、伴生产品加工利用、副产物综合利用。
产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证；向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

第二十六条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，通过国家固体废物管理信息系统向所在地生态环境主管部门备案。危险废物管理计划调整的，产生危险废物的单位应当及时备案。

本项目备料除尘器收尘直接回用于酿酒生产；酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废树脂脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；废膜运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用；废机油先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理。综上，本项目严格按照《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》进行管理和处置。故本项目与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》中要求相符。
1.4.2.8与《黑龙江省土壤污染防治实施方案》的符合性分析

根据《黑龙江省土壤污染防治实施方案》中（五）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染3.“强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，严格执行相关行业企业布局选址要求。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，按集约化、产业化、利于监管原则，推进再生资源产业园区建设，合理确定畜禽养殖布局和规模。”
本项目选址位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，属于工业聚集区，项目用地为工业用地。项目一般固废贮存库、危险废物贮点、污水处理站、酿造车间、灌装车间等均按要求采取相应防渗措施。故本项目与《黑龙江省土壤污染防治实施方案》中要求相符。

1.4.2.9与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析

“（二十三）加强工业企业监管，确保全面稳定达标排放。…生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。”
本项目生产供热使用1台10t/h生物质蒸汽锅炉，热源燃料为生物质成型燃料，并配备“旋风除尘+布袋除尘器”高效除尘设施，采取以上措施后污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值。因此，本项目的建设符合黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕19号）的要求。

1.4.2.10与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中要求：“（三）深化协同防治，全面改善空气质量  2.推进多污染物协同减排  …加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧煤炭、垃圾和工业固废，对不能稳定达标排放的生物质锅炉进行整改。
（四）强化系统治理，持续提升水环境质量  4.持续深化水污染治理   ...持续推进工业污染防治。加强农副产品加工、化工、印染等行业综合治理，推进玉米淀粉、糖醇生产、肉类及水产品加工、印染企业等清洁化改造。实现省级及以上工业园区污水集中处理全覆盖，工业企业污水稳定排放全覆盖。”
本项目生产供热使用1台10t/h生物质蒸汽锅炉，热源燃料为生物质成型燃料。生物质蒸汽锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经“旋风除尘+布袋除尘器”高效除尘设施处理后由40m高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值。本项目部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后再汇同纯水制造废水、洗瓶废水可满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。
因此，本项目的建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的要求。

1.4.2.11与《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

“（三）深化协同防治，持续改善空气质量  2.推进多污染物协同减排。  …加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧煤炭、垃圾和工业固废。
（四）强化系统治理，持续提升水环境质量  4.持续深化水污染治理。  ...持续推进工业污染防治。加强农副产品加工、化工、印染等行业综合治理，推进玉米淀粉、糖醇生产、肉类及水产品加工、印染企业等清洁化改造。实现省级工业园区污水集中处理全覆盖，在依托城镇污水处理厂的基础上，推进同江经开区、桦川经开区污水处理厂建设，实现工业企业污水稳定排放全覆盖。”
本项目生产供热使用1台10t/h生物质蒸汽锅炉，热源燃料为生物质成型燃料。生物质蒸汽锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经旋风除尘+布袋除尘器处理后由40m高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值。本项目部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后再汇同纯水制造废水、洗瓶废水可满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。

综上，可满足《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。
1.4.2.12与佳木斯市人民政府关于印发《佳木斯市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（佳政发〔2024〕4号）符合性分析

本项目与《佳木斯市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（佳政发〔2024〕4号）符合性分析见表1.4-3。

表1.4-3  与《佳木斯市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性
	文号
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《佳木斯市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知佳政发〔2024〕4号
	开展燃气、生物质锅炉深度治理。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，严把低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，城市建成区内新建生物质供热锅炉要达到天然气排放标准，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造
	本项目生产供热使用1台10t/h生物质蒸汽锅炉，热源燃料为生物质成型燃料，并配备“旋风除尘+布袋除尘器”高效除尘设施，采取以上措施后污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值。
	

	
	实施VOCs综合治理。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低（无）VOCs含量涂料和胶粘剂；推动除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志喷涂使用低（无）VOCs含量涂料。建立工业涂装、包装印刷、电子等涉VOCs行业企业清单，加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，提高涉VOCs行业企业中水性、高固体分、无溶剂、粉末等低（无）VOCs含量产品的比重；鼓励焦化、石油、化工等涉VOCs行业企业使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测；鼓励有条件的企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR），企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施；污水处理场所的高浓度废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）废气要密闭收集处理；对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头。
	本项目不涉及含VOCs涂料和胶粘剂的使用；本项目不属于焦化、石油、化工等涉VOCs行业；本项目不将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施；本项目污水处理站依托现有工程。
	符合

	
	加强工业企业监管，确保全面稳定达标排放。结合国家新制（修）订的排放标准，推进佳星玻璃有限公司、中唯实业有限公司等玻璃、铸造、石灰、有色等行业企业实施工业炉窑提标改造。全面排查锅炉、炉窑、VOCs等低效失效大气污染治理设施，对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝、单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理工艺实施整治。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。严格旁路监管，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，需向属地生态环境部门报备，安装在线监控系统及备用处置设施，在非紧急情况下保持关闭并加强监管
	本项目不属于玻璃、铸造、石灰、有色等行业企业；本项目酿造车间设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理，酿造车间废气以无组织形式排放；勾兑罐采用地上常压固定顶立式罐，位于灌装车间内，加强管理，异味气体从车间通风口无组织排放；在酒罐罐区加盖罩棚，减少酒罐呼吸排放量；本项目不属于重点涉气企业。
	符合


1.4.3相关规划符合性分析
1.4.3.1与《桦川县国土空间总体规划（2021-2035）》的符合性
黑龙江省人民政府于2024年5月31日批准《黑龙江省人民政府关于富锦市等6个县（市）国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》，批文号黑政函〔2024〕72号，《桦川县国土空间总体规划（2021-2035）》中规划内容：

第七章 建设宜居宜业城镇空间  第一节 优化城镇空间开发格局  第63条  产业用地保障  城南产业基地。重点发展农副食品加工产业、轻工产业、装备制造及配套加工产业、商贸及对俄出口加工产业、新基建产业、现代物流产业六大板块
符合性：本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区中轻工产业发展区，为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，占地性质为工业用地，与《桦川县国土空间总体规划（2021-2035）》相符。
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图1.4-1  桦川县国土空间总体规划（2021-2035年）
1.4.3.2与《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）》符合性分析

黑龙江桦川经济开发区位于桦川县悦来镇南部，本次规划范围北至南环路，南至京抚公路及南侧用地边界，东至东缘街和东侧城镇开发边界，西至西缘街，用地规模591.16公顷。

本项目为白酒制造项目，属于酒、饮料制造业，布置在规划的经济开发区的轻工产业发展区（本项目在园区位置见图1.4-2），占地性质为工业用地（土地利用规划图见图1.4-3）。
表1.4-4  与黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）相符性分析
	分类
	园区规划
	本项目
	符合性

	规划期限
	2021-2035年。其中近期为2021-2025年，远期为2026-2035年。
	本项目为近期规划期限内建设项目。
	符合

	功能分区及体系
	桦川经济开发区以现有入驻工业企业分布情况和企业转型升级发展方向为依据，建设4个产业发展区，即轻工产业发展区、机械装备制造及配套加工产业发展区、医药产业发展区和建材产业发展区，用地规模合计591.16公顷。
	本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，位于轻工产业发展区，见图1.4-2。
	符合

	产业规划及功能布局
	以现有入驻工业企业分布情况和企业转型升级发展方向为依据，建设4个产业发展区，即轻工产业发展区、机械装备制造及配套加工产业发展区、医药产业发展区和建材产业发展区。轻工产业发展区由农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、塑料制品业、家具制造业与轻工产业配套的原材料和零配件进行加工、组装以及对其进行研发设计和加工生产等相关产业链条上下游的项目企业，以及符合《轻工行业分类目录》中列出的其他轻工产业，现代商贸物流业等共同构成的产业发展区。机械装备制造及配套加工产业发展区由7个片区组成，由通用设备制造业，专用设备制造业，文教、工美、体育，娱乐用品制造业和电气机械和器材制造业以及配套的商贸物流业等相关产业链条上下游的项目企业等共同构成的产业发展区。医药产业发展区。由中药饮片加工、中成药生产、医药半成品加工、兽药生产以及符合《国民经济行业分类》中列出的医药制造业共同构成的产业发展区。建材产业发展区以水泥制造为主的产业发展区。
	本项目位于轻工产业发展区，为白酒制造项目，属于酒、饮料制造业，属于轻工业项目，符合园区产业规划。
	符合

	给水
	2025年和2035年黑龙江桦川经济开发区需水量分别为139.49万m3和562.94万m3/a，其中生活需水量分别为2.59万m3和5.01万m3，工业需水量分别为112.45万m3和470.62万m3，管网漏失及未预见水量分别为19.14万m3和79.14万m3。供水水源为松花江地表水、市政水和园区污水处理厂处理后再生水。环境需水量为近期为5.31万m3，远期为8.17万m3，供水水源为园区污水处理厂处理后再生水。
	本项目生产用水依托开发区集中供水管网。本项目员工由内部调配解决，不新增生活用水。本项目新鲜水用水量为51.79m3/d。
	符合

	排水
	规划近期排水方案：桦川县龙桦污水处理厂位于主城区的东北部，规模为日处理污水2万吨。规划近期园区污水排入现有桦川县龙桦污水处理厂，桦川县龙桦污水处理厂现有余量8480m3/d，2025年桦川县城区规划污水排放量增加407.63m3/d，规划近期桦川县龙桦污水处理厂污水处理能力余量为5980m3/d，满足开发区规划近期新增污水排放量407.63m3/d的需求。

规划远期排水方案：桦川县拟在桦川县东部，桦东路东侧，南环路北侧，新建处理规模为20000m3/d污水处理厂1座，该污水处理厂为桦川县城南污水处理厂，拟于2026建成并投入使用。可满足规划区远期（2026～2035年）污水排放量3155m3/d的需求。届时，桦川县龙桦污水处理厂仅处理桦川县中心城区生活污水。
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂已投入运行，本项目建成后全厂污水总排放量26.19m3/d，经处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经市政污水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂进一步处理。本项目已与桦川县华洁新能环保有限公司（黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂）签订了污水接纳处理合同见附件16。
	符合

	供热
	本规划区采取“集中供热与项目自备热源相结合、实现区域联供”的供热方案。

规划仍采用桦川县道绩供热有限公司作为经开区采暖热源。规划采用集中供应工业蒸汽，新建供汽中心一座，占地面积0.42公顷，为经开区内企业提供工业蒸汽，供气能力80吨/日。
	目前园区集中供汽中心及供汽管网未建成，为保证项目正常生产，本项目拆除原有1台2t/h生物质蒸汽锅炉，新建1台10t/h生物质蒸汽锅炉，为生产供热；生活供暖由开发区市政供热管网供给。符合规划区“集中供热与项目自备热源相结合、实现区域联供”的供热方案的要求。
	符合


综上所述，本项目建设符合《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）》中相关要求。

1.4.3.3与《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析

表1.4-5  规划环评相符性分析

	内容
	规划环评管理要求
	本项目符合性分析

	废气污染防治措施
	（1）进驻企业因生产工艺需要，必须使用清洁的燃料，提倡用电和天然气等清洁能源。提高优质能源比重，推广使用太阳能等可再生能源。

（2）对于拟进驻项目应根据建设项目分类管理名录，分别进行环境影响评价，合理布局进驻企业的厂址或总平面布置，从大气环境角度提出具体有效的环境保护治理措施及环境监测管理计划，减少污染物排放量，并且须在环境保护验收合格后方能运营。

（3）优化产业结构，严格控制入区项目的引入条件，不得引进不符合产业定位的企业。居住区和学校周边设10m宽防护绿地，优化产业布局，强化企业大气污染防治措施，确保周围居民及学校环境满足相应的环境质量标准要求。

（4）对于拟入驻的临近居民区的建设项目，应充分论证建设项目对居民区造成的环境影响是否可以接受，是否需要设置大气环境防护距离，以此调整建设项目在开发区内选址保证居民区不在大气环境防护距离内，如屠宰及含发酵工艺的农副食品加工业会产生异味单元，应远离敏感点（将产生异味单元布置在远离居民区一侧），建议产生异味单元设置不低于100m大气环境防护距离（大气环境防护距离最终根据批复的建设项目环境影响报告确定）。

（5）根据车间排放的污染物种类及浓度，除采用不同的防治措施外，还应保持车间良好通风。加强园区内道路管理工作，坚持道路定期卫生清扫和洒水等，以减少道路扬尘污染。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

（6）不同功能区之间、企业之间要求有一定的缓冲地带和绿化隔离带，以降低大气的异味。加强保护园区周边的生态形态。

（7）产生异味的项目环评时应确保大气环境/卫生防护距离要求。各企业污水处理车间的恶臭问题，必须采取以下的污染控制措施，降低对周围环境的影响：

①各企业污水处理车间的设施布局应有利于减少恶臭对外界的影响，如将恶臭较重的污泥浓缩池放在离厂界有一定距离，并布置在厂区的上风向，将恶臭的影响尽可能局限在厂区内；

②各企业污水处理车间产生的污泥，应及时脱水、压滤外运；

③采用化学脱臭、生物法除臭、臭氧除臭、天然植物除臭技术等进行除臭，车间生产设备尽量密闭，操作过程为密闭式操作。

（8）生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

（9）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

（10）生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理。从生产设备到储存区均为密闭的管道输送；生产中所用易挥发物质均用储罐密封储存，生产过程中投料采用放料、泵料或压料，避免采用真空抽料，减少溶剂的挥发，生产中加强对输料泵、管道、阀门的经常性检查更换。
	本项目位于轻工产业发展区，为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，符合轻工产业发展区的产业发展方向。本项目生产供热使用1台10t/h生物质蒸汽锅炉，热源燃料为生物质成型燃料，并配备旋风除尘器+布袋除尘器，不属于燃用高污染燃料组合类别。运营期粮食破碎粉尘采用了集气罩收集+布袋除尘器进行处理后经一根15m高排气筒排放，颗粒物有组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值，未被收集部分粉尘经全封闭车间加强管理后无组织排放，颗粒物无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值；生物质锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由40m高烟囱排放，锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；酿造车间设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理，以无组织形式排放，采取上述措施后臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-1993）中无组织排放标准限值，厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂内车辆运输扬尘经运输道路洒水降尘处理后，颗粒物无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值；勾兑酒罐呼吸废气经封闭车间，加强管理处理后无组织排放，厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。综上所述，本项目对大气环境影响可被环境接受。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期浓度贡献值不超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

	噪声污染防治措施要求
	（1）加强产业布局控制，位于居民区旁的噪声污染型企业要按照噪声防护距离或噪声达标距离严格布局，保证边界居民区噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）规划区内部道路，需结合现行交通噪声污染防治技术政策，进行优化布局，对执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a、4b类标准的交通干道一定区域内，仅能够建设与噪声不敏感的功能建筑物。

（3）加强噪声管理，交通噪声要按规划限值要求进行控制，对不同种车辆的行驶路线、时间作出明确规定。禁鸣区路段设立标牌。

（4）入园企业应尽量选用低噪声设备和工艺，对高噪声设备采用安装减振装置、吸声（消声）设备，设备隔声罩、单独的隔声操作室等控制措施，有效降低噪声，以噪声污染为主的企业，应设置一定的噪声防护距离，确保企业厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（5）优化道路两侧绿化带设计方案，选择适宜树种，采取乔、灌、草等不同类型植物、多层次的绿化系统，在增加道路景观的同时，达到更好的降噪效果。
	本项目选择低噪声设备，主要发声设备安装减振、降噪装置，厂界北侧、南侧、西侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界东侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，故符合。

	废水污染防治措施要求
	（1）严格制定开发区工业项目准入条件，对企业实施清洁生产，要求入区生产企业提高生产系统用水循环率，从源头削减污染物排放量。严禁工艺污染严重、污染难以处理达标的企业入驻开发区。

（2）企业自行投资建设污水处理系统，小企业可以合用大企业的污水处理设施。

企业内部设置事故池和初期雨水收集池，用于收集企业生产事故废水和初期雨水，事故废水和初期雨水经企业内部污水处理设施处理达标后回用，如不能全部回用，将事故废水处理达到开发区污水处理厂进水指标，有行业标准的同时满足行业标准排入园区污水处理厂进行处理。

（3）由开发区管理委员会在水费上附加污水处理费用，生活用水和生产用水实行分价征收，按用水量收取相应的废水治理费用，用于废水处理设施运行和维护，以保证废水集中处理设施能有效、稳定运行。

（4）加强监督管理，确保入驻企业的污水处理设施正常运行，保证进入排污管网的污水水质满足园区内工业污水处理厂设计进水水质的要求。

（5）应按开发区建设进度同步建设污水收集管网。确保及时将进驻企业产生的生产废水和生活污水汇入污水厂集中处理。污水接管率必须达到100%，即能对所产生的污水全部进行有效的收集，管网设计必须满足收集污水量、埋深和最小不淤流速的要求。

（6）水污染管理措施

①加强污染源治理。对重点污染企业要严格管理，督促完善治理措施。入区的企业应采用清洁生产工艺。

②加强节水管理，提高工业用水的重复利用率。
	本项目锅底水部分直接回用于润粮用水，锅炉排污水部分回用于除渣抑尘用水，其他部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托厂区内现有污水处理站处理后满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；循环冷却系统排水全部回用于润粮用水；黄水全部用于养窖，不外排。本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。

	固体废物处置要求
	开发区内固体废物按照“减量化、资源化、无害化”原则进行处理处置，处置率100%，执行的标准主要包括《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（1）工业固体废物

完善固废处理处置监督机制，明确固废处理重点管理环节及其在贮存、转移、加工利用、处理处置过程中污染防治要求，积极推进产废企业的源头减量，强化源头减量措施，实现固废处理处置全流程管控。收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的企业，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

（2）危险废物

开发区内企业对环评批复中明确为危险废物和暂按危险废物管理的固体废物，应按照危险废物规范化管理要求进行严格管理；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设、运行和管理；转移危险废物必须严格执行危险废物转移联单制度和危险货物运输管理的规定；委托有资质单位进行危险废物处置。禁止将不符合入场要求的危险废物和一般工业固体废物混入生活垃圾填埋场或一般工业固体废物填埋场。

规划区内的企业各危险品仓库、罐区、应视其储存物品的物理化学性质，火灾爆炸、物料有毒有害特征，分区布置，并与其他生产装置和建筑物按《建筑设计防火规范》和《常用化学品贮存通则》的要求保存足够的安全防火间距。有毒有害物品严格按《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）的规定执行。对于易燃易爆物料存贮区及高压设备，均设置防火防爆墙，易燃易爆物料可能泄漏的区域安装紧急排放装置。

①规划区内各危险化学品库区及使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入环境。

②在主体装置区和易燃易爆及有毒有害物储存区（包括罐区）设置隔水围堰，其有效容积为最大贮罐的容量。

③对于泄漏后发挥的，在储罐区设置水幕和喷淋设施，同时在储罐外围设置截水堤。

④对成品罐区围堰内侧涂刷厚型无机并能耐烃类火灾的防火涂料，保证火灾时围堰的安全，从而阻止泄漏危险品扩散。

⑤对成品罐区围堰内地面进行硬化处理、防渗，避免液体泄漏时渗透污染土壤和地下水。

⑥在成品罐区设泡沫灭火电动阀及雨淋阀，并由火警盘接收阀的动作反馈信号联动控制盘泡沫灭火电动阀、遥控驱动雨淋阀。

开发区无集中危险废物处置单位，黑龙江桦川经济开发区危险废物处置依托有资质的危险废物处置单位。开发区企业需签订危险废物处理协议，完善拉运、处置内容。

（2）生活垃圾

生活应逐步实现分类袋装收集，由环卫部门负责清运，能回收的进行回收，不能回收的送至生活垃圾填

埋场，生活垃圾的收运与处理应逐步实现容器化、机械化、封闭化和现代化，环卫作业和服务实现社会化、市场化、专业化和产业化。

（3）积极提倡废物利用，鼓励开展区域综合利用技术。

提倡废物利用，尽可能的回收废弃物中的有用成分。建议设立工业固废有偿置换中心，通过信息网，为企业提供各类固废的信息数据，鼓励开展区域内固废资源的再生利用。
	本项目备料除尘器收尘回用于酿酒；酒糟由专用容器收集，并加盖密闭，外售作饲料，日产日清；废包装集中收集后外售综合利用；锅炉灰渣暂存于灰渣库定期外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废树脂运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；废布袋不在厂内储存，直接由布袋生产厂家回收综合利用；废膜运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用；废机油暂存于危险废物贮存点暂存，最终由有危险废物处置资质单位派出专用车辆运走处理。本项目产生的固体废物可达到100%安全处置。本项目固体废物对外环境的影响可被接受。

本项目依托厂区现有危险废物贮存点及危险废物暂存容器已采取以下污染防治措施：①厂区现有危险废物贮存点已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。已对盛装废机油的油桶进行标识，避免混合、混放。日常管理由专人专管，并严格进行日常安全防护管理和监测。②厂区现有危险废物贮存点已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，对其地面进行重点防渗处理，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。危险废物暂存具备可行性。
本项目产生的危险废物在厂内指定的危险废物贮存点安全暂存，定期委托有资质单位回收处理，由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位拉运。采取上述措施，可以满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中危险废物的运输相关规定。对周边环境敏感点影响较小，危险废物的转运具备可行性。本项目依托现有事故池，车间地面冲洗水污水集水（以锅底水计）和污水处理站事故污水通过排水系统全部排至事故池内，以防止对外界水环境造成污染及危害。

本项目灌装车间勾兑罐、罐区均设置15cm高围堰，届时泄漏的白酒将由围堰承接，完全可以满足勾兑罐、酒罐泄漏事故的暂存需要。事故状态下产生的废水、废液通过废水导排系统排入事故水池中暂存，然后分批送至污水处理站处理。


表1.4-6  黑龙江桦川经济开发区环境管控要求

	类别
	管控要求
	符合性

	空间约束要求
	1.绿色食品行业：禁止使用高毒、高残留农药的食品加工项目；禁止新建以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工项目。2.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；有色金属压延加工、钢压延加工等行业；新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以下；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以下；禁止引进电镀、酸洗等涉及重金属的项目。3.对俄商贸行业：限制涉及有毒有害物质流转；禁止涉及危险废物、危险化学品及有毒有害物质的存储。4.轻工产业：禁止排放一类污染物的企业入区；禁止排放污染较重、排放不易处理的高浓度有机废水、废气的企业入区。5.禁止引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业；6.禁止引进高能耗、高污染金属材料企业；7.禁止引入使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业；8.禁止引入用水量大、排水量大的项目；9.严格限制引进危化品、危废收储等企业。10.水环境工业污染重点管控区同时执行：①区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。②加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。③根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。11.同时执行：①入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。②新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。③重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。④未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。⑤禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。⑥编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。⑦规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。⑧产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。⑨产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。
	本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，位于轻工产业发展区，符合轻工产业发展区的产业发展方向。本项目不属于排放一类污染物的企业，项目运营期不排放污染较重、不易处理的高浓度有机废水、废气。项目不属于引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业，不属于引进高能耗、高污染金属材料企业，不属于使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业，不属于用水量大、排水量大的项目，不属于危化品、危废收储等企业。本项目生产用水依托开发区集中供水管网。本项目新鲜水用水量为51.79m3/d；全厂污水新增排放量25.13m3/d，污水不属于高耗水、高污染行业。本项目开展环评工作以《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性。

	污染物排放管控
	1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。2.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。3.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；4.对于排放有机废气企业应采取有效污染防治措施，确保有机废气去除率≥90%；5.水环境污染物总量管控指标：COD近期220.20t/a，远期575.79t/a；氨氮近期29.36t/a，远期46.06t/a。6.大气环境污染物总量管控指标：SO2近期63.60t/a，远期107.33t/a；NOx近期64.19t/a，远期108.33t/a，颗粒物近期54.32t/a，远期91.67t/a；VOC近期80.78t/a，远期136.33t/a。7.同时执行：①应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。②新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。③新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。④对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。⑤加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。⑥新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。⑦各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。8.水环境工业污染重点管控区同时执行：（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	本项目依托现有工程污水处理站。本项目所需废水COD排放总量指标为2.439t/a，氨氮排放总量指标为0.22t/a；所需废气烟尘排放总量指标为1.535t/a，二氧化硫排放总量指标为7.368t/a，氮氧化物排放总量指标为9.210t/a均不超过总量管控指标。本项目依托现有污水处理站及其自动在线监控装置。本项目不属于“两高”项目，不属于涉重金属重点行业，不属于生产废水中含有毒有害水污染物的行业。本项目循环冷却系统排水全部回用于润粮用水；黄水全部用于养窖，不外排。本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。锅底水部分直接回用于润粮用水，锅炉排污水部分回用于除渣抑尘用水，其他部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托厂区内现有污水处理站处理后满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

	环境风险防控
	1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。3.同时执行加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。4.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。
	建设单位已完成突发环境事件应急预案备案并在佳木斯市生态环境局予以备案。建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订，加强环境应急预案管理和风险预警，采取有效措施防范环境风险。

	资源利用效率要求
	1.水资源利用上限：用水总量上限为11690t/d。2.土地资源利用上限：土地资源总量上限为697.24公顷，建设用地总量上限为696.13公顷，工业用地总量上限为449.04公顷。3.单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。4.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。5.提高清洁生产水平和资源、能源利用效率。6.发展项目行业要求：①能源消耗率4t/万元；②新鲜水耗4m3/万元；7.高污染燃料禁燃区同时执行：①在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。②城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。8.同时执行：①落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。②全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。
	本项目新鲜水用量为51.79m3/d，不突破水资源利用上限；黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124m2，占地性质为工业用地，不突破土地资源利用上限；本项目拆除原有2t/h生物质锅炉，新建一台10t/h的生物质蒸汽锅炉为生产供热，燃用生物质成型燃料，并配备高效除尘器（旋风除尘器+布袋除尘器），不属于在禁燃区内燃用高污染燃料设施。


综上所述，本项目符合《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的要求。

1.4.3.4与关于《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见黑环函〔2025〕46号的符合性分析

关于《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见（黑环函〔2025〕46号）中提出“拟入区建设项目，应结合规划环评意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和生态环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、生态环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。”。

本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，位于轻工产业发展区，符合园区产业规划。本次评价结合规划环评意见，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和生态环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。故本项目的建设符合关于《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见（黑环函〔2025〕46号）的相关要求。
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图1.4-2  产业布局规划图
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图1.4-3  土地利用规划图

1.4.4项目选址合理性分析

本项目选址位于佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，项目用地为工业用地（见图1.4-3）。项目厂区北侧为瑞中食品，东侧隔路为悦来公园、桦川鼎泰门业，南侧隔路为黑龙江桦润饲料有限公司，西侧隔路为耕地。本项目厂址区域内与周边无国家、省、市级自然保护区，根据《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》本项目所在地不占用基本农田及生态保护红线，用地类型为工业用地，厂址环境清洁，交通便利。自然条件较好，地势平坦，通过污染源强计算和污染影响预测分析结果可知，在认真落实报告中提出的废气、废水等处理措施的基础上，满足排放标准要求，对评价区域的环境敏感目标的影响可被接受。

综上，本项目选址合理。

1.4.5与生态环境分区管控的符合性
根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《佳木斯市生态环境准入清单（2023年版）》、《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》，项目位于重点管控单元，本项目与生态环境分区管控符合性如下：
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“一图”
图1.4-4 本项目与环境管控单元叠加图

（2）“一表”
表1.4-7 本项目与生态环境管控分区符合性分析
	一、生态保护红线

	管控单元类别
	一般管控区

	管控要求
	生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。

	符合性分析
	本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，根据《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》，本项目环境管控单位为黑龙江桦川经济开发区（重点管控单元），项目选址不在生态保护红线内。

	二、环境质量底线

	大气环境

	管控单元类别
	大气环境受体敏感重点管控区

	管控要求
	符合性分析

	空间布局

约束
	1.绿色食品行业：禁止使用高毒、高残留农药的食品加工项目；禁止新建以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工项目。2.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；有色金属压延加工、钢压延加工等行业；新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以下；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以下；禁止引进电镀、酸洗等涉及重金属的项目。3.对俄商贸行业：限制涉及有毒有害物质流转；禁止涉及危险废物、危险化学品及有毒有害物质的存储。4.轻工产业：禁止排放一类污染物的企业入区；禁止排放污染较重、排放不易处理的高浓度有机废水、废气的企业入区。5.禁止引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业；6.禁止引进高能耗、高污染金属材料企业；7.禁止引入使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业；8.禁止引入用水量大、排水量大的项目；9.严格限制引进危化品、危废收储等企业。10.水环境工业污染重点管控区同时执行：①区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。②加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。③根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。11.同时执行：①入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。②新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。③重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。④未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。⑤禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。⑥编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。⑦规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。⑧产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。⑨产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。
	本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，位于轻工产业发展区，符合轻工产业发展区的产业发展方向。本项目不属于排放一类污染物的企业，项目运营期不排放污染较重、不易处理的高浓度有机废水、废气。项目不属于引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业，不属于引进高能耗、高污染金属材料企业，不属于使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业，不属于用水量大、排水量大的项目，不属于危化品、危废收储等企业。本项目生产用水依托开发区集中供水管网。本项目新鲜水用水量为51.79m3/d；全厂污水新增排放量25.13m3/d，污水不属于高耗水、高污染行业。本项目开展环评工作以《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性。

	污染物排放管控
	1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。2.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。4.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；5.对于排放有机废气企业应采取有效污染防治措施，确保有机废气去除率≥90%；6.水环境污染物总量管控指标：COD近期220.20t/a，远期575.79t/a；氨氮近期29.36t/a，远期46.06t/a。7.大气环境污染物总量管控指标：SO2近期63.60t/a，远期107.33t/a；NOX近期64.19t/a，远期108.33t/a，颗粒物近期54.32t/a，远期91.67t/a；VOCs近期80.78t/a，远期136.33t/a。8.同时执行：①应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。③新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。⑤新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。⑥对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。⑦加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。⑧新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。⑨各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。9.水环境工业污染重点管控区同时执行：（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	本项目依托现有工程污水处理站。本项目所需废水COD排放总量指标为0.887t/a，氨氮排放总量指标为0.0241t/a；所需废气烟尘排放总量指标为1.535t/a，二氧化硫排放总量指标为7.368t/a，氮氧化物排放总量指标为9.210t/a均不超过总量管控指标。本项目依托现有污水处理站及其自动在线监控装置。本项目不属于“两高”项目，不属于涉重金属重点行业，不属于生产废水中含有毒有害水污染物的行业。本项目循环冷却系统排水全部回用于润粮用水；黄水全部用于养窖，不外排。本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。锅底水部分直接回用于润粮用水，锅炉排污水部分回用于除渣抑尘用水，其他部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托厂区内现有污水处理站处理后满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

	环境风险防控
	1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。3.同时执行加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。4.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。
	建设单位已完成突发环境事件应急预案备案并在佳木斯市生态环境局予以备案。建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订，加强环境应急预案管理和风险预警，采取有效措施防范环境风险。

	资源开发效率要求
	1.水资源利用上限：用水总量上限为11690t/d。2.土地资源利用上限：土地资源总量上限为697.24公顷，建设用地总量上限为696.13公顷，工业用地总量上限为449.04公顷。3.单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。4.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。5.提高清洁生产水平和资源、能源利用效率。6.发展项目行业要求：①能源消耗率4t/万元；②新鲜水耗4m3/万元；7.高污染燃料禁燃区同时执行：①在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。②城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。8.同时执行：①落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。②全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。
	本项目新鲜水用量为51.79m3/d，不突破水资源利用上限；黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124m2，占地性质为工业用地，不突破土地资源利用上限；本项目拆除原有2t/h生物质锅炉，新建一台10t/h的生物质蒸汽锅炉为生产供热，燃用生物质成型燃料，并配备高效除尘器（旋风除尘器+布袋除尘器），不属于在禁燃区内燃用高污染燃料设施。

	管控单元类别
	大气环境高排放重点管控区

	管控要求
	符合性分析

	空间布局

约束
	1.绿色食品行业：禁止使用高毒、高残留农药的食品加工项目；禁止新建以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工项目。2.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；有色金属压延加工、钢压延加工等行业；新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以下；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以下；禁止引进电镀、酸洗等涉及重金属的项目。3.对俄商贸行业：限制涉及有毒有害物质流转；禁止涉及危险废物、危险化学品及有毒有害物质的存储。4.轻工产业：禁止排放一类污染物的企业入区；禁止排放污染较重、排放不易处理的高浓度有机废水、废气的企业入区。5.禁止引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业；6.禁止引进高能耗、高污染金属材料企业；7.禁止引入使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业；8.禁止引入用水量大、排水量大的项目；9.严格限制引进危化品、危废收储等企业。10.水环境工业污染重点管控区同时执行：①区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。②加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。③根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。11.同时执行：①入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。②新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。③重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。④未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。⑤禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。⑥编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。⑦规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。⑧产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。⑨产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。
	本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，位于轻工产业发展区，符合轻工产业发展区的产业发展方向。本项目不属于排放一类污染物的企业，项目运营期不排放污染较重、不易处理的高浓度有机废水、废气。项目不属于引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业，不属于引进高能耗、高污染金属材料企业，不属于使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业，不属于用水量大、排水量大的项目，不属于危化品、危废收储等企业。本项目生产用水依托开发区集中供水管网。本项目新鲜水用水量为51.79m3/d；全厂污水新增排放量25.13m3/d，污水不属于高耗水、高污染行业。本项目开展环评工作以《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性。

	污染物排放管控
	1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。2.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。4.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；5.对于排放有机废气企业应采取有效污染防治措施，确保有机废气去除率≥90%；6.水环境污染物总量管控指标：COD近期220.20t/a，远期575.79t/a；氨氮近期29.36t/a，远期46.06t/a。7.大气环境污染物总量管控指标：SO2近期63.60t/a，远期107.33t/a；NOX近期64.19t/a，远期108.33t/a，颗粒物近期54.32t/a，远期91.67t/a；VOCs近期80.78t/a，远期136.33t/a。8.同时执行：①应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。③新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。⑤新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。⑥对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。⑦加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。⑧新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。⑨各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。9.水环境工业污染重点管控区同时执行：（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	本项目依托现有工程污水处理站。本项目所需废水COD排放总量指标为0.887t/a，氨氮排放总量指标为0.0241t/a；所需废气烟尘排放总量指标为1.535t/a，二氧化硫排放总量指标为7.368t/a，氮氧化物排放总量指标为9.210t/a均不超过总量管控指标。本项目依托现有污水处理站及其自动在线监控装置。本项目不属于“两高”项目，不属于涉重金属重点行业，不属于生产废水中含有毒有害水污染物的行业。本项目循环冷却系统排水全部回用于润粮用水；黄水全部用于养窖，不外排。本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。锅底水部分直接回用于润粮用水，锅炉排污水部分回用于除渣抑尘用水，其他部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托厂区内现有污水处理站处理后满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

	环境风险防控
	1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。3.同时执行加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。4.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。
	建设单位已完成突发环境事件应急预案备案并在佳木斯市生态环境局予以备案。建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订，加强环境应急预案管理和风险预警，采取有效措施防范环境风险。

	资源开发效率要求
	1.水资源利用上限：用水总量上限为11690t/d。2.土地资源利用上限：土地资源总量上限为697.24公顷，建设用地总量上限为696.13公顷，工业用地总量上限为449.04公顷。3.单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。4.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。5.提高清洁生产水平和资源、能源利用效率。6.发展项目行业要求：①能源消耗率4t/万元；②新鲜水耗4m3/万元；7.高污染燃料禁燃区同时执行：①在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。②城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。8.同时执行：①落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。②全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。
	本项目新鲜水用量为51.79m3/d，不突破水资源利用上限；黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124m2，占地性质为工业用地，不突破土地资源利用上限；本项目拆除原有2t/h生物质锅炉，新建一台10t/h的生物质蒸汽锅炉为生产供热，燃用生物质成型燃料，并配备高效除尘器（旋风除尘器+布袋除尘器），不属于在禁燃区内燃用高污染燃料设施。

	管控单元类别
	高污染燃料禁燃区

	管控要求
	符合性分析

	资源利用效率要求
	1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

2.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
	本项目新建一台10t/h的生物质蒸汽锅炉为生产供热，燃用生物质成型燃料，不属于在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施及新建、扩建分散燃煤供热锅炉项目。

	水环境

	管控单元类别
	水环境工业污染重点管控区

	管控要求
	符合性分析

	空间布局约束
	1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。

2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。

3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。
	本项目为白酒制造项目，属于酒、饮料制造业，项目生产用水依托开发区集中供水管网，员工由内部调配解决，不新增生活用水。本项目新鲜水用水量为51.79m3/d，本项目不属于高耗水、高污染行业，不属于落后产能。

	污染物排放管控
	1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	本项目锅底水部分直接回用于润粮用水，锅炉排污水部分回用于除渣抑尘用水，其他部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托厂区内现有污水处理站处理后满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排。发酵黄水全部用于养窖不外排。本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。

	环境风险防控
	1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。

2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。

3.同时执行本清单全省准入要求中“5.1产业集聚类重点管控单元”准入要求。

4.水环境工业污染重点管控区同时执行：排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。

5.在铁岭河两岸有废水产生企业应设置相应风险预案，防止事故废水漫排进入铁岭河。
	建设单位已完成突发环境事件应急预案备案并在佳木斯市生态环境局予以备案。建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订，加强环境应急预案管理和风险预警，采取有效措施防范环境风险。

	地下水环境

	环境管控单元名称
	桦川县地下水环境二级管控区

	环境管控单元编码
	YS2308266220002

	管控单元类别
	重点管控单元

	管控要求
	符合性分析

	空间布局约束
	1.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。2.合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。3.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。
	本项目位于黑龙江桦川经济开发区，占地性质为工业用地，不占用污染地块。项目运行期间不产生有毒有害物质，采取有效的防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施后不会对土壤环境造成影响。

	污染物排放管控
	新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治地下水污染的措施。
	本项目为白酒制造项目，属于酒、饮料制造业，不属于“两高”项目。

	环境风险防控
	1.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。2.指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。3.重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
	本项目地下水污染防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中危险废物贮存点、事故水池为重点防渗区，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s（依托现有工程）；污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般废物贮存库为一般防渗区，采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层；办公室、展馆等其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化。

	三、资源利用上线

	管控要求
	1.水资源：全市2025年用水总量不得超过49.29亿立方米，2030年用水总量不得超过19.87亿立方米。

2.土地资源：2025年、2035年建设用地开发上线为11.58万公顷、12.19万公顷，耕地资源保护下线分别为176.93万公顷、176.09万公顷。

3.能源：2025年和2035年煤炭消费上线分别为412.78万吨标准煤和446.98万吨标准煤。2025年、2035年建设用地开发上线、耕地资源保护下线和煤炭消费上线指标依据省政府下步下达工作目标执行。

	符合性分析
	本项目新鲜水用量为51.79m3/d，不突破水资源利用上限；黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124m2，占地性质为工业用地，不突破土地资源利用上限；本项目采用生物质蒸汽锅炉为生产供热，燃用生物质成型燃料，不消耗煤炭资源，不突破能源利用上限。

	四、环境准入清单

	环境管控

单元名称
	黑龙江桦川经济开发区

	环境管控

单元编码
	ZH23082620001

	管控单元

类别
	重点管控单元

	管控要求
	项目符合性分析

	空间布局

约束
	1.绿色食品行业：禁止使用高毒、高残留农药的食品加工项目；禁止新建以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工项目。2.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；有色金属压延加工、钢压延加工等行业；新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以下；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以下；禁止引进电镀、酸洗等涉及重金属的项目。3.对俄商贸行业：限制涉及有毒有害物质流转；禁止涉及危险废物、危险化学品及有毒有害物质的存储。4.轻工产业：禁止排放一类污染物的企业入区；禁止排放污染较重、排放不易处理的高浓度有机废水、废气的企业入区。5.禁止引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业；6.禁止引进高能耗、高污染金属材料企业；7.禁止引入使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业；8.禁止引入用水量大、排水量大的项目；9.严格限制引进危化品、危废收储等企业。10.水环境工业污染重点管控区同时执行：①区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。②加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。③根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。11.同时执行：①入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。②新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。③重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。④未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。⑤禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。⑥编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。⑦规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。⑧产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。⑨产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。
	本项目为白酒制造项目，为酒、饮料制造业，属于轻工业项目，位于轻工产业发展区，符合轻工产业发展区的产业发展方向。本项目不属于排放一类污染物的企业，项目运营期不排放污染较重、不易处理的高浓度有机废水、废气。项目不属于引进不属于鼓励类的排放涉重污染物企业，不属于引进高能耗、高污染金属材料企业，不属于使用人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的塑料制品企业，不属于用水量大、排水量大的项目，不属于危化品、危废收储等企业。本项目生产用水依托开发区集中供水管网。本项目新鲜水用水量为51.79m3/d；全厂污水新增排放量25.13m3/d，污水不属于高耗水、高污染行业。本项目开展环评工作以《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性。

	污染物排放管控
	1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。2.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。4.机械加工行业：禁止废气、恶臭、无组织气体逸散无法达标排放；5.对于排放有机废气企业应采取有效污染防治措施，确保有机废气去除率≥90%；6.水环境污染物总量管控指标：COD近期220.20t/a，远期575.79t/a；氨氮近期29.36t/a，远期46.06t/a。7.大气环境污染物总量管控指标：SO2近期63.60t/a，远期107.33t/a；NOX近期64.19t/a，远期108.33t/a，颗粒物近期54.32t/a，远期91.67t/a；VOCs近期80.78t/a，远期136.33t/a。8.同时执行：①应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。③新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。⑤新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。⑥对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。⑦加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。⑧新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。⑨各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。9.水环境工业污染重点管控区同时执行：（1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。（2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	本项目依托现有工程污水处理站。本项目所需废水COD排放总量指标为0.887t/a，氨氮排放总量指标为0.0241t/a；所需废气烟尘排放总量指标为1.535t/a，二氧化硫排放总量指标为7.368t/a，氮氧化物排放总量指标为9.210t/a均不超过总量管控指标。本项目依托现有污水处理站及其自动在线监控装置。本项目不属于“两高”项目，不属于涉重金属重点行业，不属于生产废水中含有毒有害水污染物的行业。本项目循环冷却系统排水全部回用于润粮用水；黄水全部用于养窖，不外排。本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。锅底水部分直接回用于润粮用水，锅炉排污水部分回用于除渣抑尘用水，其他部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托厂区内现有污水处理站处理后满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

	环境风险防控
	1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。3.同时执行加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。4.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。
	建设单位已完成突发环境事件应急预案备案并在佳木斯市生态环境局予以备案。建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订，加强环境应急预案管理和风险预警，采取有效措施防范环境风险。

	资源开发效率要求
	1.水资源利用上限：用水总量上限为11690t/d。2.土地资源利用上限：土地资源总量上限为697.24公顷，建设用地总量上限为696.13公顷，工业用地总量上限为449.04公顷。3.单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。4.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。5.提高清洁生产水平和资源、能源利用效率。6.发展项目行业要求：①能源消耗率4t/万元；②新鲜水耗4m3/万元；7.高污染燃料禁燃区同时执行：①在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。②城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。8.同时执行：①落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。②全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。
	本项目新鲜水用量为51.79m3/d，不突破水资源利用上限；黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124m2，占地性质为工业用地，不突破土地资源利用上限；本项目拆除原有2t/h生物质锅炉，新建一台10t/h的生物质蒸汽锅炉为生产供热，燃用生物质成型燃料，并配备高效除尘器（旋风除尘器+布袋除尘器），不属于在禁燃区内燃用高污染燃料设施。


（3）“一说明”
根据《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》分析成果，本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县，项目占地总面积0.10平方公里。与生态保护红线无交集，与自然保护地整合优化方案数据无交集，与自然保护地（现状管理数据）无交集，与饮用水水源保护区无交集。重点管控单元交集面积为0.10平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境重点管控区交集面积为0.10平方公里，占项目占地面积的100.00%。
（4）项目符合性说明
本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《佳木斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（佳政规〔2021〕4号）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《佳木斯市生态环境准入清单（2023年版）》、《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》中的相关要求。
1.5本项目关注的主要环境问题及环境影响

根据项目建设特点及所在区域环境特征，主要污染源为废气、废水以及固体废物，另外还存在一定的环境风险，通过对本项目生产工艺及产污节点分析，结合所在区域的环境特点、环境质量现状监测数据以及水文地质调查等基础资料进行分析，确定本次环评关注的主要环境问题有：
（1）运营期对大气环境的影响
通过对本项目的生产工艺分析可知，运行时主要废气污染源为：备料粉尘、锅炉烟气、酿造车间无组织排放异味、酒罐呼吸废气、厂内车辆运输造成的扬尘。

备料粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，处理后有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值；未被收集部分粉尘经全封闭车间加强管理后无组织排放，处理后无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值。
生物质锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）后由1根40米高烟囱排放，处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
酿造车间设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理，以无组织形式排放，采取上述措施后臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-1993）中无组织排放标准限值，厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
勾兑酒罐呼吸废气经封闭车间，加强管理处理后无组织排放，厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
车辆运输扬尘经运输道路经洒水抑尘后无组织排放，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（2）运营期对地表水环境的影响
本项目废水主要为锅底水、纯水制造废水、洗瓶废水、循环冷却系统排水、锅炉排水、车间地面冲洗废水、发酵黄水。本项目锅底水部分直接回用于润粮用水，锅炉排污水部分回用于除渣抑尘用水，其他部分锅底水、锅炉排污水汇同车间地面冲洗废水依托厂区内现有污水处理站处理后满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江；循环冷却系统排水全部回用于润粮用水；黄水全部用于养窖，不外排。

本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。

（3）运营期对声环境的影响
项目选取同类设备中噪声较低的设备；对风机管道外壳阻尼；各类泵、风机安装时采取基础减振、厂房隔声措施。通过采取以上降噪措施，厂界北侧、南侧、西侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界东侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。

（4）运营期固体废物对环境的影响
本项目产生的固体废物主要包括备料除尘器收尘、酒糟、废包装、锅炉灰渣、废树脂、废布袋、废膜、污泥、实验室废物、废机油。

备料除尘器收尘为粮食粉尘全部回用于酿酒；酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作饲料，日产日清；废包装收集后外售综合利用；锅炉灰渣运入灰渣库暂存，定期外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废离子交换树脂运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；废布袋不在厂内储存，直接由布袋生产厂家回收综合利用；废膜运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用；废机油暂存于危险废物贮存点暂存，最终由有危险废物处置资质单位派出专用车辆运走处理。

（5）对地下水环境的影响
本项目地下水污染防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中危险废物贮存点、事故水池为重点防渗区，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s（依托现有工程）；污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般废物贮存库为一般防渗区，采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层；办公室、展馆等其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求。本项目运营期采取防渗措施后，可以有效防止污水入渗进入地下水，正常状况下项目运营对周围地下水环境影响较小。在非正常工况下，一旦污染物发生泄漏，污染物的迁移范围有限，且迁移速度逐渐减弱。
（6）对环境风险影响

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，项目涉及的风险物质主要为废机油（废矿物油）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的附录A.1对上述物质进行风险识别，本项目为非重大危险源，建设项目环境风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价等级确定为简单分析。针对本项目涉及的原料、产品的理化性质，结合生产设备、物料性质及其潜在的危险性，分析本项目各单元的安全监督重点部位、易发生事故环节和可能引发的事故后果及对保护目标的影响程度，并提出防范措施和对策。

（7）对土壤环境的影响
本项目地下水污染防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中危险废物贮存点、事故水池为重点防渗区，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s（依托现有工程）；污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般废物贮存库为一般防渗区，采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层；办公室、展馆等其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化。在采取以上措施后，本项目在正常生产时，不会对土壤环境产生明显不利影响。

（8）对生态环境的影响
本项目选址位于佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，项目用地为工业用地。新增占地现为空地，占地内无古稀树木和保护树种，有少量杂草，由于人群活动频繁，树木、草丛已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物，因此项目建设对生态环境影响甚微。

1.6环境影响报告主要结论

本项目符合国家和地方当前产业政策，工程设计遵循清洁生产理念，工程选址符合相关规划及技术规范要求。本项目通过对大气、地表水、地下水、声、生态、土壤等各环境要素进行环境影响预测与评价，明确本项目的污染防治最佳可行技术。在确保本次评价提出的环境保护措施全面实施，并正常运行的前提条件下，通过加强环境管理与环境监测，杜绝事故排放，同时污染物排放总量控制指标严格按照总量控制基本原则执行，本项目的实施是可以被区域生态环境所接受的。建设单位在环境影响评价公众参与过程中，未收到与本项目环境影响有关的合理意见和质疑性意见。

综上所述，本项目的实施从环保角度是可行的。

第2章 总则

2.1编制依据

2.1.1相关法律、法规、部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修订；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；
（9）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日）；
（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；
（11）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；
（12）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日）；
（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；
（14）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》；
（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）；
（16）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
（17）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（19）《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015.4.2）；
（21）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月）；

（22）《全国生态环境保护纲要》（国务院国发〔2000〕38号文）（2000.11.26）；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）

（24）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发〔2016〕3号，2016.1.10）；
（25）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

（26）《黑龙江省人民政府关于加强环境保护重点工作的实施意见》（黑政发〔2012〕11号）；

（27）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省主体功能区规划的通知》（黑政发〔2012〕29号，2012年4月25日）；

（28）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修正）。

（29）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕46号）；

（30）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（31）《市场准入负面清单（2025年版）》；

（32）《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》（第一、二、三批）；
（33）《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）；

（34）《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）；
黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕19号）；

（35）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）；

（36）《佳木斯市“十四五”生态环境保护规划》；

（37）佳木斯市人民政府关于印发《佳木斯市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（佳政发〔2024〕4号）；
（38）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（原环境保护部公告2013年第31号）；
（39）《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日起施行）。
2.1.2相关技术性文件
（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（10）《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；
（12）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（13）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）
（14）《排污许可证申请与核发技术规范  酒、饮料制造工业》（HJ1128-2019）；
（15）《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）

（16）《建筑给水排水设计标准规范》（GB50015-2019）；
（17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（18）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（19）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
（20）《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）；

（21）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025.1.1）；
2.1.3其它相关文件

（1）《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）》

（2）《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》

（3）关于《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见黑环函〔2025〕46号

（4）《黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目环境影响报告书》；
（5）原佳木斯市环境保护局批复文件《关于黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目环境影响报告书的批复》（佳环建审〔2015〕35）；
（6）《黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目竣工环境保护验收监测报告》；
（7）《黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目竣工环境保护验收意见》；
（8）建设单位自行监测报告；
（9）环境质量现状监测报告；

（10）黑龙江大地酒业有限公司排污许可证；
（11）黑龙江大地酒业有限公司突发环境事件应急预案；
（12）建设单位提供的其他资料。
2.2评价目的和原则

2.2.1评价目的

本次评价结合本项目所在区域的环境特点，以详尽的基础资料和数据为基础，贯彻预防为主的污染防治政策，以实事求是的科学态度开展本项目的环境影响评价工作，充分发挥环境影响评价的作用。因此，本次评价目的如下：
（1）根据区域的资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，分析论证本项目的环境可行性。
（2）通过对项目所在区域环境质量现状调查、监测及污染源调查，掌握该区域环境质量现状和污染源分布情况。
（3）通过工程分析，分析本项目涉及的工艺流程、产物环节及污染物排放特征，弄清“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及浓度。
（4）预测或分析本项目排放的污染物对周围环境噪声的影响程度及范围。
（5）结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施。
（6）确保污染物达标排放、总量控制，将不利影响降至最低程度。
（7）提出项目的环境管理与监测计划。
2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
2.3环境功能区划

（1）环境空气：本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，根据环境空气质量功能区划，本评价范围内环境空气质量功能均为二类区，评价区环境空气质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（2）声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目厂界北侧、南侧、西侧为声环境功能区划的3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；厂界东侧为声环境功能规划的4类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

（3）水环境：本项目产生的污水经厂区污水处理站处理后经污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》中规定，桦川经济开发区所在区域水域为松花江佳木斯市、桦川县、富锦市农业用水区，为Ⅲ类水体功能。水功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（4）土壤环境：本项目为工业用地。厂区内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。厂区外耕地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值标准。
评价区环境质量功能区划见表2.3-1。
表2.3-1环境功能区划一览表
	序号
	环境要素
	所属区域
	功能区划
	划分依据

	1
	环境空气
	居住商业工业混合区，不属于风景名胜区、自然保护区等
	二类区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单

	2
	地表水
	松花江佳木斯市、桦川县、富锦市农业用水区
	Ⅲ类
	《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》

	3
	地下水
	开发区所在区域
	Ⅲ类
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	4
	噪声
	3类声环境功能区
	3类
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	
	
	4类声环境功能区
	4a类
	

	5
	土壤
	厂区内建设用地
	第二类用地筛选值
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	
	
	厂区外耕地
	筛选值
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）


2.4环境影响识别、评价因子筛选及评价标准

2.4.1环境影响因素识别

根据本项目的主要污染源及其所排污染物的分析，施工期有少量土建工程，以及新增设备的安装工程，产生的影响主要为噪声以及少量的扬尘。
根据区域环境特征及工程污染物排放情况对评价区所涉及的环境要素进行识别，其结果见表2.4-1。

表2.4-1  本项目环境影响因素识别表

	影响因素
	大气

环境
	地表水

环境
	地下水

环境
	声环境
	生态

环境
	土壤

环境

	施工期
	物料堆存
	-1D
	
	
	
	
	-1D

	
	材料运输
	-1D
	
	
	-1D
	
	

	
	建筑施工
	-1D
	-1D
	-1D
	-2D
	-1D
	-1D

	运营期
	废气排放
	-1C
	
	
	
	
	

	
	废水排放
	
	-1C
	-1C
	
	
	

	
	噪声排放
	
	
	
	-1C
	
	

	
	固体废物处置
	
	-1C
	
	
	-1C
	-1C

	
	事故排放
	-2D
	-2D
	-1D
	-1D
	
	-1D

	注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益。

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。


表2.4-2 运营期生态影响评价因子筛选表

	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群结构和行为等
	施工破坏地表植被；施工噪声对区域野生动物的影响；直接影响。
	短期、可逆
	弱

	生境
	生境面积、质量、连通性等
	永久占地破坏区域生境破坏，间接影响。
	短期、可逆
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	施工期影响生物群落，直接影响。
	短期、可逆
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	施工扰动土壤，工程占地破坏土壤环境，造成生物量减少。
	长期、可逆
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	无影响。
	/
	/

	自然景观
	景观多样性、完整性等
	无影响。
	/
	/


由上表可知，本项目施工期对周围环境产生的主要负面影响主要是对大气环境、声环境和土壤环境质量产生的短期影响，运营期主要负面影响是废气和废水污染对环境质量产生的影响。本项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了妥善的处理处置措施，不会对周边大气环境、声环境、地表水及地下水环境产生明显影响。

2.4.2评价因子

通过对本项目施工期及运营期产生的环境污染因素及污染因子进行分析，根据项目所在区域环境特征，筛选确定环境影响评价因子，具体见表2.4-3。

表2.4-3  评价因子一览表

	项目
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	PM10、PM2.5、CO、SO2、NO2、O3、TSP、臭气浓度、非甲烷总烃、NH3、H2S

	
	预测评价
	TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭气浓度、非甲烷总烃、NH3、H2S

	地表水环境
	现状评价
	pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、溶解氧、总磷、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群

	
	预测评价
	三级B评价不进行水环境影响预测

	地下水环境
	现状评价
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群数、细菌总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

	
	影响分析
	COD、氨氮

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	影响分析
	等效连续A声级

	生态环境
	现状评价
	生态系统、物种、生境、生物群落

	
	影响评价因子
	无

	固体废物
	影响分析
	备料除尘器收尘、酒糟、废包装、锅炉灰渣、废树脂、废布袋、废膜、废矿物油（废机油）

	环境风险
	影响分析
	废机油（废矿物油）


2.4.3评价标准

2.4.3.1环境质量标准

2.4.3.1.1 环境空气质量标准
本项目位于环境空气功能区二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级浓度限值。

表2.4-4  本项目环境空气质量标准一览表
	类别
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	环境

空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
	SO2
	年平均
	μg/m3
	60

	
	
	
	24小时平均
	
	150

	
	
	
	1小时平均
	
	500

	
	
	NO2
	年平均
	
	40

	
	
	
	24小时平均
	
	80

	
	
	
	1小时平均
	
	200

	
	
	PM10
	年平均
	
	70

	
	
	
	24小时平均
	
	150

	
	
	PM2.5
	年平均
	
	35

	
	
	
	24小时平均
	
	75

	
	
	CO
	24小时平均
	mg/m3
	4

	
	
	
	1小时平均
	
	10

	
	
	O3
	24小时平均
	μg/m3
	160

	
	
	
	1小时平均
	
	200

	
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值
	氨
	1小时平均
	μg/m3
	200

	
	
	硫化氢
	1小时平均
	
	10

	
	《大气污染物综合排放标准详解》
	非甲烷总烃
	1小时平均
	μg/m3
	2000


2.4.3.1.2 地表水
本项目锅底水部分回用于润粮用水，其余部分锅底水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。本项目锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。纯水制造废水、洗瓶废水直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排。发酵黄水全部用于养窖不外排。

本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》中规定，桦川经济开发区所在区域水域为松花江佳木斯市、桦川县、富锦市农业用水区，为Ⅲ类水体功能。水功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
表2.4-5  地表水环境质量标准表
	序号
	污染物
	单位
	Ⅲ类标准限值

	1
	pH
	（无量纲）
	6~9

	2
	COD
	mg/L
	≤20

	3
	BOD5
	mg/L
	≤4

	4
	NH3-N
	mg/L
	≤1.0

	5
	DO
	mg/L
	≥5

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6

	7
	总磷（以P计）
	mg/L
	≤0.2

	8
	总氮（湖、库，以N计）
	mg/L
	≤1.0

	9
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.2

	10
	粪大肠菌群（个/L）
	mg/L
	≤10000


2.4.3.1.3 地下水环境质量标准
本项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1地下水质量常规指标及限值中Ⅲ类标准，地下水环境质量标准见表2.4-6。
表2.4-6  地下水环境质量标准表
	类别
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1地下水质量常规指标及限值中Ⅲ类标准
	pH值（无量纲）
	（无量纲）
	6.5-8.5

	
	
	总硬度
	mg/L
	≤450

	
	
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	
	
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	
	
	氯化物
	mg/L
	≤250

	
	
	铁
	mg/L
	≤0.3

	
	
	锰
	mg/L
	≤0.1

	
	
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002

	
	
	耗氧量
	mg/L
	≤3

	
	
	氨氮
	mg/L
	≤0.5

	
	
	钠
	mg/L
	≤200

	
	
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	≤3

	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	
	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1

	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20

	
	
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	
	
	氟化物
	mg/L
	≤1

	
	
	汞
	mg/L
	≤0.001

	
	
	砷
	mg/L
	≤0.01

	
	
	镉
	mg/L
	≤0.005

	
	
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	
	
	铅
	mg/L
	≤0.01


2.4.3.1.2 声环境
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目厂界北侧、南侧、西侧为声环境功能区划的3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；厂界东侧为声环境功能规划的4类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。
表2.4-7  本项目声环境质量标准
	环境要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准
	噪声
	dB（A）
	昼间
	65

	
	
	
	
	夜间
	55

	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准
	
	
	昼间
	70

	
	
	
	
	夜间
	55


2.4.3.2污染物排放标准

（1）废气

①施工期

项目施工期施工场地扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。

②运营期

运营期粮食破碎粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值；生物质锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
（2）噪声

①施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025）标准要求；

②运营期本项目厂界北侧、南侧、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。本项目厂界东侧为冷云大街（城市次干路），厂界东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。
（3）废水

本项目雨污分流，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。
根据《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025），“4 水污染物排放控制要求中：4.2 对于间接排放情形，在不造成管网腐蚀和淤积堵塞、污水集中处理设施进水满足设计处理能力和确保达标排放的前提下，排污单位与污水集中处理设施运营单位可协商约定某项水污染物排放浓度限值。该限值经核定后依法被载入排污许可证或全国排污许可证管理信息平台填报的排污登记表的，则以该限值作为间接排放限值。”本项目废水预处理达标后排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂集中处理，并与桦川县华洁新能环保有限公司（黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂）签订了污水接纳处理合同，按照《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标和单位产品基准排水量执行表1规定）。

（4）固体废物

①一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
②其他危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

表2.4-8  污染物排放标准一览表

	类别
	标准名称及级（类）别
	污染因子
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值
	颗粒物
	最高允许排放浓度mg/m3
	120

	
	
	
	最高允许排放速率kg/h（15m排气筒）
	3.5

	
	
	
	周界外浓度最高点mg/m3
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点mg/m3
	4.0

	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值
	颗粒物
	最高允许排放浓度mg/m3
	50

	
	
	二氧化硫
	最高允许排放浓度mg/m3
	300

	
	
	氮氧化物
	最高允许排放浓度mg/m3
	300

	
	
	烟气黑度
	最高允许排放浓度

级
	≤1

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	氨
	排放量，kg/h（15m排气筒）
	4.9

	
	
	
	厂界标准值mg/m3
	1.5

	
	
	硫化氢
	排放量，kg/h（15m排气筒）
	0.33

	
	
	
	厂界标准值mg/m3
	0.06

	
	
	臭气浓度
	排放量，无量纲（15m排气筒）
	2000

	
	
	
	厂界标准值

（无量纲）
	20

	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值mg/m3
	10

	废水
	《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标和单位产品基准排水量执行表1规定）
	COD
	mg/L
	≤500

	
	
	BOD5
	mg/L
	≤350

	
	
	SS
	mg/L
	≤400

	
	
	氨氮
	mg/L
	≤45

	
	
	总氮
	mg/L
	≤70

	
	
	总磷（以P计）
	mg/L
	≤8

	
	
	色度（稀释倍数）
	-
	≤80

	
	《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）
	pH
	无量纲
	6-9

	
	
	单位产品基准排水量（白酒制造）
	原酒生产（其他香型）
	m3/kL
	20

	
	
	
	成品酒生产
	
	6

	噪声
	《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025）
	噪声
	昼间dB（A）
	70

	
	
	
	夜间dB（A）
	55

	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1
	3类限值
	噪声
	昼间dB（A）
	65

	
	
	
	
	夜间dB（A）
	55

	
	
	4类限值
	
	昼间dB（A）
	70

	
	
	
	
	夜间dB（A）
	55

	固体废物
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

2、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


2.5评价工作等级、评价范围

2.5.1环境空气评价等级

2.5.1.1评价等级

（1）评价工作分级方法

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表2.5-1。
表2.5-1 评价工作级别
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


根据初步工程分析结果，选择主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
Pi＝(Ci/Coi)×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表2.5-1的分级判据进行划分。如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。
（2）评价因子和评价标准筛选
表2.5-2  评价因子和评价标准表

	评价因子
	平均时段
	标准值μg/m3
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2中

二级浓度限值

	
	24小时平均
	150
	

	
	1h平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1h平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	TSP
	年平均
	200
	

	
	24小时平均
	300
	

	非甲烷总烃
	1h平均
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》


（3）估算模型参数
本项目大气环境评价工作等级估算模式参数见表2.5-3
表2.5-3  估算模型参数表
	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项）
	14.59万

	最高环境温度/℃
	36.8℃

	最低环境温度/℃
	-39.3℃

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/
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图2.5-1  本项目厂址所在区域地形高程图
（4）污染源参数
拟建项目点源污染物参数表见表2.5-4，面源污染物参数表见表2.5-5。
表2.5-4  点源参数表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流量/（Nm3/h）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/
(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	备料粉尘排气筒
	-16
	333
	75
	15
	0.3
	1384
	20
	1500
	正常工况
	PM10
	0.024

	2
	锅炉烟囱
	23
	140
	75
	40
	0.8
	13706
	120
	2240
	正常工况
	PM10
	0.41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	1.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	2.74


表2.5-5  矩形面源参数表

	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/
（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	运输道路
	149
	287
	75
	160
	5
	67
	1
	560
	正常工况
	TSP
	0.0011

	2
	灌装车间
	122
	253
	75
	118
	41
	-10
	8
	8760
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.02

	3
	备料车间
	7
	354
	75
	19
	24
	-20
	2.5
	1500
	正常工况
	TSP
	0.0135

	4
	酿造车间1
	60
	378
	75
	17
	124
	-10
	2.5
	6720
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.001

	5
	酿造车间2
	-43
	298
	75
	130
	67
	-10
	2.5
	6720
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.0045

	6
	酿造车间3
	9
	222
	75
	60
	96
	-10
	2.5
	6720
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.0045


注：本项目运输道路面源有效高度以运输车车轮起尘高度计1m；灌装车间面源有效高度以灌装车间三层通风口平均高度计8m；备料车间面源有效排放高度以备料车间通风排放平均高度计2.5m；酿造车间面源有效高度以酿造车间通风口平均高度计2.5m。
（5）评级工作等级确定
本项目主要污染源估算模型计算结果见表2.5-6、表2.5-7。
表2.5-6  点源估算模式计算结果表
	离源距离/m
	备料粉尘排气筒
	锅炉烟囱

	
	PM10
	PM10
	SO2
	NO2

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	6.38E-04
	0.14
	2.42E-05
	0.01
	7.03E-05
	0.01
	1.62E-04
	0.08

	100
	2.44E-03
	0.54
	1.31E-03
	0.29
	3.80E-03
	0.76
	8.75E-03
	4.37

	200
	1.11E-03
	0.25
	1.37E-03
	0.31
	3.99E-03
	0.80
	9.19E-03
	4.59

	300
	1.53E-03
	0.34
	1.08E-03
	0.24
	3.14E-03
	0.63
	7.22E-03
	3.61

	400
	1.48E-03
	0.33
	1.01E-03
	0.22
	2.93E-03
	0.59
	6.74E-03
	3.37

	500
	1.29E-03
	0.29
	1.01E-03
	0.23
	2.95E-03
	0.59
	6.78E-03
	3.39

	1000
	8.40E-04
	0.19
	7.83E-04
	0.17
	2.27E-03
	0.45
	5.23E-03
	2.62

	1500
	6.24E-04
	0.14
	8.17E-04
	0.18
	2.37E-03
	0.47
	5.46E-03
	2.73

	2000
	5.12E-04
	0.11
	9.36E-04
	0.21
	2.72E-03
	0.54
	6.25E-03
	3.13

	2500
	4.23E-04
	0.09
	8.53E-04
	0.19
	2.48E-03
	0.50
	5.70E-03
	2.85

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	2.87E-03
	0.64
	2.22E-03
	0.49
	6.45E-03
	1.29
	1.49E-02
	7.43

	最大浓度出现距离（m）
	70
	53
	53
	53

	D10%最远距离/m
	/
	/
	/
	/


表2.5-7 面源估算模型计算结果表
	离源距离/m
	运输道路
	灌装车间
	备料车间
	酿造车间1
	酿造车间2
	酿造车间3

	
	TSP
	非甲烷总烃
	TSP
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃

	
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	预测质量浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	1.13E-02
	1.26
	1.03E-02
	0.52
	6.54E-02
	7.27
	3.37E-03
	0.17
	6.24E-03
	0.31
	7.28E-03
	0.36

	100
	6.72E-03
	0.75
	1.42E-02
	0.71
	3.32E-02
	3.68
	2.88E-03
	0.14
	8.69E-03
	0.43
	9.09E-03
	0.45

	200
	1.75E-03
	0.19
	9.23E-03
	0.46
	1.45E-02
	1.61
	1.13E-03
	0.06
	4.42E-03
	0.22
	4.47E-03
	0.22

	300
	9.59E-04
	0.11
	6.87E-03
	0.34
	8.59E-03
	0.95
	6.54E-04
	0.03
	2.72E-03
	0.14
	2.74E-03
	0.14

	400
	6.35E-04
	0.07
	5.33E-03
	0.27
	5.89E-03
	0.65
	4.43E-04
	0.02
	1.90E-03
	0.09
	1.91E-03
	0.10

	500
	4.65E-04
	0.05
	4.28E-03
	0.21
	4.38E-03
	0.49
	3.28E-04
	0.02
	1.42E-03
	0.07
	1.43E-03
	0.07

	1000
	1.79E-04
	0.02
	1.97E-03
	0.10
	1.73E-03
	0.19
	1.28E-04
	0.01
	5.70E-04
	0.03
	5.71E-04
	0.03

	1500
	1.03E-04
	0.01
	1.20E-03
	0.06
	1.00E-03
	0.11
	7.42E-05
	0.00
	3.31E-04
	0.02
	3.32E-04
	0.02

	2000
	6.94E-05
	0.01
	8.36E-04
	0.04
	6.78E-04
	0.08
	5.02E-05
	0.00
	2.26E-04
	0.01
	2.26E-04
	0.01

	2500
	5.12E-05
	0.01
	6.28E-04
	0.03
	5.01E-04
	0.06
	3.71E-05
	0.00
	1.67E-04
	0.01
	1.67E-04
	0.01

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	1.26E-02
	1.40
	1.55E-02
	0.78
	8.76E-02
	9.74
	4.50E-03
	0.23
	9.88E-03
	0.49
	1.19E-02
	0.59

	最大浓度出现距离（m）
	81
	60
	23
	63
	71
	57

	D10%

最远距离/m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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图2.5-2本项目评价等级计算结果图
根据表2.5-6、表2.5-7中的计算结果可知，在PM10、SO2、NO2、TSP、非甲烷总烃污染物中，备料车间无组织排放的TSP的最大落地浓度的占标率最高，Pmax值为9.74%＜10%。评价等级判定依据为二级评价。因此，项目大气环境影响评价工作等级最终确定为二级评价。
2.5.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价范围为以本项目厂址为中心，边长为5km×5km=25km2的正方形区域范围内。
2.5.2声环境评价等级

2.5.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“5.1评价等级”要求，将声环境影响评价工作等级分为三级，声环境评价工作等级划分依据见表2.5-8。
表2.5-8  声环境评价工作等级划分
	等级
	判定依据

	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A）以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)~5dB(A），或受影响人口数量增加较多时。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A）以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。

	注：在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。机场建设项目航空器噪声影响评价等级为一级。


本项目具体情况为：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目厂界北侧、南侧、西侧为声环境功能区划的3类区；厂界东侧为声环境功能规划的4类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)）且评价范围内无受本项目噪声影响人口。综上，确定本次声环境评价等级为三级。

2.5.2.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中6.1评价范围的确定，确定本项目声环境影响评价范围为以本项目边界向外200m的区域。
2.5.3地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目地下水评价的要求，根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，确定本项目地下水环境影响评价工作等级。

2.5.3.1评价等级

（1）建设项目分类

本项目为白酒制造项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），应属于“十二、酒、饮料制造业15，25 酒的制造 150* 中发酵工艺的（年生产能力1000千升以下除外）”的项目。同时参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录“地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于“N轻工-105、酒精饮料及酒类制造”中有发酵工艺的，项目类别为Ⅲ类。

（2）地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，见表2.5-9。

表2.5-9  地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


桦川县饮用水水源地信息及与本项目位置关系见下表。
表2.5-10  地下水环境敏感程度分级表
	序

号
	保护目标
	与建设场地位置关系
	人口
	井深
	位于地下水流向
	供水方式

	1
	苏苏村饮用水源
	NW3.75km

（距保护区）
	1352
	100m
	侧上游
	村屯集中式水源井

	2
	万升村饮用水源
	SW3.27km

（距水源井）
	400
	100m
	上游
	村屯分散式水源井

	3
	桦树村饮用水源
	SW1.39km

（距水源井）
	900
	100m
	上游
	村屯分散式水源井

	4
	双兴村饮用水源
	SE2.51km

（距保护区）
	700
	100m
	侧向
	村屯分散式水源井

	5
	东风村饮用水源
	NE2.70km

（距水源井）
	1180
	100m
	下游
	村屯集中式水源井

	6
	孟家岗村饮用水源
	NE3.68km

（距保护区）
	1346
	100m
	侧下游
	村屯集中式水源井

	7
	桦川县第二饮用水源
	NW1.39km

（距二级保护区）
	89875
	110m
	侧上游
	桦川县集中式地下水源地

	8
	散户1饮用水源
	NE3.19km

（距水源井）
	5
	10m
	侧下游
	散户分散式水源井

	9
	散户2饮用水源
	NW1.57km

（距水源井）
	5
	20m
	侧向
	散户分散式水源井

	10
	桦川县翔河米油有限公司饮用水源
	NW2.89km

（距水源井）
	30
	30m
	侧向
	企业分散式水源井

	11
	桦川县殡仪馆

饮用水源
	E3.99km

（距水源井）
	30
	30m
	下游
	企业分散式水源井


实地调查表明，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区。根据场区位置，本项目位于黑龙江桦川经济开发区，地下水走向为西南向东北。本项目用水由市政自来水提供，桦川县由桦川第二水源地供水，根据《黑龙江省佳木斯市桦川县二水源饮用水水源保护区划分技术报告》，桦川县二水源饮用水水源划定一级及二级保护区，一级保护区范围为以9眼水源井口分别为圆心，100m为半径的圆所围成的9个圆形区域，保护区面积为0.279km2。二级保护区范围为以9水源眼井口外框连接线为基准线，外沿1000m所围成的区域为基本区域，E1-E6为松花江堤防边界线、E7为东南边界、E8为西南边界，保护区面积为4.461km2。本项目距离桦川第二水源地二级保护区边界最近距离为1.39km，本项目厂区不在该保护区范围。根据《黑龙江省佳木斯市桦川县二水源饮用水水源保护区划分技术报告》桦川第二水源设计日开采量为33000m3，属于中小型饮用水源地。桦川第二水源地为第四系孔隙潜水。

根据《佳木斯市桦川县农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2016年9月），孟家岗村、东风村及苏苏村饮用水源地均划定了一级及二级保护区，孟家岗村及东风村一级保护区为水源井为圆心向外径向距离为100米的圆形区域，二级保护区为水源井为圆心向外径向距离为1000米的圆形区域。苏苏村一级保护区为水源井为圆心向外径向距离为50米的圆形区域，二级保护区为水源井为圆心向外径向距离为500米的圆形区域。均为第四系孔隙潜水型。双兴村、桦树村、万升村、偏脸子村、散户、翔河米油有限公司、殡仪馆水源井均为分散式饮用水源井。
根据《优化评价内容严控新增污染—<环境影响评价技术导则 地下水环境>解读》（梁鹏，环境保护部环境工程评估中心，2016.7），结合《饮用水水源保护区划分技术规范》，地下水敏感性判定依据如下：
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图2.5-3  地下水敏感性判定依据
由图2.5-3可知，集中式水源井二级保护区外扩2000天质点迁移距离范围作为敏感区，外扩2000天到5000天质点迁移距离范围作为较敏感区；分散式饮用水水源单井50m外扩2000天质点迁移距离范围作为较敏感区，不设置敏感区。
本项目依据公式计算过程如下：

L=a×K×I×T/ne
L-水源地敏感性外扩范围，m；

a-安全系数，a≥1，取2；

K-渗透系数，m/d；

I-水力坡度，无量纲；

T-质点运移天数：单井分散式水源取以井口为中心，半径50m为界，外扩 2000天的质点迁移距离范围作为较敏感区，不设敏感区；未划定准保护区的中小型集中式饮用水水源地以二级保护区边界为起点外扩2000天的质点迁移距离范围作为敏感区，以敏感区边界外扩3000天的质点迁移距离范围作为较敏感区。
ne-有效孔隙度，无量纲。

桦川第二水源地、孟家岗村、东风村、苏苏村、双兴村、万升村、桦树村、偏脸子村、散户、翔河米油有限公司、殡仪馆饮用水源井属于第四系孔隙潜水区，其中桦川第二水源地、孟家岗村、东风村、苏苏村设置集中式饮用水源保护区，其余为分散式饮用水源。
该区域含水层主要为上更新统至全新统冲积层（QⅢ-Ⅳ）孔隙水。含水层岩性为：中细砂和粗砂，并夹有小砾石。根据《黑龙江省桦川县地下水资源调查评价报告》并参考当地经验值可知，渗透系数K取值41.12m/d，水力坡度I取0.0004，有效孔隙度ne为0.26。

①桦川第二水源地、孟家岗村、东风村及苏苏村饮用水源地敏感性判定如下：
二级保护区外扩2000天质点迁移距离范围作为敏感区：
L=a×K×I×T/ne=2×41.12×0.0004×2000/0.26=253m。
外扩2000天到5000天质点迁移距离范围作为较敏感区：
L=a×K×I×T/ne=2×41.12×0.0004×5000/0.26=633m。
②双兴村、桦树村、万升村、偏脸子村、散户、翔河米油有限公司、殡仪馆水源井分散式水源地敏感性判定如下：
分散式饮用水水源单井50m外扩2000天质点迁移距离范围作为较敏感区：
50+L=50+a×K×I×T/ne=50+2×41.12×0.0004×2000/0.26=303m。
表2.5-11  厂区周边饮用水水源敏感程度分级表

	序

号
	位置
	主要

取水

层位
	敏感区

范围

（m）
	较敏

感区

范围

（m）
	水源井
距厂区

距离

（m）
	较敏感区

边界距厂区距离（m）
	敏感

程度

分级

	1
	桦树村分散式饮用水水源地
	第四系

孔隙潜水
	/
	303
	1392
	1089
	不敏感

	2
	桦川县第二饮用水源
	第四系

孔隙潜水
	253
	633
	3080
	757
	不敏感


根据表2.5-11，确定厂区周边饮用水水源敏感程度为不敏感。
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图2.5-4  厂区周边饮用水水源分布图
（3）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分详见表2-5-12。
表2.5-12  建设项目评价工作等级分级表
	环境敏感程度

项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目（√）

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感（√）
	二
	三
	三（√）


2.5.3.2评价范围

依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，结合本项目工程特征，为了充分反映项目区地下水环境的基本状况，综合考虑项目区周边的地形地貌特征、区域地质条件、水文地质条件和地下水保护目标，确定本项目评价区范围如下。

由于项目位于第四系平原区，水文地质单元面积较大，不适合采用自定义法确定评价范围。项目所在地地质条件为：第四系孔隙潜水，地下水总体流向由西南向东北流。本次评价将采用导则中查表法确定评价范围。
表2.5-13  地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价等级
	调查评价面积（km2）
	备注

	一级
	≥20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。

	二级
	6-20
	

	三级
	≤6
	


本项目地下水评价等级为三级，所在地地下水流向为自西南向东北，确定本项目地下水评价范围为，以本项目厂址为中心，东南、西北各外扩1000m，西南侧（上游）外扩1000m，东北侧（下游）外扩2000m，边长为2km×3km=6km2的矩形评价范围。

2.5.4地表水评价等级

2.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级划分的规定进行分级。本项目锅底水部分回用于润粮用水，锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分锅底水、锅炉排水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排至松花江。纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入松花江。本项目属于间接排放，其评价等级为三级B。具体情况为：
表2.5-14  水污染影响型建设项目评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	污水排放量Q/（m3/d）；

水污染物当量数W/（无纲量）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q﹤200且W﹤6000

	三级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


2.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）7.1.2“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性，依托污水处理设施的环境可行性。本项目不设置地表水评价范围
2.5.5生态环境评价工作等级

2.5.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，符合生态环境分区管控要求且为污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的经济开发区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。本项目用地性质为工业用地，因此本项目生态环境影响为简单分析。
2.5.5.2评价范围

不设置评价范围。
2.5.6环境风险评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

2.5.6.1评价等级

危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的每一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：
q1，q2，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输送）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，丁醇、二甲苯、乙酸乙酯被列入表B.1，对应临界量分别为10t、10t、10t；乙醇未列入表B.1，且根据其理化性质不属于表B.2中其他危险物质（急性毒性：LD50 7060 mg/kg（兔经口）），不属于危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及生产、使用、储存的危险物质主要包括废矿物油、CODcr浓度11400mg/l的有机废液（锅底水）。

表2.5-15  危险物质数量与临界量比值（Q）
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	废矿物油
	8042-47-5
	0.02
	2500
	0.000008

	2
	CODcr浓度11400mg/l

的有机废液（锅底水）
	/
	1.5
	10
	0.15

	项目Q值
	0.150008


根据表2.5-13，本项目危险物质总量与其临界量比值Q=0.150008＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。
本项目环境风险评价工作等级划分见表2.5-16。
表2.5-16  环境风险评价工作等级划分结果
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害结果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据表2.5-16，结合上述分析，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
2.5.6.2评价范围

本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录A简单分析基本内容的要求，本项目不需给出环境风险评价范围。
2.5.7土壤影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，本项目为白酒制造项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，故不展开土壤环境评价。
2.6环境保护目标

本项目评价区内无国家、省、市级自然保护区。根据调查，本项目地表水评价范围内不存在饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。经现场踏查，本项目评价区环境敏感保护目标具体情况见表2.6-1。
表2.6-1  本项目环境敏感保护目标一览表
	环境要素
	编号
	保护目标名称
	经纬度（°）
	保护

对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	大气
环境
	1
	悦来镇
	130.718117169
	47.00646960
	居住区
	居民
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）
二类功能区
	N
	320

	
	2
	桦川县第一中学
	130.719888097
	47.007136326
	学校
	师生
	
	NE
	380

	
	3
	桦川县书香小学
	130.728275626
	47.008594735
	学校
	师生
	
	NE
	900

	
	4
	桦川县第四中学
	130.724607705
	47.011150656
	学校
	师生
	
	NE
	950

	
	5
	育才幼儿园
	130.722205787
	47.013225481
	学校
	师生
	
	NE
	1110

	
	6
	桦川县第二中学
	130.710570364
	47.012139157
	学校
	师生
	
	N
	1150

	
	7
	桦树村
	130.721936634
	46.990591169
	居住区
	居民
	
	S
	1100

	
	8
	双兴村
	130.737545079
	46.985888485
	居住区
	居民
	
	SE
	2180

	
	9
	永发村
	130.690444148
	47.009830827
	居住区
	居民
	
	NW
	2050

	
	10
	东兴村
	130.744894332
	47.015207176
	居住区
	居民
	
	NE
	2355

	地

表

水
	松花江
	/
	水质
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体
	西北侧
	3300

	地

下

水
	项目区域内地下水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	生态
	经调查得出，本项目生态评价范围内无生态敏感区和保护物种。
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图2.6-1  本项目环境空气保护目标范围图
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图2.6-2  本项目噪声评价范围图
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图2.6-3  本项目地下水评价范围图

第3章 建设项目工程分析
3.1现有工程基本情况
3.1.1企业概况
黑龙江大地酒业有限公司位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，总占地面积93460.43m2，建设设计生产能力为年生产基酒900t，瓶装酒5000t，实际产能为年产基酒720t，瓶装酒4000t。于2015年4月27日取得佳木斯市环境保护局批复文件《关于黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目环境影响报告书的批复》（佳环建审〔2015〕35号，见附件11）。企业于2019年11月11日进行排污许可证首次申领，于2022年12月15日进行延续，后于2023年9月27日进行变更，排污许可证编号为：91230826663887263F001V（见附件13），排污许可证有效期为2022年11月11日至2027年11月10日，企业按照要求执行排污许可台账及例行监测执行报告。建设单位已完成突发环境事件应急预案备案。于2022年4月进行环保验收，编制《黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目竣工环境保护验收监测报告》，并于2022年5月1日取得验收专家意见（见附件12），竣工环境保护验收监测报告和验收意见已在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报。

根据建设项目竣工环境保护验收监测报告和排污许可证执行报告：企业现有项目废气、废水污染物和噪声均可达标排放，固体废物均得到了合理地处理处置；落实了环境风险防范措施，编制了突发环境事件应急预案并在佳木斯市桦川生态环境备案；无“遗留环境问题”。

现有项目环评批复及排污许可证落实情况及基本情况见表3.1-1。

表3.1-1  项目环保手续履行概况

	序号
	项目名称
	主要建设内容
	审批文号
	运行情况

	1
	环评
	黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目环境影响报告书
	设计生产能力为年产900吨基酒，瓶装酒5000吨
	佳环建审〔2015〕35号
	正常运行

	2
	验收
	黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目竣工环境保护验收监测报告
	年产720吨基酒，瓶装酒4000吨
	《黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目竣工环境保护验收意见》（2022年5月1日）
	

	3
	排污许可证
	黑龙江大地酒业有限公司排污许可证
	-
	于2019年11月11日首次申领排污许可证，于2022年12月15日进行延续，后于2023年9月27日进行变更，编号：91230826663887263F001V
	/


3.1.2现有工程

3.1.2.1现有工程建设组成情况
现有工程位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，总占地面积93460.43m2，建设一条基酒生产线、一条瓶装酒生产线及配套工程。现有工程产能为年产基酒720吨，瓶装酒4000吨。工程组成一览表见表3.1-2。

表3.1-2  现有项目组成一览表
	工程类别
	工程名称
	建设内容及规模

	主体工程
	备料车间
	备料车间（456m2）一个，1层建筑，高6m。主要设备有粉碎机1台、混拌机1台、稻壳蒸锅一套、布袋除尘设备一套。备料车间由10月至次年5月正常生产，每日工作1.5

小时。

	
	酿造车间1
	1层建筑，高6m，酿造车间内设酿造间1496m2一个和制曲车间1380.96m2一个，清香型白酒生产720吨/年，灌装瓶装酒4000吨/年。设置发酵池70个，单个容积15m3；设置蒸馏锅2套。本项目窖池由10月至次年5月正常生产，发酵时间为每日24小时，窖池生产时长为6000小时/年。

	
	灌装车间
	灌装车间建筑面积2437.6m2，3层建筑，高9m，砖混结构，含洗瓶、灌装生产线和卸货平台，生产能力达到600瓶/小时

	辅助工程
	办公楼
	1座4层建筑（地下一层，地上三层），高9m，建筑面积3840m2，其中2F为产品展厅，4F为化验室，其他楼层为日常办公使用。

	
	冲瓶间
	冲瓶间面积300m2，位于灌装车间内。

	
	化验室
	位于办公楼4F，主要检测白酒产品中酒精度、固形物含量、总酸、总脂含量。主要设备为：电子秤、液相色谱仪等。

	储运工程
	原料库
	1层建筑，高6m，粮食仓储库房建筑面积1993.71m2，用于原料粮存储。

	
	成品库
	1层建筑，高6m，建筑面积1672m2，储存成品瓶装酒和原酒。

	
	储酒中心
	储酒库设置于成品库内，1层建筑，高6m，主要用于储存原酒。

	
	包材库
	1层建筑，高6m，建筑面积2175m2，主要用于酒瓶、包装盒的存储。

	
	酒库1
	新建酒库一座，建筑面积3873m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛1100个，周转周期为10年。

	
	酒库2
	新建酒库一座，建筑面积2012m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛550个，周转周期为10年。

	
	酒库3
	新建酒库一座，建筑面积3051m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛800个，周转周期为10年。

	
	酒库4
	新建酒库一座，建筑面积1936m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛550个，周转周期为10年。

	
	半成品库
	设置于包材库内。

	
	事故水池
	贮存能力为50m3，位于污水处理站内，可满足事故污水暂存需要。

	
	一般

固废贮存库
	1层建筑，高6m，占地面积100m2，用于一般固废暂存，储存能力50t，能够保障本项目固废暂存需要。

	
	危险

废物贮存点
	1层建筑，高6m，用于危险废物暂存，占地面积5m2，储存能力1t，能够保障本项目危废暂存需要。

	公用工程
	供电
	由桦川电力部门提供。

	
	给水
	供水水源依托开发区集中供水管网，供水能力满足本项目供水需要。

	
	排水
	本项目雨污分流，雨水经厂区导流沟直接外排至园区雨水管网；底锅水、地面冲洗废水、锅炉排污水均排入厂区污水处理站进行处理，处理达标废水和冲瓶间废水、职工生活废水一并通过园区管网进入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。

	
	供热
	建设锅炉房一座，内有1台2t/h燃稻壳蒸汽锅炉，年耗稻壳量500t，配套安装高效布袋除尘器，为生产供汽。冬季供暖为集中供暖。

	环保工程
	废水治理
	本项目雨污分流，雨水经厂区导流沟直接外排至园区雨水管网；底锅水、地面冲洗废水、锅炉排污水均排入厂区污水处理站进行处理，处理达标废水和冲瓶间废水、职工生活废水一并通过园区管网进入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。

	
	废气治理
	本项目大米、玉米、高粱、稻壳、小麦等原辅材料为袋装，均存储于原料库内，输送过程均为密闭输送；企业1台2t/h燃稻壳蒸汽锅炉的锅炉烟气采用了布袋除尘器处理后烟气经30m高的烟囱排放；高粱破碎时产生的废气经布袋除尘器除尘后，通过15m高排气筒外排；污水处理设施产生的恶臭气体通过收集并采用UV光氧废气处理，能分解废气中有毒有害物质，并达到了脱臭和净化效果，经分解后的废气通过15m高排气筒排放；酿造车间产生的废气经车间排风扇无组织排放。

	
	噪声治理
	本项目选用了低噪声设备，对振动较大的设备设置了减振器；合理布局生产车间，达到阻隔衰减噪声的目的，减少了噪声对环境影响。

	
	固

废

治

理
	一般

固废

贮存库
	本项目一般固废贮存库，占地面积100m2，储存能力50t，周转周期为30天，能够保障本项目固废暂存需要。用于暂存一般固废的暂存。本项目产生的酒糟由酿酒车间内的专用容器收集，并加盖密封，外售作饲料，日产日清，周转周期为1天。

	
	
	危险

废物

贮存点
	本项目危险废物贮存点，占地面积5m2，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，储存能力1t，周转周期为30天，能够保障本项目危废暂存需要。用于存放锅炉维修过程中产生的废机油。废机油应单独收集，用设明显标识的密闭桶盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置，转移时使用明显标识的密闭桶盛装。

	
	
	灰渣库
	锅炉排出的稻壳灰封闭贮存，卫生填埋处理。

	
	地下水防渗
	重点防渗区：危险废物贮存点、事故水池为重点防渗区，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s；

一般防渗区：污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、灰渣库、酒库、原料库、包材库、产品库、一般废物贮存库为一般防渗区，采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层；
简单防渗区：办公室等其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化。

	
	环境风险
	①涉及危险物质的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌；

④在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。如装置区设置易燃易爆等警示牌

⑤对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。

⑥在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。


3.1.2.2现有工程公用工程
（1）水源及供水系统

现有工程给水供水水源依托开发区集中供水管网，供水能力可以满足工程需要。
①生活用水
职工生活用水2.2m3/d。

②生产用水
现有工程生产用水包括润粮用水、冷却水补充水、地面冲洗用水、冲瓶间用水、锅炉补水、勾兑用水。
其中：冷却水补充水1.7m3/d；润粮回用锅底水1.28m3/d，回用冷却循环系统排水1.6m3/d；冷却循谁补充水1.7m3/d；地面冲洗用水1.1m3/d；冲瓶间用水8.1m3/d；锅炉补充水5.9m3/d；勾兑用水7.04m3/d。

（2）排水
全厂生产、生活污水总排放量为12.26m3/d，出水各污染物指标均达到《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后通过园区污水管道排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排至松花江。

现有工程水量平衡见图3.1-1。
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图3.1-1工程水量平衡图 单位：m3/d

（3）供电
项目现用电由市政电网提供。
（4）供热
现有一座锅炉房，内设1台2t/h燃稻壳蒸汽锅炉为生产供汽；生活供暖由开发区市政供热管网供给。
3.1.2.3现有工程工艺流程及产污环节
（1）制曲工艺流程
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3.1-2  制曲工艺流程图
制曲工艺流程简述：
①小麦（大麦）磨碎采用小麦和大麦制曲，对原料品种无严格要求，但要颗粒整齐，无霉变，无异常气味和农药污染，并保持干燥状态。原料要进行除杂操作。在粉碎后应加入5%～10%水拌匀，润料3-4小时，使麦皮压成薄片（俗称梅花瓣），而麦心成细粉的粗麦粉。麦皮在曲料中起疏松作用。粉碎度要求：未通过20目筛的粟粒及麦皮占50--60%，通过20目筛的细粉占40%～50%。

②拌曲料（曲料）和将粗麦粉运送到压曲房（踩曲室），通过定量供粉器和定量供水器，按一定比例的曲料（及曲母）和水连续进入搅拌机，搅匀后送入压曲设备进行成型。

③踩曲（曲胚成型）用踩曲机（压曲机）压成砖状形。

④曲的堆积培养可分为堆曲、盖草及洒水、翻曲、拆曲四步，分述如下：

1）堆曲压制好的曲胚应放置2-3小时，待表面略干，并由于面筋粘结而使曲胚变硬后，即移入曲室培养。曲块移入曲室前，应先在靠墙的地面上铺一层稻草，厚约15厘米，以起保温作用，然后将曲胚三横三竖相间排列，胚之间约留2厘米距离，并用草隔开，促进霉衣生长。排满一层后，在曲胚上再铺一层稻草，厚约7厘米，但横竖排列应与下层错开，以便空气流通。一直排到四至五层为止，再排第二行，最后留一或两行空位置，作为以后翻曲时转移曲胚位置的场所。

2）盖草及洒水曲坯堆好后，即用乱草盖上，进行保温保湿。为了保持湿度，常采用对盖草层洒水，洒水量夏季较冬多些，但应以洒水不流入曲堆为准。

3）翻曲曲堆经盖草及洒水后，立即关闭门窗，微生物即开始在表面繁殖，品温逐渐上升，夏季经5--6天，冬季经7--9天，曲胚堆内温度可达63℃左右。室内温度接近或达到饱和点。至此曲胚表面霉衣已长出。此后即可进行第一次翻曲。再过一周左右，翻第二次，这样可使曲块干得快些。

4）拆曲翻曲后，一般品温会下降7-12℃。大约在翻曲后6-7天，温度又会渐渐回升到最高点，以后又逐渐降低，同时曲块逐渐干燥，在翻曲后15天左右，可拉开门窗，进行换气。到40天以后（冬季要50天），曲温会降到接近室温时，曲块也大部分已经干燥，即可拆曲出房。出房时，如发现下层有含水量高而过重的曲块（水分超过15%），应另行放置于通风良好的地方或曲仓，以促使干燥。

5）成品曲的贮存制成的高温曲，分黄、白、黑三种颜色。习惯上是以金黄色，具菊花心、红心的金黄色曲为最好，这种曲酱香气味好。白曲的糖化力强，但根据生产需要，仍要求以金黄曲多为好。在曲块拆出后，即应贮存3～4个月，称陈曲，然后再使用。在传统生产上非常强调使用陈曲，其特点是制曲时潜入的大量产酸细菌，在生长比较干燥的条件下会大部分死掉或失去繁殖能力，所以陈曲相对讲是比较纯的，用来酿酒时酸度会比较低。另外大曲经贮藏后，其酶活力会降低，酵母数也能减少，所以在用适当贮存的陈曲酿酒时，发酵温度上升会比较缓慢，酿制出的酒香味较好。

（2）白酒酿造工艺流程
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3.1-3  白酒酿造工艺流程图
白酒酿造工艺流程简述：
本项目生产的白酒属于清香大曲酒，其风味特点为清香纯正。采用固体发酵工艺制酒，本项目每年7、8、9三个月为休窖期，其他月份为生产期。生产主要为：备料→上甑蒸粮→拌曲发酵→上甑蒸馏→勾兑→包装→产品。

①备料（粉碎搅拌）
将杂粮在密闭粉碎机中粉碎，将配料稻壳放入蒸锅中通入100℃蒸汽加热30分钟，然后工人用手推车将粉碎后的高粱及清蒸后的稻壳按配比混合，并加水进行人工搅拌均匀。原料（高粱、大米、玉米、小麦、大麦）用粉碎机粉碎后再与蒸熟的稻壳按比例（9:1）进行混拌。混拌好的原料由全封闭运输车运入酿造车间用于蒸粮工序。备料工序工作时长为1.5h/d。
②上甑蒸粮

混拌好的原料粮由全封闭运输车运入酿造车间内进行加水拌合润粮，拌合用水来自蒸粮锅底水和蒸酒设备冷却桶排水，既可以回收锅底水的营养物质，又可以提高润粮温度。加水拌和后装入甑内，进行蒸粮，待蒸粮完成后，原料粮水分含量达到50%～60%。最后将蒸熟后的原料粮进行摊晾降温。
③拌曲发酵和蒸酒
本工艺属于大曲发酵工艺，加大曲的目的是加入各种生香微生物发酵，使发酵过程产生各种酶的代谢物质，促使酒醅产生独特酒香。

摊晾降温后，在冬季糟醅降到13℃，夏季降到比气温低2-3℃时，即可进行加曲操作。加曲操作后即可进行入窖操作，入窖的醅料既不能压得紧，也不能过松，一般掌握在每立方米容积内装醅料630～640公斤左右为宜。装好后，在醅料上盖上一层稻壳，用窖泥密封，再加上一层稻壳。入池温度控制在16℃-18℃，入池酸度控制在1.0左右，水分控制在52%～55%，发酵期为28d。窖池泥封后定期检查吹口，判断发酵情况，并做好记录。发酵温度要先升后稳，力求达到“定时定温”。在撒曲、发酵后，在曲药所含的多种菌、酶的作用下，发生生物化学反应，主要反应为：葡萄糖转化为乙醇、氨基酸转化成醇、醛、酮等，同时有多种酸、酯生成。发酵过程中产生的黄水渗入窖池下部瓮中，开窖前抽出。黄水中含有大量的有益微生物菌群，这些菌群是白酒生产所用到的酒窖和窖泥中所必须包含的生物体；另外，黄水中含有大量的糖类、蛋白质及氨基酸态氮等微生物生长、繁殖所必需的营养物质。本项目酿酒为典型的清香型白酒生产工艺，黄水产生量较少，故全部可用于窖泥、窖池养护。发酵期满的窖去掉封泥，封泥循环使用，无废封泥产生，但由于少部分封泥被酒醅带走，所以需定期补充新泥。发酵好的酒醅人工装入专用运输车送入甑锅进行蒸粮蒸酒。

发酵结束后的酒醅放入蒸锅中通入蒸汽缓蒸3h，蒸汽热源由一台2t/h生物质蒸汽锅炉提供，通过蒸馏把酒醅中的酒精、水、高级醇、酸类等有效成分蒸发为蒸汽，含酒蒸气经酒甑上方的管道进入冷却桶，冷凝后产出白酒，由冷却桶排入酒桶，直接入库贮存。然后产生的一次糟继续加曲拌合继续入窖进行再次发酵酿酒，外售予养牛户作为饲料综合利用。本项目酒甑配套的冷却桶为封闭式冷却系统，冷水在蒸酒设备中的冷却桶中吸热升温后的温水再排入冷水槽中降温，降温后的冷水再泵入蒸酒设备中的冷却桶中。
本项目蒸粮、馏酒、摊晾、发酵工序均位于酿造车间内。
④重复发酵

首次蒸酒后的酒糟（一次糟）仍有较多的营养物质可进行再次发酵酿酒，一次糟可直接进行摊凉、加曲、发酵、蒸酒的步骤，各步骤与原来步骤操作方式相同，待二次糟再次重复摊凉-加曲-发酵-蒸酒等生产步骤后最终成为丢糟。最终产生的酒糟，外售予当地农户进行作为饲料综合利用。

⑤入库、勾兑处理

制酒车间生产的基酒送到酒库后，按不同车间、酒质、批次分别称重、编号贮存，贮存时间不少于6个月。在较长时间的贮存过程中，通过缓慢的酯化、缩合反应，使酒体香味更加突出，香气更为纯正优雅细腻。然后将不同批次的酒加纯水进行勾兑成口感适宜、指标符合国家标准的成品酒。勾兑好的成品酒送入包装车间的成品酒周转罐等待灌装包装。

⑥洗瓶、灌装、包装

灌装车间内使用洗瓶机将外购的成品酒瓶用纯水进行清洗，冲洗完毕的瓶子瓶口朝下，控干瓶内的水分。然后采用自动灌装设备将白酒（成品酒）灌装到白酒灌装瓶中，最终产品包装入库，等待外售。

3.1.2.4现有劳动定员及工作制度

现有工程每年7、8、9三个月为休窖期，年工作天数为280天，每日工作8小时。其中，备料车间由10月至次年5月正常生产，每日工作1.5小时，生产时长为375小时/年。本项目窖池由10月至次年5月正常生产（250天），发酵时间为每日24小时，窖池生产时长为6000小时/年。受发酵时间所限，蒸酒工序于每年11月份至第二年6月末生产（250天），每工作日生产8小时，生产时长为2000小时/年。配套2t/h生物质蒸汽锅炉主要为蒸粮、蒸酒工序提供蒸汽，生产时长为2240小时/年。灌装车间每工作日生产8小时，生产时长为2240小时/年。
劳动定员共10人，实行一班制，每班8小时，全年工作280天。
3.1.3厂址地理位置及工程平面布置
黑龙江大地酒业有限公司位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，北侧为瑞中食品，东侧隔路为悦来公园、桦川鼎泰门业，南侧隔路为黑龙江桦润饲料有限公司，西侧隔路为耕地。用地类型为工业用地，总占地面积93460.43m2。
根据工厂厂址位置的情况按功能分为两个区：生产区和办公区，便于生产管理。
厂区遵循工业企业总平面设计规范，同时满足工艺流程的需要及建筑防火规范及环保的要求，合理布局使原料运送线路短捷顺畅。便于安装，生产操作，检查维修，便于运输和人员流动，符合安装安全要求，同时注意风向、地形、气候的影响及环境污染等。办公区位于厂区东侧，靠近大门，方便人员进出。生产区位于厂区北侧，成品库位于厂区南侧，生产车间按生产线顺序建设，便于原料和设备的转运。事故水池位于厂区地势低处，便于收集事故废水。
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图3.1-4  厂区平面图
3.1.4现有工程建设主要污染物排放情况及污染防治措施情况
结合项目厂区现有实际情况，项目产生废物主要为废气、废水、噪声及固废。
3.1.4.1 现有工程污染物产生及相应污染防治措施

厂区现有污染源及已采取污染防治措施情况见表3.1-3。
表3.1-3 厂区现有工程污染源及已采取污染防治措施情况
	污染物类别
	污染源
	污染物
	防治措施
	执行标准

	废气
	备料车间

排气筒
	颗粒物
	由全封闭集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	锅炉烟囱
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	布袋除尘器处理后烟气经30m高的烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	污水处理站排气筒
	氨、硫化氢、臭气浓度
	通过收集并采用UV光氧废气处理，经分解后的废气通过15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	备料车间

无组织排放
	粉尘
	未被收集部分粉尘经全封闭车间加强管理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织监控浓度

	
	污水处理站无组织排放
	氨、硫化氢、臭气浓度
	置于封闭式构筑物内，加强管理后无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	酿造车间

无组织排放
	臭气浓度
	设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	非甲烷

总烃
	
	厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	勾兑罐

呼吸废气
	非甲烷

总烃
	加强管理后无组织排放
	厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	废水
	锅底水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、

总氮
	锅底水部分回用于润粮用水，剩余部分锅底水排入污厂区内污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)及其修改单的要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定）

	
	锅炉排污水
	COD
	部分回用于除渣，剩余部分排入污厂区内污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	

	
	车间地面冲洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	排入污厂区内污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	

	
	洗瓶废水
	SS
	直接经排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	

	
	生活污水
	COD、NH3-N等
	直接经排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	

	
	循环冷却系统排水
	/
	全部回用于润粮用水。
	/

	
	发酵黄水
	/
	全部用于养窖，不外排。
	/

	噪声
	粉碎机、灌装机、洗瓶机、包装机、各类泵、风除尘器等
	噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声、减速慢行
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准

	固体废物
	锅炉
	灰渣
	灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	酿造车间
	酒糟
	由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清
	

	
	包装工序
	废包装
	运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；
	

	
	除尘器
	废布袋
	更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；
	

	
	实验室
	实验室

废物
	由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用
	

	
	污水处理站
	污泥
	脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司
	

	
	工作人员
	生活垃圾
	暂存于项目区生活垃圾箱，由市政环卫部门统一处理
	

	危险废物
	设备维修
	废机油
	先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


3.1.4.2 现有工程污染物产生治理及达标排放情况
（1）废气产生、治理及达标排放情况
①锅炉废气污染防治措施及达标排放情况
本项目设置锅炉房一座，内设1台型号为2t/h燃稻壳蒸汽锅炉进行生产供汽，年耗稻壳量500t，采用了高效布袋除尘器，除尘效率99.5%。根据建设单位提供的2024年例行监测数据，锅炉烟尘排放浓度在30.6mg/m3～43.8mg/m3之间；二氧化硫排放浓度在未检出浓度到13mg/m3之间；氮氧化物排放浓度在118mg/m3～252mg/m3之间，监测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

②工艺粉尘污染防治措施及达标排放情况

本项目大米、玉米、高粱、稻壳、小麦等原辅材料为袋装，均存储于原料库内，输送过程均为密闭输送。酒酿造过程中需对原料（高粱）进行粉碎处理，此过程中将产生工艺粉尘。本项目粉碎工序在原料仓库中进行，作业期间仓库进行了封闭。本项目粉碎机安装了除尘效率不低于99%的除尘设施，原料破碎时产生的含粉尘气体经集气罩收集后由布袋除尘器除尘，处理后通过15m高排气筒外排；未被收集部分粉尘经全封闭车间加强管理后无组织排放。根据《黑龙江大地酒业有限公司排污许可证》中自行监测信息（2024）年，粉尘经布袋除尘器除尘后排放浓度为16.2mg/m3，厂界无组织粉尘排放浓度为0.176mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值要求。

③污水处理站气体污染防治措施及达标排放情况
污水处理站所有的设备均置于封闭式构筑物内，格栅池、二沉池及污泥浓缩池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体收集起来，通过抽风机将臭气收集，经过采用UV光氧废气处理，可分解工业废气。根据《黑龙江大地酒业有限公司排污许可证》中自行监测信息（2024），通过实施以上措施，污水处理站排气筒氨气排放浓度为9.35mg/m3；硫化氢排放浓度为4.26mg/m3；臭气浓度排放浓度为1995（无量纲），监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15米高排气筒排放标准。

④沼气治理措施及达标排放情况
本项目运营期间，污水处理量较小，因此产生的沼气较少，故采用UV光氧废气处理，可分解工业废气中有毒有害物质，并达到脱臭、净化效果，经分解后的工业废气，可完全达到无害化排放。根据《黑龙江大地酒业有限公司排污许可证》中自行监测信息（2024）年，厂界氨气排放浓度在0.06mg/m3～0.07mg/m3之间；硫化氢排放浓度为0.006mg/m3；臭气浓度排放浓度在12（无量纲）～13（无量纲）之间，监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建二级标准要求。

⑤非甲烷总烃废气治理措施及达标排放情况
本项目实际产生非甲烷总烃有机废气的工序为酿酒工序及勾兑工序。酿酒车间增设车间强制排风扇，车间产生的废气经排风扇无组织排放至空气中；灌装车间勾兑酒罐呼吸废气经封闭车间，加强管理处理后无组织排放。验收期间无组织排放废气检测结果表明，该项目实际生产工艺产生的有机废气较少对外环境空气质量影响较小。根据《黑龙江大地酒业有限公司排污许可证》中自行监测信息（2024）年，厂界非甲烷总烃排放浓度在0.27mg/m3～0.29mg/m3之间，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值要求。
（2）废水产生、治理及达标排放情况

本项目运行期间全厂生产、生活污水总排放量为12.26m3/d。其中：部分锅底水回用于润粮，剩余部分锅底水与地面冲洗废水、锅炉排污水共2.86m3/d，冲瓶间废水7.6m3/d，排入厂区污水处理站进行处理。上述废水处理达标后汇同洗瓶废水及生活污水一并通过园区管网进入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。本项目采用UASB+SBR活性污泥法，日处理能力50m3/d，净化后的水质能满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)及其修改单的要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定）后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排至松花江。循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排。发酵黄水全部用于养窖不外排。

根据建设单位提供的2024年例行监测数据，污水总排口监测结果pH排放浓度在7.1～7.3之间，COD排放浓度在60mg/L～75mg/L之间，BOD5排放浓度在3.3mg/L～10.1mg/L之间，SS排放浓度在13mg/L～17mg/L之间，氨氮排放浓度在0.308mg/L～0.342mg/L之间，总氮排放浓度在0.62mg/L～0.83mg/L之间，总磷排放浓度在0.03mg/L～0.07mg/L之间，色度监测值在5～8倍之间。监测结果满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)及其修改单的要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定）。

（3）噪声产生、治理及达标排放情况

本项目运行期间噪声污染主要来源于设备噪声，通过选用低噪设备、合理布局、建设围墙等措施。

根据《黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测结果显示：项目厂界昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类区标准限值。

（4）固体废物产生、治理及达标排放情况

本项目运行期间备料除尘器收尘直接回用于酿酒生产；酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用；废机油，先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理。
综上所述，项目通过了环保验收，采取了原环境影响评价文件及环境主管部门的批复意见要求的污染防治措施，各污染物排放浓度和速率均满足相应排放标准限值要求，均实现达标排放；企业取得排污许可证并按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》要求，进行了环境管理台账及排污许可执行报告的编制。项目产生的各污染物能够达标排放。
3.1.5现有工程排污许可制度执行情况
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），现有工程属于“十、酒、饮料和精制茶制造业 15，21酒的制造 151 中的有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造”项目，故应进行简化管理。黑龙江大地酒业有限公司于2019年11月11日进行排污许可证首次申领，于2022年12月15日进行延续，后于2023年9月27日进行变更，排污许可证编号为：91230826663887263F001V（见附件13），排污许可证有效期为2022年11月11日至2027年11月10日。该企业完成了2020、2021、2022、2023年季度执行报告填报及2020、2021、2022、2023、2024年度执行报告填报，排污许可制度执行情况见下图。
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图3.1-5  排污许可制度执行情况
3.1.6现有工程污染物总量

根据排污许可2024年执行报告核算数据，现有工程污染物排放量见下表：
表3.1-4  现有工程污染物排放量（单位：t/a）
	污染物名称
	现有工程排放量

	废气
	颗粒物
	0.0667

	
	二氧化硫
	0.281

	
	氮氧化物
	0.38

	
	氨
	0.00034

	
	硫化氢
	0.00042

	
	VOCS
	/

	废水
	COD
	0.257

	
	BOD5
	0.035

	
	氨氮
	0.0012

	
	SS
	0.058

	
	总磷
	0.00024

	
	总氮
	0.00285

	固废
	酒糟
	500

	
	污泥
	33

	
	除尘器灰尘
	0.84

	
	锅炉灰渣
	30

	
	生活垃圾
	1.0

	
	实验室废物
	0.008

	
	废机油
	0.02

	
	废包装
	0.3

	
	废布袋
	0.5


3.1.7现有工程存在的环境问题及治理方案

黑龙江大地酒业有限公司履行了环保手续，企业环保资料齐全，项目通过了环保验收，采取了原环境影响评价文件及环境主管部门的批复意见要求的污染防治措施，各污染物排放浓度和速率均满足相应排放标准限值要求，均实现达标排放；企业取得排污许可证并按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》要求，进行了环境管理台账及排污许可执行报告的编制。项目产生的各污染物能够达标排放。
根据现场踏查情况，本项目酿造车间2、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库已建成，但未投入运行。佳木斯市生态环境局已出具《佳木斯市生态环境局不予行政处罚决定书》（佳环不罚〔2025〕桦川02号）：该企业存在扩建项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查，擅自开工建设的违法行为，由于考虑到该企业属于初次违法，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果，我局现已决定免予处罚。目前已责令企业改正违法行为，对项目进行报批（见附件15）。

3.2拟建工程概况

3.2.1项目基本情况

（1）建设项目名称：黑龙江大地酒业有限公司扩建项目

（2）建设单位：黑龙江大地酒业有限公司

（3）建设地点：黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧。
（4）建设性质：改扩建

（5）占地面积：黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124m2。

（6）项目总投资及环境保护投资：本项目总投资估算为15000万元，环保投资为130万元，占总投资的0.87%。

（7）劳动定员：本项目劳动定员为10人，其中：管理技术人员2人，生产人员8人。本项目劳动定员由现有工程工作人员调配解决，全厂不新增劳动定员。

（8）建设周期：建设期为2026年1月至2026年9月，预期投产日期2026年10月。

（9）工作制度：本项目每年7、8、9三个月为休窖期，所以黑龙江大地酒业有限公司由10月至次年6月正常生产，年工作天数为280天。其中，备料车间由10月至次年5月正常生产，每日工作6小时，生产时长为1500小时/年。本项目窖池由10月至次年5月正常生产（250天），发酵时间为每日24小时，窖池生产时长为6000小时/年。受发酵时间所限，蒸酒工序于每年11月份至第二年6月末生产（250天），每工作日生产8小时，生产时长为2000小时/年。配套10t/h生物质蒸汽锅炉主要为蒸粮、蒸酒工序提供蒸汽，生产时长为2240小时/年。灌装车间每工作日生产8小时，生产时长为2240小时/年。

（10）生产规模：为了提高产品白酒品质，本项目优化现有工程发酵工序，延长发酵周期（由10天延长至30天），将现有酿造车间（1车间）720t/a（648kL/a）基酒产能缩减为240t/a（216kL/a）。本项目新建酿酒车间2座，灌装车间1座，新增基酒产能2160t/a（1944kL/a）。本项目建成后全厂基酒总产能2400t/a（2160kL/a），成品酒总产能4500t/a。另外，为了保障生产，拆除原有2t/h生物质蒸汽锅炉，新建一座10t/h生物质蒸汽锅炉。

3.2.2项目建设内容

根据现场踏查情况，本项目酿造车间2、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库已建成，但未投入运行。佳木斯市生态环境局已出具《佳木斯市生态环境局不予行政处罚决定书》（佳环不罚〔2025〕桦川02号）：该企业存在扩建项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查，擅自开工建设的违法行为，由于考虑到该企业属于初次违法，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果，我局现已决定免予处罚。目前已责令企业改正违法行为，对项目进行报批（见附件15）。本项目主要建设内容详见下表。
表3.2-1  本项目主要建设内容一览表

	项目
	建设主要内容
	备注

	主体工程
	备料

车间
	现有备料车间（456m2）一个。主要设备有粉碎机1台、混拌机1台、蒸锅一套、布袋除尘设备一套。本项目将备料车间工作时长由原工作时长1.5h/d增加为6h/d，现有备料车间工程内容不变。
	依托现有，工作时长由1.5h/d增加为6h/d。

	
	制曲间
	本项目酒曲依托现有制曲间供给，制曲间位于酿造车间1内。
	依托现有

	
	酿造

车间1
	现有酿造车间内有酿造间（1496m2）一个和制曲车间（1380.96m2）一个。主要设备有甑锅2套、摊晾机1套。本次改造现有酿造车间工程内容不变，延长发酵周期（由10天延长至30天），将现有清香型白酒基酒产能由现有720t/a缩减为240t/a。
	技术改造，发酵周期由10天延长至30天。

	
	酿造

车间2
	新建酿造车间一座，建筑面积5600m2，6m高1层钢架结构，内设发酵池350个，清香型白酒基酒产能1200t/a。

主要设备有甑锅4套、摊晾机2套。
	新建

（已建成）

	
	酿造

车间3
	新建酿造车间一座，建筑面积6000m2，6m高钢架结构，内设发酵池350个，清香型白酒基酒产能1200t/a。

主要设备有甑锅4套、摊晾机2套。
	新建

	
	灌装

车间1
	对现有灌装车间进行技术改造，更新原有灌装设备。车间内含洗瓶、灌装生产线和卸货平台，生产能力保持原有600瓶/小时不变。
	技术改造

	
	灌装

车间2
	新建灌装车间一座，建筑面积20538m2，3层砖混建筑，内设三条生产能力达到2000瓶/小时的瓶装酒生产线。

主要设备为：纯水设备、洗瓶机、灌装机。
	新建

	辅助工程
	展馆
	新建产品展馆1座，建筑面积5076m2，两层砖混建筑。
	新建

	
	化验室
	依托现有化验室，主要检测白酒产品中酒精度、固形物含量、总酸、总脂含量。主要设备为：电子秤、液相色谱仪等
	依托现有

	储运工程
	罐区
	本项目设罐区一座，建筑面积3182m2，1层建筑，设10m高钢架结构罩棚，罐区内设酒罐24个，其中300t酒罐18个，100吨酒罐6个，总贮存能力6000t。其中1个300t酒罐用于贮存食用酒精罐，周转周期为4个月，其他酒罐用于存储白酒，周转周期为2年。
	依托现有

	
	原料库
	本项目原料粮依托现有原料库，建筑面积1993.71m2，粮食贮存能力3000吨，周转周期为95天，可以满足本项目原料粮存储需要。

主要存储高粱、大米、玉米、小麦、大麦、稻壳。
	依托现有

	
	包材库
	本项目酒瓶、包装盒依托现有包材库，建筑面积2175m2，周转周期为3个月，可以满足本项目酒瓶、包装盒存储需要。

主要存储酒瓶、包装盒。
	依托现有

	
	酒库1
	新建酒库一座，建筑面积3873m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛1100个，周转周期为10年。
	依托现有

	
	酒库2
	新建酒库一座，建筑面积2012m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛550个，周转周期为10年。
	依托现有

	
	酒库3
	新建酒库一座，建筑面积3051m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛800个，周转周期为10年。
	依托现有

	
	酒库4
	新建酒库一座，建筑面积1936m2，2层砖混建筑，内置1吨酒坛550个，周转周期为10年。
	依托现有

	
	燃料库
	新建燃料库一座，建筑面积3330m3，6m高1层全封闭钢架结构，贮存能力6000t，周转周期为4个月，用于存储生物质成型燃料。
	新建

（已建成）

	
	灰渣库
	新建灰渣库一座，建筑面积490m2，6m高1层全封闭钢架结构，贮存能力1000t，周转周期为30天，用于存储锅炉灰渣。
	新建

（已建成）

	
	运输
	本项目产品和原料等物料均采用汽车运输方式。酒糟由收购农户定期采用汽车运输方式拉运出厂。

危险废物委托有危险废物运输资质单位进行运输。
	——

	公用工程
	供水
	①水源：本项目生产用水依托开发区集中供水管网。项目员工由内部调配解决，不新增生活用水。

②用水组成：项目用水主要由生产用水组成。生产用水主要包括：润粮用水、勾兑用水、洗瓶用水、纯水制造用水、锅炉补水、循环冷却水系统补水、车间地面冲洗用水。
③水量：本项目新鲜水用水量为51.79m3/d。
	依托

	
	排水
	①排水组成：主要为锅底水、纯水制造废水、洗瓶废水、循环冷却系统排水、锅炉排水、车间地面冲洗废水、发酵黄水。

②排水路线：本项目锅底水部分回用于润粮用水，其余部分锅底水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。纯水制造排水、洗瓶废水可直接满足排放标准，直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。本项目锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排。发酵黄水全部用于养窖不外排。本项目雨污分流排放，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。

③排水量：本项目生产废水最终总排水量为25.13m3/d，其中16.25m3/d废水依托现有污水处理站处理达标后外排。现有污水处理厂设计处理能力50m3/d，现处理余量能够满足本项目污水处理需要。
	依托现有

	
	供电
	依托现有供电设施供给。
	依托现有

	
	供热
	新建锅炉房一座，建筑面积4320m3，6m高1层全封闭钢架结构，内置1台10t/h生物质蒸汽锅炉，为生产供热。拆除原有锅炉房内1台2t/h生物质蒸汽锅炉。本项目生活供暖由开发区市政供热管网供给。
	新建

（已建成）

	环保工程
	废水

处理
	本项目污水依托现有污水处理站处理。现有污水处理站位于成品库西侧，设计处理规模为50m3/d。完全可以满足本项目建成后的污水处理需要。
	依托现有

	
	废气

治理
	生物质锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由40m高烟囱排放；生物质燃料为生物质成型燃料。
	新建

（已建成）

	
	
	燃料库和灰渣库采用全封闭设计，同时运输、装卸过程采用苫盖等抑尘措施。
	新建

（已建成）

	
	
	挥发性有机物控制措施：

①酿造车间安装排气扇，加强空气流通，优化蒸汽流量和冷却水循环次数，严格控制蒸酒温度及冷凝温度，确保有效冷凝，减少白酒蒸发损失；

②加强管理，在酒罐罐区加盖罩棚，减少酒罐呼吸排放量。
	新建

	
	
	酿造车间异味控制措施主要采用以下几种：

①酿造车间安装排气扇，加强空气流通，优化蒸汽流量和冷却水循环次数，严格控制蒸酒温度及冷凝温度，确保有效冷凝，减少白酒蒸发损失；

②将酒糟暂存在酿造车间封闭区域内，对酒糟进行及时覆盖，并进行及时清理（日产日清）外售综合利用；

③酒糟清运时，清运车辆车斗内加防水内衬，防止运输撒漏，酒糟装车进行封盖，防止运输途中挥发异味。
	新建

	
	噪声

治理
	采取使用低噪声设备、进行减振处理、建筑物隔声等措施，厂界北侧、南侧、西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。
	新建

	
	固废处置
	一般固废贮存库
	本项目产生的固体废物依托现有一般固废贮存库暂存，占地面积100m2，储存能力50t，周转周期为30天，能够保障本项目固废暂存需要。用于暂存废渗透膜、废离子交换树脂、废包装、废布袋、标签屑、生活垃圾等一般固废。本项目产生的酒糟由酿酒车间内的专用容器收集，并加盖密封，外售作饲料，日产日清，周转周期为1天；脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用。
	依托现有

	
	
	危险废物贮存点
	本项目产生的危险废物依托现有危险废物贮存点暂存，占地面积5m2，储存能力1t，周转周期为30天，能够保障本项目危废暂存需要。用于存放锅炉维修过程中产生的废机油。
	依托现有

	
	
	灰渣库
	新建灰渣库一座，建筑面积490m2，9m高1层全封闭钢架结构，贮存能力1000t，用于存储锅炉灰渣。
	新建

（已建成）

	
	风险防控
	事故水池
	依托现有1座50m3事故池，位于现有污水处理站，可满足事故污水暂存需要。
	依托现有

	
	
	分区

防渗工程
	一般防渗区：包括酿造车间、灌装车间、锅炉房、燃料库、灰渣库采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层。

简单防渗区：采用一般地面硬化。
	新建

	依托工程
	供热
	本项目生活供暖由开发区市政供热管网供给。依托热源桦川县道绩供热有限公司于2022年10月22日取得《排污许可证》，许可证编号91230826MABTPT818U001V。热源现有2台燃煤循环流化床锅炉，供热面积200万平方米，最大热负荷90.18MW，完全可以满足本项目供暖需要。
	依托桦川县道绩供热有限公司

	
	污水处理站
	本项目污水依托现有污水处理站处理，目前处理能力余量为45m3/d，可以满足本项目建成后的污水处理需要。

污水处理站工艺采用“粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池”处理工艺，处理后的废水满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标和单位产品基准排水量执行表1规定）后，排入开发区市政污水管网，进入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入松花江。
	依托现有

	
	
	本项目处理达标后的污水依托黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂进行进一步处理，黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂已投入运行，处理能力2.0万m3/d，处理工艺为“污水→粗格栅提升泵房→细格栅曝气沉砂池→调节事故池→水解酸化池→EBIS生化处理池→磁混凝→滤布滤池→臭氧催化氧化池→紫外消毒间→二次提升泵房→排放”，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入松花江。
	依托黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂


3.2.3产品方案

本项目产品组成情况详见表3.2-2。
表3.2-2  产品方案

	序号
	产品名称
	生产规模（t）
	按酒精体积分数65%折算产能（kL/a）
	包装
	备注

	1
	65%vol

清香型基酒
	2400
	2160
	酒罐、酒坛贮存
	特级

	2
	52%vol

清香型成品白酒
	1000
	720
	瓶装（200万瓶）
	特级

	3
	46%vol

清香型成品白酒
	1000
	636.92
	瓶装（200万瓶）
	特级

	4
	42%vol

清香型成品白酒
	1000
	581.54
	瓶装（200万瓶）
	特级

	5
	39%vol

清香型成品白酒
	1500
	810
	瓶装（300万瓶）
	优级


本项目产品执行《白酒质量要求 第2部分：清香型白酒》（GB/T 10781.2-2022）中的相关要求，详见表3.2-3。

表3.2-3  产品标准

	项目
	特级
	优级
	一级

	酒精度/%Vol
	21.0~69.0

	固形物/（g/L）
	≤0.50

	总酸/（g/L）
	产品自生产日期

≤一年执行的指标
	≥0.50
	≥0.40
	≥0.30

	总酯/（g/L）
	
	≥1.10
	≥0.80
	≥0.50

	乙酸乙酯/（g/L）
	
	≥0.65
	≥0.40
	≥0.20

	总酸+乙酸乙酯+乳酸乙酯a/（g/L）
	产品自生产日期

＞一年执行的指标
	≥1.60
	≥0.60
	≥0.40

	a按45.0%vol精度折算


3.2.4主要原辅材料、能源消耗量

本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表3.2-4。生物质燃料各项指标详见下表3.2-5，生物质燃料检测报告见附件4。

表3.2-4 项目原辅材料消耗情况表

	序

号
	名称
	现有工程年用量
	本项目年用量
	单位
	贮存

位置
	备注

	1
	高粱
	1800
	6000
	t/a
	原料库
	小麦在省外采购，其他粮食均在佳木斯市内采购。本项目采用传统固态发酵工艺生产清香型基酒，单位粮食出酒率为33.33%。其中酿造车间1技改后产量减少到原产量的1/3，所以粮食消耗量为原消耗量的1/3。

	2
	大米
	150
	500
	t/a
	原料库
	

	3
	玉米
	75
	250
	t/a
	原料库
	

	4
	小麦
	120
	400
	t/a
	原料库
	

	5
	大麦
	15
	50
	t/a
	原料库
	

	6
	稻壳
	240
	800
	t/a
	原料库
	佳木斯市内采购

	7
	曲粉
	3
	10
	t/a
	原料库
	

	8
	食用酒精（96%vol）
	1309
	443
	t/a
	酒罐
	

	9
	酒瓶
	800
	900
	万个/a
	包材库
	

	10
	包装盒
	1778
	2000
	t/a
	包材库
	

	11
	生物质成型燃料
	1198
	4993
	t/a
	燃料库
	

	12
	电
	2300
	7600
	kW·h/a
	——
	市政电网

	13
	水
	6048
	14264.2
	m3/a
	——
	开发区集中供水管网


表3.2-5 本项目生物质燃料分析结果
	项目
	符号
	单位
	指标

	干燥基水分
	Mar
	%
	4.34

	干燥基挥发分
	Vad
	%
	63.32

	收到基灰分
	Aar
	%
	6.33

	收到基氢
	Har
	%
	4.38

	收到基全硫
	Sar
	%
	0.07

	收到基氮
	Nar
	%
	0.27

	收到基氧
	Oar
	%
	33.13

	收到基低位发热量
	Qnet.ar
	MJ/kg
	14.132

	汞
	——
	µg/g
	未检出


3.2.5主要设备

本项目主要设备见表3.2-6。

表3.2-6  本项目主要设备表

	序号
	生产单元
	设备名称
	规格型号
	数

量
	单

位
	备注

	1
	原料粉碎系统
	粉碎机
	粉碎能力5t/h
	1
	台
	依托现有

	2
	发酵系统
	发酵池
	容积12m3
	700
	个
	新增

	3
	蒸馏系统
	甑锅
	Φ3000×800mm

容积5.7m3
	10
	套
	其中2套利旧，8套新增。

	4
	
	冷凝器
	处理能力0.6t/h
	10
	套
	其中2套利旧，8套新增。

	5
	
	冷却水槽
	V＝20m3
	2
	个
	新增

	6
	
	摊晾机
	处理能力1000t/h
	5
	台
	其中1台利旧，4台新增。

	7
	勾调系统
	磅 秤
	500kg
	2
	台
	其中1台利旧，1台新增。

	8
	
	勾兑罐
	V＝30吨
	7
	个
	其中4个利旧，3个新增。

	9
	
	磅 秤
	1000KG
	2
	个
	新增

	10
	
	酒 泵
	JFB10-36-Y
	2
	个
	新增

	11
	原酒

贮存系统
	储酒罐
	18个容积350m3酒罐，6个容积120m3酒罐。
	24
	个
	依托现有

	12
	
	酒坛
	容积1.2m3
	3000
	个
	依托现有

	13
	灌装系统
	纯水设备
	制水能力10m3/h
	1
	套
	新增

	14
	
	洗瓶机
	处理能力1000t/h
	2
	套
	其中1套利旧，1套新增。

	15
	
	灌酒机
	处理能力1000kL/h
	4
	套
	拆除原有灌装设备，共新增4套。

	16
	
	包装机
	处理能力1000t/h
	2
	台
	其中1台利旧，1台新增。

	17
	锅炉房
	水泵
	处理能力10m3/h
	4
	台
	新增

	18
	
	软水装置
	处理能力12m3/h
	1
	套
	新增

	19
	
	生物质

蒸汽锅炉
	0ZL4-1.6-S
	1
	台
	已建成

	20
	
	鼓风机
	15kW
	1
	台
	已建成

	21
	
	引风机
	55kW
	1
	台
	已建成

	22
	
	给水泵
	扬程：150m
	1
	台
	已建成

	23
	
	旋风

除尘器
	
	1
	台
	已建成

	24
	
	布袋

除尘器
	
	1
	台
	已建成


3.2.6本工程构筑物

本工程主要构筑物见表3.2-7。

表3.2-7  本工程构筑物一览表

	序号
	建筑物
	建筑面积（m2）
	高度（m）
	备注

	1
	酿造车间2
	5600
	6
	1层，已建成

	2
	酿造车间3
	6000
	6
	1层

	3
	灌装车间2
	20538
	9
	3层

	4
	展馆
	5076
	8
	2层

	5
	锅炉房
	4320
	6
	1层，已建成

	6
	燃料库
	3330
	6
	1层，已建成

	7
	灰渣库
	490
	6
	1层，已建成

	
	合计
	59408
	
	


3.2.7公用工程

3.2.7.1给水工程

（1）水源

本项目生产用水供水水源依托开发区集中供水管网。项目员工由内部调配解决，所以不新增生活用水。

（2）用水量

本项目的厂区给水系统主要为生产给水系统。全厂新鲜水用水总量为51.79m3/d。

①生产给水

本项目生产用水包括：润粮用水、勾兑用水、洗瓶用水、纯水制造用水、锅炉补水、循环冷却水系统补水、车间地面冲洗用水。本次改扩建工程对现有酿造车间1进行技术改造，发酵周期由10天延长至30天。所以基酒产量改变为原来的1/3。所以生产用水量也对应减少为原来的1/3。但是本项目建成后所有的酿造车间工艺相同，所以各车间的各生产工序用排水量相同。所以本次评价按各生产工序估算全厂的用水量。
1）润粮用水

本项目粉碎好的原料粮需加水拌和后上甑锅蒸粮，根据本项目现有工程润粮用水统计数据类比得出，润粮工序吨粮（含稻壳）用水量为0.4m3，本项目日用原料（含稻壳）32吨，则计算得出润粮用水量为12.8m3/d。为了提高润粮效果和节约用水，本项目润粮用水全部回用自蒸粮锅底水和冷却循环水系统排水，既可以回收锅底水的营养物质，又可以提高润粮温度降低蒸粮能耗，且能减少用水量。
2）水循环冷却水系统

在酒甑蒸酒运行过程中循环冷却系统需定期补水，本项目酒甑配套的冷却桶为封闭式冷却系统，冷水在蒸酒设备中的冷却桶中吸热升温后的温水再排入冷水槽中降温，降温后的冷水再泵入蒸酒设备中的冷却桶中。本项目冷却循环水量为10m3/h。本项目润粮部分用水由封闭冷却桶中抽取，又可以提高润粮温度降低蒸粮能耗，且能减少用水量。

根据厂家的提供的冷却系统降温冷水用水技术数据，冷却系统为了保持冷却效果，系统排水量为7.9m3/d，冷却系统排水全部回用于润粮用水。

3）勾兑用水

本项目灌装车间勾兑工序应用纯水进行成品酒勾兑，纯水用水量为5.92m3/d。

4）洗瓶用水

本项目酒瓶均购置新瓶，为了保证酒瓶的洁净，灌装前用纯净水对酒瓶进行一次冲洗，年需冲洗酒瓶900万个，每个酒瓶冲洗用水0.2L，纯水用水量为6.43m3/d。

5）纯水制造用水

本项目设有制水能力10m3/h纯水机一台，出水效率80%。主要用来供给勾兑和洗瓶用水，本项目纯水平均用水量为15.44m3/d，纯水制造机制水排水量为3.09m3/d。

6）锅炉补水（软水制备）

本项目建设1台10t/h的生物质蒸汽锅炉，锅炉用软水由软化水制取系统（离子交换法，设计产水能力12m3/h）提供，软化水制取系统用水量为24.35m3/d。
7）车间地面冲洗用水

本项目接受技改的酿造车间1的蒸酒工作区面积为550m2，本项目新建两个酿造车间内的蒸酒工作区面积为1500m2，工作区周围设有导流排水槽，废水经排水槽收集后厂内排水管网排入污水处理站处理。本项目车间清洗装置工作区设备及地面冲洗取2L/m2，所以本项目生产车间地面冲洗一次用水量为4.1m3，所有酿造车间1天冲洗一次，所以日平均用水量为4.1m3/d。

②消防给水系统

根据本项目《消防设计说明专篇》的设计要求，厂区消防系统包括室内消火栓给水系统及室外消火栓给水系统。

本项目室内消火栓用水量设计值为15L/s，室外消火栓用水量取25L/s，火灾持续时间按3小时设计。主厂房一起火灾灭火所需消防用水的设计流量为：15+25=40L/s；一次火灾灭火用水量为：432m3。本项目依托现有一座消防水池。水池有效总容积为600m3，完全可以满足消防要求。

本项目用水量情况见下表。
表3.2-8  本项目运营期用水量一览表

	序

号
	用水

种类
	用水部门
	平均用水量
	备注

	
	
	
	m3/d
	m3/a
	

	1
	生产

用水
	润粮用水
	5
	1250
	回用自蒸粮锅底水，年工作250天。

	
	
	
	7.8
	1950
	回用自循环水系统，年工作250天。

	
	
	水循环冷却水系统用水
	7.9
	1975
	新鲜水，年工作250天。

	
	
	勾兑用水
	5.92
	1657.6
	纯水设备，年工作280天。

	
	
	洗瓶用水
	6.43
	1800.4
	纯水设备，年工作280天。

	
	
	纯水制造用水
	15.44
	4323.2
	新鲜水，年工作280天。

	
	
	锅炉补水
	24.35
	6818
	新鲜水，年工作280天。

	
	
	车间地面冲洗用水
	4.1
	1148
	新鲜水，年工作280天。

	新鲜水用量合计
	51.79
	14264.2
	

	循环用水量
	10
	2500
	

	重复用水量
	22.8
	16823
	

	总用水量
	84.59
	33587.2
	


3.2.7.2排水工程

本项目厂区排水采用清污分流排放方式，共设2个排水系统：即生产污水排水系统和雨水排水系统。

本项目采用污水与雨水分流制排水的管网系统。
（1）生产污水排水系统

本项目产生的废水主要为锅底水（W1）、锅炉排水（W2）、车间地面冲洗废水（W3）、纯水制造废水（W4）、洗瓶废水（W5）、循环冷却系统排水（W6）、发酵黄水（W7）。

①锅底水（W1）

本项目在蒸粮工序和蒸酒工序运行时，蒸汽直接与物料在甑锅内接触，部分会冷凝在甑锅锅底形成一定量的锅底废水，根据企业提供的技术资料核算得出本项目锅底废水产生量约为11.8m3/d，其中有5m3/d锅底水直接回用于润粮用水，剩余锅底水（6.8m3/d）。依托现有污水处理站处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。
②锅炉排水（W2）

项目锅炉排污水主要为锅炉排污水和软化水系统排水。本评价根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号），表“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”锅炉排污水＋软化处理废水产污系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质用量为4493t/a，则本项目锅炉排污水的总水量为1777.51m3/a，即6.35m3/d。其中废水中0.5m3/d，用于除渣抑尘用水，去除给灰渣降温时蒸发的水分，灰渣中含水率不超过30%，保证灰渣转运过程中不会产生灰渣扬尘，也不会产生地表径流。剩余锅炉排污水水量为5.85m3/d，该废水依托现有污水处理站处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。
③车间地面冲洗废水（W3）

本项目设备及地面冲洗废水产生量约为用水量的90%，即3.7m3/d，该废水依托现有污水处理站处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

④纯水制造废水（W4）

本项目纯水制备过程中会产生盐度较高的废水，项目纯水制备率约为80%，纯水总用量约15.44m3/d，则浓水产生量为3.09m3/d，该废水可直接满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。
⑤洗瓶废水（W5）

本项目酒瓶均购置新瓶，为了保证酒瓶的洁净，灌装前用纯净水对酒瓶进行一次冲洗，洗瓶废水产生量为5.79m3/d，该废水可直接满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。
⑥循环冷却系统排水（W6）

本项目酒甑配套的冷却桶排出的废水产生量为7.8m3/d，该水水温较高全部回用于润粮用水，既能减少排污，又能节能降耗，提高润粮效果。

⑦黄水（W7）

根据企业提供的技术资料，窖池在发酵过程黄水产生量约0.01m3/d，本项目黄水用于养窖，不外排。

本项目排水量详见下表，水平衡图详见图3.3-4。
表3.2-9 本工程排水量一览表
	序

号
	种

类
	排水种类
	废水量
	备注

	
	
	
	m3/d
	m3/a
	

	1
	生

产

废

水
	锅底水
	11.8
	3304
	其中有5m3/d锅底水直接回用于润粮用水，剩余6.8m3/d锅底水依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。年工作280天。

	2
	
	纯水

制造废水
	3.09
	865.2
	可直接满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。年工作280天。

	3
	
	洗瓶废水
	5.79
	1621.2
	

	4
	
	循环冷却

系统排水
	7.8
	1950
	全部用于回用于润粮用水，不外排。年工作250天。

	5
	
	锅炉排水
	6.35
	1777.51
	其中0.5m3/d锅炉排水直接回用于除渣，剩余5.85m3/d锅炉排水依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。年工作280天。

	6
	
	车间地面

冲洗废水
	3.7
	1036
	依托现有污水处理站处理达标后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。年工作280天。

	7
	
	发酵黄水
	0.01
	2.8
	全部用于养窖，不外排。

	总污水量
	38.54
	10556.71
	

	总污水排放量
	25.23
	6464.4
	本项目原酒生产（其他香型）单位产品基准排水量约为1.84m3/kL，成品酒单位产品基准排水量约为0.90m3/kL，可满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）单位产品基准排水量的要求。


（2）雨水排水系统

本项目雨水通过现有厂区道路地下埋设的雨水管道，有序地排至市政雨水排水管线。

（3）水平衡

本项目日平均水平衡见图3.2-1和表3.2-10。

表3.2-10
本项目水平衡表

	入水项
	出水项

	名称
	数量（m3/d）
	名称
	数量（m3/d）

	原料带入水
	3.2
	蒸粮过程蒸发损失
	1

	新鲜水
	51.79
	蒸粮锅底水排水
	5

	回用蒸粮锅底水
	5
	发酵蒸发损失
	0.1

	回用黄水
	0.01
	黄水
	0.01

	回用冷却排水
	7.8
	蒸酒蒸发损失
	0.1

	
	
	蒸酒锅底水排水
	6.8

	
	
	产品带出水
	3

	
	
	酒糟带出水
	18

	
	
	循环冷却系统损失
	0.1

	
	
	循环冷却系统排水
	7.8

	
	
	地面设备冲洗排水
	3.7

	
	
	地面设备冲洗损失
	0.4

	
	
	纯水制造排水
	3.09

	
	
	勾兑用水
	5.92

	
	
	新酒瓶冲洗排水
	5.79

	
	
	洗瓶损失水
	0.64

	
	
	锅炉排水
	5.85

	
	
	锅炉房抑尘用水
	0.5

	合计
	67.8
	合计
	67.8

	冷却循环水系统循环水量为10 m3/d。


本项目建成后全厂日平均水平衡见图3.2-2和表3.2-11。

表3.2-11  本项目建成后全厂水平衡表

	入水项
	出水项

	名称
	数量（m3/d）
	名称
	数量（m3/d）

	原料带入水
	3.2
	蒸粮过程蒸发损失
	1

	新鲜水
	53.99
	蒸粮锅底水排水
	5

	回用蒸粮锅底水
	5
	发酵蒸发损失
	0.1

	回用黄水
	0.01
	黄水
	0.01

	回用冷却排水
	7.8
	蒸酒蒸发损失
	0.1

	
	
	蒸酒锅底水排水
	6.8

	
	
	产品带出水
	3

	
	
	酒糟带出水
	18

	
	
	循环冷却系统损失
	0.1

	
	
	循环冷却系统排水
	7.8

	
	
	地面设备冲洗排水
	3.7

	
	
	地面设备冲洗损失
	0.4

	
	
	纯水制造排水
	3.09

	
	
	勾兑用水
	5.92

	
	
	新酒瓶冲洗排水
	5.79

	
	
	洗瓶损失水
	0.64

	
	
	锅炉排水
	5.85

	
	
	锅炉房抑尘用水
	0.5

	
	
	生活污水
	1.8

	
	
	生活用水损失
	0.4

	合计
	70
	合计
	70

	冷却循环水系统循环水量为10 m3/d。
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图3.2-1  本项目水平衡图 （单位：m3/d）

[image: image128.png]



图3.2-2  本项目建成后全厂水平衡图 （单位：m3/d）

3.2.7.3供热及采暖工程

厂区供暖由开发区市政供热管网供给，依托热源为桦川县道绩供热有限公司。《黑龙江省桦川县城市供热供水能力提升改造工程（集中供热）建设项目环境影响报告书》已于2021年5月28日取得佳木斯市生态环境局批复，批文号佳环建审〔2021〕11号，依托热源桦川县道绩供热有限公司于2022年10月22日取得《排污许可证》，许可证编号91230826MABTPT818U001V。热源现有2台燃煤循环流化床锅炉，供热面积200万平方米，最大热负荷90.18MW，完全可以满足本项目供暖需要。

本项目生产供汽由新建锅炉房内1台10t/h生物质蒸汽锅炉供给，本项目新建锅炉房供热能力可满足本项目的供热需求。根据设计单位提供的设计参数，吨基酒耗蒸汽6.479t（本项目锅炉效率按85%计，吨蒸汽能耗3763MJ计），计算得出，本项目满负荷运转工况，年生物质成型燃料消耗量为4993t/a。
3.2.7.4供电工程

本项目依托现有供电系统，电源来自市政供电。

3.2.7.5储运工程
（1）存储设施情况
本项目存储设施详细情况见表3.2-12。
表3.2-12 储存情况表

	序号
	仓储单位
	物料名称
	存储

能力
	周转

周期
	备注

	1
	原料库
	高粱、大米、玉米、小麦、大麦、稻壳
	3000t
	95天
	依托现有

	2
	包材库
	酒瓶、包装盒
	1000t
	3个月
	依托现有

	3
	酒罐
	基酒
	5700t
	2年
	新建

	4
	酒罐
	原料食用酒精
	300t
	4个月
	新建

	5
	酒库（4个）
	陈年基酒
	3000t
	10年
	新建

	6
	燃料库
	存储生物质成型燃料
	6000t
	4个月
	新建

	7
	灰渣库
	储锅炉灰渣
	1000t
	30天
	新建

	8
	一般固废贮存库
	废包装、废反渗透膜
	60t
	30天
	依托现有

	9
	危险废物贮存点
	废机油
	1t
	30天
	依托现有


（2）运输情况
本项目产品和原料等物料均采用汽车运输方式。酒糟由收购农户定期采用汽车运输方式拉运出厂。危险废物由有危险废物运输资质单位进行运输。
3.2.7.6化验室
本项目产品质检化验依托现有化验室完成，主要化验内容为检测白酒产品中酒精度、固形物含量、总酸、总脂含量。主要设备为：电子秤、液相色谱仪等。因试验采用一次性试管，且不使用其他试剂，所以化验室无废水产生，仅有装载有产品白酒的一次性试管产生，委托有资质单位处置。

3.2.8总平面布置

3.2.8.1总平面布局

（1）总图布置原则
①执行国家有关环境保护的政策，符合国家的有关法规、规范及标准，严格执行国家现行防火、卫生、安全等技术规划，确保生产安全；
②总图布置充分满足生产工艺流程和运行管理方便的要求，布置尽量集中紧凑，节约用地；
③总图布置考虑现状，统筹安排、合理布局，功能分区明确，交通组织顺畅，满足生产和生活需求；
④厂区道路系统的布置在满足生产生活的需要的同时，合理组织物流，减少人流和物流之间的干扰，做到人、物、车流合理、经济；
⑤总图布置需与周边的综合环境有机协调，各功能区布局既要与生产工艺协调，也应与周边环境条件融为一体；
⑥注重环境保护，对污水、废气、噪声等污染因子进行有效控制，使本项目的环境影响可被周围环境所接受。
（2）平面布局

本项目新建构筑物主要由酿造车间2、酿造车间3、灌装车间2、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、展馆等组成。
本工程为改扩建项目，平面布置既要考虑各建筑物的功能特点，又要考虑传染病区的污染问题，有效与其他建筑按规范要求进行划分。本项目总平面图见附图2。
本项目总平面在充分考虑现有厂区布局的情况下，遵循生产车间的物料输送情况进行规划布局。本项目酿造车间2、酿造车间3位于厂区西侧，与现有原料库相邻布置。灌装车间位于酿造车间3东侧，同时与南侧的酒罐区和东侧的展馆相邻。锅炉房位于酿造车间南侧，同时与生物质燃料库和灰渣库相邻布置。

3.2.8.2总平面布置环境合理性分析

本项目根据厂区自然条件，可满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）要求的建筑物间距、卫生、日照、采光、通风、消防要求。本项目酿造车间2、酿造车间3位于厂区西侧，与现有原料库相邻布置，以便于原料输送，同时缩短了原料运输的距离。同时锅炉房与酿造车间相邻布置减少了蒸汽输送过程的能耗。本项目生产车间均距离污水处理站较近，且位于地势高于污水处理站区域，便于污水依托现有污水处理站处理。同时酿造车间和锅炉房等废气污染源尽可能远离厂界外东北侧的大气环境保护目标，减小了对环境空气保护目标的影响，并且其位于厂区标高最高区域以便于废水排放和收集。灌装车间位于厂区东侧，与出口相邻，以便于产品运输。本项目整个厂区的建筑群体组合重点突出，主从分明，各组成要素之间相互依存，相互制约，具有良好的条理性和秩序感。

综上所述，本项目总平布置合理。

3.3工程分析

3.3.1施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期间主要的污染来自施工废水、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、施工机械噪声等对外环境产生的影响。施工期工艺流程及产污流程见图3.3-1。
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图3.3-1施工期工艺流程及产污节点图
（1）废气

施工扬尘主要产生于厂址地表的清理和平整、建筑材料运输、土方临时堆存过程中。地基挖掘产生的弃土将临时堆存于工地四周，待地基处理完成后，大部分用于回填，少量剩余土方作为厂区绿化用土，扬尘产生量较小，且扬尘主要为天然土壤飞扬产生的粉尘。

（2）废水

主要来源于施工期的废水主要是建筑工人的生活污水、机械设备冲洗废水等。

（3）噪声

主要噪声源为施工机械噪声及施工材料运输时产生的交通噪声等。

（4）固体废物

施工人员日常生活垃圾、施工时产生的弃土和建筑废弃物等。
3.3.2运营期工艺流程

3.3.2.1生产工艺流程

本项目运营期工艺流程及污染环节见图3.3-2。
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图3.3-2  项目运营期工艺流程图

工艺流程简介：
本项目生产的白酒属于清香大曲酒，其风味特点为清香纯正。采用固体发酵工艺制酒，本项目每年7、8、9三个月为休窖期，其他月份为生产期。生产主要为：备料→上甑蒸粮→拌曲发酵→上甑蒸馏→勾兑→包装→产品。

（1）备料

本项目备料依托现有备料车间现有设备进行，将工作时长由原工作时长1.5h/d增加为6h/d。由于本次改造后全厂产量由原有的720t/a基酒产能增加为2400t/a，所以原料量也等比例增加。本项目原料粮为筛选后的成品粮，先将原料（高粱、大米、玉米、小麦、大麦）用粉碎机粉碎后再与蒸熟的稻壳按比例（9:1）进行混拌。混拌好的原料由全封闭运输车运入酿造车间用于蒸粮工序。

原料粉碎可促进淀粉的均匀吸水、加速膨胀、利于蒸粮、蒸酒，同时通过粉碎又可增大颗粒的表面积，使淀粉尽量得到转化，利于提高出酒率。

排污节点：本项目备料过程中原料粮粉碎时会产生粉尘，备料车间采用加强管理+全封闭集气罩收集+生产线设置在全封闭车间内等措施控制粉尘逸散。筛选粉碎设备全封闭集气罩收集后粉尘由布袋除尘器处理。机械设备如粉碎机、风机等会产生噪声。

（2）上甑蒸粮

混拌好的原料粮由全封闭运输车运入酿造车间内进行加水拌合润粮，拌合用水来自蒸粮锅底水和蒸酒设备冷却桶排水，既可以回收锅底水的营养物质，又可以提高润粮温度。加水拌和后装入甑内，进行蒸粮，待蒸粮完成后，原料粮水分含量达到50%～60%。最后将蒸熟后的原料粮进行摊晾降温。

（3）拌曲发酵和蒸酒
本工艺属于大曲发酵工艺，加大曲的目的是加入各种生香微生物发酵，使发酵过程产生各种酶的代谢物质，促使酒醅产生独特酒香。

摊晾降温后，在冬季糟醅降到13℃，夏季降到比气温低2-3℃时，即可进行加曲操作。加曲操作后即可进行入窖操作，入窖的醅料既不能压得紧，也不能过松，一般掌握在每立方米容积内装醅料630～640公斤左右为宜。装好后，在醅料上盖上一层稻壳，用窖泥密封，再加上一层稻壳。入池温度控制在16℃-18℃，入池酸度控制在1.0左右，水分控制在52%～55%，发酵期为30d。窖池泥封后定期检查吹口，判断发酵情况，并做好记录。发酵温度要先升后稳，力求达到“定时定温”。在撒曲、发酵后，在曲药所含的多种菌、酶的作用下，发生生物化学反应，主要反应为：葡萄糖转化为乙醇、氨基酸转化成醇、醛、酮等，同时有多种酸、酯生成。发酵过程中产生的黄水渗入窖池下部瓮中，开窖前抽出，整个装置选用不易被腐蚀的不锈钢材质。黄水中含有大量的有益微生物菌群，这些菌群是白酒生产所用到的酒窖和窖泥中所必须包含的生物体；另外，黄水中含有大量的糖类、蛋白质及氨基酸态氮等微生物生长、繁殖所必需的营养物质。本项目酿酒为典型的清香型白酒生产工艺，黄水产生量较少，故全部可用于窖泥、窖池养护。发酵期满的窖去掉封泥，封泥循环使用，无废封泥产生，但由于少部分封泥被酒醅带走，所以需定期补充新泥。发酵好的酒醅人工装入专用运输车送入甑锅进行蒸粮蒸酒。

发酵结束后的酒醅放入蒸锅中通入蒸汽缓蒸3h，蒸汽热源由一台10t/h生物质蒸汽锅炉提供，通过蒸馏把酒醅中的酒精、水、高级醇、酸类等有效成分蒸发为蒸汽，含酒蒸气经酒甑上方的管道进入冷却桶，冷凝后产出白酒，由冷却桶排入酒桶，直接入库贮存。然后产生的一次糟继续加曲拌合继续入窖进行再次发酵酿酒，外售予养牛户作为饲料综合利用。本项目酒甑配套的冷却桶为封闭式冷却系统，冷水在蒸酒设备中的冷却桶中吸热升温后的温水再排入冷水槽中降温，降温后的冷水再泵入蒸酒设备中的冷却桶中。
本项目蒸粮、馏酒、摊晾、发酵工序均位于酿造车间内。

排污节点：本项目发酵、摊晾和蒸酒均位于生产车间内，车间制酒过程中产生无组织排放的VOCS、异味气体（主要成分为酒醅发酵过程中产生乙醇和二氧化碳）。发酵过程会产生少量黄水，全部可用于窖泥、窖池养护。蒸粮和蒸酒过程会产生锅底水，蒸酒过程冷却循环系统排水，车间需每日冲洗设备地面会产生冲洗废水。蒸酒过程会产生酒糟等固废。机械设备如水泵等会产生噪声。
（4）重复发酵

首次蒸酒后的酒糟（一次糟）仍有较多的营养物质可进行再次发酵酿酒，一次糟可直接进行摊凉、加曲、发酵、蒸酒的步骤，各步骤与原来步骤操作方式相同，待二次糟再次重复摊凉-加曲-发酵-蒸酒等生产步骤后最终成为丢糟。最终产生的酒糟，外售予当地农户进行作为饲料综合利用。

（5）入库、勾兑

制酒车间生产的基酒送到酒库后，按不同车间、酒质、批次分别称重、编号贮存，贮存时间不少于6个月。在较长时间的贮存过程中，通过缓慢的酯化、缩合反应，使酒体香味更加突出，香气更为纯正优雅细腻。然后将不同批次的酒加纯水进行勾兑成口感适宜、指标符合国家标准的成品酒。勾兑好的成品酒送入包装车间的成品酒周转罐等待灌装包装。

排污节点：灌装车间勾兑酒罐产生的储罐呼吸废气。罐区酒罐无组织排放的呼吸废气。勾兑过程酒泵会产生的噪声。
（6）洗瓶、灌装、包装

灌装车间内使用洗瓶机将外购的成品酒瓶用纯水进行清洗，冲洗完毕的瓶子瓶口朝下，控干瓶内的水分。然后采用自动灌装设备将白酒（成品酒）灌装到白酒灌装瓶中，最终产品包装入库，等待外售。

排污节点：灌装车间纯水制造过程会产生废水和废反渗透膜。洗瓶机洗瓶废水。包装过程会产生废包装。机械设备如酒泵、水泵等会产生噪声。
3.3.3污染影响因素分析

3.3.3.1施工期污染影响因素

本项目污染因素主要是施工期施工及运营期运行中排放的废水、废气、固废和噪声。污染因素分析见表3.3-1。

表3.3-1  施工期污染因素分析表

	项目
	污染源
	产污环节
	污染因素

	废气
	运输车辆、施工机械
	运输路线施工场地
	汽车尾气、扬尘

	废水
	施工人员、施工机械
	施工场地
	生活污水、机械设备冲洗废水

	噪声
	施工机械、运输车辆
	施工场地、运输路线
	设备噪声、交通噪声

	固废
	施工人员、土方工程
	施工场地
	生活垃圾、建筑垃圾


3.3.3.2运营期污染影响因素

根据对本项目生产工艺过程分析可知本项目运行时主要污染物产生环节如下：

表3.3-2  本项目运营期产污环节及主要污染因素一览表

	序号
	产污环节
	污染源
	污染因素
	主要污染物

	1
	备料过程
	原料粮粉碎
	废气、噪声、固废
	粉尘、噪声、收尘

	2
	制酒过程
	发酵
	废气、废水
	臭气浓度、COD、BOD5、SS、NH3-N、噪声

	
	
	设备地面冲洗
	废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	
	蒸酒
	废气、废水、噪声
	臭气浓度、COD、BOD5、SS、NH3-N、噪声、酒糟

	3
	入库勾兑过程
	贮存
	废气
	臭气浓度、非甲烷总烃

	
	
	勾兑
	噪声
	噪声

	4
	灌装过程
	洗瓶、水泵
	废水、固废、噪声
	SS、废反渗透膜、噪声

	
	
	包装
	固废
	废包装

	5
	锅炉运行过程
	锅炉燃烧
	废气、固废
	烟尘、SO2、NOx、灰渣、废布袋、废机油

	
	
	锅炉风机、水泵
	噪声
	噪声

	
	
	锅炉排污水
	废水
	COD、SS、含盐类


3.3.4物料平衡

本项目基酒生产物料平衡表见表3.3-3，勾兑白酒生产物料平衡表见表3.3-4，本项目物料平衡图见图3.3-3。

表3.3-3 基酒生产物料平衡

	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量（t/a）
	产出物料名称
	产出量（t/a）
	去向

	高粱
	6000
	基酒
	2400
	入库贮存

	大米
	500
	粉尘
	0.04
	排入大气

	玉米
	250
	蒸发损失水
	336
	排入大气

	小麦
	400
	CO2
	1466
	排入大气

	大麦
	50
	锅底水
	3154
	部分回用于生产，部分排入污水处理污水站。

	稻壳
	800
	黄水
	2.8
	全部回用于生产

	曲粉
	10
	酒糟
	8892
	外售作为饲料综合利用

	回用冷却循环排水水
	1950
	物料蒸发损失
	0.0672
	

	回用锅底水
	1250
	随废水

带走物料损失
	1.8928
	

	回用黄水
	2.8
	
	
	

	蒸汽
	5040
	
	
	

	合计
	16252.8
	合计
	16252.8
	


表3.3-4 勾调白酒生产工艺物料平衡表

	投入
	产出

	原辅材料名称
	投入量（t/a）
	产出物料名称
	产出量（t/a）
	去向

	勾调用水
	1657
	清香型成品白酒（52%vol）
	1000
	产品

	原酒（65%vol）
	2400
	清香型成品白酒（46%vol）
	1000
	

	食用酒精（96%vol）
	443
	清香型成品白酒（42%vol）
	1000
	

	
	
	清香型成品白酒（39%vol）
	1500
	

	合计
	4500
	合计
	4500
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图3.3-3 物料平衡图 （单位：t/a）

3.4污染源及源强核算

3.4.1施工期

本项目在已完成土地平整的现有厂区内进行建设，所以本项目施工期主要建筑工程有各种管线的铺设、修建各生产车间、辅助设施及室内装修等。施工过程中对周围环境产生的影响主要有：

3.4.1.1噪声
各种施工机械，如汽车、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度都较大。

运输汽车是个流动声源，流动范围较大，除施工场地外，对外环境也将造成污染。本项目建设期间将使运输所经道路两侧的噪声污染加重，同时引起扬尘。

挖掘机、空压机、砼拌和机、振捣器、吊车等设备属固定声源，其影响范围在施工场所200m范围之内。但夜间由于本底噪声低，其影响是不可忽视的，其对周边环境是有影响的。因此，高噪声设备夜间应限制使用。

3.4.1.2废气
施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车排放的尾气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。

建设期间大气的主要污染因子为粉尘，由于建筑粉尘比重较大，沉降较快，只要加强管理，则影响范围较小，一般仅在本项目的周边地块。为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。首先，要加强施工管理，工地配置滞尘防护网，地面硬化处理；其次是对粉尘发生量较大的部位采用喷水雾法降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。此外，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥沙运输车辆，需采用封闭车辆。

3.4.1.3废水
施工期的废水主要是建筑工人的生活污水和机械设备冲洗水等。

（1）生活污水
在建设期间平均施工人员按50人计，生活用水量按25L/人·d计，则生活用水量为1.25m3/d。生活污水的排放量按用水量的80％计，则生活污水的排放量为1m3/d。根据类比资料，该污水的主要污染因子为COD300mg/L，SS150mg/L，NH3-N30mg/L，施工期约12个月，生活污水的产生量约为360m3。施工期生活污水污染物产生量见表3.4-1。

表3.4-1  施工期生活污水污染物产生情况

	污染物
	废水
	COD
	SS
	NH3-N

	
	m3/d
	t/施工期
	mg/L
	t/施工期
	mg/L
	t/施工期
	mg/L
	t/施工期

	产生量
	1
	360
	300
	0.11
	150
	0.05
	30
	0.01


（2）其他施工废水

运输汽车清洗废水：

主要成分是悬浮物，SS的含量约为500～1000mg/L。

桩基基础泥浆、地基开挖渗水：

桩基基础废水主要为泥浆状，地基开挖渗水含泥沙量也比较大，一般>10000mg/L。

来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水产生量与施工现场管理水平关系较大，此类废水中主要成分是悬浮物。

③处置措施与排水去向

设临时卫生间，施工人员的生活污水集中收集，排入市政下水管网。设备冲洗水和少量的泥浆废水经过施工期设置的沉淀池收集后用于施工场地洒水降尘。

3.4.1.4固体废物
施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材、建筑垃圾等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”，造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一及时处理。

3.4.1.5生态影响
（1）工程占地

本项目永久占地总面积93460.43m2，由于本项目在厂区内永久占地范围内进行施工，所以本项目无临时占地。

（2）水土流失

本项目建设过程中，地基开挖和临时堆渣在风力和降水条件下，将加剧水土流失发生和发展。

（3）对植被影响

本项目永久占地范围均为厂区内平整好的预留发展用地，用地范围内无乔木、灌木等植被分布，所以施工建设造成现有植被破坏较轻。根据调查，破坏的植被主要为大针茅、克氏针茅、小叶章等，均为当地常见种及常见草本植物。

项目施工阶段因施工，使厂区占地范围内草本植物等将遭受铲除、掩埋和践踏等一系列人为工程行为破坏。

（4）对动物影响

本项目施工过程对野生动物的影响主要是植被破坏、施工噪声和人为活动增加等，主要影响栖息于线路途经环境中的小型哺乳类、爬行类和鸟类等，均属于一般常见种，未发现重点保护动物。

3.4.2运营期污染源及源强分析
3.4.2.1废气
通过对本项目的生产工艺分析可知，运行时主要废气污染源为：备料粉尘（G1）、锅炉烟气（G2）、酿造车间无组织排放废气（G3、G4、G5）、厂内车辆运输造成的扬尘（G6）、勾兑罐呼吸废气（G7）、备料车间无组织粉尘（G8）。

①备料粉尘（G1）

本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩收集后由布袋除尘器处理，全封闭集气罩收尘效率为90%。经类比现有工程粉碎工序2024年6月24日自行监测结果，处理后粉尘浓度在16.2mg/m3，本次评价为保守起见向上取整数确定处理后浓度为17mg/m3，风量为1384m3/h，计算确定本项目粉碎工序排气筒排放速率为0.024kg/h。

本项目粮食碎粉尘源强核算采用类比法，类比数据来源为现有工程粉碎工序2024年6月24日自行监测实测数据（详见附件5），本次改造现有备料车间工程内容不变，延长工作时长，将工作时长由原工作时长1.5h/d增加为6h/d，所以本项目依托现有的备料车间同一套生产设备，所以本项目备料车间单位时间排污速率不发生变化，仅生产时间发生变化。综上所述，本项目备料工序与现有工程对比，生产原料、产品、单位时间生产规模、粉碎工艺基本相同，管理水平一致，废气均采用了全封闭集气罩收集+布袋除尘器进行处理，因此，本项目在源强排放浓度类比其实测数据是可行的。

②锅炉烟气（G2）
本项目建设1台10t/h生物质蒸汽锅炉，燃烧生物质成型颗粒燃料量为4993t/a。锅炉运行时间2240h。生物质锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）后由1根40米高烟囱排放。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）中物料衡算法计算锅炉源强，计算烟气量、烟尘源强和二氧化硫源强；同时根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）要求，本项目氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值进行核算。根据本项目生物质燃料检测报告检测结果，汞未被检出，所以本项目不考虑汞及其化合物的排放。
（1）烟气量

本项目烟气量的计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）中附录C.2、C.4中的相应参数，利用物料衡算法进行计算。参数来自生物质检验报告详见附件4，本项目的烟气量计算如下：
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式中：

V0——理论空气量，经上式计算得出3.521m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，38.82%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

Har——收到基氢的质量分数，4.38%；

Nar——收到基氮的质量分数，0.27%；

Oar——收到基氧的质量分数，33.13%；

α ——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，参照燃煤锅炉的规定过量空气系数为1.75；

Vg——干烟气排放量，经上式计算得出6.149m3/kg；

经计算，本项目锅炉燃生物质干烟气量Vg为6.149m3/kg，锅炉燃生物质消耗量为2229kg/h（4993t/a），则烟气量为13706m3/h。

（2）颗粒物

颗粒物（颗粒物）排放量计算如下：
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式中：

EA——核算时段内颗粒物（烟囱）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar——收到基灰分质量分数，%，取值6.33%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）中附录B中表B.2，取值50%；

ηc——综合除尘效率，%，取值99.5%；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，根据《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009），取值13%。

经计算，颗粒物产生速率81.09kg/h，产生浓度5916mg/m3，年运行2240小时，采用旋风除尘+布袋去除效率可达到99.5%以上，颗粒物排放速率0.41kg/h，排放浓度30mg/m3；

（3）SO2
SO2排放量计算如下：
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式中：ESO2——核算时段内二氧化硫产生量，t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；

Sar——收到基硫的质量分数，%；取0.07%。

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取5%。
ηs——脱硫效率，%；取0。
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；取0.40。
经计算，本项目锅炉废气中二氧化硫产生速率为1.19kg/h，产生浓度为87mg/m3。

（4）NOX
NOX排放量参照锅炉生产商提供的NOX控制保证浓度值计算，本项目锅炉根据锅炉生产商提供的NOX控制保证浓度值，确定项目计算时NOX起始浓度取200mg/m3。

NOX计算公式：
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式中：ENOx--- 核算时段内氮氧化物污染物的排放量，吨；

NOx----锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，13706m3/h；

NOx----脱硝效率，0%。
经计算，NOX产生速率为2.74kg/h，产生浓度为200mg/m3
③酿造车间无组织排放废气（G3、G4、G5）
本项目采用固态发酵工艺，发酵过程中废气产生较少，酿造车间废气主要由主要来源于出糟、堆糟、摊晾、加曲、蒸酒过程无组织排放的非甲烷总烃（主要成分为乙醇）和异味。本项目生产车间无组织排放源强类比山西太行涌泉酒业有限公司实测数据，车间下风向5米处臭气浓度在似有似无之间，勉强可以感知的阈值范畴内，臭气浓度在16~18之间，可以满足《恶臭污染物排放标准》（14554-1993）的要求。非甲烷总烃无组织排放量为0.01kg/h，根据本项目酿造车间1、酿造车间2、酿造车间3产能得出非甲烷总烃排放量分别为0.001kg/h、0.0045kg/h、0.0045kg/h。
表3.4-2  本项目与类比工程可比性分析一览表

	对比工程
	山西太行涌泉酒业有限公司

清香型白酒生产建设项目
	本工程

	原料
	高粱、大米、玉米、小麦、大麦、稻壳
	高粱、大米、玉米、小麦、大麦、稻壳

	生产规模（t/a）
	2500
	2400

	生产工艺
	固态发酵法生产清香型白酒
	固态发酵法生产清香型白酒

	治理措施
	设置封闭车间，加强管理。
	设置封闭车间，加强管理。

	管理水平
	相近
	相近


上表的对比分析可知，本项目采用原料与类比工程中原料类似，生产规模相近，生产工艺相同，治理措施相同，管理水平相近，故本项目类比山西太行涌泉酒业有限公司非甲烷总烃和臭气排放量是可行的。

综上所述，酿造车间1、酿造车间2、酿造车间3非甲烷总烃排放量分别为0.001kg/h、0.0045kg/h、0.0045kg/h。各酿造车间恶臭污染物无组织排放情况为：臭气浓度18（无量纲）。
④厂内车辆运输造成的扬尘（G6）
本项目原辅材料、产品、锅炉灰渣、酒糟、废矿物油等物料由物料供给和收购厂家负责采用汽车运输入厂。因此，本项目运输移动源源强仅考虑本项目厂区内的汽运源强。

本项目厂内运输会在厂区内产生一定量的无组织扬尘，本项目扬尘产生量采用物料衡算法进行计算。本计算公式采用，《汽车道路煤扬尘规律研究》（上海港环境保护中心）中的研究成果公式进行计算；
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式中：

Qy—交通运输起尘量，经上式计算得出0.026kg/km·辆

Qt—运输途中起尘量，经上式计算得出5.94kg/a；

V—车辆行驶速度，5km/h；

P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.010kg/m2；

M—车辆载重，30t/辆

L—运输距离，0.32km；

Q—运输量，取本项目汽运物料总量，21446t/a。

根据上式计算结果，本项目运输扬尘量为5.94kg/a，运输道路经洒水抑尘后起尘量将减少90%，运输扬尘量减为0.59kg/a（按照年运输总时长560小时计算，0.0011kg/h）。

⑤勾兑酒罐呼吸废气（G7）
本项目灌装车间勾兑酒罐用于暂存勾兑用基酒和食用酒精，会产生储罐呼吸废气，主要污染因子为乙醇、酯类、高级醇、多元醇等有机化合物，主要成分为乙醇，以非甲烷总烃计。本项目设勾兑罐7个30m3（直径3.2m，高4m，填充系数0.9），年勾兑产酒总量4500t，即总存贮量4500t（折合酒精量1985t），年周转次数为22次。
本项目勾兑罐采用地上常压固定顶立式罐储存，本次评价酒罐无组织排放量参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中立式固定顶罐总损耗公式计算得出。固定顶罐总损耗公式如下：

公式（1）：            

LT=LS+LW
其中：

LT 为总损失，t/a；

LS 为静置储藏损失，t/a，计算结果见公式⑵；

LW 为工作损失，t/a，计算结果见公式⑶；

静置储藏损失公式（2）： 

LS=365VVWVKEKS 

其中：

LS为静置储藏损失，t/a；

VV为气相空间容积，ft3；

WV为储藏气相密度，lb/ft3；

KE为气相空间膨胀因子，无量纲量；

KS排放蒸汽饱和因子，无量纲量；

工作损失公式（3）
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其中：

LW为工作损耗，t/a；

MV气相分子量，lb/lb-mol，46；

PVA 真实蒸汽压，0.236psia；

Q 为年周转量，折合乙醇1985t/a；

KP 为工作损耗产品因子，无量纲量；

KN 为工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；当周转数≤36，KN=1；本项目年周转均小于36次，所以KN=1；

QV 为周转数，22次；

KB 为呼吸阀工作校正因子；

经计算，本项目勾兑罐排放量为0.176t/a（0.02kg/h），由于勾兑罐位于灌装车间2三层，排放高度以灌装车间三层通风口平均高度计8m。
⑥备料车间无组织排放粉尘（G8）
本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩收集后由布袋除尘器处理，且粉碎生产线位于全封闭的备料车间内。全封闭集气罩收尘效率为90%，进而得出该无组织粉尘产生量为0.27kg/h，由于本项将粉碎设备设于全封闭厂房内，所以由粉碎设备溢出的粮食粉尘将有95%沉降在备料车间内，最终备料车间粉尘排放量为0.0135kg/h，排放高度以备料车间通风排放平均高度计2.5m。
3.4.2.2废水

本项目废水主要为锅底水（W1）、锅炉排水（W2）、车间地面冲洗废水（W3）、纯水制造废水（W4）、洗瓶废水（W5）、循环冷却系统排水（W6）、发酵黄水（W7）。

①锅底水（W1）

通过对本项在上甑蒸粮蒸酒时会产生少量锅底水，产生量为11.8m3/d，其中有5m3/d锅底水直接回用于润粮用水，剩余6.8m3/d锅底水依托现有污水处理站处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

根据企业提供的实测资料，锅底水各项污染物浓度为COD11376mg/L、BOD56167mg/L、SS293mg/L、氨氮115mg/L、总磷160.36mg/L、总氮250mg/L。本次评价为了保守起见，锅底水各项污染物浓度向上取整取值，所以锅底水各项污染物浓度为COD11400mg/L、BOD56200mg/L、SS300mg/L、氨氮120mg/L、总磷161mg/L、总氮250mg/L。对照《酿造工业废水治理工程技术规范》中酿造废水的污染负荷表中污染物浓度参数，实测数据在白酒高浓度污水浓度参数范围内。
②锅炉排水（W2）

本项目排水主要为软化处理废水和锅炉排污水，排水量为1777.51m3/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号），表“430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”废水中COD产污系数为30克/吨-原料，本项目生物质用量为4993t/a，则本项目锅炉排水中COD产生量为0.14979t/a，COD排放浓度为84mg/L，其中一部分用于除渣抑尘用水。该废水依托现有污水处理站处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。
③车间地面冲洗废水（W3）

本项目车间地面需定期清洁，根据水平衡计算结果，冲洗废水产生量约为用水量的90%，即3.7m3/d，该废水依托现有污水处理站处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

根据企业提供的技术资料，车间地面冲洗水中污染物的浓度为COD180mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.3mg/L、总氮7mg/L。

④纯水制造废水（W4）

本项目设有制水纯水装置一套，出水效率80%。本项目纯水用量为15.44m3/d，纯水制造排水量为3.09m3/d，COD浓度值为15mg/L，直接排入经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。

⑤洗瓶废水（W5）

本项目包装瓶均为新瓶，不使用二次回收酒瓶，故洗瓶废水水质简单，主要为SS，且SS浓度较小。根据企业提供的技术资料，洗瓶废水污染物浓度为SS5mg/L。

本项目洗瓶废水产生量约为5.79m3/d，该水水质可直接满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定），直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，最终排入松花江。
⑥循环冷却系统排水（W6）

本项目酒甑配套的冷却桶排出的废水产生量为7.8m3/d，该水水温较高全部回用于润粮用水，既能减少排污，又能节能降耗，提高润粮效果。

⑦发酵黄水（W7）

本项目生产工艺为大曲清香型白酒发酵工艺，黄水与投粮量（包含稻壳）产生比例为0.035%，窖池在发酵过程黄水产生量约2.8m3/a，本项目黄水全部用于养窖，不外排。发酵过程中产生的黄水渗入窖池下部瓮中，开窖前抽出。黄水中含有大量的有益微生物菌群，这些菌群是白酒生产所用到的酒窖和窖泥中所必须包含的生物体；另外，黄水中含有大量的糖类、蛋白质及氨基酸态氮等微生物生长、繁殖所必需的营养物质。本项目酿酒为典型的清香型白酒生产工艺，黄水产生量较少，故全部可用于窖泥、窖池养护。
3.4.2.3噪声
本项目在运行过程中，噪声源主要有粉碎机、包装机、风机、酒泵、水泵等。本项目主要设备噪声声压级见表3.4-7。
3.4.2.4固体废物
本项目产生的固体废物主要包括备料除尘器收尘（S1）、酒糟（S2）、废包装（S3）、锅炉灰渣（S4）、废树脂（S5）、废布袋（S6）、废膜（S7）、废机油（S8）、污泥（S9）、实验室废物（S10）。

①备料除尘器收尘（S1）

根据本项目物料平衡核算结果，本项目备料除尘器收尘量为3.99t/a，该处收尘为粮食粉尘全部回用于酿酒。
②酒糟（S2）

根据企业技术资料，本项目酒糟出吨粮食出糟率为111%（含水分），核算得出本项目酒糟产生量8892t/a，由专用容器集中承装，并加盖密封，外售作饲料，日产日清。
③废包装（S3）

包括原料袋、酒瓶清洗过程产生的少量废玻璃瓶、包装工序产生的少量废包装材料等，产生量0.5t/a，收集后外售综合利用。

④锅炉灰渣（S4）

参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉灰渣产生量按照如下公式计算：
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式中：
E hz ——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额 dfh 可分别核算飞灰、炉渣产生量；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，4993t/a；
A ar ——收到基灰分的质量分数，6.33%；
q 4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，5%；
Q net,ar ——收到基低位发热量，14132kJ/kg。
经上式计算得出，锅炉灰渣总量为420t/a。
本项目锅炉飞灰产生量为181.64t/a，减去颗粒物排放量0.91t/a，最终计算得出除尘器除下的飞灰量为180.73t/a。
本项目锅炉灰渣总量减去锅炉飞灰产生量，计算得出炉渣量为238.36t/a。炉渣、飞灰先运入灰渣库暂存，再外售桦川县沃土生物肥有限公司。桦川县沃土生物肥有限公司年生产有机复合肥10万吨，年需要生物质灰渣7万吨，完全可以消纳本项目产生的420t/a灰渣。为了保障本项目生物质灰渣综合利用不畅情况下的处置，本项目建有灰渣库（490m2，贮存能力1000t）最大可贮存2年的灰渣产生量，可防止生物质灰渣外排。
⑤废树脂（S5）

本项目锅炉软水系统离子交换树脂1年更换一次，废离子交换树脂产生量为0.5t，更换下来的废离子交换树脂运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用。

⑥废布袋（S6）

本项目布袋除尘器约一年更换1次布袋，废布袋年产生量0.5吨，不在厂内储存，直接由布袋生产厂家回收综合利用。

⑦废膜（S7）

本项目纯水机约一年更换1次反渗透膜滤芯，产生量为0.2t/a，本项目废膜运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用。

⑧废机油（S8）

本项目每年维修锅炉时会产生更换下来的废机油，废机油产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目设备维护和检修期间产生的废机油等属于危险废物HW08（900-214-08）。更换下来的废机油暂存于危险废物贮存点暂存，最终由有危险废物处置资质单位派出专用车辆运走处理。
⑨污泥（S9）

本项目建成后，由于污水产生量的增加会导致依托的现有污水处理站污水处理污泥产生量增加，现有污水处理站污泥经污泥脱水机脱水后，由污水处理站污泥间暂存。根据现有工程环保竣工验收实测数据，满负荷生产工况下（污水处理量3.2t/d），污水处理站污泥（脱水泥饼，含水率70%。）产生量为33ta。计算得出本项目污泥量为168.61t/a（脱水泥饼，含水率70%。）。污泥由污水处理站污泥间暂存，最终送桦川县沃土生物肥有限公司生产有机肥。
⑩实验室废物（S10）

本项目建成后，由于产品产量增加会导致依托的现有实验室废物增加，本项目化验室使用一次性试管，使用液相色谱仪检测产品中酒精度、固形物含量、总酸、总脂含量，试验样品为本项目生产的白酒。实验室废物为沾染了白酒的一次性试管，不含属于含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品。根据《国家危险废物名录（2025年版）》经鉴别不属于危险废物。根据企业提供的数据，本项目建成后需增加试验批次50个，每个批次用试管1个，所以年增加实验室废物0.001t，外售综合利用。
3.4.2.5地下水
根据《地下水环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 2016-2016），已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。本项目地下水污染防治设施均根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求采取防渗措施，污染物污染地下水的可能性很小，因此本项目不计算正常状况下地下水污染源强。
3.4.2.6非正常工况污染物源强分析

（1）废气

本项目大气非正常工况主要考虑备料工序粉碎机布袋除尘器、锅炉烟气旋风除尘+布袋除尘器治理措施故障的情景，在非正常工况下，考虑最不利环境影响，即布袋除尘器大部分布袋出现破损，除尘效率降为90%，每年发生1次，每次持续1小时，非正常工况下废气污染物排放情况见下表。

表3.4-3 生物质蒸汽锅炉非正常工况下排放情况表

	来源
	名称

及成分
	产生量

（kg/h）
	产生

浓度

（mg/m3）
	治理措施
	排放量

（kg/h）
	排放

浓度

（mg/m3）
	达标

情况

	粉碎机
	PM10
	2.4
	1700
	由于除尘器布袋破损，效率降为90%。
	0.24
	170
	超标

	锅炉

烟气
	PM10
	81.09
	1700
	由于除尘器布袋破损，效率降为90%。
	8.109
	170
	超标


由上表可知，备料工序粉碎机布袋除尘器故障情况下，粉碎机颗粒物的排放速率为0.24kg/h，排放浓度为170mg/m3，超过了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值。10t/h生物质蒸汽锅炉颗粒物的排放速率为0.24kg/h，排放浓度为170mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中颗粒物排放浓度限值；SO2以及NOx在非正常工况下的排放浓度，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物SO2以及NOx排放浓度限值。

如突然发现排放浓度异常，应立即停产并组织工作人员对设备进行检查与维修，并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。

（2）地下水

本项目高浓度污水均直接由管道送入现有污水处理站处理，仅存车间地面冲洗水污水集水池一个地下集水工程，所以本项目地下水环境非正常工况为本项目地面冲洗污水集水池防渗层破裂或老化，防渗系数下降一个数量级，池内污水渗漏污染地下水环境，因此将地面冲洗污水集水池作为渗漏预测对象。泄漏量按照《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）中的相关规范（钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d））要求的10倍计算，则泄漏源强按20L/m2·d计，渗水量0.2m3/d。

本项目废水成分简单，影响地下水的主要污染物为COD、NH3-N，考虑到车间污水排水系统排放的污水主要为锅底水和车间地面冲洗水并且排放特点均为间歇排放，所以本次评价集水池中废水污染物浓度选用浓度较高的锅底水，各项污染物的标准指数见表3.4-4
表 3.4-4 地下水各项污染物的标准指数一览表（mg/L）

	污染物名称
	污染物浓度

（mg/L）
	标准值（mg/L）
	标准

指数
	排序

	COD
	11400
	20mg/L，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
	420
	1

	氨氮
	120
	0.5mg/L，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
	240
	2


根据废水中的主要污染物和特征因子，按照导则要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”，因此本次选取标准指数最大的污染物COD、氨氮作为预测因子。

3.4.2.7污染物排放情况汇总

（1）废气

根据大气污染源分析及源强核定结果得出，本项目大气污染源源强情况见表3.4-5。

表3.4-5 本项目建成后正常生产时废气产生、治理及排放

	工序
	装置
	污

染

源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放

时间

/h

	
	
	
	
	产生量

（kg/h）
	产生浓度

（mg/m3）
	气量

（m3/h）
	工艺
	效率

%
	核算

方法
	排放量

（kg/h）
	排放浓度

（mg/m3）
	

	备料

工序
	粉碎机
	G1
	颗粒物
	2.4
	1700
	1384
	由全封闭集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。
	99
	类比法
	0.024
	17
	1500

	锅

炉

房
	锅炉烟气
	G2
	烟尘
	81.09
	5916
	13706
	旋风除尘器+布袋除尘器处理后经40m烟囱排放。
	99.5
	物料

衡算法
	0.41
	30
	2240

	
	
	
	SO2
	1.19
	87
	
	
	0
	
	1.19
	87
	

	
	
	
	NOX
	2.74
	200
	
	
	0
	
	2.74
	200
	

	酿酒工序
	酿造车间1

无组织排放
	G3
	臭气浓度
	/
	设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理。
	-
	类比法
	排放浓度：18
	6720

	
	
	
	非甲烷总烃
	/
	
	
	
	排放量：0.001kg/h

排放高度2.5m

排放面积17m×88m
	

	
	酿造车间2

无组织排放
	G4
	臭气浓度
	/
	
	-
	类比法
	排放浓度：18
	6720

6720

	
	
	
	非甲烷总烃
	/
	
	
	
	排放量：0.0045kg/h

排放高度2.5m

排放面积17m×88m
	

	
	酿造车间3

无组织排放
	G5
	臭气浓度
	/
	
	-
	类比法
	排放浓度：18
	6720

	
	
	
	非甲烷总烃
	/
	
	
	
	排放量：0.0045kg/h

排放高度2.5m

排放面积17m×88m
	

	厂区
	运输扬尘
	G6
	TSP
	0.0011kg/h
	加强管理，洒水抑尘，减缓车速。
	90
	物料

衡算法
	排放量：0.0011kg/h

排放高度1m

排放面积5m×160m
	560

	灌装

工序
	勾兑罐

呼吸废气
	G7
	非甲烷总烃
	0.02kg/h
	加强管理
	-
	物料

衡算法
	排放量：0.02kg/h

排放高度8m

排放面积118m×41m
	8760

	备料

工序
	备料车间

无组织排放
	G8
	TSP
	0.27kg/h
	加强管理，由全封闭集气罩收集，设置在全封闭车间内。
	95
	物料

衡算法
	排放量：0.0135kg/h

排放高度2.5m

排放面积25m×30m
	1680


（2）废水

根据废水污染源分析及源强核定结果得出，本项目废水污染源源强情况见表3.4-6。

表3.4-6 本项目建成后正常生产时废水产生、治理及排放

	工序
	污

染

源
	污

染

物
	核算

方法
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放

时间/h

	
	
	
	
	产生量

（kg/h）
	产生浓度

（mg/L）
	产生

废水量

（m3/d）
	排放去向
	
	排放量

（kg/h）
	排放

浓度

（mg/L）
	

	锅底水
	W1
	COD
	类比法
	16.815
	11400
	11.8
	有5m3/d锅底水回用于润粮用水，剩余6.8m3/d锅底水依托现有污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	锅底水、锅炉废水、车间地面冲洗废水共有16.25m3/d，依托现有污水处理站处理后的排放
	0.434 
	159
	2240

	
	
	BOD5
	
	9.145
	6200
	
	
	
	0.164 
	60
	

	
	
	SS
	
	0.443
	300
	
	
	
	0.052 
	19
	

	
	
	NH3-N
	
	0.177
	120
	
	
	
	0.005 
	2
	

	
	
	总磷
	
	0.237
	161
	
	
	
	0.0004 
	0.15
	

	
	
	总氮
	
	0.369
	250
	
	
	
	0.016 
	6
	

	锅炉废水
	W2
	COD
	产污系数法
	0.061
	84
	6.35
	有0.5m3/d锅炉废水直接回用于除渣，剩余5.85m3/d锅炉废水依托现有污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	
	——
	——
	2240

	车间地面冲洗废水
	W3
	COD
	类比法
	0.083
	180
	3.7
	依托现有污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	
	——
	——
	2240

	
	
	BOD5
	
	0.046
	100
	
	
	
	——
	——
	

	
	
	SS
	
	0.083
	90
	
	
	
	——
	——
	

	
	
	NH3-N
	
	0.002
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	总磷
	
	0.000
	0.3
	
	
	
	——
	——
	

	
	
	总氮
	
	0.003
	7
	
	
	
	——
	——
	

	纯水

制造废水
	W4
	COD
	物料

衡算法
	0.006
	15
	3.09
	直接经排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	——
	0.006
	15
	2240

	洗瓶废水
	W5
	SS
	类比法
	0.004
	5
	5.79
	直接经排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	——
	0.004
	5
	2240

	循环冷却系统排水
	W6
	——
	——
	——
	——
	7.8
	全部回用于润粮用水。
	——
	——
	——
	2240

	发酵黄水
	W7
	——
	——
	——
	——
	0.01
	全部用于养窖，不外排。
	——
	——
	——
	1600

	备注：经计算，全厂总排口混合排放浓度为COD114.56mg/L、BOD542.66mg/L、氨氮1.42mg/L、SS14.47mg/L、总磷0.11mg/L、总氮4.27mg/L，符合本项目排放标准要求。


（3）噪声

根据噪声污染源分析及源强核定结果得出，本项目噪声污染源源强情况见表3.4-7。

表3.4-7 本工程主要设备噪声（室内）    单位：dB（A）
	序

号
	建筑物

名称
	声源

名称
	型

号
	声功

率级

dB（A）
	声源

控制措施
	空间相对位置

/m
	距室内

边界距离/m
	室内

边界

声级

dB（A）
	运行

时段
	建筑物

插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级

dB（A）
	建筑物

外距离

	1
	备料车间
	粉碎机
	/
	80
	基础减震+厂房隔声
	-16.65
	341.72
	1
	1
	75
	每天

9时

~

14时

共

6h
	15
	60
	0

	2
	
	风机
	/
	70
	软连接+厂房隔声
	-11.95
	343.45
	3
	1
	65
	
	15
	55
	0

	3
	酿造车间1
	水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	31.88
	359.61
	1
	5
	70
	每天

9时

~

16时

共

8h
	15
	55
	0

	4
	酿造车间2
	水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-50.47
	319.95
	1
	5
	70
	
	15
	55
	0

	5
	酿造车间3
	水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	24.06
	210.82
	1
	5
	70
	
	15
	55
	0

	6
	灌装

车间
	酒泵1
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	73.09
	220.67
	1
	5
	65
	
	15
	50
	0

	7
	
	酒泵2
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	97.97
	229.22
	1
	5
	65
	
	15
	50
	0

	8
	
	洗瓶机
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	102.81
	206.39
	1
	2
	65
	
	15
	50
	0

	9
	
	灌装机
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	55.72
	220.67
	1
	2
	70
	
	15
	55
	0

	10
	
	给水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	60.38
	204.07
	1
	4
	70
	
	15
	55
	0

	11
	
	水泵3
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	64.07
	192.36
	1
	2
	70
	
	15
	55
	0

	12
	
	水泵4
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	77.54
	197.41
	1
	2
	70
	
	15
	55
	0

	13
	
	包装机
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	151.65
	242.33
	1
	2
	65
	
	15
	50
	0

	14
	锅炉房
	水泵1
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-14.43
	118.15
	1
	8
	70
	
	15
	50
	0

	15
	
	水泵2
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-10.65
	110.59
	1
	8
	70
	
	15
	50
	0

	16
	
	变频鼓风机
	/
	80
	软连接+厂房隔声
	-9.97
	115.59
	1
	10
	75
	
	15
	65
	0

	17
	
	变频引风机
	/
	80
	软连接+厂房隔声
	-7.11
	132.05
	1
	1
	78
	
	15
	68
	0

	18
	
	旋风除尘器
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-8.83
	131.2
	1
	1
	70
	
	15
	65
	0

	19
	
	布袋除尘器
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-7.05
	130.02
	1
	5
	70
	
	15
	65
	0


（4）固废

根据固废污染源分析及源强核定结果得出，本项目固废污染源源强情况见表3.4-8。

表3.4-8   本项目固体废物属性汇总表

	编号
	名称
	废物代码
	产生源
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	种类

	S1
	备料除尘器收尘
	900-099-S59
	布袋除尘器
	固态
	粮食
	3.99
	一般工业固体废物

	S2
	酒糟
	151-002-S13
	制酒车间
	固态
	酒糟
	8892
	一般工业固体废物

	S3
	废包装
	900-005-S17
	灌装车间
	固态
	纸箱、碎玻璃瓶
	0.5
	一般工业固体废物

	S4
	锅炉灰渣
	900-099-S03
	锅炉房
	固态
	炉渣、飞灰
	420
	一般工业固体废物

	S5
	废树脂
	900-008-S59
	软水系统
	固态
	废离子交换树脂
	0.5
	一般工业固体废物

	S6
	废布袋
	900-009-S59
	除尘器
	固态
	布袋
	0.5
	一般工业固体废物

	S7
	废膜
	900-009-S59
	纯水制造
	固态
	废反渗透膜
	0.2
	一般工业固体废物

	S8
	废机油
	900-214-08
	锅炉房
	液态
	废矿物油
	0.02
	危险废物

	S9
	污泥
	150-001-S07
	污水处理站
	固态
	污泥
	168.61
	一般工业固体废物

	S10
	实验室废物
	900-001-S92
	实验室
	固态
	一次性试管
	0.001
	一般工业固体废物


表3.4-9 本项目固体废物产生量汇总表

	序

号
	种类
	厂内贮存情况
	产生量

（t/a）
	处置措施
	种类

	S1
	备料除尘器收尘
	不在厂内储存
	3.99
	直接回用于酿酒生产
	一般工业固体废物

	S2
	酒糟
	由专用容器收集，并加盖密封
	8892
	外售作饲料，日产日清
	一般工业固体废物

	S3
	废包装
	运入一般固体废物贮存库进行暂存
	0.5
	收集后外售综合利用
	一般工业固体废物

	S4
	锅炉灰渣
	炉渣、飞灰先运入灰渣库暂存
	420
	外售桦川县沃土生物肥有限公司
	一般工业固体废物

	S5
	废树脂
	脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存
	0.5
	由生产厂家回收综合利用
	一般工业固体废物

	S6
	废布袋
	不在厂内储存
	0.5
	更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用
	一般工业固体废物

	S7
	废膜
	运入一般固体废物贮存库进行暂存
	0.2
	由生产厂家回收综合利用
	一般工业固体废物

	S8
	废机油
	先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存
	0.02
	送有资质单位处理
	危险废物

	S9
	污泥
	脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存
	168.61
	外售桦川县沃土生物肥有限公司
	一般工业固体废物

	S10
	实验室废物
	由实验室垃圾桶收集暂存
	0.001
	外售综合利用
	一般工业固体废物

	
	合计
	
	9486.321
	
	


表3.4-10  本项目固体废物产生量汇总表（危废）
	序

号
	危险废

物名称
	危险废物

类别
	危险废物

代码
	产生量

（吨/年）
	产生工序

及装置
	形态
	主要成分
	有害

成分
	产废周期
	危险

特性
	处置措施

	S3
	废矿物油
	废矿物油与含矿物油废物（HW08）
	900-249-08
	0.02
	锅炉
	液态
	废矿物油
	矿物油
	1次/年
	T,I
	先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，由有资质单位运走处置。


表3.4-11  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	贮存场所

名称
	危险废物

名称
	危险废物

类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存

方式
	贮存能力
	贮存周期

	S1
	危险废物

贮存点
	废矿物油
	HW08
	900-249-08
	先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，由有资质单位运走处置。
	5m2
	先用防腐

蚀桶盛装
	1t
	一个季度


3.5本项目污染物排放总量情况汇总

表3.5-1  本项目建成后污染物排放总量情况
	项目
	现有工程
排放量
	本项目预测排放量
	“以新带老”
削减量
	本项目建成后全厂
排放量
	增减量

	废气
	颗粒物
	0.0667
	0.97759
	0.0667
	0.97759
	+0.91089

	
	二氧化硫
	0.281
	2.666
	0.281
	2.666
	+2.385

	
	氮氧化物
	0.38
	6.138
	0.38
	6.138
	+5.758

	
	非甲烷总烃
	/
	0.2431
	/
	0.2431
	+0.2431

	废
水
	COD
	0.257
	0.986
	0.211
	1.032
	+0.775

	
	BOD5
	0.035
	0.367
	0.028
	0.374
	+0.339

	
	氨氮
	0.0012
	0.012
	0.0010
	0.0122
	+0.011

	
	SS
	0.058
	0.125
	0.048
	0.135
	+0.077

	
	总磷
	0.00024
	0.00092
	0.00024
	0.00092
	+0.00068

	
	总氮
	0.00285
	0.0367
	0.00285
	0.0367
	+0.03385

	固废
	酒糟
	500
	8892
	500
	8892
	+8392

	
	污泥
	33
	168.61
	33
	168.61
	+135.61

	
	除尘器灰尘
	0.84
	3.99
	0.84
	3.99
	+3.15

	
	锅炉灰渣
	30
	420
	30
	420
	+390

	
	生活垃圾
	1.0
	0
	1.0
	1.0
	0

	
	实验室废物
	0.0008
	0.001
	0.0008
	0.001
	+0.0002

	
	废包装
	0.3
	0.5
	0.3
	0.5
	+0.2

	
	废布袋
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0

	
	废机油
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0

	
	废膜
	0
	0.2
	0
	0.2
	0.2

	
	废树脂
	0
	0.5
	0
	0.5
	0.2


3.6环境风险识别

（1）环境风险识别范围

本次评价对项目所涉及的主要危险化学品（按最大储存量计）进行危险性识别，同时对其生产系统及辅助生产设施等潜在危险性进行识别，根据危险性识别、重大危险源辨识和综合评价，筛选环境风险评价因子。

（2）物质危险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的相关要求，本次评价识别出本项目涉及的危险物质为废矿物油、CODcr浓度11400mg/L锅底水有机废液，其主要理化性质及危险特性见表3.6-1。

表3.6-1  主要危险物质特性表

	项目
	CAS号
	8042-47-5

	理化

性质
	外观及性状
	纯品为无色透明油状，无臭

	
	主要用途
	用于润滑油、燃料油提炼等工业原料

	
	分子式
	N/A

	
	熔点/沸点（℃）
	272/430.0

	
	密度
	（水=1）：0.87

	
	溶解性
	不溶于水

	燃烧

爆炸

危险

性
	燃烧性
	易燃

	
	建筑火险等级
	甲

	
	稳定性
	遇热、火花、明火易燃

	
	灭火方法
	沙土。禁止用水。

	
	储运注意事项
	储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

	毒理

性质
	毒性
	侵入途径：吸入、食入；

毒性：LD50：大于5000mg/kg（大鼠经口）；LC50：大于2000mg/m3。

	
	健康危害
	对皮肤、黏膜等组织有刺激。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜浑浊，以致失明；口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成。

	泄漏处置
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置，也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。

	防护

措施
	呼吸系统防护
	可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼罩

	
	身体防护
	穿工作服（防腐材料制作）

	
	手防护
	戴橡皮手套

	急救

措施
	皮肤接触
	脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。就医。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处．呼吸困难时给输氧，就医。

	
	食入
	误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。


CODcr浓度11400mg/l的有机废液（锅底水）

锅底水是一种高污染负荷且表现出很强的综合污染特征的高浓度废水，锅底水主要表现为渗漏对地下水的污染。是车间集水池池破损，泄漏到地下水，严重污染地下水水质。

（3）危险化学品最大存在量

本项目涉及环境风险的物质包括废矿物油，最大存在量为0.02t；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169--2018），附录B确定废矿物油临界量为2500t计算。

表3.6-2  危险化学品情况一览表

	序

号
	危险化学品

名称
	装置及设备名称
	数量
	最大存在

总量

（qi）
	临界量

（Qi）

	1
	废矿物油
	危险废物贮存点
	密封桶
	1个
	0.02t
	2500t

	2
	CODcr浓度11400mg/l

的有机废液（锅底水）
	车间污水集水池
	3个
	1.5
	10t


（3）设备、装置风险识别

根据本项目工艺流程和平面布置功能分区可知，本项目生产系统危险性识别详见表3.6-3。

表3.6-3  本项目生产系统危险性分析一览表
	危险单元
	风险源
	危险

物质
	危险性
	存在条件
	转化为事故

的触发因素

	危废贮存库
	废矿物油桶
	废矿

物油
	详见

表3.6-1
	常温、常压
	收集桶破裂等引发泄漏。

	酿造车间
	车间污水

集水池
	有机

废液
	高浓度

废水
	常温、常压

化学性质稳定
	池体破裂，引起泄漏。


本项目不负责废矿物油的运输，本次风险系统识别主要从贮存系统进行识别。

本项目危险品的储存过程的环境风险为废矿物油桶意外破损，液体会发生泄漏事故，进而引发其他次生灾害。

废矿物油和车间污水集水池泄漏：进入土壤和地下水对其造成不利影响。发生火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放：首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的CO2和CO会对环境空气和人群健康、植物造成不利影响；消防废水进入地表水、地下水对其造成不利影响。
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图3.6-1  危险单元分布图
3.7清洁生产分析
3.7.1项目原料及产品评估

本项目以粮食为原料，采用传统固态发酵法生产白酒。白酒生产过程中产生的少量锅底水为高浓度有机废水，如控制不好会造成污染，但同时锅底水中含有的大量有机物又是固态发酵中微生物需要的养料。所以本项目利用锅底水拌粮，从而达到废物循环利用、节能减排、实现白酒制造废液零排放的目的，符合清洁生产要求。

3.7.2项目生产工艺分析

项目建成后，在各生产工段采用了节能降耗措施。

（1）原料

本项目拟用粉碎的原料粮。提高发酵效率，同时将锅底水用来拌料，降低新鲜水的用量。

（2）发酵工段

本项目采用传统固态发酵工艺，但本项目将发酵池设于车间内，且进行了防渗处理，可以减少原料运输能耗，提高设备利用率，且可以有效地降低杂菌污染的概率，从而降低原料消耗。
（3）蒸酒工段

本项目蒸馏工段设置了冷却循环水措施，使得制酒工艺中的冷却用水循环使用，减少了本项目的用水量。

3.7.3项目生产设备分析

（1）冷却循环水系统的使用

冷却循环水系统是冷却水设备，采用间接冷却水罐，冷却效果好，提高水重复利用率，同时投资小，占地小，是通过冷却水循环使用减少用水量。

（2）纯水设备的使用

本项目纯水设备选用反渗透制纯水设备，该设备产水率高，出水质量好，可提高水的利用率，同时投资小，占地小，能够适应变化较大的水量。

3.7.4清洁生产指标

为定量反映项目酒精生产的清洁生产水平，依据下表选取《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ /T 402－2007）中的指标对项目的工艺技术指标加以评价，评价结果详见表3.3-20，计算说明如下：

以下所有公式中白酒中，白酒产量统一折算成65%（vol），本项目折算白酒产量为2160kL/a，年生产时间2240小时。

（1）单位产品耗电量/（kW·h/kL）
采用《清洁生产标准 酒精制造业》中的公式：
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式中：

EC—每千升酒精耗电量，kW·h/kL； 

Ea—白酒生产年耗电量，kW·h；本项目为145200KWh/a

P—65% vol 白酒的年产量，kL。本项目为2160kL/a

计算结果为：55kW·h/kL

（2）单位产品取水量/（t/kL）

采用《清洁生产标准 酒精制造业》中的公式：
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式中：

Wc—取水量，m3/kL；

Wa—白酒生产年取新鲜水总量，t；

P—同一计量时间内酒精产量，kL。本项目为2160kL/a

计算结果为：5.94t/kL

（3）煤耗（t/kL）

采用《清洁生产标准 酒精制造业》中的公式：
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式中：

Wc—煤耗，kg/kL；

Ca—白酒生产年耗标煤总量，t；

P—同一计量时间内酒精产量，kL。本项目为2160kL/a

计算结果为：911.99kg/kL

（4）单位产品综合能耗/（kgce/kL）

采用《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ /T 402－2007）中的公式：
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式中：

Eui——生产每千升白酒的综合能耗（按标准煤折算），kg/kL；

Ei——在一定计量时间内综合能耗的消耗量（按标准煤折算），kg；本项目分别按照《综合能耗计算通则》（ GB/T 2589—2008 ）合算了本项目电力能耗17845kg/a，煤耗能耗2407650kg/a，生产用新鲜水1453.918kg/a。

Q——同一计量时间内白酒产量，kL。本项目为2160kL/a

计算结果为：919.30kg/kL

（5）淀粉出酒率/%

采用《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402－2007）中的公式：
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式中：

Rs—淀粉出酒率，%；

Sa—淀粉的总量，t；本项目为原料量*淀粉含量=5392.4t/a

P—65%vol白酒的年产量，2160kl

计算结果为：40.056%

（6）单位产品废水产生量（m3/kL）

采用《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ /T 402－2007）中的公式：
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式中：

Ww——单位产品废水产生量，m3/kl；

Wwa——年废水产生总量；

P——65% vol 白酒的年产量，2160kl。

计算结果为：4.40m3/kL

（7）单位产品化学需氧量（COD）产生量/（kg/kL）

采用《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ /T 402－2007）中的公式：
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式中：

CODp—化学需氧量（COD）产生量，kg/kL；

CCOD—在一定计量时间内废水中COD平均浓度，mg/L；

Wwa—年废水产生总量，m3；

P—65%vol白酒的年产量，kl。本项目为2160kL/a

计算结果为：15.834kg/Kl

（8）单位产品生化需氧量（BOD）产生量/（kg/kL）

采用《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402－2007）中的公式：
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式中：

BODp—生化需氧量产生量，kg/kL；

CBOD—在一定计量时间内废水中BOD平均浓度，mg/L；

Wwa—年废水产生总量，m3；

P—65%vol白酒的年产量，kl。本项目为2160kL/a

计算结果为：8.578kg/Kl

本次评价将对照《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）的要求，对本项目进行清洁生产水平的评价。清洁生产指标表见表3.6-1。
表3.6-1  《清洁生产标准 白酒制造业》要求与本项目技术指标对比结果表

	清洁生产指标
	一级
	二级
	三级
	本项目技术指标
	评价等级

	一、生产工艺与装备要求
	
	

	设备完好率（%）
	100
	≥98
	≥96
	100
	一级

	二、资源能源利用指标
	
	

	1.原辅材料的选择
	白酒生产用的原辅材料对人体健康没有任何损害，并在生产过程中对生态环境没有负面影响。原料的淀粉含量、水分含量、杂质含量应有严格控制指标。
	本项目选用优质原料粮，且对原料粮有严格的质量要求。
	一级

	2.电耗/（kWh/kl）
	≤50
	≤60
	≤80
	55
	二级

	3.取水量/（t/kL）
	≤25
	≤30
	≤35
	5.94
	一级

	4.煤耗（标煤）/（kg/kl）
	≤1200
	≤1500
	≤2000
	911.99
	一级

	5.综合能耗/（标煤）（kg/kl）
	≤1300
	≤1800
	≤2200
	919.30
	一级

	6.淀粉出酒率/%
	≥45
	≥42
	≥38
	40.056
	一级

	7.冷却水循环利用率/（%）
	≥90
	≥80
	≥70
	100
	一级

	三、产品指标

	1.运输、包装、装卸
	白酒容器的设计便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、利于回收再用或易降解
	满足
	一级

	2.产品发展方向
	提高白酒的优级品率；通过传统白酒产业的技术革新，逐渐提高粮食利用率，降低各类消耗  
	满足
	一级

	四、污染物产生指标（末端处理前）
	
	

	1.废水产生量 /（m3/kl）
	≤20
	≤24
	≤30
	4.40
	一级

	2. COD产生量 /（kg/kl）
	≤100
	≤120
	≤150
	15.834
	一级

	3.BOD产生量 /（kg/kl）
	≤55
	≤65
	≤80
	8.578
	一级

	4.固态酒糟/（t/kl）≤
	≤6
	≤7
	≤8
	3.705
	一级

	5.炉渣
	全部综合利用
	
	

	五、废物回收利用指标
	
	

	1.锅底水
	全部资源化利用
	50%资源化利用
	全部达标排放
	全部资源化利用
	一级

	2.固态酒糟
	企业资源化加工处理
	全部回收并利用
	全部无害化处理
	直接做饲料
	二级

	3.炉渣
	全部综合利用
	符合
	一级

	五、环境管理要求
	
	

	1.环境法律法规标准
	符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
	符合
	一级

	2.清洁生产审核
	按照白酒企业清洁生产审核指南的要求进行了审核，并全部实施了可行的无、低费方案，制定了中高费方案的实施计划。


	符合
	一级

	3.废物处理处置
	对酒糟、黄浆水和锅底水进行了资源化利用和无害化处理
	符合
	一级

	4.生产过程环境管理
	按照GB/T24001建立并运行环境管理体系。
	建立了环境管理制度，原始记录及统计数据齐备。
	环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐备。
	建立了环境管理制度，原始记录及统计数据齐备。
	二级

	
	建立了原材料质检和消耗定额管理制度，对各生产车间规定了严格的耗水、耗能、污染物产生指标和考核办法，人流、物流、易燃品存放区有明显的标识，对跑冒滴漏有严格的控制措施。
	符合
	一级

	5.相关方环境管理
	购买有资质原材料供应商的产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节施加影响。
	符合
	一级

	注：单位产品指折算65%（vol）的白酒


综上所述，本次评价结果表明：本项目建成后各项指标均高出二级标准水平。单部分指标达到二级标准水平。本项目清洁生产水平达到二级标准水平。

第4章 环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

桦川县位于黑龙江省东北部，三江平原腹地，松花江下游南岸，东经130°16′~131°34′，北纬46°37′~47°14′之间，地处佳木斯、鹤岗、双鸭山三个城市经济区中心。东临富锦市，西连佳木斯市，南与桦南县、集贤县接壤，北以松花江为界与汤原、萝北、绥滨三县隔江相望，桦川县城距佳木斯市中心41公里。桦川县行政区域面积2268平方公里。桦川县共辖9个乡级行政区，包括5个镇，4个乡（其中1个民族乡），分别是悦来镇、横头山镇、苏家店镇、新城镇、四马架镇，东河乡、梨丰乡、创业乡、星火朝鲜族乡。境内另有江川农场、宝山农场2个国营农场。桦川县政府驻地悦来镇。

本工程厂址位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，地理位置图详见附图1。
4.1.2地形地貌

桦川县地势西南高，东北低。海拔高度从547～65米，成四级阶梯状，由西南向东北逐渐倾斜，呈现出“二山半水七分田，半分道路和庄园”的自然景貌。境内有山地、丘陵、平原、沼泽、河川等5种地形。山区坡陡谷深，丘陵区坡谷平缓，溪水常流，平原地带土地肥沃，水源充足，适宜种植各种农作物。

桦川县地貌复杂，有山区、丘陵、平原和洼地。全县地势西南高，东北低，山地少，平原广，一般海拔60m～70m，地势由西南向东部逐渐倾斜，依次为低山、丘陵，慢岗，平原和低平原，南部林木参天，山产丰富，北部平畴沃野，盛产稻谷。地貌组合差异明显。西南部浅山丘陵区属完达山脉北麓，平均海拔250多米，最高的歪顶山海拔547m。中部沿江平原属松花江二级阶地，平均海拔77.5m。东部低平原为三江平原低湿地，属松花江一级阶地，平均海拔67.5m，最低的东河乡东部海拔65m。全县海拔高程由64m～547m，地面比降由1/20～1/10000。

4.1.3地表水文

桦川县内河流有松花江及其一级支流铃铛麦河、安邦河、阿凌达河、梧桐河、嘟噜河以及梧桐河支流鹤立河。松花江干流在本区域内自西向东流过，属过境河流。距离本项目最近的地表水体为松花江干流。
松花江流域地处我国东北地区的北部，位于东经119°52′～132°31′、北纬41°42′～51°38′之间，东西宽920km，南北长1070km。松花江是我国七大江河之一，有南北两源。北源嫩江发源于大兴安岭伊勒呼里山南坡，河道全长1370km；南源第二松花江发源于长白山天池，河道长985km。两江在三岔河汇合后称松花江干流，向东流至同江入黑龙江，河道长939km；松花江流域总面积56.12×104km2，行政区划属黑龙江省、内蒙古自治区、吉林省和辽宁省四省区。松花江干流按地形地貌划分为三段。三岔河～哈尔滨为上游段，地处松嫩平原，河道长232km；哈尔滨～佳木斯为中游段，地处高平原及丘陵地带，该段河道长444km；佳木斯以下为下游段，地处低平原区，地势平坦，多沼泽，属三江平原一部分，河道长263km，河道宽阔，分汊多，分布有沙洲，河槽滞蓄能力较强，主槽宽达1000m～1500m，河道比降/7000～1/10000，河道弯曲系数1.27。该河段河道内边滩不发育。
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图4.1-1  区域地表水系图

4.1.4气候特征

桦川县气候特征属大陆性寒温带季风气候，冬季严寒干燥，年平均气温为3.2℃。最冷为1月，平均气温为零下19.8℃；最低气温为零下39.7℃；最热为7月，月平均气温为22.3℃；最高气温为零上36.8℃；年均降水量为512.9毫米。光照历年平均量为2296～2840小时。无霜期约为158天，光能充足。全年以西南风和西风为主，年均风速3.8米/秒。

4.1.5水文地质

4.1.5.1区域地质概况

（1）评价区地层

①前第四系

区内前第四系地层为第三系宝泉岭组（E2-3b）地层，伏于第四系下部。岩性为灰白色、砂岩、砾岩、砂砾岩组成，砂岩呈半胶结或松散状。

②第四系（Q）

本区第四系发育较好，可分为：

a.中更新统浓江组冲积冰水沉积层（
[image: image11.wmf]n
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分布于工作区漫滩下部。岩性为黄褐色、灰白色中粗砂、砾砂及圆砾等局部夹有薄层粉质粘土透镜体，厚度40-60m。

b.上更新统别拉洪河组冲积层（[image: image12.png]i
Q3



）

掩埋于广大平原区之下，全新统之下、中更新统之上，为河流（松花江）冲积物。主要岩性为黄褐色-浅灰色含卵石中粗砂及砾砂、圆砾，局部可见粉质粘土透镜体土。颗粒不均匀，中粗砂成分以石英、长石为主，其次为少量暗色矿物。砾砂及圆砾主要成分以花岗岩为主，磨圆度较好，分选性较差。厚度30-60m。

c.全新统现代河床冲积层（[image: image13.png]210
3



）

分布于低漫滩、边（浅）滩、心滩、次级河流的河床附近及河床中。岩性较复杂且变化较大。主要由粉质粘土、淤泥质粉质粘土、含粉细砂粉质粘土、泥质粉细砂、中砂等。河床中多见圆砾及卵石。厚度为10m左右。

d.全新统近代河床冲积层（[image: image14.png]10l
by



）

分布于高漫滩上部。岩性主要由粉质粘土、含粉细砂粉质粘土、细砂、中砂等。厚度为10m左右。

（2）侵入岩

工作区内未见侵入岩出露。

（3）第四纪地质结构特征

第四纪以来本区以持续沉降为主，伴有间歇性上升运动，因此在中生代中晚期形成的三江盆地（地堑）中沉积了大厚度的第四系松散堆积物。河谷结构以上迭式为主。局部有内迭和上迭混合式。

沉积物垂向粒度组合特征以上细下粗的双层（二元结构）为主。即上部为粉质粘土、粉细砂，下部为粗砂、砾砂、圆砾夹卵石。构成本区主要含水岩组的上更新统别拉洪河组冲积层和中更新统浓江组冰水-冲积层的粒度变化特征不明显，主要由含卵石砾砂、圆砾组成，局部夹粗砂层近江处颗粒有变粗的趋势。

（4）构造

评价区内地质构造不发育，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）的划分，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。本区属地壳基本稳定区。

4.1.5.2水文地质特征
（一）区域水文地质特征

区域位于第三系沉降盆地之上，这就决定地层结构、地形地貌受新华夏构造体系控制；第三纪盆地上部沉积较厚的第四系松散砂砾石层，为浅层地下水的赋存创造了良好条件，使本区成为地下水主要赋存带。

该区域含水层主要为上更新统至全新统冲积层（QⅢ-Ⅳ）孔隙水。含水层岩性为：中细砂和粗砂，并夹有小砾石，颗粒之大小，上部细，下部渐粗，而砾石的含量也随深度的增加而增多，粒径渐增大。含水层之埋藏深度一般5-15米不等。其含水层厚度，在山前边缘分为50-100米左右，越向平原之东北越厚，厚达150-200米以上。砂砾分选一般良好，向下分选作用更好，透水性也强，故富水性极大。钻孔涌水量多在10公升/秒以上，最大可能涌水量由山前向平原地区递增，由10-50-150-300-400-500＞600公升/秒以上。地下水与河水常成互补关系，只有洪水期地表水补给地下水，地下水的动态变化，受季节影响极大，地下水最高水位出现在雨季后，最低水位在解冻前，地下水位变化一般在2-4米。

（二）区域地下水补给、径流、排泄条件

本区地下水的补给、径流与排泄条件主要受气象、水文、地形地貌、地层岩性等因素的控制，并与含水岩组类型、地下水埋藏条件密切相关。大气降水是全区地下水的主要补给来源，大气降水量的大小与地下水位的升降和富水程度关系密切。

（1）第三系宝泉岭组砂岩孔隙裂隙水的补给径流与排泄条件

区内第三系砂岩孔隙裂隙水接受上游含水层的侧向径流及大气降水的补给，地下水在第三系宝泉岭组砂岩孔隙裂隙中赋存并运移，受地形地貌的控制，由地势高处流向低处，其排泄方式为一部分以侧向径流的形式排泄于区外，一部分排泄方式为人工开采，同时区内第三系宝泉岭组砂岩孔隙裂隙水含水层与上覆第四系砂砾石孔隙水含水层水力联系密切。

（2）第四系砂砾石孔隙潜水补给、径流与排泄条件

第四系砂砾石孔隙潜水在平原漫滩区广泛分布。平原区地形平坦开阔，地面坡度小，一般为1-2°，地表虽有粘性土覆盖，但厚度小，一般为1-3m。大气降水仍可通过粉质粘土中的微孔隙裂隙向下渗透，补给松散层孔隙潜水。另外，在测区西部及南部即上游第四系松散岩类砂砾石孔隙水以地下径流补给工作区地下水。北部沿江一带，丰水期特别是洪水期松花江水位高于地下水水位，故地下水接受松花江水的侧渗补给。地下水流大致由南西向北东径流。地下水排泄方式主要是人工开采，在平水期和枯水期排泄于松花江，其次是以地下径流的形式向下游运动排泄，蒸发排泄只占很小部分可忽略不计。

（三）地下水动态特征

本区地下水动态主要受气象、水文及开采地下水等因素的影响。在北部沿江一带，第四系砂砾石孔隙水受松花江水的影响较明显，其次为大气降水的影响。地下水位的动态明显表现出随季节周期性变化的规律。每年3-6月为枯水期，7-10月为丰水期。11月至翌年2月为平水期。地下水位年变幅为1-2m，近江局部可达2.5m。

每年的3-6月份，地下水水位最低，此时地表蒸发量最大，降水量少，季节性冻土刚刚融化，地下水尚未得到降水的补给。此后，降水量不断增加，入渗补给量增大，地下水位普遍开始抬升；8-9月份，地下水位达到年内高峰值；9月份以后，由于降水量减少，地下水获得的补给量也相应减少，而蒸发作用加强，地下水位逐渐下降；11月中旬，地表开始结冻，直至翌年4-5月份，季节性冻土消失之前，地下水水位都处于下降状态。
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图4.1-2  规划区水文地质图

4.2环境质量现状评价

4.2.1环境空气质量现状监测及评价

4.2.1.1环境空气质量现状监测

（1）环境空气质量达标区判定

根据《佳木斯市生态环境质量简报（2024年）》可知市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7µg/m3、19µg/m3、39µg/m3、28µg/m3，CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为107µg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

	污染物
	评价指标
	现状浓度/

（μg/m3）
	标准值/

（μg/m3）
	占标率/

（%）
	达标情况

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均
	19
	40
	47.5
	达标

	PM10
	年平均
	39
	70
	55.7
	达标

	PM2.5
	年平均
	28
	35
	80.0
	达标

	CO
	CO-95per
	900
	4000
	22.5
	达标

	O3
	O3-8H-90per
	107
	160
	66.9
	达标


根据《佳木斯市生态环境质量简报（2024年）》中的相关数据，本项目各污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域为环境空气达标区。

4.2.1.2补充监测
本次评价引用《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》于2024年9月10日至2024年9月17日的监测数据（检测报告见附件6）。本项目位于黑龙江桦川经济开发区内，1#园区内监测点位位于本项目厂界西南侧方向（本项目厂址上风向）约1340m处，2#偏脸子村监测点位位于本项目厂界东北侧方向（本项目厂址下风向）约2400m处，经调查1#、2#监测点位均在本次评价范围内，监测时间距今三年内且三年内无新增同种污染物排放企业，故监测数据引用合理。检测出TSP日均值，非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢1小时平均值。

①监测点位基本信息
监测点位基本信息见表4.2-2及图4.2-1。

表4.2-2  其他污染物监测点位基本信息表

	监测点名称
	监测点位坐标
	监测因子
	监测时段
	监测点相对位置关系

	
	经度
	纬度
	
	
	

	1#园区内
	130.720654°
	46.987630°
	臭气浓度、总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢
	2024年9月10日-17日
	厂界西南侧约1340m

	2#偏脸子村
	130.747604°
	47.016663°
	
	
	厂界东北侧约2400m处


②检测方法及仪器设备

表4.2-3  检测方法及仪器设备列表

	检测项目
	标准方法名称及代号
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993
	臭气瓶
	10L
	/

	总悬浮

颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
	电子天平
	ESJ30-5B
	LX-YQ-73

	
	
	恒温恒湿称重系统
	LB-350N
	LX-YQ-144

	
	
	智能颗粒物采样器
	LB-120F
	LX-YQ-22-35/36

	
	
	智能颗粒物采样器
	LB-120F
	LX-YQ-22-37/38

	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法  HJ 604-2017
	气相色谱仪
	SP-2100A
	LX-YQ-47

	
	
	非甲烷总烃真空采样器
	SQ-ZK02

/BR-1500
	LX-YQ-116-7/8

	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	可见分光光度计
	V-5600
	LX-YQ-03

	
	
	肆气路大气采样器
	QCS-6000
	LX-YQ-05-17/18

	硫化氢
	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）
	可见分光光度计
	V-5600
	LX-YQ-03

	
	
	肆气路大气采样器
	QCS-6000
	LX-YQ-05-17/18
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图4.2-1  环境空气补充监测点位图

③其他污染物环境质量现状监测

本项目其他污染物环境质量现状监测结果见表4.2-4。

表4.2-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

	监测

点位
	坐标
	污染物
	平均

时间
	评价标准

（mg/m3）
	监测浓度

范围

（mg/m3）
	最大浓

度占标

率%
	超标率

/%
	达标

情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	1#园区内
	130.720654°
	46.987630°
	TSP
	24小时
	0.3
	0.070~0.085
	28.3
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	1小时
	0.2
	0.07L
	0
	0
	达标

	
	
	
	臭气浓度
	1小时
	20无量纲
	10L无量纲
	0
	0
	达标

	
	
	
	H2S
	1小时
	0.01
	0.001L
	0
	0
	达标

	
	
	
	NH3
	1小时
	0.2
	0.05~0.09
	45.0
	0
	达标

	2#偏脸子村
	130.747604°
	47.016663°
	TSP
	24小时
	0.3
	0.066~0.080
	26.7
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	1小时
	0.2
	0.07L
	0
	0
	达标

	
	
	
	臭气浓度
	1小时
	20无量纲
	10L无量纲
	/
	0
	达标

	
	
	
	H2S
	1小时
	0.01
	0.001L
	0
	0
	达标

	
	
	
	NH3
	1小时
	0.2
	0.06~0.09
	45.0
	0
	达标


由表4.2-4可知，补充监测污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。

4.2.2地表水环境质量现状评价

本项目运营期废水经污水处理站处理后，通过市政污水管网进入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，排入松花江。

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》中规定，桦川经济开发区所在区域水域为松花江佳木斯市、桦川县、富锦市农业用水区（松花江干流），为Ⅲ类水体功能。水功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
本项目纳污水体为佳木斯下断面，根据《佳木斯市生态环境质量简报（2024年）》及《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，佳木斯下断面（松花江干流）主要关注指标高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量和总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，因此本项目所在区域为达标区。

4.2.3地下水环境质量现状评价

4.2.3.1地下水环境质量现状监测

（1）监测范围及布点
根据本项目地下水环境影响评价工作的等级，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目共布设地下水水质、水位监测点3个，并引用《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中水质、水位监测点3个。经调查本次评价范围内无可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，故本次评价不设含水层监测点位。
本次评价引用《黑龙江桦川经济开发区控制性详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》于2024年9月10日的监测数据（检测报告见附件6）。本项目位于黑龙江桦川经济开发区内，该项目监测点位位于本项目地下水评价范围内，且项目周围无其他污染源，监测数据引用合理。

地下水环境现状水质监测点基本情况见表4.2-5、4.2-6和图4.2-2、4.2-3。

表4.2-5  地下水监测点
	监测点含水层类型
	序号
	采样点位
	井深（m）
	水位标高

（m）
	监测层位
	监测井

功能

	水质、水位监测点
	★1#
	厂区监测井
	45
	10
	第四系松散岩类孔隙承压水
	闲置水井

	
	★2#
	厂界西南侧
	15
	6
	第四系松散岩类孔隙潜水
	灌溉井

	
	★3#
	厂界东北侧
	25
	9
	第四系松散岩类孔隙潜水
	闲置水井


表4.2-6 本次评价引用地下水监测点

	监测点含水层类型
	序号
	采样点位
	井深（m）
	水位标高（m）
	监测层位
	监测井

功能
	与本项目相对位置

	水质、水位监测点
	2#
	园区内东北侧水井
	16
	10.85
	第四系松散岩类孔隙潜水
	闲置水井
	厂界外东南侧约625米

	
	11#
	园区北侧700m处水井
	17
	11.59
	第四系松散岩类孔隙潜水
	闲置水井
	厂界外北侧约1235米

	
	14#
	园区内

西北侧水井
	21
	21.32
	第四系松散岩类孔隙潜水
	闲置水井
	厂界外西北侧约120米

	
	8#
	园区内

西南侧水井
	30
	4.22
	第四系松散岩类孔隙潜水
	饮用水井
	厂界外西南侧约1350米
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图4.2-2  本次地下水监测点位图
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图4.2-3  本次引用地下水监测点位图
（2）监测项目

监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（3）监测时间及频率

①本次监测点采样时间为2025年5月7日，采样1次。

②本次引用监测点采样时间为2024年9月10日，采样1次。

（4）监测单位

①本次地下水环境质量现状由黑龙江汉风环境检测技术有限公司进行检测。

②本次引用地下水环境质量现状由黑龙江凌霄环境监测有限公司进行检测。

（5）监测结果

地下水水质监测结果统计见表4.2-7。

表4.2-7  地下水水质检测结果

	检测

项目
	检测结果
	检测结果
	单位

	
	2024.09.10（引用监测点位）
	2025.05.07（本次监测点位）
	

	
	2#园区内东北侧水井
	8#园区内西南侧水井
	11#园区北侧700m处水井
	14#园区内西北侧水井
	★1#厂区监测井
	★2#厂界西南侧
	★3#厂界东北侧
	

	K+
	7.01
	8.19
	8.64
	7.55
	3.04
	2.23
	2.56
	mg/L

	Na+
	15.0
	17.6
	34.8
	15.3
	37.7
	22.5
	29.0
	mg/L

	Ca2+
	28.7
	15.0
	23.5
	14.0
	49.0
	40.7
	49.0
	mg/L

	Mg2+
	7.26
	11.4
	12.5
	7.59
	30.3
	20.5
	22.5
	mg/L

	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	mg/L

	HCO3-
	120
	103
	130
	50.6
	66.2
	141
	100
	mg/L

	Cl-
	8.8
	17.4
	48.2
	29.6
	131
	89.0
	92.1
	mg/L

	SO42-
	25
	23
	19
	17
	81.3
	7.85
	67.5
	mg/L

	pH
	7.1
	7.2
	7.1
	7.0
	7.5
	6.8
	7.1
	无量纲

	氨氮
	0.173
	0.101
	0.025L
	0.128
	0.196
	0.466
	0.118
	mg/L

	硝酸盐（以N计）
	0.02L
	0.13
	0.02L
	0.09
	2.09
	13.1
	1.73
	mg/L

	亚硝酸盐（以N计）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	mg/L

	挥发酚（类）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	mg/L

	氰化物
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	mg/L

	砷
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	mg/L

	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	mg/L

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	mg/L

	总硬度
	107
	83
	109
	65
	80.9
	24.1
	91.0
	mg/L

	氟化物
	0.25
	0.15
	0.18
	0.14
	0.33
	0.24
	0.16
	mg/L

	铅
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/L

	镉
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	mg/L

	铁
	0.73
	0.34
	0.43
	0.31
	0.54
	1.14
	1.11
	mg/L

	锰
	0.08
	0.01L
	0.04
	0.03
	0.25
	0.97
	2.92
	mg/L

	溶解性总固体
	155
	147
	218
	122
	203
	483
	227
	mg/L

	高锰酸盐指数（耗氧量）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.8
	1.3
	2.9
	0.9
	mg/L

	硫酸盐
	25
	23
	19
	17
	81
	7
	68
	mg/L

	氯化物
	8.8
	17.4
	48.2
	29.6
	132
	89.5
	92.9
	mg/L

	总大肠菌群
	2L
	2L
	2L
	2L
	<2
	<2
	<2
	MPN/100mL

	细菌总数
	10
	9
	11
	14
	31
	26
	35
	CFU/mL


*注：L代表低于检出限浓度

4.2.3.2地下水环境质量现状评价

（1）评价因子


评价因子同监测因子。

（2）评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）评价方法

采用标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：
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个水质因子的标准指数；
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个水质因子的监测浓度值，mg/L；
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个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH值评价采用如下模式：
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式中：[image: image27.wmf]j
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―监测点pH值的标准指数；

[image: image28.wmf]j

pH

―监测点pH实测值；

[image: image29.wmf]sd

pH

―pH值的环境质量标准值下限；

[image: image30.wmf]su

pH

―pH值的环境质量标准值上限。

（4）评价结果及分析

地下水水质评价结果见表4.2-8。

表4.2-8  地下水标准指数计算结果表

	检测

项目
	标准指数
	标准值

	
	2025.05.07（本次监测点位）
	2024.09.10（引用监测点位）
	

	
	★1#厂区监测井
	★2#厂界西南侧
	★3#厂界东北侧
	2#园区内东北侧井
	8#园区内西南侧水井
	11#园区北侧700m处井
	14#园区内西北侧井
	

	pH
	0.33
	0.40
	0.067
	0.067
	0.133
	0.067
	0
	6.5-8.5（无量纲）

	氨氮
	0.00044
	0.0010
	0.00026
	0.00038
	0.000224
	0.000056
	0.00028
	≤450mg/L

	硝酸盐（以N计）
	0.1045
	0.655
	0.0865
	0.001
	0.0065
	0.001
	0.0045
	≤20mg/L

	亚硝酸盐（以N计）
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	≤1mg/L

	挥发酚（类）
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	≤0.002mg/L

	氰化物
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.05mg/L

	砷
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	≤0.01mg/L

	汞
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004
	≤0.001mg/L

	六价铬
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	≤0.05mg/L

	总硬度
	0.180
	0.054
	0.202
	0.238
	0.184
	0.242
	0.144
	≤450mg/L

	氟化物
	0.33
	0.24
	0.16
	0.25
	0.15
	0.18
	0.14
	≤1mg/L

	铅
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	≤0.01mg/L

	镉
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	≤0.005mg/L

	铁
	1.8
	3.8
	3.7
	2.43
	1.13
	1.43
	1.03
	≤0.3mg/L

	锰
	2.5
	9.7
	29.2
	0.80
	0.1
	0.40
	0.30
	≤0.1mg/L

	溶解性总固体
	0.203
	0.483
	0.227
	0.155
	0.147
	0.218
	0.122
	≤1000mg/L

	高锰酸盐指数

（耗氧量）
	0.433
	0.967
	0.3
	0.5
	0.533
	0.5
	0.6
	≤3mg/L

	硫酸盐
	0.324
	0.028
	0.272
	0.1
	0.092
	0.076
	0.068
	≤250mg/L

	氯化物
	0.528
	0.358
	0.372
	0.035
	0.070
	0.193
	0.118
	≤250mg/L

	总大肠菌群
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	≤3CFU/100mL

	细菌总数
	0.31
	0.26
	0.35
	0.10
	0.09
	0.11
	0.14
	≤100CFU/mL


（5）评价结论
由评价结果可知：监测点水质整体较好，除铁、锰外标准指数值均小于1，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，检测指标中铁、锰因子超标，超标原因主要受原生地质条件影响。

4.2.3.3地下水化学类型评价
（1）地下水化学类型评价方法
地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中8种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K++Na+）及矿化度划分的。具体步骤如下：
第一步，根据水质分析结果，将8种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号。
表4.2-9舒卡列夫分类图表
	超过25%毫克当量的离子
	HCO3
	HCO3+SO4
	HCO3+SO4+Cl
	HCO3+Cl
	SO4
	SO4+Cl
	Cl

	Ca
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca+Mg
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+Ca
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+Ca+Mg
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+Mg
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


第一步，对水文资料进行整理：
换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数
按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式：
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知道了离子在水中的毫克当量数以后，则可根据下式计算其毫克当量百分数：
某阴离子的毫克当量百分数=                              ×100%
第二步，按矿化度（M）的大小划分为4组。
A组——M≤1.5g/L；
B组——1.5＜M≤10g/L；
C组——10＜M≤40g/L；
D组——M＞40g/L。
矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先。山东省水利科学研究院），计算方法如下：
矿化度（g/L）=C（∑A）×MS
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SB=                    或
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HCB=
注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查表4.2-10中查得。
表4.2-10 SB、HCB、Ms关系表
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第三步，将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。
（2）地下水化学类型评价结果
首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。
本次监测换算结果见表4.2-11。

表4.2-11  监测换算结果表
	监测点
	浓度
	阳离子
	阴离子

	
	
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	CO32-

	2#园区内东北侧井
	mg/L
	7.01
	15.0
	28.7
	7.26
	120
	8.8
	25
	0

	
	meq/L
	0.18
	0.65
	1.44
	0.61
	1.97
	0.25
	0.52
	0

	
	meq%
	6.26
	22.71
	49.97
	21.07
	71.90
	9.06
	19.04
	0

	8#园区内西南侧井
	mg/L
	8.19
	17.6
	15.0
	11.4
	103
	17.4
	23
	0

	
	meq/L
	0.21
	0.77
	0.75
	0.95
	1.69
	0.49
	0.48
	0

	
	meq%
	7.85
	28.60
	28.04
	35.51
	63.53
	18.44
	18.03
	0

	11#园区北侧700m处井
	mg/L
	8.64
	34.8
	23.5
	12.5
	130
	48.2
	19
	0

	
	meq/L
	0.22
	1.51
	1.18
	1.04
	2.13
	1.36
	0.40
	0

	
	meq%
	5.61
	38.29
	29.74
	26.36
	54.86
	34.95
	10.19
	0

	14#园区内西北侧井
	mg/L
	7.55
	15.3
	14.0
	7.59
	50.6
	29.6
	17
	0

	
	meq/L
	0.19
	0.67
	0.70
	0.63
	0.83
	0.83
	0.35
	0

	
	meq%
	8.83
	30.36
	31.94
	28.86
	41.12
	41.33
	17.55
	0

	★1#厂区监测井
	mg/L
	3.04
	37.7
	49.0
	30.0
	66.2
	131
	81.3
	0

	
	meq/L
	0.078
	1.640
	2.445
	2.468
	3.255
	3.695
	2.113
	0

	
	meq%
	1.18
	24.73
	36.87
	37.22
	35.92
	40.77
	23.31
	0

	★2#厂界西南侧
	mg/L
	2.23
	22.5
	40.7
	20.5
	141
	89.0
	7.85
	0

	
	meq/L
	0.057
	0.979
	2.031
	1.687
	6.932
	2.511
	0.207
	0

	
	meq%
	1.20
	20.59
	42.72
	35.49
	71.83
	26.02
	2.15
	0

	★3#厂界东北侧
	mg/L
	2.56
	29.0
	49.0
	22.5
	100
	92.1
	7.1
	0

	
	meq/L
	0.065
	1.261
	2.445
	1.851
	4.917
	2.598
	0.187
	0

	
	meq%
	1.16
	22.43
	43.49
	32.92
	63.84
	33.73
	2.43
	0


然后计算水质矿化度M。
2#园区内东北侧井水质矿化度计算过程：
应先将表4.2-11中2#的阴离子的mg/L数换算成mol/L数。它们的摩尔质量mg/mol数分别采用：M（HCO3-）是61，M（Cl-）是35.5，M（[image: image32.png]5



SO42-）是48。
所以，C（HCO3-）=120/61=1.967
      C（Cl-）=8.8/35.5=0.248
      C（[image: image33.png]5



SO42-）=25/48=0.521
则：C（∑A）=1.967+0.248+0.521=2.736
SB=0.190
HCB=2.558
经查表得Ms为0.060。
矿化度（g/L）=2.736×0.060=0.164，所以矿化度处于A组，2#园区内东北侧井处地下水为1-A型，表示矿化度为0.164g/L的HCO3·Ca型水。
其它点位计算过程同上。
水质矿化度计算结果见表4.2-12。
表4.2-12  水质矿化度

	项目
	2#园区内东北侧水井
	8#园区内西南侧井
	11#园区北侧700m处水井
	14#园区内西北侧水井
	★1#厂区监测井
	★2#厂界西南侧
	★3#厂界东北侧

	矿化度（M）
	0.164
	0.186
	0.264
	0.131
	0.383
	0.329
	0.280

	矿化度分组
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


4.2.3.4地下水环境现状评价结论

（1）由评价结果可知：监测点水质整体较好，除铁、锰外标准指数值均小于1，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，检测指标中铁、锰因子超标，超标原因主要受原生地质条件影响。
（2）根据舒卡列夫列表法确定评价区域地下水类型为HCO3 •Cl —Na•Ca•Mg型水。
4.2.4声环境质量现状监测及评价

4.2.4.1声环境现状监测

为了解本项目周边声环境质量现状，本次环评于2025年5月7日~2025年5月8日委托了黑龙江汉风环境检测技术有限公司对项目周边声环境进行了现状监测。

（1）监测点布设

本项目共设置4个监测点，具体见表4.2-13及图4.2-4。

表4.2-13  声环境质量现状监测点位

	编号
	监测点位置
	监测因子

	1#
	厂界北侧
	等效连续A声级（LAeq）

	2#
	厂界东侧
	

	3#
	厂界南侧
	

	4#
	厂界西侧
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图4.2-4  噪声监测点位示意图

（2）监测时间与频率

2025年5月7日~2025年5月8日，分昼、夜两个时段进行。

（3）监测项目

连续等效A声级。

（4）监测结果

噪声监测结果见表4.2-14。
表4.2-14  环境噪声监测结果单位：dB(A)

	监测点位
	2025年5月7日
	2025年5月8日
	限值

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#厂界北侧
	52
	43
	53
	45
	65
	55

	2#厂界东侧
	56
	46
	56
	47
	70
	55

	3#厂界南侧
	55
	47
	54
	45
	65
	55

	4#厂界西侧
	53
	44
	53
	44
	65
	55


4.2.4.2评价结论

根据声环境质量现状监测结果可知，本项目厂址所在区域四周4个监测点昼、夜间声环境现状值，本项目厂界北、西、南侧均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，厂界东侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。

4.2.5生态环境现状评价

（1）占地调查
本项目拟建于桦川经济开发区，项目用地为工业用地，项目区企业居多。
（2）植被现状调查与评价

评价区域内目前四周主要为工业用地，占据项目区域的主导地位，项目所在区域无珍稀保护物种。
（3）野生动物现状调查与评价

由于人类的长期干扰和生态环境的改变，项目评价区域大量野生动物消失。根据现状调查与资料记载，鸟类主要有麻雀、喜鹊等。另外，评价区域还有种类众多的昆虫。评价范围内无各级野生保护动物、无野生动物栖息地和野生动物自然保护区。
（4）土壤
桦川县内土壤类别主要包括：暗棕壤、白浆土、草甸土、沼泽土4类。暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的，剖面构型为O-AB-Bt-C，表层腐殖质积聚，全剖面呈中至微酸性反应，盐基饱和度60-80%，剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土；白浆土是在温带半湿润及湿润区森林、草甸植被下，在微度倾斜岗地的上轻下粘母质上，经过白浆化等成土过程形成的具有暗色腐殖质表层、灰白色的亚表层—白浆层及暗棕色的粘化淀积层的土壤，剖面构型为Ah-E-Bt-C（或Cg或G）。白浆土的白浆层含有大量的SiO2粉末及下层的铁锰结核。发育于温带和暖温带湿润季风气候条件下，有周期性滞水淋溶的土壤；草甸土发育于地势低平、受地下水或潜水的直接浸润并生长草甸植物的土壤。属半水成土。其主要特征是有机质含量较高，腐殖质层较厚，土壤团粒结构较好，水分较充分。

项目主要土壤类型为为暗棕壤，土层厚度一般为15~20cm，土壤质地比较粘重，呈微酸性至中性，表层有机质含量多为3~4%，而且分布比较深，土壤有机质含量较高，理化性能良好。
4.3区域环境保护目标调查

4.3.1环境功能区规划

水环境：根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》中规定，桦川经济开发区所在区域水域为松花江佳木斯市、桦川县、富锦市农业用水区，为Ⅲ类水体功能。水功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
环境空气：本项目所在区域为二类功能区，环境质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目厂界北侧、南侧、西侧为声环境功能区划的3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；厂界东侧为声环境功能规划的4类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。
4.3.2环境保护目标调查

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。
（1）本项目周边主要的环境敏感区调查
①项目区不在自然遗产地、国家风景名胜区、文化遗产地及自然保护区范围内。
②水源地保护区：本项目评价范围内无水源地保护区。
③本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地。
（2）本项目周边环境保护目标调查
经现场踏查，本项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、名胜古迹、疗养院以及重要的政治文化设施和饮用水水源保护区等保护目标。

根据以上调查过程、项目环境影响评价工作等级和周边环境要素，本项目环境敏感保护目标见表4.3-1。

表4.3-1 环境保护目标调查表

	环境保护目标名称
	经纬度（°）
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	悦来镇
	130.718117169
	47.00646960
	居住区
	居民
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）
二类功能区
	N
	320

	桦川县第一中学
	130.719888097
	47.007136326
	学校
	师生
	
	NE
	380

	桦川县书香小学
	130.728275626
	47.008594735
	学校
	师生
	
	NE
	900

	桦川县第四中学
	130.724607705
	47.011150656
	学校
	师生
	
	NE
	950

	育才幼儿园
	130.722205787
	47.013225481
	学校
	师生
	
	NE
	1110

	桦川县第二中学
	130.710570364
	47.012139157
	学校
	师生
	
	N
	1150

	桦树村
	130.721936634
	46.990591169
	居住区
	居民
	
	S
	1100

	双兴村
	130.737545079
	46.985888485
	居住区
	居民
	
	SE
	2180

	永发村
	130.690444148
	47.009830827
	居住区
	居民
	
	NW
	2050

	东兴村
	130.744894332
	47.015207176
	居住区
	居民
	
	NE
	2355


4.4区域污染源调查

本项目排放的特征污染因子包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。本次评价以本项目排放特征污染因子、影响评价区环境质量的主要污染因子和特征污染因子作为主要调查对象，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）7、污染源调查章节，本次评价对评价范围内排放上述污染因子的在建污染源和拟建污染源进行了调查，并且对附近已运行的企业和项目进行调查。
区域污染源调查的对象主要为评价区域内各排污企业，重点调查项目周围的主要污染企业。污染源调查及评价的目的在于了解评价区内主要污染企业污染物种类及排放量、污染治理现状等，分析各企业对区域污染的贡献情况，为环境评价提供基础资料。本项目选址位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区。
区域污染源调查如下：
（1）大气污染源
①工业废气
主要包括各企业的工艺废气和工业粉尘。产生的废气污染物主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等。
表4.4-1 区域工业废气污染源情况一览表

	企业名称
	主要污染物

	黑龙江鹤兰春酒业有限公司
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、粉尘、臭气、油烟、未凝结蒸汽

	桦川县顺达塑料编织有限公司
	粉尘、挥发性有机物

	桦川县欣盛油脂有限公司
	粉尘、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

	黑龙江桦川县付士米业有限公司
	烟尘、二氧化硫、恶臭气体

	辰兴钢构有限公司
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、粉尘、有机废气

	桦川县立伟农业装备有限公司
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、粉尘、非甲烷总烃、二甲苯、油烟


②汽车尾气
由于项目区的开发建设导致区内车辆、交通量增加，导致排放尾气增多，主要特征污染物为CO、NOx和碳氢化合物，属于流动源。主要废气来源及污染物情况见表4.4-2。
表4.4-2 区域废气污染源情况一览表

	废气来源
	主要污染物

	工业废气
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10、挥发性有机物等

	交通运输
	CO、NOx和碳氢化合物


（2）废水污染源调查
主要包括各企业工业废水。产生的废水污染物主要包括COD、BOD5、SS、NH3-N等。

表4.4-3 区域废水污染源情况一览表

	企业名称
	主要污染物

	黑龙江鹤兰春酒业有限公司
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、T-P

	桦川县顺达塑料编织有限公司
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	桦川县欣盛油脂有限公司
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	黑龙江桦川县付士米业有限公司
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	辰兴钢构有限公司
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	桦川县立伟农业装备有限公司
	COD、NH3-N


根据《桦川县龙桦污水处理厂和桦川县城南污水处理厂入河排污口设置论证报告书》，开发区内各企业的工业废水须自行处理，使之水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定的三级排放标准后，通过污水管道进入市政污水处理厂处理，污水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，一部分进入再生水厂做进一步净化处理，所得中水用作开发区和主城区内的环境用水；另一部分排入松花江。

（3）噪声污染源调查
开发区内工业噪声源主要分为两类，分别如下：

第一类是工业企业噪声：主要为泵类、风机类、空压机等其他设备噪声，声级值75-95dB（A）；第二类是交通噪声：主要是开发区几条交通干线上的运输车辆产生的噪声，声级值75dB（A）。

按照开发区的道路等级及区域可能的交通量，并参考现状调查结果，开发区内的交通噪声源强值在75dB（A）以下。

（4）固体废物污染源分析
根据现状调查和规划分析，项目所在区域排放的固体废物有一般工业固体废物、生活垃圾和危险废物。生活垃圾主要包括员工日常生活中产生的厨卫垃圾、废弃的日常用品等，交由环卫部门处理；工业固废和危险废物主要来自工业生产，均按相关规范处置利用。

第5章 环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响分析
5.1.1.1施工扬尘

本工程施工扬尘主要来自厂区土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工现场道路扬尘。

施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.7m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期，针对建筑材料装卸、运输、堆放过程产生的粉尘，建设单位通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁、建筑材料装卸过程文明施工、采用叉车等机械手段装卸；针对灰土拌和产生的扬尘，建设单位通过封闭拌合，机械进料等方式减少扬尘；针对运输车辆来往造成的地面扬尘，建设单位采取地面洒水，车辆清洁的方式减少扬尘；针对施工垃圾堆放和清运过程产生的扬尘，建设单位采取遮盖、洒水，路面清洁的方式减少扬尘；此外，建设单位通过围挡的方式将其与施工场界隔开，尽可能减缓施工产生的粉尘对周围环境的影响。

建设单位应严格落实以上各项粉尘防护、控制措施，加强施工期管理，尽可能减缓施工期粉尘对周围环境的影响。

5.1.1.2施工机械废气

施工车辆和挖掘机等燃油机械产生的含CO、NOx、烃类、SO2等废气对大气环境也将产生一定的影响。

施工期间要使用挖掘机等重型车辆以及运送土方、设备采用的运输车辆，在运行期间要排放燃烧废气，其燃油主要为柴油和汽油，燃烧废气中含有CO、非甲烷碳氢化合物和NOx等。根据资料报道，一辆重型卡车在车速为20～40km/h，上述三种物质排放强度分别为CO 2174~2837g/h，非甲烷碳氢化合物8.0～12g/h和NOx5~52g/h。

5.1.1.3装修废气

建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、院址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。本项目装修时应使用水性涂料等绿色装修材料，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家标准化管理委员会发布的《室内装饰装修材料有害物质限量》等10项国家标准规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。装修完毕后须空置通风一段时间，消除有害物质的残留。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，对厂界外环境保护目标影响较小。

5.1.2施工期地表水环境影响分析
5.1.2.1施工废水环境影响分析

建筑施工废水主要指施工期间产生的水泥搅拌等泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80-120g/L）的特点。据类比调查，一般建筑施工废水发生量约为5kg/m2，即每平方米建筑面积产生的建筑施工废水为5kg。本项目建筑面积为15596.64m2，则项目施工期间建筑施工废水发生量总计约为78t。建设单位拟在施工区域单独建设沉淀池，将施工废水沉淀后回用。本次评价要求沉淀池应采取硬化防渗，避免废水渗入地下水。

5.1.2.2生活污水环境影响分析

施工人员生活污水主要污染因子为COD、NH3-N和SS。

施工期生活污水排放污染物源强预测公式如下：

Qi=A·Ci

式中：A——为施工人数；

Ci——为污染物单人排放系数（L/d.人）。

施工期的水污染主要源自施工人员日常生活产生，主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、SS和NH3-N等。本项目共有施工人员约50人，施工人员每天生活用水以25L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为1m3/d，施工周期为12个月，以360日施工计，则施工期共排放生活污水360m3，COD浓度为300mg/L，BOD浓度为150mg/L，SS浓度为150mg/L，NH3-N浓度为30mg/L。

本项目施工期设临时卫生间，施工人员的生活污水集中收集，排入市政管网；建筑污水中主要污染物为SS，经沉淀后达标回用于施工中，沉淀出来的泥沙回用于工地土地平整。

5.1.3施工期噪声环境影响分析
施工过程中使用的施工机械在进行施工作业时产生噪声，成为对邻近敏感点有较大影响的噪声源。这些噪声源有的是固定源，有的是现场区域的流动源。此外一些施工作业如搬卸、安装、拆除等也产生噪声。项目建设过程中，基础土建阶段施工器械包括钻孔机、挖掘机、翻斗车、空压机等；主体框架结构工程施工阶段主要的施工器械包括移动式吊车、空压机、混凝土泵等，装修阶段主要的施工器械包括吊车、升降机等。

项目施工时产生的噪声对施工场地包络线200m以外的范围都将产生一定的影响，特别是夜间施工时，这种影响更为严重。施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

施工机械噪声影响预测可采用点声源扩散模型：

L2=L1-20lg（r2/r1）

式中：L1、L2——为距声源r1、r2处的等效A声级[dB(A)]；

r1、r2——为接受点距声源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL；

ΔL=L1-L2=20lgr2/r1
根据上述公式及该建设项目与周围主要敏感点的距离，可计算出在无屏障的情形下，该建设项目在施工过程中各种主要噪声源对环境的影响程度，其噪声级如表5.1-1所示。

表5.1-1  施工机械噪声对周围环境影响噪声值

	机械名称
	声级

dB(A)
	距离（m）

	
	
	20
	40
	50
	60
	80
	100
	200
	300
	400
	500

	钻孔机
	90
	78
	72
	70
	68
	66
	64
	58
	54
	52
	50

	翻斗车
	85
	73
	67
	66
	63
	61
	59
	53
	49
	47
	45

	装载机
	85
	73
	67
	66
	63
	61
	59
	53
	49
	47
	45

	推土机
	85
	73
	67
	66
	63
	61
	59
	53
	49
	47
	45

	空压机
	85
	73
	67
	66
	63
	61
	59
	53
	49
	47
	45

	电锯
	95
	83
	77
	76
	73
	71
	69
	63
	59
	57
	55

	风镐
	95
	83
	77
	76
	73
	71
	69
	63
	59
	57
	55

	移动式吊车
	80
	68
	62
	61
	58
	56
	54
	48
	44
	42
	40

	气动扳手
	90
	78
	72
	70
	68
	66
	64
	58
	54
	52
	50

	挖掘机
	88
	76
	70
	69
	66
	64
	62
	56
	52
	50
	48

	打桩机
	110
	98
	92
	91
	88
	86
	84
	78
	74
	72
	70

	振捣棒
	85
	73
	67
	67
	63
	61
	59
	53
	49
	47
	45


项目根据《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025），昼间电锯、风镐、打桩机场界噪声超标，夜间所有施工机械场界噪声值均超标。因此，施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025）。
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多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算：

式中：n-为声源总数；

L-总为对于某点的总声压级。

根据本项目施工情况，假设土建施工期现场有4种设备（钻孔机、挖掘机、翻斗车、空压机）同时使用，将施工设备的噪声预测值代入上式进行计算，则可计算出土建施工期噪声源强为93.5dB(A）；结构施工阶段有3种设备（移动式吊车、空压机、混凝土泵）同时使用，将施工设备的噪声预测值代入上式进行计算，则可计算出结构施工期噪声源强为88.6dB(A）。

本项目车间建设位置周边500m范围内存在声环境保护目标，需采取一定的噪声防治措施。

本次评价要求建设单位在施工期通过以下降噪措施，进一步降低施工噪声对周边环境的影响：

（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025）限值。

（2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等打桩机。根据有关资料，静力压桩机和柴油打桩机在离机10米的场界测得的噪声分别为69dB(A）和100dB(A）以上，前者昼间噪声达标，而后者则超标严重，因此可从施工工艺上控制环境污染的发生。

（3）精心安排，减少施工噪声影响时间。但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工，如确因工艺要求必须夜间施工的，必须事先向主管部门申报，经审批同意和进行公示后，才能在夜间施工。

（4）施工期的运输要注意对周边居民的影响，选择合理的运输路线，尽量避免穿越居民区。

（5）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。

（6）凡能远离厂区办公区的施工机械设备，应尽量设置远一些，并尽量把材料仓库、工具间设置在施工工地与住宅区之间，以便起声屏障作用，可起到减噪效果。将高噪声设备的运行时间尽可能设置在白天。

本项目需严格采取设置围挡设施、保持施工场地路面清洁、限制运输车辆速度、合理安排施工方式、夜间不开工等措施，从而有效减小施工期工地对周边敏感目标的影响。

5.1.4施工期固体废物影响分析

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数50人，则施工期产生的生活垃圾约9t，统一收集后由环卫部门统一清运。

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、非金属、钢筋、铁丝等杂物。则项目施工期间建筑垃圾发生量约为780吨，全部由业主运往市容主管部门指定的地点处理。

本项目拆除现有锅炉产生的废金属外售综合利用。
根据工程设计规模，本项目不设地下建筑，土方产生量较小，挖方全部用于回填及土地平整。

施工期固废主要是生活垃圾和建筑垃圾，处理措施如下：

（1）施工人员居住区的生活垃圾实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。

（3）在工地废料被运送到合适的市场去以前，制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。

经妥善处理后的施工期固废不会对当地环境造成不良影响。

5.1.5施工期生态环境影响分析

项目厂址环境清洁，交通便利，自然条件较好，地势平坦，适宜建设。该地块不属于文物保护单位范围，无地下矿藏。附近也无重要的通讯设施。评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。占地内无古稀树木和保护树种，由于人群活动频繁，树木、草丛已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物。本项目施工期对土地利用不会造成影响。项目所在地周边无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。项目的建设对区域植被种类、丰度、多样性不会产生影响。由于本项目施工期较短，涉及土地平整、土建等施工工程量较小。因此，本项目施工对当地生态系统影响较小。

5.2运营期环境影响预测

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1大气环境影响预测

（1）预测模式
本项目预测模式选取环境保护部颁布的《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，本次大气影响评价范围是以污染源为中心5×5km范围区域。
（2）参数选取和影响评价
经过对建设项目的分析，无组织主要污染因子估算模式计算参数见表5.2-1、表5.2-2。
表5.2-1  本项目正常工况下点源参数表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流量/（Nm3/h）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/
(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	备料粉尘

排气筒
	-16
	333
	74
	15
	0.3
	1384
	20
	1500
	正常工况
	PM10
	0.024

	2
	锅炉烟囱
	23
	140
	75
	40
	0.8
	13706
	120
	2240
	正常工况
	PM10
	0.41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	1.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	2.74


表5.2-2  本项目正常工况下矩形面源参数表

	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/
（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	运输道路
	149
	287
	75
	160
	5
	67
	1
	560
	正常工况
	TSP
	0.0011

	2
	灌装车间
	122
	253
	75
	118
	41
	-10
	8
	8760
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.02

	3
	备料车间
	7
	354
	75
	19
	24
	-20
	2.5
	1500
	正常工况
	TSP
	0.0135

	4
	酿造车间1
	60
	378
	75
	17
	124
	-10
	2.5
	6720
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.001

	5
	酿造车间2
	-43
	298
	75
	130
	67
	-10
	2.5
	6720
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.0045

	6
	酿造车间3
	9
	222
	75
	60
	96
	-10
	2.5
	6720
	正常工况
	非甲烷总烃
	0.0045


根据估算模型计算结果可知，本项目评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
5.2.1.2污染物排放量核算

本项目污染物核算量表如下所示。
（1）有组织排放量核算
表5.2-3 大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	备料粉尘排气筒
	PM10
	17
	0.024
	0.036

	2
	锅炉烟囱
	PM10
	30
	0.41
	0.921

	
	
	SO2
	87
	1.19
	2.671

	
	
	NOX
	200
	2.74
	6.140

	有组织排放总计
	PM10
	0.957

	
	SO2
	2.671

	
	NO2
	6.140


（2）无组织排放量核算
表5.2-4  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	运输扬尘
	TSP
	加强管理，洒水抑尘，减缓车速
	GB16297-1996
	4.0
	0.00059

	2
	灌装车间
	非甲烷总烃
	加强管理
	GB16297-1996
	4.0
	0.176

	
	
	
	
	GB37822-2019
	10
	

	3
	备料车间
	TSP
	加强管理，由全封闭集气罩收集，设置在全封闭车间内
	GB16297-1996
	4.0
	0.023

	4
	酿造车间1
	非甲烷总烃
	设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理
	GB16297-1996
	4.0
	0.0067

	
	
	
	
	GB37822-2019
	10
	

	5
	酿造车间2
	非甲烷总烃
	
	GB16297-1996
	4.0
	0.0302

	
	
	
	
	GB37822-2019
	10
	

	6
	酿造车间3
	非甲烷总烃
	
	GB16297-1996
	4.0
	0.0302

	
	
	
	
	GB37822-2019
	10
	

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	TSP
	0.02359

	
	非甲烷总烃
	0.2431


（3）本项目大气污染物年排放量核算结果
表5.2-5  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	PM10
	0.954

	2
	SO2
	2.671

	3
	NOX
	6.140

	4
	TSP
	0.02359

	5
	非甲烷总烃
	0.2431


5.2.1.3大气防护距离
大气环境防护距离是指项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量标准限值的，可以在厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护距离外的污染物浓度贡献值满足环境质量标准。
根据本项目应用AERSCREEN的估算模型计算结果，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期浓度贡献值不超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。
5.2.1.4评价结论
本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。正常排放的主要污染物经估算模型（AERSCREEN）计算的结果显示，最大预测质量浓度占标率为9.74%，可以保证场界外大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值。

综上所述，本项目对大气环境影响可被环境接受。

5.2.2地表水环境影响分析
本项目运营期间，外排废水均排入二级污水处理厂，属间接排放方式，地表水环境影响评价工作等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目只需进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目在运行过程中产生废水包括生产废水、生活污水。生产废水包括主要为锅底水、纯水制造废水、洗瓶废水、循环冷却系统排水、锅炉排水、车间地面冲洗废水、发酵黄水。

厂区内现有污水处理站处理能力为50m3/d，处理工艺为“粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池”，本项目全厂污水新增排放量25.13m3/d，其中16.25m3/d废水依托现有污水处理站处理达标后外排，现有污水处理站可以满足本项目建成后的污水处理需要。
根据《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025），原酒生产（其他香型）单位产品基准排水量为20m3/kL，成品酒生产单位产品基准排水量为6m3/kL。本项目建成后全厂基酒总产能2400t/a（2160kL/a），成品酒总产能4500t/a（2748.46kL/a）。本项目基酒生产总污水排放量为3978m3/a，成品酒生产污水总排放量为2486.4m3/a，经计算本项目原酒生产（其他香型）单位产品基准排水量约为1.84m3/kL，成品酒单位产品基准排水量约为0.90m3/kL，可满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）单位产品基准排水量的要求。
本项目雨污分流，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。本项目循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排；发酵黄水全部用于养窖不外排。本项目锅底水部分回用于润粮用水，锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分锅底水、锅炉排水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站（粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池工艺）处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。
5.2.2.2依托污水处理设施可行性分析

（1）黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂位于桦川县城东部，和谐路东侧，中兴路北侧，黑龙江桦川经济开发区北侧边界外80m处，依托已建如何排污口，并于2020年取得佳木斯市生态环境局《佳木斯市生态环境局关于桦川县龙桦污水处理厂和黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂入河排污口设置的批复》（佳环函〔2020〕115号）。黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂已投入运行，处理能力2.0万m3/d，处理工艺为“污水→粗格栅提升泵房→细格栅曝气沉砂池→调节事故池→水解酸化池→EBIS生化处理池→磁混凝→滤布滤池→臭氧催化氧化池→紫外消毒间→二次提升泵房→排放”，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入松花江。

黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂设计处理水量2万吨/日，仍有剩余能力余量约8000m3/d，本项目建成后全厂污水总排放量26.93m3/d，满足本项目需求，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入松花江。因此，本项目污水依托黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂进一步处理是可行的。
5.2.2.3水污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求“间接排放建设项目污染源排放量核算依据依托污水处理设施的控制要求核算确定”。本项目水污染物排放量核算见表5.2-6。

表5.2-6  废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	新增日排放量/（t/d）
	全厂日排放量/（t/d）
	新增年排放量/（t/a）
	全厂年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	500
	0.0126
	0.0135
	3.518
	3.564

	
	
	BOD5
	350
	0.0088
	0.0094
	2.463
	2.47

	
	
	SS
	400
	0.0101
	0.0108
	2.815
	2.8152

	
	
	NH3-N
	45
	0.0011
	0.0012
	0.317
	0.327

	
	
	总磷
	8
	0.00021
	0.00022
	0.0563
	0.0563

	
	
	总氮
	70
	0.0018
	0.0019
	0.493
	0.493

	全厂

排放口合计
	COD
	3.518
	3.564

	
	BOD5
	2.463
	2.47

	
	SS
	2.815
	2.8152

	
	NH3-N
	0.317
	0.327

	
	总磷
	0.0563
	0.0563

	
	总氮
	0.493
	0.493


5.2.2.3地表水环境影响评价结论

综上所述，本项目对地表水环境影响可被接受。
5.2.3地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ6l0-2016），本项目地下水环境影响评价等级为三级。
5.2.3.1评价区水文地质概况

（1）评价区水文地质条件

①含水岩性的划分及其水文地质特征

区域位于第三系沉降盆地之上，这就决定地层结构、地形地貌受新华夏构造体系控制；第三纪盆地上部沉积较厚的第四系松散砂砾石层，为浅层地下水的赋存创造了良好条件，使本区成为地下水主要赋存带。

该区域含水层主要为上更新统至全新统冲积层（QⅢ-Ⅳ）孔隙水。含水层岩性为：中细砂和粗砂，并夹有小砾石，颗粒之大小，上部细，下部渐粗，而砾石的含量也随深度的增加而增多，粒径渐增大。含水层之埋藏深度一般5-15米不等。其含水层厚度，在山前边缘分为50-100米左右，越向平原之东北越厚，厚达150-200米以上。砂砾分选一般良好，向下分选作用更好，透水性也强，故富水性极大。钻孔涌水量多在10公升/秒以上，最大可能涌水量由山前向平原地区递增，由10-50-150-300-400-500＞600公升/秒以上。地下水与河水常成互补关系，只有洪水期地表水补给地下水，地下水的动态变化，受季节影响极大，地下水最高水位出现在雨季后，最低水位在解冻前，地下水位变化一般在2-4米。

（2）第四系砂砾石孔隙潜水补给、径流与排泄条件

第四系砂砾石孔隙潜水在平原漫滩区广泛分布。平原区地形平坦开阔，地面坡度小，一般为1-2°，地表虽有粘性土覆盖，但厚度小，一般为1-3m。大气降水仍可通过粉质粘土中的微孔隙裂隙向下渗透，补给松散层孔隙潜水。另外，在测区西部及南部即上游第四系松散岩类砂砾石孔隙水以地下径流补给工作区地下水。北部沿江一带，丰水期特别是洪水期松花江水位高于地下水水位，故地下水接受松花江水的侧渗补给。地下水流大致由南西向北东径流。地下水排泄方式主要是人工开采，在平水期和枯水期排泄于松花江，其次是以地下径流的形式向下游运动排泄，蒸发排泄只占很小部分可忽略不计。

5.2.3.2地下水环境影响预测

（1）预测范围
本项目地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致。以本项目厂址为中心，边长为2km×3km=6km2的矩形评价范围。

（2）预测时段
结合地下水跟踪监测的频率（1次/年），预测时段设定为泄漏后的100天、1000天及10年。

（3）情景设置
预测情景主要分为正常工况情景和非正常工况情景。

①正常工况情景

本项目生产车间、罐区及各类池体均采取了防渗措施，污水管道密闭性较好，污染物很难通过防渗层进入包气带。因此在正常状况下，污染物在水处理过程中得到有效控制，经防渗处理后，污染物一般不会污染地下水环境，因此本次评价不对该情景进行预测。

②非正常工况情景

非正常状况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本项目地下水环境来说主要是指在项目在生产运行期间地面冲洗污水集水池防渗层破裂或老化，防渗系数下降一个数量级，池内污水渗漏，从而对地下水环境造成影响的情况。

在出现非正常状况时，污染物穿过损坏的防渗层、地面裂隙等，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入深层，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。在非正常状况下企业环境管理人员发现后采取措施对防渗措施进行修复，污染物即被切断，因此项目非正常状况时对地下水的污染途径可定义为间歇入渗型。本项目高浓度污水均直接由管道送入现有污水处理站处理，仅存车间污水集水池一个地下集水工程，所以本项目地下水环境非正常工况为本项目污水集水池防渗层破裂或老化，防渗系数下降一个数量级，池内污水渗漏污染地下水环境，因此将地面冲洗污水集水池作为渗漏预测对象。
（4）预测因子
本项目废水成分简单，影响地下水的主要污染物为COD、NH3-N，考虑到车间污水排水系统排放的污水主要为锅底水和车间地面冲洗水并且排放特点均为间歇排放，所以本次评价集水池中废水污染物浓度选用浓度较高的锅底水，各项污染物的标准指数见表5.2-7
表5.2-7 地下水各项污染物的标准指数一览表（mg/L）

	污染物名称
	污染物浓度

（mg/L）
	标准值（mg/L）
	标准

指数
	排序

	COD
	11400
	20mg/L，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
	570
	1

	氨氮
	120
	0.5mg/L，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
	240
	2


根据废水中的主要污染物和特征因子，按照导则要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”，因此本次选取标准指数最大的污染物COD、NH3-N作为预测因子。

（5）预测模式
①预测模型
本项目预测区域含水层组成较为简单，渗透系数、有效孔隙度等一般保持不变，因此本项目对厂区可简化为一维无限长或半无限长多孔介质柱体。本次预测采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D常用地下水计算模型D.1.2.1.2一维稳定流动一维水动力弥散公式进行地下水质预测。具体公式如下：

“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型计算公式：
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式中：
x—距注入点的距离；m；
t—时间，d；
C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；
C0—注入的示踪剂浓度，g/L；
u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
erfc（）—余误差函数
②源强参数
u—水流速度根据达西定律取渗透系数和水力梯度的乘积。根据《黑龙江省桦川县地下水资源调查评价报告》并参考当地经验值可知，渗透系数K取值41.12m/d，水力坡度I取0.0004，则水流速度u取0.016；
DL—纵向弥散系数，m2/d；根据《水文地质学》对于弥散系数的经验值，同时考虑地层结构、含水层岩性，确定论证区纵向弥散系数为0.2m2/d。
③预测结果

对COD、NH3-N污染物渗漏进行污染扩散预测，分别预测100d、1000d和10年该地区污染物扩散状况，本次模拟渗漏的COD污染物超标范围按20.0mg/L确定（依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值），NH3-N污染物的超标范围按0.50mg/L确定（依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值），预测污染情况见图5.2-1～5.2-6和表5.2-8、5.2-9。

表5.2-8  事故排放下COD在地下水含水层中的迁移预测一览表  单位：mg/L
	100天
	1000天
	10年

	x（m）
	c（mg/L）
	x（m）
	c（mg/L）
	x（m）
	c（mg/L）

	0
	413.8142
	0
	81.26717
	0
	18.01367

	5
	1796.348
	5
	127.0929
	5
	23.69592

	10
	939.604
	10
	175.2735
	10
	30.44351

	15
	192.5617
	15
	217.9214
	15
	38.23464

	20
	20.64129
	20
	247.2057
	20
	46.97578

	20.05
	19.6791413
	25
	257.7098
	25
	56.49377

	25
	1.229912
	30
	248.0555
	30
	66.53448

	30
	0.04055142
	35
	221.1652
	35
	76.76926

	35
	0.000733827
	40
	183.0813
	40
	86.81

	40
	7.25E-06
	45
	140.9553
	45
	96.23189

	45
	3.89E-08
	50
	101.066
	50
	104.6028

	50
	1.20E-10
	55
	67.55667
	55
	111.516

	55
	0
	60
	42.13446
	60
	116.622

	60
	0
	65
	24.53662
	65
	119.6582

	65
	0
	66.8
	19.84515
	70
	120.4728

	70
	0
	70
	13.34915
	75
	119.0347

	75
	0
	75
	6.788453
	80
	115.4369

	80
	0
	80
	3.228153
	85
	109.887

	85
	0
	85
	1.436045
	90
	102.6877

	90
	0
	90
	0.597804
	95
	94.21007

	95
	0
	95
	0.2329474
	100
	84.86227

	100
	0
	100
	0.08499324
	105
	75.05846

	105
	0
	105
	0.02904337
	110
	65.18966

	110
	0
	110
	0.009297075
	115
	55.60013

	115
	
	115
	0.002788531
	120
	46.57072

	120
	
	120
	0.000783829
	125
	38.30984

	125
	
	125
	0.000206522
	130
	30.95185

	130
	
	130
	5.10E-05
	135
	24.56174

	135
	
	135
	1.18E-05
	139.2
	19.953878

	140
	
	140
	2.57E-06
	140
	19.1445

	145
	
	145
	5.23E-07
	145
	14.65737

	150
	
	150
	9.99E-08
	150
	11.02324

	155
	
	155
	1.77E-08
	155
	8.143613

	160
	
	160
	3.25E-09
	160
	5.910054

	165
	
	165
	5.09E-10
	165
	4.21351

	170
	
	170
	7.47E-11
	170
	2.951112

	175
	
	175
	1.01E-11
	175
	2.03061

	180
	
	180
	1.27E-12
	180
	1.372703

	185
	
	185
	0
	185
	0.9116839

	190
	
	190
	0
	190
	0.5948929

	195
	
	195
	0
	195
	0.3813888

	200
	
	200
	0
	200
	0.2402368

	205
	
	205
	
	205
	0.1486828

	210
	
	210
	
	210
	0.09041454

	215
	
	215
	
	215
	0.05402303

	220
	
	220
	
	220
	0.03171676

	225
	
	225
	
	225
	0.01829674

	230
	
	230
	
	230
	0.01037144

	235
	
	235
	
	235
	0.005776845

	240
	
	240
	
	240
	0.003161791

	245
	
	245
	
	245
	0.001700479

	250
	
	250
	
	250
	0.000898689

	255
	
	255
	
	255
	0.000466716

	260
	
	260
	
	260
	0.00023818

	265
	
	265
	
	265
	0.000119445

	270
	
	270
	
	270
	5.89E-05

	275
	
	275
	
	275
	2.85E-05

	280
	
	280
	
	280
	1.36E-05

	285
	
	285
	
	285
	6.34E-06

	290
	
	290
	
	290
	2.92E-06

	295
	
	295
	
	295
	1.32E-06

	300
	
	300
	
	300
	5.85E-07

	305
	
	305
	
	305
	2.55E-07

	310
	
	310
	
	310
	1.09E-07

	315
	
	315
	
	315
	4.61E-08

	320
	
	320
	
	320
	1.91E-08

	325
	
	325
	
	325
	7.76E-09

	330
	
	330
	
	330
	3.36E-09

	335
	
	335
	
	335
	1.32E-09

	340
	
	340
	
	340
	5.06E-10

	345
	
	345
	
	345
	1.91E-10

	350
	
	350
	
	350
	7.09E-11

	
	
	
	
	355
	2.59E-11

	
	
	
	
	360
	8.86E-12

	
	
	
	
	365
	3.16E-12

	
	
	
	
	370
	6.33E-13

	
	
	
	
	375
	0

	
	
	
	
	380
	0
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图5.2-1  100天污染物COD迁移预测
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图5.2-2  1000天污染物COD迁移预测
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图5.2-3  10年污染物COD迁移预测

表5.2-9  事故排放下氨氮在地下水含水层中的迁移预测一览表  单位：mg/L
	100天
	1000天
	10年

	x（m）
	c（mg/L）
	x（m）
	c（mg/L）
	x（m）
	c（mg/L）

	0
	4.355939
	0
	0.8554438
	0
	0.1896176

	5
	18.90893
	5
	1.33782
	5
	0.2494308

	10
	9.890569
	10
	1.844984
	10
	0.320458

	15
	2.026965
	15
	2.29391
	15
	0.4024699

	18.2
	0.499085
	20
	2.602166
	20
	0.4944819

	20
	0.2172767
	25
	2.712734
	25
	0.5946713

	25
	0.01294644
	30
	2.61111
	30
	0.7003629

	30
	0.000426857
	35
	2.328054
	35
	0.8080975

	35
	7.72E-06
	40
	1.927172
	40
	0.9137895

	40
	7.63E-08
	45
	1.48374
	45
	1.012967

	45
	4.09E-10
	50
	1.063853
	50
	1.101082

	50
	1.27E-12
	55
	0.7111229
	55
	1.173852

	55
	0
	58.9
	0.495286
	60
	1.2276

	60
	0
	60
	0.4435207
	65
	1.25956

	65
	0
	65
	0.2582802
	70
	1.268135

	70
	0
	70
	0.1405174
	75
	1.252997

	75
	0
	75
	0.0714574
	80
	1.215125

	80
	0
	80
	0.03398055
	85
	1.156705

	85
	0
	85
	0.01511626
	90
	1.080924

	90
	0
	90
	0.006292673
	95
	0.991685

	95
	0
	95
	0.002452078
	100
	0.8932871

	100
	0
	100
	0.000894666
	105
	0.7900891

	105
	0
	105
	0.00030572
	110
	0.6862069

	110
	0
	110
	9.79E-05
	115
	0.5852646

	115
	
	115
	2.94E-05
	119.5
	0.499713

	120
	
	120
	8.25E-06
	120
	0.4902181

	125
	
	125
	2.17E-06
	125
	0.4032615

	130
	
	130
	5.37E-07
	130
	0.325809

	135
	
	135
	1.24E-07
	135
	0.2585447

	140
	
	140
	2.70E-08
	140
	0.201521

	145
	
	145
	5.50E-09
	145
	0.1542881

	150
	
	150
	1.05E-09
	150
	0.1160341

	155
	
	155
	1.86E-10
	155
	0.08572224

	160
	
	160
	3.42E-11
	160
	0.0622111

	165
	
	165
	5.36E-12
	165
	0.04435274

	170
	
	170
	7.86E-13
	170
	0.03106434

	175
	
	175
	1.07E-13
	175
	0.02137485

	180
	
	180
	1.33E-14
	180
	0.0144495

	185
	
	185
	0
	185
	0.009596673

	190
	
	190
	0
	190
	0.00626203

	195
	
	195
	0
	195
	0.004014619

	200
	
	200
	0
	200
	0.002528808

	205
	
	205
	
	205
	0.001565082

	210
	
	210
	
	210
	0.000951732

	215
	
	215
	
	215
	0.000568664

	220
	
	220
	
	220
	0.000333861

	225
	
	225
	
	225
	0.000192597

	230
	
	230
	
	230
	0.000109173

	235
	
	235
	
	235
	6.08E-05

	240
	
	240
	
	240
	3.33E-05

	245
	
	245
	
	245
	1.79E-05

	250
	
	250
	
	250
	9.46E-06

	255
	
	255
	
	255
	4.91E-06

	260
	
	260
	
	260
	2.51E-06

	265
	
	265
	
	265
	1.26E-06

	270
	
	270
	
	270
	6.20E-07

	275
	
	275
	
	275
	3.00E-07

	280
	
	280
	
	280
	1.43E-07

	285
	
	285
	
	285
	6.68E-08

	290
	
	290
	
	290
	3.07E-08

	295
	
	295
	
	295
	1.39E-08

	300
	
	300
	
	300
	6.15E-09

	305
	
	305
	
	305
	2.68E-09

	310
	
	310
	
	310
	1.15E-09

	315
	
	315
	
	315
	4.85E-10

	320
	
	320
	
	320
	2.01E-10

	325
	
	325
	
	325
	8.17E-11

	330
	
	330
	
	330
	3.53E-11

	335
	
	335
	
	335
	1.38E-11

	340
	
	340
	
	340
	5.32E-12

	345
	
	345
	
	345
	2.01E-12

	350
	
	350
	
	350
	7.46E-13

	
	
	
	
	355
	2.73E-13

	
	
	
	
	360
	9.33E-14

	
	
	
	
	365
	3.33E-14

	
	
	
	
	370
	6.66E-15

	
	
	
	
	375
	0

	
	
	
	
	380
	0
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图5.2-4  100天污染物氨氮迁移预测
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图5.2-5  1000天污染物氨氮迁移预测
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图5.2-6  10年污染物氨氮迁移预测

（6）地下水环境影响综合评价结论
从上表可见，在地面冲洗污水集水池事故渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在渗漏发生100d之后本项目事故状态下影响范围最大的污染物为COD，在渗漏发生100d之后COD污染物（以超标限值为界）最大扩散距离为20.05m；在渗漏发生1000d之后COD污染物（以超标限值为界）最大扩散距离为66.8m；在渗漏发生10年之后COD污染物（以超标限值为界）最大扩散距离为139.2m。项目地下水跟踪监测点布设于地面冲洗污水集水池地下水下游方向处，监测周期为每季度一次，可监测反映地面冲洗污水集水池渗漏现象，及时采取相应处理措施，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。根据现场踏查可知，本项目评价范围内没有地下水集中供水水源地，评价区内没有分散居民饮用水源，在地面冲洗污水集水池发生渗漏情况下，在监测周期内污染物最大运移距离内没有地下水饮用水水源，不会对项目区下游居民区饮用水水质造成影响。
综上所述，本项目地面冲洗污水集水池事故泄漏状态下，泄漏的污染物扩散范围之内没有饮用水取水井，不会对下游地下水饮用水水源造成影响。
5.2.4声环境影响预测与评价
5.2.4.1主要噪声源

本项目在运行过程中，噪声源主要有灌装机、风机、酒泵、水泵等。根据噪声污染源分析及源强核定结果得出，本项目噪声污染源源强情况见表5.2-10。

表5.2-10 本工程主要设备噪声（室内）    单位：dB（A）
	序

号
	建筑物

名称
	声源

名称
	型

号
	声功

率级

dB（A）
	声源

控制措施
	空间相对位置

/m
	距室内

边界距离/m
	室内

边界

声级

dB（A）
	运行

时段
	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级

dB（A）
	建筑物

外距离

	1
	备料车间
	粉碎机
	/
	80
	基础减震+厂房隔声
	-16.65
	341.72
	1
	1
	75
	每天9时

~14时共6h
	15
	60
	0

	2
	
	风机
	/
	70
	软连接+厂房隔声
	-11.95
	343.45
	3
	1
	65
	
	15
	55
	0

	3
	酿造车间1
	水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	31.88
	359.61
	1
	5
	70
	每天9时~16时共8h
	15
	55
	0

	4
	酿造车间2
	水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-50.47
	319.95
	1
	5
	70
	
	15
	55
	0

	5
	酿造车间3
	水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	24.06
	210.82
	1
	5
	70
	
	15
	55
	0

	6
	灌装

车间
	酒泵1
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	73.09
	220.67
	1
	5
	65
	
	15
	50
	0

	7
	
	酒泵2
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	97.97
	229.22
	1
	5
	65
	
	15
	50
	0

	8
	
	洗瓶机
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	102.81
	206.39
	1
	2
	65
	
	15
	50
	0

	9
	
	灌装机
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	55.72
	220.67
	1
	2
	70
	
	15
	55
	0

	10
	
	给水泵
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	60.38
	204.07
	1
	4
	70
	
	15
	55
	0

	11
	
	水泵3
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	64.07
	192.36
	1
	2
	70
	
	15
	55
	0

	12
	
	水泵4
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	77.54
	197.41
	1
	2
	70
	
	15
	55
	0

	13
	
	包装机
	/
	70
	基础减震+厂房隔声
	151.65
	242.33
	1
	2
	65
	
	15
	50
	0

	14
	锅炉房
	水泵1
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-14.43
	118.15
	1
	8
	70
	
	15
	50
	0

	15
	
	水泵2
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-10.65
	110.59
	1
	8
	70
	
	15
	50
	0

	16
	
	变频鼓风机
	/
	80
	软连接+厂房隔声
	-9.97
	115.59
	1
	10
	75
	
	15
	65
	0

	17
	
	变频引风机
	/
	80
	软连接+厂房隔声
	-7.11
	132.05
	1
	1
	75
	
	15
	65
	0

	18
	
	旋风除尘器
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-8.83
	131.2
	1
	1
	70
	
	15
	65
	0

	19
	
	布袋除尘器
	/
	75
	基础减震+厂房隔声
	-7.05
	130.02
	1
	5
	70
	
	15
	65
	0


5.2.4.2声环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
室内噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测模式
a）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
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某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
                           （B.2）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数，R=Sα/(1−α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数，取0.1；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：L1——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpi——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
L2=L1-(TLi+6)                            （B.4）
式中：L2——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L1——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw= Lp2(T)+ 10logS                 （B.5）
式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
b）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

                               （B.6）
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
c）预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。
噪声预测值（Leq）计算公式为：
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； 
Leqb——预测点的背景值，dB(A）。
表5.2-11  声环境影响预测结果表
	点位
	昼间dB（A）

	
	噪声贡献值
	噪声标准值
	达标情况

	厂界北侧
	45.71
	65
	达标

	厂界西侧
	46.62
	65
	达标

	厂界南侧
	30.78
	65
	达标

	厂界东侧
	23.87
	70
	达标


本项目所有设备经噪声控制措施，在厂界处能够满足达标排放。采取上述措施后运营期厂界北侧、南侧、西侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界东侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。因此项目产生的噪声影响可被接受。
5.2.5运行期固体废物影响预测评价

5.2.5.1固体废物处置影响分析

本项目运营期产生的固体废物包括：一般工业固体废物、危险废物。一般工业固体废物主要有备料除尘器收尘、酒糟、废包装、锅炉灰渣、废树脂、废布袋、废膜，其中备料除尘器收尘直接回用于酿酒生产；酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废树脂脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；废膜运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用。危险废物主要有废机油，先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理；脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用。
本项目产生的固体废物可达到100%安全处置。本项目固体废物对外环境的影响可被接受。
表5.2-12  危险废物产生情况一览表

	序号
	危险废物名称
	产生量（t/a）
	危险废物

类别
	行业来源
	危险废物

代码
	产生工序及装置
	形态
	有害成分
	危险特性
	处置方式

	1
	废机油
	0.02
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	非特定行业
	900-214-08
	设备

维护
	液态
	润滑油等
	T，I
	先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存。定期交由有资质单位处置。


本项目固体废物产生及处置情况见表5.2-13。

表5.2-13  本项目固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	固废来源
	固体废物名称
	固废属性
	废物类别/代码
	产生量t/a
	去向

	1
	备料车间布袋除尘器
	备料除尘器收尘
	一般工业固体废物
	900-099-S59
	3.99
	直接回用于酿酒生产

	2
	制酒车间
	酒糟
	一般工业固体废物
	151-002-S13
	8892
	由专用容器收集，并加盖密封，外售作饲料，日产日清

	3
	灌装车间
	废包装
	一般工业固体废物
	900-005-S17
	0.5
	运入一般固体废物贮存库进行暂存，收集后外售综合利用

	4
	锅炉房
	锅炉灰渣
	一般工业固体废物
	900-099-S03
	420
	炉渣、飞灰先运入灰渣库暂存，外售桦川县沃土生物肥有限公司

	5
	软水系统
	废树脂
	一般工业固体废物
	900-008-S59
	0.5
	脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用

	6
	除尘器
	废布袋
	一般工业固体废物
	900-009-S59
	0.5
	更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存

	7
	纯水制造
	废膜
	一般工业固体废物
	900-009-S59
	0.2
	运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用

	8
	锅炉房
	废机油
	危险废物
	HW08，900-214-08
	0.02
	先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，由有资质单位运走处置

	9
	污水处理站
	污泥
	一般工业固体废物
	150-001-S07
	168.61
	脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司

	10
	实验室
	实验室废物
	一般工业固体废物
	900-001-S92
	0.001
	由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用


5.2.5.2固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物分类收集、分类贮存。本项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物和一般工业固体废物收集后分类、分区暂存，杜绝混合存放。
本项目产生的固体废物主要包括备料除尘器收尘、酒糟、废包装、锅炉灰渣、废树脂、废布袋、废膜、污泥、实验室废物、废机油。

本项目备料除尘器收尘量为3.99t/a，该处收尘为粮食粉尘全部回用于酿酒。
酒糟产生量8892t/a，由专用容器收集，并加盖密封，外售作饲料，日产日清。
废包装，包括原料袋、酒瓶清洗过程产生的少量废玻璃瓶、包装工序产生的少量废包装材料等，产生量0.5t/a，收集后外售综合利用。

锅炉灰渣产生总量为420t/a，炉渣、飞灰先运入灰渣库暂存，再外售桦川县沃土生物肥有限公司。
锅炉软水系统离子交换树脂1年更换一次，废离子交换树脂产生量为0.5t，更换下来的废离子交换树脂运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用。

布袋除尘器约一年更换1次布袋，废布袋布年产生量0.5吨，不在厂内储存，直接由布袋生产厂家回收综合利用。

纯水机约一年更换1次反渗透膜滤芯，产生量为0.2t/a，本项目废膜运入一般固废贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用。

本项目建成后，由于污水产生量的增加会导致依托的现有污水处理站污水处理污泥产生量增加，现有污水处理站污泥经污泥脱水机脱水后，由污水处理站污泥间暂存。根据现有工程环保竣工验收实测数据，满负荷生产工况下（污水处理量3.2t/d），污水处理站污泥（脱水泥饼，含水率70%。）产生量为33ta。计算得出本项目污泥量为168.61t/a（脱水泥饼，含水率70%。）。污泥由污水处理站污泥间暂存，最终送桦川县沃土生物肥有限公司生产有机肥。
本项目建成后，由于产品产量增加会导致依托的现有实验室废物增加，本项目化验室使用一次性试管，使用液相色谱仪检测产品中酒精度、固形物含量、总酸、总脂含量，试验样品为本项目生产的白酒。实验室废物为沾染了白酒的一次性试管，不含属于含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品。根据《国家危险废物名录（2025年版）》经鉴别不属于危险废物。根据企业提供的数据，本项目建成后需增加试验批次50个，每个批次用试管1个，所以年增加实验室废物0.001t，外售综合利用。
本项目每年维修锅炉时会产生更换下来的废机油，废机油产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目设备维护和检修期间产生的废机油等属于危险废物HW08（900-214-08）。更换下来的废机油暂存于危险废物贮存点暂存，最终由有危险废物处置资质单位派出专用车辆运走处理。
本项目固体废物处理处置率达到100%，在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，有效避免固体废物对环境造成影响。

5.2.6环境风险分析

5.2.6.1风险事故情形设定
沼气超压主要由于沼气处理设备故障造成，发生事故后，沼气的排放源强大大增加，排放浓度将大幅度超标，将对周围环境造成一定的污染，并且伴随着火灾、爆炸的风险。
本项目运营期正常情况下不会对地下水造成影响。本项目车间污水排水系统排放的污水主要为锅底水和车间地面冲洗水，其中高浓度污水均直接由管道送入现有污水处理站处理，仅存车间地面冲洗水排入地面冲洗污水集水池，本项目地下水环境非正常工况时高浓度污水管道破裂或地面冲洗污水集水池防渗层破裂或老化，防渗系数下降一个数量级，池内污水渗漏污染地下水环境。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境及土壤。

项目运营期若安全管理措施不当、储罐破坏等原因，将因白酒泄漏诱发火灾、爆炸事故危险度大大增加，一旦发生火灾、爆炸事故，将严重威胁项目评价区域内人民群众的生命、财产安全和环境安全，出现上述安全事故可能导致人员窒息中毒，火灾产生的热辐射、爆炸产生的冲击波对其评价区域人民群众的生命、财产都将构成威胁，发生安全事故还将伴随次生大气污染、水污染、土壤污染，可能对自然保护区内的陆生植物、陆生动物和水生生物造成危害。

本项目设备定期检修、更换设备会产生废机油，依托厂区现有危险废物贮存点暂存。废矿物油桶意外破损，液体会发生泄漏事故，进而引发其他次生灾害。进入土壤和地下水对其造成不利影响。发生火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放：首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的CO2和CO会对环境空气和人群健康、植物造成不利影响；消防废水进入地表水、地下水对其造成不利影响。
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输送）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，丁醇、二甲苯、乙酸乙酯被列入表B.1，对应临界量分别为10t、10t、10t；乙醇未列入表B.1，且根据其理化性质不属于表B.2中其他危险物质（急性毒性：LD50 7060 mg/kg（兔经口）），不属于危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及生产、使用、储存的危险物质主要包括废矿物油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B给出的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，本项目废机油产生量为0.02t/a，在危废贮存点暂存最大值为0.02t/a、CODcr浓度11400mg/l的有机废液（锅底水）。
根据风险等级计算结果，Q=0.150008<1。因此Q<1，本项目环境风险潜势为I级。本项目应对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。

5.2.6.2环境风险影响分析
本项目不负责废矿物油的运输，本次风险系统识别主要从贮存系统进行识别。

①废矿物油泄漏风险：盛有废矿物油的油桶等意外破裂时发生泄漏风险，泄漏的废矿物油如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤。

②火灾风险：盛有废矿物油的油桶等意外破裂时可能同时引发火灾，火灾发生时会对周边环境空气造成严重污染；扑救火灾时可能需要使用消防水，消防水和泄漏的废矿物油如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。

③地下水污染风险：危险废物贮存点防渗层破损，泄漏的废矿物油渗入地下水产生的地下水污染风险。车间污水集水池防渗层破损，泄漏的有机废液渗入地下水产生的地下水污染风险。
④污水事故风险：污水处理站事故污水、车间地面污水集水池防渗层破裂或老化，致使污水泄漏，会污染周边地表水体和土壤。
⑤物料泄漏风险：罐区酒罐、灌装车间勾兑罐发生泄漏时，基酒、成品酒泄漏可能引发火灾。
⑥废气污染风险：沼气超压主要由于沼气处理设备故障造成，沼气的排放源强大大增加，排放浓度将大幅度超标，将对周围环境造成一定的污染，并且伴随着火灾、爆炸的风险。
5.2.6.3风险评价结论

本项目发生火灾或爆炸事故时主要对厂区内工作人员及生产设施产生影响，影响范围可控制在厂内，不会对厂区周围的居民生命安全构成威胁。
本项目依托现有工程沼气超压报警系统，一旦超压开启安全阀，将超压沼气导出后排空避免发生爆炸。

本项目依托现有事故池，车间污水集水（以锅底水计）和污水处理站事故污水通过排水系统全部排至事故池内，以防止对外界水环境造成污染及危害。

本项目灌装车间勾兑罐、罐区均设置15cm高围堰，届时泄漏的白酒将由围堰承接，完全可以满足勾兑罐、酒罐泄漏事故的暂存需要。事故状态下产生的废水、废液通过废水导排系统排入事故水池中暂存，然后分批送至污水处理站处理。
本项目采取了分区防渗措施，在正常生产时，不会对土壤环境产生明显不利影响。
本工程在设计过程中应充分考虑应急防范措施，制定相应的应急预案，使事故对厂区内人员及各关心点的影响降低到最小。
综上所述，只要企业能够认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本项目在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，保证本项目从环境风险角度分析的可行性。
5.2.7生态影响分析

本项目用地性质为工业用地，厂址所在区域自然生态已被人工生态所代替。占地内无古稀树木和保护树种，主要以人工栽种植物和花卉等为主。由于人群活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物，因此项目建设生态影响甚微。
第6章 环境保护措施及其可行性论证
根据工程分析的相关内容，本项目运营期间分为闲置期和运行期。闲置期污染物有废水以及固体废物等，运行期污染物有废气、废水、噪声以及固体废物等，其中以废气、废水、固体废物为本项目的主要污染因素。污染防治措施就是针对项目所排放的污染物进行有针对性地治理，使其污染物的排放最终能够满足排放标准和区域总量控制的要求。

6.1施工期污染防治措施

6.1.1施工期环境空气污染防治措施

（1）扬尘防治措施

依据《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》，运输渣土、沙石等车辆必须采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等高效、低尘作业方式。建设工程施工现场必须设置全封闭围挡墙，严禁敞开式作业。大力推广预拌砂浆，减少施工现场污染。建筑施工场地出口道路必须硬化并设置车辆清洗平台，对出场车辆逐台进行清洗。大型堆场应建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应建设防风抑尘网等；长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施，控制扬尘污染。

建筑工地上的扬尘污染应遵守中华人民共和国环境保护行业标准《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的相关要求，主要采取以下措施：

①对施工工地采取配置工地滞尘防护网、设置围挡，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。

②在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥沙等物质，应采用封闭车辆运输。

③建筑工地边界应设置高度不低于1.8米的金属围挡。

④遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

⑤施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。

⑥施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

⑦运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

⑧禁止使用高排放非道路移动机械。

（2）其他废气防治措施

①一切排烟装置都要采用合格产品，有害气体的排放，必须符合国家规定的标准。

②严禁在施工现场焚烧垃圾。

③散发有害气体、粉尘的施工过程，要采用密闭的生产设备和生产工艺，并安装通风、吸尘和净化、回收设施。劳动环境的有害气体和粉尘含量，必须符合国家职业卫生标准的规定。

④加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用油耗低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

⑤施工场地采取洒水降尘、围挡、苫布等防尘措施。

⑥采用环保装修材料。

总的来看，工程建设期采取上述措施后，大气污染物的排放将大大减少，厂界污染物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准无组织排放监控浓度限值，对当地大气环境质量不会造成大的影响。

6.1.2施工期地表水污染防治措施

施工生产废水主要特点是悬浮物含量高。主要采取以下保护措施：①混凝土浇筑废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，水量大，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。在施工工地周围设置排水明沟，场地径流经收集，汇入沉淀池进行处理，上清液回用；②机械车辆维修冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为SS、石油类，需要沉淀并经除油装置除去其中的石油类后回用；③砂石料生产废水主要为洗料废水，沉淀后循环使用。

本项目施工期设临时卫生间，施工人员的生活污水集中收集，排入市政下水管网，进入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂经处理后排入松花江。综上所述，施工期地表水影响可被接受。
6.1.3施工期噪声污染防治措施

为了使厂界噪声的声环境达标，建议采取以下减缓措施：

（1）合理布局施工现场

建设单位施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险；各高噪声机械置于地块较中间位置作业，减少对敏感区的噪声影响。

（2）合理安排施工时间

本项目虽然施工期较长，应避免高噪声设备同时施工，避免造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间，制订施工计划时间。严禁在22:00~6:00时间段内施工。

（3）降低设备声级

设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

（4）施工时采用降噪作业方式

对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（5）最大限度地降低人为噪音

不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。

（6）施工车辆管理

加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，如周边有居民区应尽量避免在周围居民休息期间作业。

通过以上措施，项目施工期厂界噪声可以满足《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025）。

6.1.4施工期固体废物污染防治措施

（1）在施工现场，施工单位要设立生活垃圾桶，统一收集，集中处置。环卫部门按照双方签订的合同定期收集、处置施工现场的生活垃圾，最终将生活垃圾实现无害化处置。

（2）建筑垃圾，可采用如下综合利用措施：

严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用：散落的砂浆、混凝土，尽量回收利用，凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用，目前再生骨料制作的混凝土一般用作基础、路面和非承重结构的低强度混凝土，通过选择和严格控制配合比和再生骨料的掺合量，也可达到适用于承重结构混凝土要求。废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等；碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。

本项目施工期产生的固体废物100%得到了妥善处理，对环境影响较可被接受。

6.1.5施工期生态防治措施

（1）施工期建设活动应尽量少占用土地，将临时占地控制在一定的范围之内，控制施工便道占地面积，减轻对周围植被的破坏。

（2）挖土尽快回填，采取边开采边修复的政策，对可用于绿化的临时堆放土体，修筑成临时梯形断面的堆土，采取临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧修筑临时排水沟，以防降雨侵蚀或风蚀的发生；

（3）动土作业应尽量避免大风天和雨天，以免造成大量水土流失，施工前应在施工场地内布设临时简易排水沟，以便于施工期能及时导出地面径流；

（4）在分项工程结束后，及时进入下一道工序或建立防护措施，减少土壤侵蚀源的暴露时间，有效控制水土流失，施工结束后，应立即种植植被实施绿化。

（5）开挖表土妥善保存，用于表土回填与场内绿化。
6.2运营期污染防治措施
6.2.1大气污染防治措施

通过对本项目的生产工艺分析可知，运行时主要废气污染源为：备料粉尘（G1）、锅炉烟气（G2）、酿造车间无组织排放异味（G3、G4、G5）、厂内车辆运输造成的扬尘（G6）、勾兑罐呼吸废气（G7）、备料车间无组织粉尘（G8）。
6.2.1.1废气污染防治措施可行性论证
（1）备料粉尘
本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩收集后由布袋除尘器处理后经现有15m高排气筒排放。布袋除尘器处理效率为99%，经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值。
备料粉尘经全封闭集气罩+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范  酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中“表7 酒、饮料制造工业排污单位有组织废气污染防治可行性技术参考表”，原料粉碎系统颗粒物处理可行性技术为“旋风除尘技术、袋式除尘技术、湿式除尘技术”，本项目采用“布袋除尘器”为可行性技术，且属于《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）中推荐技术，因此，本项目采取措施可行。
（2）锅炉烟气
生物质锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）后由1根40米高烟囱排放，处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
生物质锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）后由1根40米高烟囱排放。根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）中“6.1.1.2......燃生物质成型燃料锅炉宜采用机械除尘+袋式除尘技术实现颗粒物达标排放”，本项目采用“旋风除尘器+布袋除尘器”为可行性技术，因此，本项目采取措施可行。
（3）酿造车间无组织排放废气
①酿造车间安装排气扇，加强空气流通，优化蒸汽流量和冷却水循环次数，严格控制蒸酒温度及冷凝温度，确保有效冷凝，减少白酒蒸发损失；

②加强管理，在酒罐罐区加盖罩棚，减少酒罐呼吸排放量。

本项目采取上述措施后臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-1993）中无组织排放标准限值，厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，且属于《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）中推荐技术，因此，本项目采取措施可行。
（4）车辆运输扬尘

车辆运输扬尘经运输道路经洒水抑尘后无组织排放，颗粒物无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，因此，本项目采取措施可行。
（5）勾兑酒罐呼吸废气
勾兑酒罐呼吸废气经灌装车间加强管理后无组织排放，处理后厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，且属于《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）中推荐技术，因此，本项目采取措施可行。
（6）备料车间无组织粉尘
本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩收集后由布袋除尘器处理，且粉碎生产线位于全封闭的备料车间内。全封闭集气罩收尘效率为90%，未被收集部分粉尘无组织排放，由于本项目将粉碎设备设于全封闭厂房内，所以由粉碎设备溢出的粮食粉尘将有95%沉降在备料车间内，其余备料车间无组织粉尘经备料车间加强管理后无组织排放，处理后粉尘无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，因此，本项目采取措施可行。
（7）挥发性有机物控制措施

①酿造车间安装排气扇，加强空气流通，优化蒸汽流量和冷却水循环次数，严格控制蒸酒温度及冷凝温度，确保有效冷凝，减少白酒蒸发损失；

②将酒糟暂存在酿造车间封闭区域内，对酒糟进行及时覆盖，并进行及时清理（日产日清）外售综合利用；

③酒糟清运时，清运车辆车斗内加防水内衬，防止运输撒漏，酒糟装车进行封盖，防止运输途中挥发异味。
采取上述措施处理后厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，且属于《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）中推荐技术，因此，本项目采取措施可行。
（8）原料存储、输送（依托现有工程）
本项目依托现有工程原料库及原料输送设施，大米、玉米、高粱、稻壳、小麦等原辅材料为袋装，均存储于原料库内，输送过程均为密闭输送。采取上述措施处理后粉尘无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，且属于《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）中推荐技术，因此，本项目采取措施可行。
6.2.1.2排气筒设置合理性分析

项目在设计过程中综合考虑产品质量和工艺要求、废气排放筒的距离、废气排放是否存在互相影响、废气风量、对周围环境的影响等前提下，合理设置排气筒的数量，减少对周边环境的影响。
本项目备料车间依托现有15m高排气筒，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度要求。本项目周围200m范围内最高建筑物高度为10m，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”的要求。因此本项目备料车间排气筒高度设置合理。

本项目锅炉设置40m高烟囱，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中烟囱最低允许高度。本项目周围200m范围内最高建筑物高度为10m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的要求。因此本项目锅炉烟囱高度设置合理。

综上分析，本项目的排气筒设置是合理可行的。

6.2.2水污染防治措施分析

本项目雨污分流，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。

本项目循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排。该水水温较高全部回用于润粮用水，既能减少排污，又能节能降耗，提高润粮效果，且符合《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）中相关要求。
发酵黄水全部用于养窖不外排。发酵过程中产生的黄水渗入窖池下部瓮中，开窖前抽出。黄水中含有大量的有益微生物菌群，这些菌群是白酒生产所用到的酒窖和窖泥中所必须包含的生物体；另外，黄水中含有大量的糖类、蛋白质及氨基酸态氮等微生物生长、繁殖所必需的营养物质。本项目酿酒为典型的清香型白酒生产工艺，黄水产生量较少，故全部可用于窖泥、窖池养护，且符合《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）中相关要求。
本项目锅底水部分回用于润粮用水，其余部分锅底水依托现有污水处理站处理达标后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。既可以回收锅底水的营养物质，又可以提高润粮温度，且符合《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）中相关要求。
车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂，符合《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）中相关要求。
锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分依托现有污水处理站处理达标后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。

纯水制造废水可直接满足排放标准，直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。
本项目包装瓶均为新瓶，不使用二次回收酒瓶，故洗瓶废水水质简单，主要为SS，且SS浓度较小。洗瓶废水可直接满足排放标准，直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理，符合《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）中相关要求。
表6.2-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水
类别a
	污染物b
种类
	排放
去向c
	排放规律d
	污染治理设施
	排放口f
编号
	排放口设置是否符合要求g
	排放口类型

	
	
	
	
	
	编号
	名称e
	工艺
	
	
	

	1
	锅底水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	/
	/
	粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池
	DW001
	(是
□否
	(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放

	2
	锅炉废水
	COD
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	/
	/
	粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池
	DW001
	(是
□否
	(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放

	3
	车间地面冲洗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	/
	/
	粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池
	DW001
	(是
□否
	(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放

	4
	纯水制造废水
	COD
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	/
	/
	/
	DW001
	(是
□否
	(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放

	5
	洗瓶废水
	SS
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	/
	/
	/
	DW001
	(是
□否
	(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放

	6
	混合废水（含锅底水、锅炉废水、车间地面冲洗废水、纯水制造废水、洗瓶废水）
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、色度
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	/
	/
	/
	DW001
	(是
□否
	(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放


表6.2-2 废水间接排放口基本情况表
	序
号
	排放口
编号
	排放口地理坐标a
	废水排放量

（m3/d）
	排放
去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	
	
	
	
	名称b
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

（mg/L）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DW001
	130.719249785
	47.002653408
	26.93
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	——
	黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂
	pH值、COD、BOD5、

SS、

氨氮、

总磷、

总氮、

色度（稀释倍数）
	6-9

50
10
10
5（8）
15
0.5

30

	a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。
b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。


表6.2-3  废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准/其他按规定商定的排放协议

	1
	DW001
	pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、色度
	《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）


6.2.2.1现有污水处理站概况
本项目厂区现有污水处理站采用“粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池”工艺，设计处理能力50m3/d。
表6.2-4  现有污水处理站处理效果一览表

	项目
	主要污染物浓度（mg/L）

	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	现有污水处理站
	粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池
	进水
	4812.07
	2601.22
	144.95
	51.04
	67.03
	105.56

	
	
	去除率%
	97
	98
	87
	96
	96
	95

	
	
	出水
	159
	60
	19
	2
	0.15
	6


6.2.3.2现有污水处理站依托可行性
本项目全厂污水新增产生量25.13m3/d，其中16.25m3/d废水依托现有污水处理站处理达标后外排，现有污水处理站处理能力可以满足本项目建成后的污水处理需要。
本项目排入污水处理站污水种类分别为锅炉排水、锅底水及车间冲洗水，废水种类较现有工程未发生改变，污染物种类及浓度不变。根据《排污许可证申请与核发技术规范  酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中“表8  酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行性技术参考表”中厂区内综合污水处理站（生产废水、生活污水等）间接排放一般排污单位可行技术为“预处理：除油、沉淀、过滤。二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘”，本项目采取“粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池”工艺，属于“沉淀+厌氧-好氧”水处理技术，为可行性技术，且符合《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）中相关要求。
本项目现有工程污水水质与本项目污水水质相类似。根据建设单位提供的2024年例行监测数据，污水总排口监测结果pH最大值为7.3无量纲，COD最大值为15mg/L，BOD5监测最大值为20.1mg/L，SS监测最大值为17mg/L，氨氮监测最大值为0.342mg/L，总氮监测最大值为0.83mg/L，总磷监测最大值为0.37mg/L，色度监测值最大为8倍，监测结果均满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）。根据2024年污水处理效果，本项目依托现有污水处理站处理是可行的。
综上所述，本项目建成后，从处理能力及处理工艺上依托是可行的。

6.2.3地下水防治措施

6.2.3.1防渗原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取相应防渗措施，要杜绝未做防渗处理的地段，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
（2）分区防控措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。采取分区防渗，即将厂区污染区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，各分区采取有区别的防渗措施。
（3）污染监控体系：建立科学合理的场区及周边地下水监测系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监测井，及时发现污染、及时控制，同时建立地下水污染应急处理方案，及时发现污染问题并加以处理。
（4）应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染：①停止生产；②加强对下游地下水监测密度并按时向环境保护的有关部门汇报监测情况；③把发生泄漏池子中的废水用车运到其他污水处理系统；④查出泄漏发生的原因，在未对厂内所有污水池进行安全检查之前不得生产。
6.2.3.2源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
6.2.3.3分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目将整个厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，如表6.2-5中所示。分区防渗图见附图3，其中红色代表重点污染防渗区，绿色代表一般污染防渗区，黄色代表简单污染防渗区。
表6.2-5  项目污染区划分及防渗等级一览表

	防渗级别
	工作区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危险废物贮存点、事故水池
	采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s（依托现有工程）

	一般防渗区
	污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般废物贮存库
	等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行

	简单防渗区
	办公楼、展馆等其他区域
	地面进行一般硬化


6.2.3.4地下水污染突发事件应急措施
制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图6.2-1。
（1）防止事故液体污染物向环境转移防范措施
拟建项目在防止事故液体污染物向环境转移上采取了充分措施，建立了三级防范体系，从总体出发，建立完善的工业废水、雨水、事故消防废水等切换、排放系统，分级把关，防止事故污水向地下水环境转移。
①一级：装置和构筑物相关地面均要求设立围堰，围堰高度不低于15cm；
本项目灌装车间勾兑罐、罐区均设置15cm高围堰，届时泄漏的白酒将由围堰承接，完全可以满足勾兑罐、酒罐泄漏事故的暂存需要。事故状态下产生的废水、废液通过废水导排系统排入事故水池中暂存，然后分批送至污水处理站处理。
围堰周围设立排水沟，在排口设立正常排放和事故排放切换闸门，将含污染物的事故消防水切换至事故水收集系统；
②二级：生产车间的消防污水和污水处理站事故污水通过排水系统全部排至事故池内，以防止对外界水环境造成污染及危害。
本项目依托现有事故池，车间地面冲洗水污水集水（以锅底水计）和污水处理站事故污水通过排水系统全部排至事故池内，以防止对外界水环境造成污染及危害。参照《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）对酱香型白酒的污染防治要求，“事故池有效容积应大于发生事故时的最大废水产生量，或大于24h的综合废水排放总量”，评价要求事故池能够储存至少1d（24h）的污水量和消防废水量，本项目污水总排放量26.93m3/d，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），同时根据本项目特点，本工程同一时间内的火灾次数以一次计，并按最大一栋建筑物的消防用水量考虑，本项目按发生火灾时最大室内消防用水量10L/s，火灾延续供水时间0.5h，总需水量为18m3，经计算本项目事故水池的容积应不小于45m3，故本项目依托现有50m3事故水池，可以确保在事故状态下，项目废水不会外排影响环境。

装置及构筑物设立工业废水、雨水和事故消防废水系统，污-污分流和事故切换系统；
③三级：事故池内收集后的事故废水分批打入厂内污水处理站预处理池，再经污水处理站处理后经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。

除采取上述防控措施外，还结合全厂总平面布局、场地竖向、道路及排水系统现状，合理划分事故排水收集系统。事故排水利用污水系统收集，排放采用密闭形式。
（2）事故液体污染物进入环境后的消除措施
一旦事故液体污染物进入陆域环境，采取构筑围堤、挖坑收容或分层拦截等措施，把液体污染物拦截住，并用抽吸软管移除液体污染物，或用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场处置；少量液体污染物可用防爆泵送至污水管网，由污水站处理。迅速将被污染的土地收集，转移到安全地方，并进一步对污染陆域环境做降解消除污染物处置。

图6.2-1  地下水污染应急治理程序图

6.2.3.5地下水监测措施
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），为检查建设项目是否按设计要求安全运行，需对地下水水质进行监控。本项目依托厂区现有地下水水质监测井，位于厂区东北侧厂界，监测井信息见表6.2-6。
在项目运营过程中对地下水水质进行长期监测，以检验建设项目是否安全运营。跟踪监测报告内容应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运营状况、跑冒滴漏记录、维修记录；信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。
表6.2-6  本项目地下水监测点布置表
	井编号
	井用途
	地点
	井深
	监测
层位
	监测项目
	监测频率

	JC01
	监测井
	东北侧厂界
	20m
	第四系孔隙潜水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	定期监测
2次/年，丰水期1次、枯水期1次


6.2.4噪声污染防治措施

运营期主要噪声源为灌装机、风机、酒泵、水泵等。按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主。对噪声进行防噪降噪，主要从噪声声源、噪声的传播途径、受声体等三方面采取措施。具体对策如下：
（1）控制设备噪
在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
（2）设备减振、隔声
对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，对排气筒设置排气消声器，可降噪20dB（A）以上。
（3）加强建筑物隔声措施
项目主要生产设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约20dB(A）左右。
（4）强化生产管理
确保各类降噪措施有效运行，加强设备的维护，确保各设备均保持良好运行状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；加强管理，防止突发噪声。
（5）合理布局
在厂区总图布置中尽可能将高噪声布置在车间及厂区中央，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。纵观全厂平面布局，厂区平面布置较合理。
（6）物料运输过程中运输车辆噪声采取如下措施：
①尽量将汽车运输安排在昼间进行；
②运输路线尽可能选取高等级公路；
③汽车行驶到有村庄路段时应减速慢行、禁鸣；
④在厂内进行物料转运时，要在规定的运输路线行驶，厂内低速行驶，行驶过程中尽量禁鸣。
采取上述措施后运营期厂界北侧、南侧、西侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界东侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。
6.2.5固体废物污染防治措施

6.2.5.1固体废物处置
本项目产生的固体废物主要包括备料除尘器收尘、酒糟、废包装、锅炉灰渣、废树脂、废布袋、废膜、污泥、实验室废物、废机油。

本备料除尘器收尘主要为粮食粉尘，直接回用于酿酒生产。

酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售给养牛户作为饲料，日产日清。项目酒糟日产日清，遇极特殊情况无法当日清运的酒糟由专用容器收集，并加盖密封，暂存于生产车间内，及时清运，清运过程中采用封闭式运输车。

废包装，包括原料袋、酒瓶清洗过程产生的少量废玻璃瓶、包装工序产生的少量废包装材料等运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用。

锅炉灰渣运入灰渣库暂存，再外售至桦川县沃土生物肥有限公司。

废树脂脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用。

废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；

废膜运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；

脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；

实验室废物沾染了白酒的一次性试管，不含属于含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品。根据《国家危险废物名录（2025年版）》经鉴别不属于危险废物。实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用；

本项目每年维修锅炉时会产生更换下来的废机油，废机油产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目设备维护和检修期间产生的废机油等属于危险废物HW08（900-214-08）。更换下来的废机油暂存于危险废物贮存点暂存，最终由有危险废物处置资质单位派出专用车辆运走处理。
本项目固体废物处理处置率达到100%，在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，有效避免固体废物对环境造成影响。
6.2.5.2一般固废综合防治措施
（1）一般固体废物贮存库

本项目依托现有的1座一般固体废物贮存库进行废包装、废树脂、废膜的暂存。现有一般固体废物贮存库已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行设计、建造和管理，库房要求防风、防雨和防晒，库房地面、裙角等均作防渗处理。

（2）灰渣库

新建灰渣库一座，建筑面积490m2，6m高1层全封闭钢架结构，贮存能力1000t，周转周期为30天，用于存储锅炉灰渣。锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司
（3）委托桦川县沃土生物肥有限公司可行性分析
对于大多数生物质燃料，除了碳、氢、氧等组成的有机物以外，都含有一定量的无机元素，包括K、Cl、Si、Ca、Mg、Na、P、S等主量元素，以及Fe、Mn、Cu、Zn、Co、Mo、As、Ni、Cr、Pb、Cd、Hg等微量或痕量元素。在生物质燃烧过程中，无机成分经历复杂的物理化学过程后所形成的残留物称为灰。

生物质燃烧的灰渣主要由未完全燃烧的残留物、无机矿物质（如SiO₂、CaO、K₂O等）及微量重金属组成，这种灰以锅炉飞灰和炉底灰渣的形式被收集，属于草木灰系列，钾含量较高，同时还含有丰富的营养成分如磷和钙等，可用作高效农业肥料。

桦川县沃土生物肥有限公司位于桦川县新城镇七星村。经营范围包括有机肥料及微生物肥料制造；畜禽粪污收集；生物质致密成型燃料加工。生产原料包括秸秆、草木灰等，可对本项目锅炉灰渣进行消纳。因此，锅炉灰渣外售综合利用是可行的。

6.2.5.3危险污染物综合防治措施
（1）危险废物贮存场所（设施）污染防治措施
本项目依托厂区现有危险废物贮存点及危险废物暂存容器已采取以下污染防治措施：
①厂区现有危险废物贮存点已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。已对盛装废机油的油桶进行标识，避免混合、混放。日常管理由专人专管，并严格进行日常安全防护管理和监测。
②厂区现有危险废物贮存点已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，对其地面进行重点防渗处理，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。危险废物暂存具备可行性。

（2）运输过程的污染防治措施
本项目产生的危险废物在厂内指定的危险废物贮存点安全暂存，定期委托有资质单位回收处理，由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位拉运。危险废物运输已采取以下防治措施：
①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位运输，并按照其许可证经营范围组织实施；
②危险废物贮存已设专职人员管理，防止非工作人员接触，装卸区工作人员配备个人防护装备并设立必要的消防设备和指示标志；
③已设有防鼠的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；
④按照《环境保护图形标志固体废物贮存场》（GB15562.2-1995）附录A的规定在危险废物外包装设置警示标志；
⑤运输路线尽量避开敏感保护目标，避免穿越人口稠密区，远离人员活动区和生活垃圾存放场所，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入；运输人员要穿安全防护服。
采取上述措施，可以满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中危险废物的运输相关规定。对周边环境敏感点影响较小，危险废物的转运具备可行性。
（3）危险废物处置的环境可行性分析
厂区现有危险废物贮存点已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。固（液）废物都可以得到妥善处理，有害废物不在厂区内或附近堆弃排放，不会对当地水环境、土壤环境造成污染。通过良好的管理和运输，将固体废物运至指定地点，对环境的安全不会构成威胁。
本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固体废物安全贮存、运输、处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固体废物防治措施是可行的。
6.2.6环境风险防范措施及应急预案
6.2.6.1总图、选址和建筑安全防范措施
（1）厂址及总平面布置、建筑设计应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50056－2014）、《酒厂设计防火规范》（GB50694-2011）的要求、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）等有关规范、规定的要求进行。

（2）建、构筑物的设计应考虑与火灾类别相适应的防火措施。其耐火等级、防火分区、安全疏散等均应按照国家现行消防法规的有关规定进行设计。本项目的建筑物火灾耐火等级均不小于二级。

（3）布置在防爆区域内的建筑物，在结构选型、泄压设施选材、泄压面积要求、墙体、地面及孔洞等做法上均须符合规范要求。
（4）总平布置，根据厂房功能，尽量合并或毗邻，确保其符合国家的有关规定。

6.2.6.2危险化学品贮运安全防范措施
本项目危险化学品的储运，应严格按照国家、行业的相关规定执行，需要采取的防范措施主要包括：对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。
6.2.6.3工艺技术设计安全防范措施
（1）生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时项目所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。
（2）加强安全管理，建立完善的安全制度，设立工艺设备的巡检路线和巡检记录。

6.2.6.4消防及火灾防范措施
①制定严格的风险物质储存管理制度，并设置明显的禁止明火的警告标志标识，生产区域及储存区严禁动火；

②安排专人进行巡检，定期检查各类化学品的储存设施及其输送管线、阀门是否完好，若发现跑冒漏滴现象及时采取封堵及维修措施；
③对可能发生火灾的风险区域设置固定的消防器材，满足消防要求。
④严格执行有关安全生产条例。建立完整的生产、环保和安全管理制度，强调管理和安全监督工作对预防事故的重要作用，实行持证上岗，定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，岗位责任明确，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

6.2.6.5环境风险管理

（1）风险事故防范措施
①涉及危险物质的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌；

④在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。如装置区设置易燃易爆等警示牌

⑤对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。

⑥在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。

⑦车间污水集水池应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。
（2）应急处理措施

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，可在灾害发生时采取及时有效的应急救援行动，可以最大限度的保护环境。事故救援计划应包括以下内容：

①应急救援系统的建立和组成：

②应急救援计划的制定；

③应急培训和演习；

④应急救援行动；

⑤现场清除与净化；

⑥系统的恢复和善后处理。

事故应急预案应包括以下几个方面：

①停电时的应急预案；

②危险物质泄漏时的应急预案；

③发生火灾时的应急预案；

④发生爆炸时的应急预案；

⑤发生人员中毒时的应急预案；

⑥生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； 

⑦生产操作控制出现异常情况时的应急预案。
6.2.6.6应急预案

（1）应急预案编制

企业应按照《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，应急预案的主要内容可参考下表。

表6.2-7  事故应急预案内容

	序号
	项目
	主要内容

	1
	应急计划区
	主要危险源：危险废物贮存点、罐区

	2
	应急组织结构
	公司设置应急组织机构，设置有应急总指挥、副总指挥、应急救援小组，应急总指挥为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	应急救援保障
	应急救援保障应急设施、设备和器材等。

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。

	6
	应急环境监测
	组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	抢救、救援控制措施
	严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	8
	人员紧急撤离、疏散计划
	事故现场、受事故影响的区域人员及公众对燃料燃烧控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序
	制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	应急培训
	定期安排有关人员进行培训与演练。

	11
	应急环境监测与事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行应急预测，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部提供决策依据。

	12
	应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材
	控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。降低危害，相应的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	13
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康
	事故处理人员制定现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。制定公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

	14
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措施。解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。

	15
	人员培训与演习
	应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。

	16
	公众教育与信息
	对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息。

	17
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。


企业在实际生产中，必须细化应急预案各项内容并定期进行演练，针对应急预案编制中存在的不足和缺陷进行修订，同时做好与其他企业单位、区域及社会的联动。另外，应急预案应包括地下水污染的应急响应内容，明确污染状况下采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

开发区及开发区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、开发区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。按照《国家突发环境事件应急预案》、《黑龙江省突发环境事件应急预案》、《佳木斯市突发环境事件应急预案》、《桦川县突发环境事件应急预案》等各级人民政府各级预案的相关规定，当规划区发生的突发环境事故超出规划区的应急处置能力和范围时，立即按规定报告当地政府，请求支援，并接受政府的应急指挥机构指挥，积极参加应急救援行动。

（2）应急处理处置方法

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，可在灾害发生时采取及时有效的应急救援行动，可以最大限度的保护环境。事故救援计划应包括以下内容：

①应急救援系统的建立和组成：

②应急救援计划的制定；

③应急培训和演习；

④应急救援行动；

⑤现场清除与净化；

⑥系统的恢复和善后处理。

事故应急预案应包括以下几个方面：

①停电时的应急预案；

②危险物质泄漏时的应急预案；

③发生火灾时的应急预案；

④发生爆炸时的应急预案；

⑤发生人员中毒时的应急预案；

⑥生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； 

⑦生产操作控制出现异常情况时的应急预案。

6.3环保投资

本项目原料运输、原料粉碎、污水处理站、一般废物贮存库、危险废物贮存点等均依托现有工程，依托工程配套的污染防治措施均已完成建设，不在本项目工程建设范围内，故不计入本项目环保投资。
本项目总投资为15000万元，其中环保设施投资为130万元，占项目投资总额的0.87%，其环保投资总额可确保本项目污染物达标排放，环保投资是可行的。环保投资估算见表6.3-1。

表6.3-1  项目环保投资估算一览表   单位：万元

	阶段
	类别
	环保设施项目
	工程投资

	施工期
	废气防治措施
	施工扬尘
	加盖苫布、洒水。
	2

	
	废水防治措施
	施工废水
	沉淀池
	1

	
	噪声防治措施
	施工噪声
	围挡、低噪声设备。
	3

	
	固废防治措施
	建筑垃圾
	专用收集箱。
	0.5

	
	
	生活垃圾
	市政环卫部门统一处理。
	0.5

	运营期
	废气防治措施
	锅炉烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）
	经旋风除尘+布袋除尘器处理后由40m高烟囱排放。
	40

	
	
	酿造车间废气
	封闭车间，酒糟采用专用容器承装
	5

	
	
	燃料库、灰渣库粉尘
	全封闭设计，同时运输、装卸过程采用苫盖等抑尘措施。
	10

	
	噪声防治措施
	设备噪声
	采取使用低噪声设备、进行减振处理、建筑物隔声等措施。
	5

	
	固废防治措施
	酒糟
	由专用容器收集，并加盖密封
	2

	
	
	锅炉灰渣
	灰渣库
	10

	
	
	废树脂
	脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存
	0.5

	
	
	废机油
	先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存
	0.5

	
	地下水防治措施
	锅炉房、燃料库、酿造车间（2、3）、灌装车间2、灰渣库一般防渗。
	20

	
	
	展馆等其他区域地面进行一般硬化。
	20

	
	环境风险防控
	加强管理、设置安全警示标识等。
	5

	环保设备维护费用
	5

	环保投资合计
	130

	工程总投资
	15000

	环保投资比（%）
	0.87


第7章 环境影响经济损益分析
拟建项目的开发建设必将促进当地的社会经济发展，但工程建设也必然会对拟建地和周围环境产生一定的不利影响。在开发建设中采取必要的环境保护措施可以部分地减缓工程建设对环境所造成的不利影响和经济损失。本章通过对该项目的社会、经济、环境效益以及环境损失的分析，对该项目的环境经济损益状况作简要分析。
7.1环保措施的经济损益评价
（1）环保投资
本项目总投资15000万元，其中环保投资130万元，占总投资的0.87%。环保投资详见表6.3-1，企业完全有能力接受。
（2）社会效益
本项目采用的生产工艺和设备选择先进、成熟、可靠，且本项目的实施完全适应白酒制造行业的环保节能要求，这对于促进我国行业的健康发展，更大限度地满足国民经济发展具有积极意义。
本项目根据行业的工程特点采取了一系列措施，对生产过程中的废水、废气、噪声、固体废物等各项污染物进行治理，降低污染物的排放量，提高污染物的综合利用率。
生产过程中废水经预处理后排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂；废气经处理达标排放；噪声在采取隔声降噪措施后也可达标排放；固体废物均得到合理安全处置。根据预测结果，在落实环保措施后，项目对周围环境的影响是可以接受的，体现了环保投资产生的环境效益。
7.2环境效益分析环境影响经济评价
环保投资的投入，使废水、废气污染物达标排放，满足本项目所在地水体功能和环境空气质量的要求。运行期厂界噪声达标排放，不影响周围居民的正常工作和生活。本项目通过采取废水循环及治理措施，从而节约了水资源和降低了废水处理的费用，因此具有较好的经济效益和社会效益。
本项目市场前景良好，并有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。本项目在保证环保投资的前提下，污染物可以达标排放，环境效益明显。本项目的实施对促进当地经济发展、提高国民经济收入具有一定的贡献，此外本项目可增加就业，具有明显的社会效应。本项目的建设符合国家产业政策和环境保护要求，在确保环保投资和环保设施落实到位的前提下，环境效益比较明显，因此从环境与经济分析情况来看，本项目的建设是可行的。
第8章 环境管理与监测计划

8.1环境管理

8.1.1环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。为尽可能削减项目运行期对环境造成的不良影响，在采取环保治理工程措施降低建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以确保企业环境保护的制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展以及企业的持续发展。

8.1.2环境管理组织结构

企业环境管理体系作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。本项目建设后，厂内在安全生产部门下要设有环保科，至少有一名专职环境管理人员和两名兼职技术人员。为使环境管理很好地贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

8.1.3环境管理要求

（1）不同阶段
①设计阶段：设计部门应将环境影响报告书提出的各项环境保护措施落实到设计中，建设单位应该对环境保护措施的设计方案进行认真的审查。
②招标阶段：承包商在投标中应该有环境保护措施的内容及具体落实的条款和制度。
③建设期：建设单位在施工时应该配置环境保护专职人员，负责施工期的环保措施的落实情况及各方面的环境管理工作。重点防止水土流失、生活污水随意排放、施工噪声、粉尘等。
④运营期：建设单位在运营期的环境管理应该设立专职人员进行负责。负责运营期环境管理工作
（2）不同工况
①正常工况下
建设单位应贯彻执行环境保护法规和标准；建立各种环境管理制度，并经常检查督促；编制该项目环境保护规划工作报告，并组织实施；领导并组织该项目的环境监测工作，建立监控档案；搞好环境教育和技术培训，提高工作人员素质；建立该项目污染物排放和环境保护设施运转规章制度；负责环境管理日常工作和周围地区环境保护部门协调工作；监督环境保护法规执行情况，及时与项目主管部门联系落实环境保护措施。
建设单位应制定环境监测年度计划和规划，建立各种规章制度；完成该项目环境监控计划规定的各项监控任务，按有关规定编制报告，进行呈报；组织和监督环境监测计划的实施；建立污染源档案，了解污染物的排放量、排放强度、排放规律及污染防治和综合利用情况。
②非正常工况下
建设单位应及时对故障设备进行维修，启动应急预案，并尽量在最短时间内恢复故障设备的正常运行；参与突发性环境风险事故的应变处理工作；参加该项目环境风险事故的调查工作。
8.1.4排污许可证制度衔接

目前，我国正在推进排污许可制度改革工作，生态环境部也大力推进排污许可证制度，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

在本次环境影响评价报告书中，按照《排污许可证申请与核发技术规范  酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）及环境影响评价要素导则等技术文件，核定本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施，并根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）等制定了自行监测计划等相关内容。目前，现有工程排污许可证，许可证号为：91230826663887263F001V。本项目应在取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内，依法完成排污许可证变更。因此，本项目建设符合《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》的要求。

8.2污染物排放清单及总量
8.2.1污染物排放清单
表8.2-1   本项目污染物排放清单
	种类
	污染源
	污染物
	环境保护措施
	排污口信息
	排放情况
	执行标准

	
	
	
	
	排放
形式
	数量
	高度
	位置
	浓度
(mg/m3)
	速率
(kg/h)
	排放量
(t/a)
	排放限值（mg/m3）
	标准名称

	废气
	备料车间排气筒
	颗粒物
	由全封闭集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放
	有组织
	1
	15m
	DA002
	17
	0.024
	0.039
	120
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	锅炉烟囱
	颗粒物
	旋风除尘器+布袋除尘器处理后经40m烟囱排放
	有组织
	1
	40m
	DA004
	30
	0.41
	0.918
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	87
	1.19
	2.666
	300
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	200
	2.74
	6.138
	300
	

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	
	
	
	
	
	≤1
	/
	/
	/
	

	
	酿造车间1
	非甲烷总烃
	设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理
	无组织
	/
	/
	/
	/
	0.001
	0.0067
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	18（无量纲）
	/
	/
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	酿造车间2
	非甲烷总烃
	
	无组织
	/
	/
	/
	/
	0.0045
	0.0302
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	18（无量纲）
	/
	/
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	酿造车间3
	非甲烷总烃
	
	无组织
	/
	/
	/
	/
	0.0045
	0.0302
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	18（无量纲）
	/
	/
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	运输扬尘
	颗粒物
	加强管理，洒水抑尘，减缓车速。
	无组织
	/
	/
	/
	/
	0.0011
	0.00059
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	勾兑罐呼吸废气
	非甲烷总烃
	加强管理
	无组织
	/
	/
	/
	/
	0.02
	0.176
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	备料车间无组织排放
	颗粒物
	加强管理，由全封闭集气罩收集，设置在全封闭车间内
	无组织
	/
	/
	/
	/
	0.0135
	0.023
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	废水
	锅底水
	COD
	有5m3/d锅底水回用于润粮用水，剩余6.8m3/d锅底水依托现有污水处理站处理。
	锅底水、锅炉废水、车间地面冲洗废水共有16.25m3/d，依托现有污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	/
	1
	/
	DW001
	159
	/
	0.723
	500
	《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	60
	/
	0.273
	350
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	19
	/
	0.086
	400
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	
	2
	/
	0.0091
	45
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	0.15
	/
	0.00068
	8
	

	
	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	6
	/
	0.0273
	80
	

	
	锅炉排污水
	COD
	部分回用于除渣，剩余部分依托现有污水处理站处理。
	
	/
	1
	/
	DW001
	/
	/
	/
	/
	

	
	车间地面冲洗废水
	COD
	依托现有污水处理站处理。
	
	/
	1
	/
	DW001
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	纯水

制造废水
	COD
	直接经排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	/
	1
	/
	DW001
	15
	/
	0.0130
	500
	

	
	洗瓶废水
	SS
	直接经排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	/
	1
	/
	DW001
	5
	/
	0.0081
	400
	

	
	循环冷却系统排水
	/
	全部回用于润粮用水。
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	发酵黄水
	/
	全部用于养窖，不外排。
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	噪声
	粉碎机、灌装机、洗瓶机、包装机、各类泵、风除尘器等
	噪声
	低噪声设备，隔声、减振措施
	厂界
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准

	固废
	备料除尘器收尘直接回用于酿酒生产；

酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；

废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；

锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；

废树脂脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；

废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；

废膜运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；

脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；

实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用；

废机油先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理。


8.2.2污染物总量控制

8.2.2.1总量控制原则

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，本项目总量控制原则和思路是：

（1）以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平。

（2）采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染物尽可能的消除在生产过程中。

（3）强化末端治理，降低污染物的排放浓度，实现达标排放。

（4）满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。

8.2.2.3总量控制因子

（1）污染物排放总量控制因子
根据《黑龙江省生态环境厅关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（黑环发〔2021〕79号）及本项目排污情况，确定本项目污染物排放总量控制因子如下：
废气：NOX
废水：COD、氨氮
8.2.2.3总量建议指标

（1）废气
根据《排污许可申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），对于大气污染物，以排放口为单位确定有组织一般排放口许可排放浓度，以厂界为单位确定无组织许可排放浓度，均不许可排放量。本项目锅炉废气排放口属于一般排放口，仅需设置氮氧化物许可排放量。

本项目厂区生产用蒸汽由1台10t/h的生物质蒸汽锅炉提供。

烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，限值浓度分别为50mg/m3、300mg/m3、300mg/m3。

锅炉烟尘排放量=排放浓度限值×废气排放量=50mg/m3×13706m3/h×2240h×10-9=1.535t/a；

锅炉二氧化硫排放量=排放浓度限值×废气排放量=300mg/m3×13706m3/h×2240h×10-9×0.8=9.210t/a；

锅炉氮氧化物排放量=排放浓度限值×废气排放量=300mg/m3×13706m3/h×2240h×10-9=9.210t/a；

综上计算得出，本项目所需废气烟尘排放总量指标为1.535t/a，二氧化硫排放总量指标为7.368t/a，氮氧化物排放总量指标为9.210t/a，且大于本项目环境影响评价中核算的预测排放量。根据《排污许可申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中的从严原则，本项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量采用本次评价中核算的预测排放量。
（2）水污染物总量控制指标
根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），本项目污水处理站废水排放口属于一般排放口，仅规定许可排放浓度，不规定许可排放量。

本次评价参照《排污许可申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中，5.2.3中 1）发酵酒精和白酒制造工业排污单位依据水污染物许可排放浓度限值、单位产品基准排水量和产品产能核定，计算公式如下。
Dj=S×Q×Cj×10-6
式中：Dj—排污单位废水第j项水污染物的年许可排放量，单位为t/a；

S—排污单位年生产产品产能，单位为kL/a；

Q—单位产品基准排水量，单位为m3/kL产品，按照GB 27631规定的单位产品基准排水量核算；待酒类制造业水污染物排放标准发布后，从其规定；地方有更严格排放标准要求的，按照地方排放标准从严确定；

Cj—排污单位废水第j项水污染物许可排放浓度限值，单位为mg/L。

根据《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025），“4 水污染物排放控制要求中：4.2 对于间接排放情形，在不造成管网腐蚀和淤积堵塞、污水集中处理设施进水满足设计处理能力和确保达标排放的前提下，排污单位与污水集中处理设施运营单位可协商约定某项水污染物排放浓度限值。该限值经核定后依法被载入排污许可证或全国排污许可证管理信息平台填报的排污登记表的，则以该限值作为间接排放限值。”本项目废水预处理达标后排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂集中处理，并与桦川县华洁新能环保有限公司（黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂）签订了污水接纳处理合同，按照《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标和单位产品基准排水量执行表1规定）。本项目COD、氨氮、总磷、总氮排放限值分别为500mg/L、45mg/L、8mg/L、70mg/L，原酒生产（其他香型）单位产品基准排水量为20m3/kL，成品酒生产单位产品基准排水量为6m3/kL。
COD许可排放量=2160×20×500×10-6+2748.46×6×500×10-6=29.845t/a；

氨氮许可排放量=2160×20×45×10-6+2748.46×6×45×10-6=2.686t/a。

总磷许可排放量=2160×20×8×10-6+2748.46×6×8×10-6=0.478t/a。

总氮许可排放量=2160×20×70×10-6+2748.46×6×70×10-6=4.178t/a。

综上计算得出的本项目废水COD、氨氮、总磷、总氮排放总量指标分别为29.845t/a、2.686t/a、0.478t/a、4.178t/a，且大于本项目环境影响评价中核算的预测排放量。根据《排污许可申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中的从严原则，本项目COD、氨氮、总磷、总氮排放总量采用本次评价中核算的预测排放量。

8.2-2  本项目建设后企业污染物排放情况（三本账）

	项目
	主要

污染物
	现有工程（t/a）
	本项目预测排放量（t/a）
	总体工程（t/a）

（已建+在建+拟建或调整变更）

	
	
	实际排放量
	许可

排放量
	
	“以新带老”削减量
	预测排放总量
	排放增减量（t/a）

	废气
	颗粒物
	0.05
	/
	0.921
	0.05
	0.921
	+0.871

	
	二氧化硫
	0.281
	/
	2.671
	0.281
	2.671
	+2.39

	
	氮氧化物
	0.38
	/
	6.140
	0.38
	6.140
	+5.76

	废水
	COD
	0.257
	/
	3.518
	0.211
	3.564
	+3.307

	
	氨氮
	0.0012
	/
	0.317
	0.0010
	0.3172
	+0.316

	
	总氮
	0.00285
	/
	0.493
	0.00285
	0.493
	+0.49015

	
	总磷
	0.00024
	/
	0.0563
	0.00024
	0.0563
	+0.05606


注：现有工程排放量为2024年执行报告核算数据。
8.3竣工环境保护“三同时”验收

根据《建设项目环境保护条例》（中华人民共和国国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关政策及技术规范要求，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收，主要内容见表8.3-1。

表8.3-1  建设项目竣工环境保护验收一览表

	类别
	污染源名称
	主要污染物
	防治措施
	防治效果

	废气
	备料车间排气筒
	颗粒物
	由全封闭集气罩收集，经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，净化效率99%。
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）

	
	锅炉烟囱
	颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物
	旋风除尘器+布袋除尘器处理后经40m烟囱排放，对颗粒物净化效率为99.5%。
	《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）

	
	酿造车间

（1、2、3）
	臭气浓度
	设置封闭车间，酒糟采用专用容器承装，优化摊晾蒸酒工序，加强管理。
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）

	
	
	非甲烷总烃
	
	厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	运输扬尘
	TSP
	加强管理，洒水抑尘，减缓车速后无组织排放，处理效率为90%。
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）

	
	备料车间无组织
	TSP
	加强管理，由全封闭集气罩收集，设置全封闭车间内，经处理后无组织排放，处理效率为95%。
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）

	
	勾兑罐呼吸废气
	非甲烷总烃
	加强管理后无组织排放
	厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	废水
	锅底水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	有5m3/d锅底水回用于润粮用水，剩余6.8m3/d锅底水依托现有污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）

	
	锅炉废水排污水
	COD
	部分回用于除渣用水，剩余部分依托现有污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	

	
	纯水制造废水
	COD
	直接经排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	

	
	洗瓶废水
	SS
	
	

	
	车间地面冲洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	依托现有污水处理站处理达标后排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理后排入松花江。
	

	
	循环冷却系统排水
	/
	全部回用于润粮用水。
	/

	
	发酵黄水
	/
	全部用于养窖，不外排。
	/

	噪声
	设备噪声
	噪声
	低噪声设备，隔声、减振措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准

	固废
	本项目新建一座灰渣库，用于锅炉灰渣暂存；其他一般固体废物依托现有一般固体废物贮存库进行暂存；危险废物依托现有危险废物贮存点暂存。固废处置措施如下：
备料除尘器收尘直接回用于酿酒生产；

酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；

废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；

锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；

废树脂脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；

废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；

废膜运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；

脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；

实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用；
废机油先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	风险防范措施
	依托现有监测井

	
	制定完善污染事故应急预案，派专人进行环境风险管理。

	防渗工程
	危险废物贮存点、事故水池
	采用重点防渗措施，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s（依托现有工程）。

	
	污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般废物贮存库
	采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行。

	
	办公楼、展馆等其他区域
	地面进行一般硬化。


8.4环境监测计划

8.4.1环境监测意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。
8.4.2环境监测工作

本项目的监测工作委托当地环境监测单位进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保部派专人管理并存档。本项目根据《污染源自动监控管理办法》规定，安装污染物排放连续自动监测系统，并与生态环境主管部门联网，每座烟囱按要求预留永久性监测口、监测平台和排污口标志，保证污染物排放连续自动监测系统设备通过验收并正常运行，定期对相关设备进行监督考核。
8.4.3运营期监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求制定监测计划确定本项目环境监测计划。建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。详细情况见表8.4-1。
表8.4-1 污染源监测计划

	要素
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行排放标准

	有组织废气
	备料车间排气筒出口
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	污水处理站排气筒
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）

	
	锅炉烟囱
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2

	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）

	废水
	废水

总排放口
	流量、pH、化学需氧量、氨氮
	自动监测
	《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）

	
	
	总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、色度
	1次/季度
	

	
	雨水排放口
	悬浮物、化学需氧量
	1次/月
	/

	噪声
	声源处厂界外1m处
	厂界噪声等效A声级、
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准


表8.4-2  环境监测计划
	内容
	监测点位
	监测项目
	执行标准
	监测频率
	监测方式

	地下水
	厂区内现有地下水监测井
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
	1次/年
	委托检测


8.4.4排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
8.4.4.1基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。
（2）根据本项目的特点，考虑列入总量控制指标的污染物中，排放废气、污水的排污口为管理重点。
（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。
8.4.4.2技术要求
（1）排污口的位置必须合理，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号文件）要求进行规范化管理。
（2）排放污染物的采样点设置应按《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及相关污染源监测技术规范要求布设。
8.4.4.3排污口立标管理
（1）企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置本项目的环境保护图形标志牌，见图8.4-1。

图8.4-1 环境保护图形标志牌

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在相应位置的醒目处。
8.4.5信息公开

（1）公开内容
企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：
①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托检测机构名称等；
②自行监测方案；
③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；
④未开展自行监测的原因；
⑤污染源监测年度报告。
（2）公开方式
企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在相应级别的生态环境主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存1年。
（3）公开时限
企业自行监测信息按以下要求的时限公开：
①企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；
②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；
③自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；
年1月底前公布上年自行监测年度报告。
第9章 环境影响评价结论

9.1项目概述

黑龙江大地酒业有限公司扩建项目位于黑龙江省佳木斯市桦川经济开发区，黑龙江大地酒业有限公司厂区总占地面积93460.43m2，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，项目总投资15000万元。本项目为改、扩建项目，拟对现有基酒生产线进行技术改造，优化现有工程发酵工序，延长发酵周期（由10天延长至30天），将现有酿造车间（1车间）720t/a基酒产能缩减为240t/a。本项目新建酿酒车间2座，灌装车间1座，新增基酒产能2160t/a。本项目建成后全厂基酒总产能2400t/a，成品酒总产能4500t/a。另外，为了保障生产，对现有辅助设施（锅炉）进行更新扩建，拆除原有2t/h生物质蒸汽锅炉，新建一座10t/h生物质蒸汽锅炉。

9.2产业政策及选址合理性结论

9.2.1与产业政策符合性分析

本项目为白酒制造项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目不属于“第一类鼓励类”、“第二类限制类”、“第三类淘汰类”建设项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入中禁止类行业。且项目设备及产品无《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》（第一、二、三批）中淘汰落后生产工艺装备和产品，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，因此本项目符合国家产业政策要求，从产业政策符合性角度分析，项目建设可行。

9.2.2选址合理性分析

本项目选址位于佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，项目用地为工业用地。项目厂区北侧为瑞中食品，东侧隔路为悦来公园、桦川鼎泰门业，南侧隔路为黑龙江桦润饲料有限公司，西侧隔路为耕地。本项目厂址区域内与周边无国家、省、市级自然保护区，根据《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告》本项目所在地不占用基本农田及生态保护红线，用地类型为工业用地，厂址环境清洁，交通便利。自然条件较好，地势平坦，通过污染源强计算和污染影响预测分析结果可知，在认真落实报告中提出的废气、废水等处理措施的基础上，满足排放标准要求，对评价区域的环境敏感目标的影响轻微，不会对评价区域环境质量现状造成明显影响。因此，从环境质量角度分析，本项目建设可行。
综上，本项目选址合理。

9.3评价区环境质量现状

（1）环境空气

本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2.5环境质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。根据现状监测，项目所在地监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
（2）地表水

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》中规定，桦川经济开发区所在区域水域为松花江佳木斯市、桦川县、富锦市农业用水区，为Ⅲ类水体功能。水功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
本项目纳污水体为佳木斯下断面，根据《佳木斯市生态环境质量简报（2024年）》及《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，佳木斯下断面（松花江干流）主要关注指标高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量和总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，因此本项目所在区域为达标区。

（3）地下水

根据监测结果，各监测点位，监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，说明本项目地下水环境质量状况良好。根据舒卡列夫列表法确定评价区域地下水类型为HCO3 •Cl —Na•Ca•Mg型水。
综上所述，评价区域内地下水环境质量较好，符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。
（4）声环境

本项目厂址所在区域四周4个监测点昼、夜间声环境现状值，本项目厂界北、东、南侧均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，厂界西侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，声环境质量较好。

（5）生态环境

本项目所在区域由于多年的开发活动，本项目区自然生态环境已为人工生态环境所取代。项目区域内主要为绿化植被分布，以大针茅、克氏针茅、小叶章等为主，有效地改善了生态环境质量。本区陆生动物有少量的野生动物，包括鸟、鼠、昆虫等，但已无大型野生哺乳动物。

9.4环境保护措施
9.4.1大气污染防治措施
本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩收集后由布袋除尘器处理后经现有15m高排气筒排放。布袋除尘器处理效率为99%，经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值。
生物质锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99.5%）后由1根40米高烟囱排放，处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
本项目酿造车间设置封闭车间，酿造车间安装排气扇，加强空气流通，优化摊晾蒸酒工序，加强管理，以无组织形式排放，采取上述措施后臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（14554-1993）中无组织排放标准限值，厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，且属于《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）中推荐技术，因此，本项目采取措施可行。
车辆运输扬尘经运输道路经洒水抑尘后无组织排放，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，因此，本项目采取措施可行。
勾兑酒罐呼吸废气经灌装车间加强管理后无组织排放，处理后厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，且属于《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号，2018.01.11）中推荐技术因此，本项目采取措施可行。
备料车间无组织粉尘经备料车间加强管理后无组织排放，处理后粉尘无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对环境产生影响可被接受，因此，本项目采取措施可行。
9.4.2废水防治措施
本项目雨污分流，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。本项目循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排；发酵黄水全部用于养窖不外排。本项目锅底水部分回用于润粮用水，锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分锅底水、锅炉排水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站（粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池工艺）处理满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。
9.4.3地下水防治措施
本项目厂址地下水评价范围内无饮用水井。且无饮用水井在本项目事故泄漏最大超标距离范围内。本项目对地下水污染提出了严格的分区防渗措施及监控体系，在有效落实这些措施后，项目对地下水影响可接受。
9.4.4噪声防治措施
本项目通过选用低噪声设备，经过隔声、减振垫等措施，厂界北侧、南侧、西侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界东侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。因此，本项目在营运期对周围声环境造成影响是可以接受的。
9.4.5固体废物处置措施
本项目运营期产生的固体废物包括：一般工业固体废物、危险废物。一般工业固体废物主要有备料除尘器收尘、酒糟、废包装、锅炉灰渣、废树脂、废布袋、废膜、污泥、实验室废物，其中备料除尘器收尘直接回用于酿酒生产；酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废树脂脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；废膜运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用。危险废物主要有废机油，先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理。
本项目产生的固体废物可达到100%安全处置。本项目固体废物对外环境的影响可被接受。
9.4.6土壤环境保护措施
本项目采取源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控对策。本项目地下水污染防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中危险废物贮存点、事故水池为重点防渗区，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s（依托现有工程）；污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般废物贮存库为一般防渗区，采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层；办公室、展馆等其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化。在采取以上措施后，本项目在正常生产时，不会对土壤环境产生明显不利影响。

9.4.7环境风险防范措施
①涉及危险物质的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌；

④在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。如装置区设置易燃易爆等警示牌

⑤对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。

⑥在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。
综上所述，本项目采取有效的环境风险防范措施后，可使本项目的环境风险达到可接受的水平。
9.5主要环境影响结论
9.5.1大气环境影响评价结论
本项目采取的各项大气污染控制措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。根据大气环境影响预测结果，本项目污染源排放方案合理，正常工况下污染物浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%。

综上所述，本项目对大气环境影响可被环境接受。
9.5.2地表水环境影响评价结论

本项目雨污分流，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。本项目循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排；发酵黄水全部用于养窖不外排。本项目锅底水部分回用于润粮用水，其余部分锅底水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站处理达标后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂；锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分依托现有污水处理站处理达标后，再经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。纯水制造废水、洗瓶废水可直接满足排放标准，直接经开发区市政污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂处理。

本项目废水预处理达标后排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂集中处理，并与桦川县华洁新能环保有限公司（黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂）签订了污水接纳处理合同，按照《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标和单位产品基准排水量执行表1规定）。
综合分析，本项目对地表水环境影响可被接受。
9.5.3地下水环境影响评价结论

根据预测结果，在地面冲洗污水集水池事故渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在渗漏发生100d之后本项目事故状态下影响范围最大的污染物为COD，在渗漏发生100d之后COD污染物（以超标限值为界）最大扩散距离为20.05m；在渗漏发生1000d之后COD污染物（以超标限值为界）最大扩散距离为66.8m；在渗漏发生10年之后COD污染物（以超标限值为界）最大扩散距离为139.2m。项目地下水跟踪监测点布设于地面冲洗污水集水池地下水下游方向处，监测周期为每季度一次，可监测反映地面冲洗污水集水池渗漏现象，及时采取相应处理措施，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。根据现场踏查可知，本项目评价范围内没有地下水集中供水水源地，评价区内没有分散居民饮用水源，在地面冲洗污水集水池发生渗漏情况下，在监测周期内污染物最大运移距离内没有地下水饮用水水源，不会对项目区下游居民区饮用水水质造成影响。
9.5.4声环境影响评价结论

本项目声环境影响评价工作等级为三级，根据声环境影响预测结果，本项目运营期厂界北侧、南侧、西侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界东侧噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。本项目对区域的声环境影响是可以接受的。

9.5.5固体废物环境影响分析结论
本项目运营期产生的固体废物包括：一般工业固体废物、危险废物。一般工业固体废物主要有备料除尘器收尘、酒糟、废包装、锅炉灰渣、废树脂、废布袋、废膜、污泥、实验室废物，其中备料除尘器收尘直接回用于酿酒生产；酒糟由专用容器收集，并加盖密封，外售作为饲料，日产日清；废包装运入一般固体废物贮存库暂存，收集后外售综合利用；锅炉灰渣运入灰渣库暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；废树脂脱水后先用密封桶盛装，运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用；废布袋更换时直接由布袋生产厂家回收综合利用，不在厂内储存；废膜运入一般固体废物贮存库进行暂存，由生产厂家回收综合利用脱水后的污泥由污水处理站污泥间暂存，外售至桦川县沃土生物肥有限公司；实验室废物由实验室垃圾桶收集暂存，外售综合利用。危险废物主要有废机油，先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存，定期交具有危废回收资质的单位处理。
本项目产生的固体废物可达到100%安全处置。本项目固体废物对外环境的影响可被接受。
9.5.6生态影响评价结论
本项目用地性质为工业用地，厂址所在区域自然生态已被人工生态所代替。占地内无古稀树木和保护树种，主要以农田、人工栽种植物和花卉等为主。由于人群活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物，因此项目建设生态影响甚微。
9.5.7土壤环境影响评价结论
本项目采取源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控对策。本项目地下水污染防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中危险废物贮存点、事故水池为重点防渗区，采用铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s（依托现有工程）；污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般废物贮存库为一般防渗区，采用一般防渗措施，采取抗渗混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的防渗性能不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层；办公室、展馆等其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化。在采取以上措施后，本项目在正常生产时，不会对土壤环境产生明显不利影响。
9.5.8环境风险评价
本项目环境风险评价工作等级为简单分析。本项目根据环境风险监控要求，设置应急疏散通道、安置场所；根据环境风险防控体系要求，设置事故废水收集和应急储存设施，以及防止事故水进入外环境的控制和封堵系统。采取上述措施后，本项目的突发环境事件风险控制在可接受范围内。
9.6公众意见采纳情况

在本报告书编制过程中，建设单位黑龙江大地酒业有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）有关规定开展公众参与工作，采取网络公示、报纸公示、张贴公告等方式进行公示，并在报告编制完成时公布全本公示，向公众征求环保意见。

2025年3月25日，建设单位在黑龙江新闻网发布了第一次公众参与网上公告，公告信息如下：建设项目的名称及概要，建设项目的建设单位的名称和联系方式，承担评价工作的环境影响评价机构的名称，环境影响评价的工作程序和主要工作内容，征求公众意见的主要事项，公众提出意见的主要方式。公示期间未收到公众意见或建议。

2025年6月26日至2024年7月9日，为期10个工作日，建设单位在黑龙江新闻网进行了全本公示及公众意见表下载链接；在项目建设地点张贴了公告，公告了查阅全本公示文本网站及公众意见表下载链接；2025年7月2日和8日，在当地主流报纸《黑龙江日报》上进行了公告，公告了查阅全本公示文本网站及公众意见表下载链接；公示期间未收到公众意见或建议。

通过采取环保措施后，确保运营期产生的污染物达标排放并对周围环境的影响减至最低程度，使项目建设满足公众对项目的愿望：既发展当地经济，又保护当地环境质量。公众均同意或可接受本项目的建设。

9.7环境影响经济损益分析
项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，本项目具有良好的经济效益和环境效益。
9.8环境管理与监测计划

本项目按照不同阶段、不同工况、不同环境影响和环境风险特征提出环境管理要求，并给出污染物排放清单，明确污染物排放管理要求，同时提出可行的监测计划，可以保证本项目环境保护工作的正常开展，以及日常生产活动的有序进行。
9.9结论

本项目符合国家和地方当前产业政策，工程设计遵循清洁生产理念，工程选址符合相关规划及技术规范要求。本项目通过对大气、地表水、地下水、声、生态、土壤等各环境要素进行环境影响预测与评价，明确本项目的污染防治最佳可行技术。在确保本次评价提出的环境保护措施全面实施，并正常运行的前提条件下，通过加强环境管理与环境监测，杜绝事故排放，同时污染物排放总量控制指标严格按照总量控制基本原则执行，本项目的实施是可以被区域生态环境所接受的。建设单位在环境影响评价公众参与过程中，未收到与本项目环境影响有关的合理意见和质疑性意见。
综上所述，从生态环境的角度分析，本项目的实施是具有环境影响可行性的。

附表

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价

等级

与

范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km□
	边长=5km☑

	评价

因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
	包括二次PM2.5□

	
	
	其他污染物（TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢）
	不包括二次PM2.5☑

	评价

标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准☑

	现状

评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充检测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染

源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
	拟替代的污染源□
	其他在建、

拟建项目

污染源□
	区域污染源☑

	
	
	本项目非正常排放源☑
	
	
	

	
	
	现有污染源□
	
	
	

	大气

环境

影响

预测

与

评价


	预测模型
	AERMOD☑
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NO2、PM10、TSP、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□

	
	
	
	不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放

短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放

年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常

1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常占标率≤100%☑
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度

和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量

的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境

监测

计划
	污染源监测
	监测因子：TSP、臭气浓度、非甲烷总烃、氨、硫化氢
	有组织废气监测☑
	无监测□

	
	
	
	无组织废气监测☑
	

	
	环境质量监测
	监测因子：TSP、臭气浓度、非甲烷总烃、氨、硫化氢
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价

结论
	环境影响
	可以接受☑不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染源年排放量
	SO2:(2.671)t/a
	NOx:(6140)t/a
	颗粒物：(0.954)t/a
	VOCs：(0.2431)t/a

	注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项


附表2建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放☑；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值☑；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他☑
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测　
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、溶解氧、总磷、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标☑；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□

底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区☑
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□

导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境

影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源

排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD

BOD5
SS

NH3-N

总磷
总氮
	0.887
0.281
0.1001
0.0241
0.00068

0.0273
	50
10
10
5（8）
15
0.5

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测

方式
	手动□；自动□；无监测☑
	手动☑；自动□；无监测□

	
	
	监测

点位
	（）
	（总排口）

	
	
	监测

因子
	（）
	（pH、COD、BOD、NH3-N、SS、总氮、总磷、色度）

	
	污染物排放清单
	☑

	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


附表3环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风

险

调

查
	危险物质
	名称
	废矿物油
	CODcr浓度11400mg/l

的有机废液（锅底水）
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.02
	1.5
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数-人
	5km范围内人口数-人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3□

	物质及工艺

系统危险性
	Q值
	Q＜1☑
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境

敏感

程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	I☑

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析☑

	风险

识别
	物质危险性
	有毒有害☑
	易燃易爆☑

	
	环境风险类型
	泄漏☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑

	
	影响途径
	大气☑
	地表水□
	地下水☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法☑

	风险

预测

与

评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间d

	重点风险防范措施
	①涉及危险物质的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌；

④在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。如装置区设置易燃易爆等警示牌

⑤对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。

⑥在装运易燃、可燃液体时，宜装阻火器以防雷电危害。

⑦对车间污水集水池应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤。

	评价结论与建议
	本项目发生火灾或爆炸事故时主要对厂区内工作人员及生产设施产生影响，影响范围可控制在厂内，不会对厂区周围的居民生命安全构成威胁。

本项目采取了分区防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），不会污染土壤及地下水体。

本工程在设计过程中应充分考虑应急防范措施，制定相应的应急预案，使事故对厂区内人员及各关心点的影响降低到最小。

综上所述，只要企业能够认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本项目在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平。

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。


附表4建设项目声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□        二级□       三级☑

	
	评价范围
	200m☑       大于200m□     小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续 A 声级☑    最大 A 声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(            地方标准□             国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑
	4a类区☑
	4b类区□

	
	评价年度
	初期☑
	近期☑
	中期☑
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法□       现场实测加模型计算法☑        收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测☑           已有资料□          研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑                    其他□

	
	预测范围
	200 m☑            大于 200 m□           小于 200 m□

	
	预测因子
	等效连续 A 声级☑     最大 A 声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑              不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标☑             不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑   固定位置监测□   自动监测□   手动监测□   无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（ ）
	监测点位数（ ）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行☑   不可行□

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；


附表5建设项目生态环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响
识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种☑（ ）
生境☑（ ）
生物群落☑（ ）
生态系统□（ ）
生物多样性□（ ）
生态敏感区□（ ）
自然景观□（ ）
自然遗迹□（ ）
其他□（ ）

	评价等级
	一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.08296）km2 ；水域面积：（ ）km2

	生态现状
调查与
评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季□；秋季□；冬季□
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的
生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响
预测与
评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□；

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护
对策措施
	对策措施
	避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他(

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑   不可行□

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；


附表6建设项目风险简单分析内容表
	建设项目名称
	黑龙江大地酒业有限公司扩建项目

	建设地点
	黑龙江省
	佳木斯市
	桦川经济开发区
	/
	/

	地理坐标
	经度
	130.717849618
	纬度
	47.001823124

	主要危险物质及分布
	本项目危险品的储存过程的环境风险为废矿物油桶意外破损，液体会发生泄漏事故，进而引发其他次生灾害。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	①废矿物油泄漏风险：盛有废矿物油的油桶等意外破裂时发生泄漏风险，泄漏的废矿物油如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤。

②火灾风险：盛有废矿物油的油桶等意外破裂时可能同时引发火灾，火灾发生时会对周边环境空气造成严重污染；扑救火灾时可能需要使用消防水，消防水和泄漏的废矿物油如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。

③地下水污染风险：危险废物贮存点防渗层破损，泄漏的废矿物油渗入地下水产生的地下水污染风险。车间污水集水池防渗层破损，泄漏的高浓度有机废液渗入地下水产生的地下水污染风险。

④污水事故风险：污水处理站事故污水、车间地面冲洗水污水集水池防渗层破裂或老化，致使污水泄漏，会污染周边地表水体和土壤。

⑤物料泄漏风险：罐区酒罐、灌装车间勾兑罐发生泄漏时，基酒、成品酒泄漏可能引发火灾。

	风险防范措施要求
	①涉及危险物质的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

②项目的废矿物油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

③加强明火管理，严防火种进入应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。

④在易发生事故的设备和地点设置安全警示标识。如装置区设置易燃易爆等警示牌。

⑤对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。

⑥在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。

⑦车间污水集水池应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。
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附件2企业投资备案承诺书
附件3黑龙江大地酒业有限公司扩建项目生态环境分区管控分析报告
























附件4生物质燃料成分分析报告
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附件5现有检测报告
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附件6引用环境现状监测报告
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附件7环境现状检测报告
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附件8锅炉技术协议



附件9酒糟处置协议

附件10营业执照

附件11关于黑龙江大地酒业有限公司白酒生产线异地搬迁改造项目环境影响报告书的批复
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附件12现有工程竣工验收意见
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附件13建设单位排污许可证

附件14关于《黑龙江桦川经济开发区控制箱详细规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见（黑环函〔2025〕46号）
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附件15佳木斯市生态环境局不予行政处罚决定书》（佳环不罚〔2025〕桦川02号）
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附件16污水接纳处理合同

附图

附图1项目地理位置图



附图2项目平面布置图

附图3分区防渗图

本项目厂界





本项目所在位置





本项目所在位置





图例


      厂界


      水源井





本项目位置





育才幼儿园





桦川县第四中学





桦川县书香小学





桦川县第二中学





桦川县第一中学





图例


       厂界


       大气评价范围


       大气环境保护目标目标








图例


       厂界


       声评价范围





地下水流向





图例


       厂界


       地下水评价范围





污水集水池





危险废物贮存点





污水集水池





污水集水池





本项目所在位置





1#园区内





2#偏脸子村





图例


     本项目厂界


     环境空气监测点





地下水流向





图例


      项目厂址


      水质水位监测点





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





图例


     本项目位置
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