黑龙江大地酒业有限公司扩建项目
一、本次项目概况

建设单位：黑龙江大地酒业有限公司
建设地点：黑龙江省佳木斯市桦川县黑龙江桦川经济开发区黑龙江大地酒业有限公司现有厂区内
建设性质：改扩建
生产能力：基酒产能由720t/a（648kL/a）增加到2400t/a（2160kL/a）；成品酒包括39°、42°、46°和52°清香型白酒，产能分别为1000t/a（720kL/a）、1000t/a（636.92kL/a）、1000t/a（518.54kL/a）、1000t/a（810kL/a）；上述白酒体积按照酒精体积分数65%折算。
建设内容：主体工程为新建2座酿造车间和1座灌装车间，辅助工程为新建1座展馆，储运工程为新建1座燃料库和灰渣库，公用工程为新建1台10t/h燃生物质成型燃料蒸汽锅炉。
本项目总投资15000万元，环保投资130万元，占比0.87%；不新增劳动定员，运营时间为每年10月到次年6月。

二、主要污染防治措施与环境影响
（一）大气环境

主要环境影响：施工期施工扬尘和汽车尾气；运营期废气包括原料破碎废气、酒糟堆场废气、污水处理站废气和锅炉烟气，大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢和臭气浓度。
污染防治措施：施工场地应设置围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆加盖篷布，施工期厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求；机动车尾气通过风力扩散后，对周围环境影响不大。
运营期原料破碎废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（二级）；污水处理站废气经UV光氧设备处理后通过1根15m高排气筒排放，氨、硫化氢排放量和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值要求（二级）；锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理后通过1根40m高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2要求。废气无组织排放控制措施包括酿造车间安装排气扇，加强空气流通，酒糟（含废糟液）堆放在封闭区域内并及时清理，可保证厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准值要求（二级）。
（二）水环境
主要环境影响：施工期施工人员生活污水和施工废水；运营期废水包括锅底水、黄水、设备清洗废水、地面冲洗废水、洗瓶废水、锅炉排污水、制水过程排水和循环冷却水排水。
污染防治措施：施工期生活污水排入开发区污水管网；施工机械和车辆等冲洗废水经收集、沉降澄清后回收利用。
运营期黄水和循环冷却水排水全部回用，不外排；锅底水部分回用，部分和设备清洗废水、地面冲洗废水经企业污水处理站（处理规模50m3/d，主体工艺“格栅+调节+沉淀+UASB+SBR”）处理后，再与洗瓶废水、锅炉排污水、制水过程排水混合，最终满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标和单位产品基准排水量执行表1规定）通过开发区污水管网排至黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。
（三）声环境

主要环境影响：施工期噪声主要为设备机械噪声和车辆交通噪声；运营期噪声主要为粉碎机和风机等设备噪声。
污染防治措施：施工期采用低噪声设备，禁止夜间施工，加强施工现场管理，加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
运营期选用低噪声设备，采取消声、减振、隔声等措施后，根据报告书内容：经预测，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

（四）固体废物

主要环境影响：施工期包括建筑垃圾和生活垃圾；运营期固体废物包括废酒糟、废包装材料、锅炉灰渣、废布袋、废离子交换树脂、废反渗透膜、污泥、废矿物油（900-249-08）和实验室废物。
污染防治措施：施工期建筑垃圾和生活垃圾交由市政环卫部门统一清运。
运营期废布袋、废离子交换树脂和废反渗透膜由厂家回收，锅炉灰渣、酒糟、废包装材料和污泥均外售综合利用，生活垃圾和实验室废物交由市政环卫部门统一清运；废矿物油属于危险废物，交由有资质单位进行处置。危险废物贮存点依托现有工程，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）污染控制和环境管理要求。项目所产生的固体废物严禁露天堆放、均得到合理处置，对区域环境造成的不利影响可被环境接受。

- 2 -
- 10 -

