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关于国道抚远至饶河公路别拉洪至四合段改扩建工程环境影响报告表的批复
国道抚远至饶河公路别拉洪至四合段改扩建工程建设指挥部：

你单位报送的《国道抚远至饶河公路别拉洪至四合段改扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下： 
基本情况

本项目为改扩建工程。项目建设地点位于佳木斯市抚远市，路线起于国道抚远至饶河公路K49+500与省道海同公路(原省道四勤公路)交叉处(别拉洪乡西入口)，向东沿旧路布线，经别拉洪乡、海兴村、海宏村、海青镇、四合村，止于国道抚远至饶河公路K115+722.382处(海青镇与八五九农场交界)，路线全长66.240公里，建设里程66.210公里，均采用二级公路标准，设计速度60km/h，全路段采用沥青混凝土路面。全线设置桥梁324.40米/11座，涵洞52道；平面交叉共94处，交通量观测站1处，客运汽车停靠站7处（14座），养护道班1处，不设置服务区。

本工程临时占地包括弃土场1处、拌合站（与施工驻地合建）2处、桥梁预制场1处及施工便道。本工程征占土地总面积为186.02hm2，包括永久占地面积178.46hm2，临时占地面积7.56hm2，其中新增永久占地面积52.44hm2，占地类型为农用地、未利用地。工程总投资76019.1036万元。
该工程建设总体符合相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施

（一）生态环境影响和保护措施

黑龙江省自然保护地整合优化前，本项目穿越黑龙江三江国家级自然保护区实验区、缓冲区和三江平原生物多样性维护功能生态保护红线；黑龙江省自然保护地整合优化后，本项目穿越黑龙江三江国家级自然保护区一般控制区和三江平原生物多样性维护功能生态保护红线，穿越路段最大可能利用原有旧路建设，不可完全避让环境敏感区。在国家批复《黑龙江省自然保护地整合优化方案》及通知启用自然保护地整合优化后数据前，涉及占用自然保护区缓冲区部分不得施工建设。
工程新增永久占地涉及耕地、林地，新增占地内无重要野生植物，评价范围内分布有重要野生植物樟子松。施工期，加强环境管理，严格控制施工范围，本项目不设置取土场，禁止在自然保护区、生态保护红线及饮用水源地保护范围内设置施工驻地、拌合站、弃土场、料堆等工程；永久占地施工前应进行表土剥离，集中堆存，采取围挡和覆盖措施，用于后期绿化及临时占地植被恢复；施工活动应合理安排施工时间，自然保护区、生态红线内应避开鸟类等野生动物的迁徙期和繁殖期，并在鸟类繁殖前进行巢穴排查，桥梁施工应避开鱼类产卵和洄游期。工程完工后对临时占地进行平整，恢复其原利用类型。

工程完工后在公路两侧进行绿化，增加沿线植被覆盖率；加强公路及所设桥梁、涵洞的安全运营管理；对评价范围内的野生动物进行跟踪观测和监测；出入生态敏感区处设置宣传警示牌。
（二）声环境影响和保护措施

施工现场合理布局，临时工程及大型施工设备设置在远离声环境保护目标处；在声环境保护目标路段施工安装移动声屏障；严格控制施工时间，禁止夜间（22：00～次日6：00）施工。采取以上措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求。
本项目运营后，根据环评预测显示评价范围内个别环境敏感点近、中、远期均存在超标情况，道路交通管理部门对于超标敏感点路段采取限速措施，确保沿线室内环境噪声均符合《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）要求；加强道路与敏感建筑物之间绿化。预留环保资金，对中期、远期各敏感点声环境质量进行跟踪监测，对超标敏感点及时采取有效的噪声污染防治措施。有关部门应合理规划沿线土地利用，严格控制道路两侧新建居民住房、学校、医院等噪声敏感建筑。
（三）大气环境影响和保护措施

施工期拌合站骨料仓堆场采取覆盖防尘网、洒水降尘等措施；筒仓呼吸口和水泥混凝土拌合设备经布袋除尘器处理后在仓顶无组织排放；在采取严格的密闭和除尘措施情况下，施工场界处扬尘满足《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准限值要求；烘干废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过15m高烟囱排放；沥青烟经负压收集+电捕集+活性炭吸附装置处理后，沥青烟气通过15m高烟囱排放，排放浓度要满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2最高允许排放浓度限值要求。

运营期道路交通管理部门应加强道路日常清洁与养护；强化运营车辆管理，载货车辆上路应加盖篷布苫盖。养护道班设置1台油烟净化器，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准要求。
（四）水环境影响和保护措施

施工期间建筑材料堆放场地远离地表水体且无汇入支流空旷地带存放；生产废水设沉淀池收集后循环回用于场地降尘；桥涵施工泥浆排入沉淀池处理后循环利用，钻渣经固化后用于周边低洼路段回填，严禁弃入河道。

运营期完善路面径流收集系统和排水系统；加强对运输车辆的管理，防止公路上车辆漏油和货物洒落在道路上造成污染；运营管理部门须做好路面清洁工作，避免路面垃圾随降水进入雨水排水沟，进而排入附近河道。养护道班生活污水设置防渗化粪池，使用罐车定期运往前哨农场污水处理厂。

（五）固体废物污染防治措施

施工期表土暂存于道路两侧永久占地范围内，并采取水土保持措施，后期用于植被恢复及公路绿化，路基开挖等产生的弃方、沉淀池沉渣晒干后运至弃土场，废弃渣土和泥浆回用于基层填料，建筑垃圾运送至指定地点处理，生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。

运营期养护道班及客运汽车停靠站生活垃圾集中收集后交由市政部门统一处理，养护道班餐厨垃圾及废油脂集中收集后，外运交由市政部门统一处理，严禁随意丢弃，对环境的影响较小。

（六）其它环境影响和保护措施

加强对道路沿线的管理工作，由专人负责清扫，垃圾分类收集并定期清运。道路交通管理部门应切实增强环境风险防范意识，制定突发事件环境风险应急预案，严格执行危险品运输有关监管规定。

三、项目建设要严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按法定程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、佳木斯市抚远生态环境局负责该项目的环境保护监督检查工作。请你单位在收到本批复文件20日内将《报告表》和批复文件各一份送至佳木斯市抚远生态环境局，并接受其监督管理。

佳木斯市生态环境局   
                             2025年12月22日      
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