佳木斯富圣粮油贸易有限公司建设项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：佳木斯富圣粮油贸易有限公司
建设地点：黑龙江省佳木斯市郊区沿江镇泡子沿村北侧660米
建设性质：新建
建设内容：本项目利旧现有厂房建设干粮库一座，利旧现有厂房建设燃料仓和灰渣仓，利旧现有热风炉房及热风炉，利旧现有烘干塔，新建一座潮粮库，项目建成后全厂年烘干玉米 70000t。
二、主要环境影响及污染防治措施：

（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。

环境影响：本项目运营期废气主要为热风炉产生的烟气、原粮装卸粉尘、烘干塔粉尘、筛选、输送过程产生的粉尘、热风炉灰渣、灰渣仓灰渣储存产生的粉尘。

防治措施：

（1）热风炉烟气

本项目2座热风炉废气由各自布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后，经各自15m高烟囱(DA001、DA002)排放。

（2）装卸粉尘

本项目原粮装卸过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，原粮装卸过程中产生颗粒物，通过在封闭式库房内操作、减小装卸高度等措施，减少无组织粉尘排放。通过类比同类项目，上述措施后颗粒物排放量可减少约 70%。

（4）烘干塔彩钢罩收集的粉尘

本项目烘干塔塔体自带彩钢罩、加设底部围挡盖板等措施，具有防风抑尘功能，可降低粉尘等杂质的排放，为环保型烘干塔，抑尘效率达到 70%，有效控制杂质、大粒径粉尘的排放。

（5）筛选、输送过程产生的粉尘

本项目原料筛选、输送过程中会产生粉尘，筛分设备位于潮粮库，厂房密闭，输送设备密闭等，减少粉尘逸散，通过上述措施后可以降低 80%的粉尘的排放。

（6）热风炉灰渣、灰渣仓灰渣储存产生的粉尘

本项目热风炉灰渣、灰渣仓灰渣储存产生的粉尘采用洒水降尘、厂房密闭等措施后，灰渣产生量很小。
（三）水环境影响及保护措施。

环境影响：本项目废水主要为生活污水，灰渣降尘用水进入灰渣中或蒸发损耗，无废水产生。

防治措施：本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，灰渣降尘用水进入灰渣中或蒸发损耗，无废水产生。
（四）声环境保护措施。

环境影响：本项目投产后固定噪声源主要为热风炉、风机、烘干塔等设备产生噪声。

防治措施：本项目采取选取低噪声设备，基础减振、厂房隔声等措施，移动源采取保持良好车况、定期维护保养、控制车速、禁止鸣笛等措施后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准要求。

（五）固体废物污染防治措施。

本项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、筛选杂质、烘干塔收集粉尘、布袋除尘器收集粉尘、炉渣、废布袋等。

固体废物产生情况：本项目生活垃圾集中收集，市政部门统一处理；筛选杂质、烘干塔收集的粉尘集中收集外售综合利用；废布袋由除尘器厂家检修后直接带走；生物质热风炉燃烧产生的炉渣、布袋除尘器收集的粉尘集中收集，外售综合利用。

