
佳环建审〔2026〕1号

关于佳木斯东极寒地红树莓系列饮品深加工

建设项目（重新报批）环境影响报告表的批复

佳木斯中通万鑫食品有限公司：

你公司报送的《佳木斯东极寒地红树莓系列饮品深加工建设项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经审查，我局同意该项目建设。具体环保审批意见如下：
一、项目基本情况

该项目位于佳木斯市沿江乡民兴村，其环境影响报告已于2017年9月经我局《关于佳木斯东极寒地红树莓系列饮品深加工建设项目环境影响报告表的批复》（佳环建审〔2017〕77号）批复，年产冷饮900吨、饮料425吨、红树莓茶8吨、保健酒50吨。现因项目生产规模调整，年产冷饮1500吨、果汁（原汁）400吨，项目变动后生产能力增大30%以上，根据生态环境部《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），该项目调整属于重大变动，重新报批环境影响评价文件。
该项目占地26019.8平方米。主体工程：已建设1栋冷饮生产车间、1栋冷饮生产备用车间。冷饮生产车间内设3条冷饮生产线，包括两条花色生产线和一条水激对切片生产线。主要设备有RO反渗透净水处理设备（处理能力12t/d）、凝冻机、包装机、装箱机、均质机等，年产冷饮1500吨。已建设1栋原汁生产车间，内设1条原汁生产线，主要设备有洗果机、捡果机、打浆机等，年产原汁400吨。辅助工程：已建设实验科研综合楼、办公楼、锅炉房等。储运工程：建设2座750平方米冷库（制冷剂采用R507A）、2座30立方米柴油储罐。公用工程：项目生产用水、生活用水由市政供水管网供给；生活污水进入防渗化粪池处理；调整建设2吨/小时燃油锅炉，用于厂区冬季供暖及生产用汽。环保工程：污水处理站恶臭气体采用UV紫外光解技术处理，燃油锅炉采用低氮燃烧技术，污水处理站处理规模为40立方米/天，采的工艺为A/O法处理，建设1座20平方米危险废物贮存库，1座20平方米一般工业固体废物贮存库，地下水分区防渗措施。项目总投资12599.17万元，其中环保投资70万元。
该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。该项目运营期废气主要为污水处理站恶臭和锅炉烟气等。燃油锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经处理后通过1根15米高排气筒排放，确保锅炉烟气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。污水处理站恶臭采用UV紫外光解、地下建筑采用加盖密闭、喷洒植物除臭剂等措施，确保厂界氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求。轻质柴油储罐采用地埋式全封闭钢制强化玻璃纤维制双层罐，确保厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中无组织排放浓度限值。厂界非甲烷总烃等污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（三）水环境影响及保护措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水。生产废水主要为原料清洗废水、纯水设备冲洗水、生产线设备清洗水、纯水制备废水、车间地面清洗水、蒸汽锅炉软化水制备废水、冷却水。生活污水排入防渗化粪池沉淀后排入市政污水管网。冷却水循环使用，不外排；其他生产废水经污水处理站处理符合《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）后排入佳木斯市西区污水处理厂。
地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物贮存点作为重点防渗区，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求；将生产车间、一般固废暂存间、污水处理站作为一般防渗区；厂区其他地区为简单防渗区，采取一般硬化地面。

（四）声环境保护措施。该项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，打浆机、离心机、风机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类区标准，其余三侧厂界噪声符合2类区标准。
（五）固体废物污染防治措施。该项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理；烂果外售做肥料综合利用；果渣日产日清外售做肥料综合利用；不合格产品日产日清外售综合利用；废包装袋外售综合利用；废反渗透膜由厂家回收处置；污泥集中收集后外售给有机肥生产厂家综合利用。实验室废液、废油泥、废UV灯管属于危险废物暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位处置。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、该项目新增污染物排放总量为：颗粒物排放量0.06吨/年、二氧化硫排放量0.005吨/年、氮氧化物排放量0.624吨/年。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。

佳木斯市生态环境局       

2026年1月7日        
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