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关于佳木斯市紫辰星钠电产业园项目

环境影响报告表的批复

佳木斯紫辰星新能源技术有限公司：

你公司报送的《佳木斯市紫辰星钠电产业园项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经审查，我局同意该项目建设。具体环保审批意见如下：
一、项目基本情况

该项目为新建项目，位于佳木斯市高新区工业技术研究院东侧、农机二街西侧、中华路南侧、主氨风机北侧，占地48025平方米。主体工程：建设1座电芯厂房，内设钠电工程实验室、检测中心等，并设一条钠/锂离子电芯生产线，年产1GWh钠离子电芯、1GWh锂离子电芯（非同时生产），1座模组厂房，内设一条钠电（兼锂电）储能系统集成生产，一条机械动力系统集成生产线及一条核心电控系统（BMS/PCS）生产线，年产4GWh钠电（兼锂电）储能系统集成、2GWh钠电（兼锂电）农用机械动力系统集成及7GWh核心电控系统（BMS/PCS），1座原料库，1座成品库等。储运工程：新建NMP罐区内设4个50立方米的卧式储罐、1座1454.83平方米一般固废库、2座75平方米危险废物贮存库、1座447平方米电解液库、1座305平方米电解液库、1座400立方米初期雨水收集池、1座200立方米事故应急池等。公用工程：供水采用市政供水系统供给，纯水制备工艺为“预处理（石英砂过滤器+活性炭过滤器）+反渗透+EDI（离子交换树脂）”，制备能力为6吨/小时；生活污水排入市政管网。环保工程：NMP废气经冷凝回收装置处理后有组织排放；有机废气经活性炭吸附装置处理后排放；建设1座处理能力30吨/天污水处理站，污水处理工艺为“混凝沉淀+A2/O+MBR”；地下水分区防渗措施。项目总投资143800万元，其中环保投资210万元。

该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。运营期，涂布烘干时产生的NMP废气，经NMP冷凝回收装置处理后，通过1根28米高排气筒（DA001）排放。注液废气集中收集经两级活性炭处理后，通过1根28米高排气筒（DA001）排放。通过采取以上措施，确保非甲烷总烃排放浓度符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值。锡膏搅拌、锡膏印刷、回流焊、波峰焊、打胶、固化等工序有机废气由设备上方分别设置集气罩进行收集经两级活性炭处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放，危险废物贮存库废气经活性炭装置处理后通过1根15米高排气筒（DA004）排放。通过采取以上措施，确保颗粒物、锡及其化合物和非甲烷总烃排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排放速率标准值严格50%执行）。污水处理站废气经活性炭装置处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放，确保氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放，应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483—2001）标准限值。

投料在密闭隔间自动化操作，逸散的粉料经工业集尘器收集后处理。激光焊接在密闭设备中操作，焊接烟尘经设备自带过滤除尘装置净化后进入室内空气循环系统。NMP储罐采用卧式罐，罐顶各建设气相平衡管相关设施1套。采取以上措施后，确保厂界废气排放浓度符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中无组织排放浓度限值。
（三）水环境影响及保护措施。运营期，生活污水及餐饮废水（经隔油池处理）单独收集，不与生产废水混排，符合佳木斯高新区污水处理厂进水水质限值后排入市政污水管网。正极设备清洗废水、负极设备清洗废水、钠电工程实验室及检测中心设备冲洗废水经厂区内污水处理站处理后与纯水制备废水、循环冷却水排水符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业水污染物间接排放限值要求后排入佳木斯高新区污水处理厂达标后排放。
厂区实行分区防渗。将污水处理站、电芯厂房、模组厂房、NMP罐区、事故池、事故应急池、电解液库及危险废物贮存库作为重点防渗区，其中危险废物贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求；将一般固体废物贮存库作为一般防渗区；厂区其他地区为简单防渗区。

（四）声环境保护措施。运营期，噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，焊接机、卷绕机、注液机等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。
（五）固体废物污染防治措施。运营期，生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理；餐厨垃圾、废油脂由有资质单位收集、运输、处置；边角料、废包装材料、污泥、废MBR膜收集后外售综合利用；不合格电池收集后出售给专门的单位回收利用；纯水制备废反渗透膜、废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂集中收集后委托有资质单位处置；不合格品退回给供应商；NMP回收液收集后由厂家回收利用；无铅锡渣收集后交给专业公司回收处理。废气处理废活性炭、废电解液、废化学品包装物、胶渣、废润滑油及废润滑油桶、废抹布及手套、废紫外灯管、废清洗剂、无水乙醇清洗废液等属于危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、该项目新增污染物排放总量为：挥发性有机物排放量9.464684吨/年。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。

佳木斯市生态环境局       
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