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环境影响报告书的批复

黑龙江大地酒业有限公司：
你单位报送的《黑龙江大地酒业有限公司扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：
 一、项目基本情况
该项目属于改扩建项目，建设地点位于佳木斯市桦川经济开发区，冷云街南段西侧，厂区总占地面积93460.43平方米，本项目利用现有厂区内现有车间和预留用地进行建设，占地面积29124平方米，占地类型为工业用地。本项目优化现有工程发酵工序，延长发酵周期（由10天延长至30天），将现有酿造车间（1车间）720吨/年（648千升/年）基酒产能缩减为240吨/年（216千升/年）。本项目新建酿酒车间2座、灌装车间1座、展馆1座，拆除原有2吨/时生物质蒸汽锅炉，新建一座10吨/时生物质成型燃料蒸汽锅炉，配套新建1座燃料库和灰渣库。备料车间、制曲车间、罐区、酒库、原料库、包材库、污水处理站、事故水池、一般固废贮存库、危险废物贮存点等依托现有工程。本项目新增基酒产能2160吨/年（1944千升/年），建成后全厂基酒总产能2400吨/年（2160千升/年），成品酒总产能4500吨/年。工程总投资15000万元。
该工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、主要生态环境影响和保护措施
（一）大气环境影响和保护措施
大气影响主要来自本项目备料粉尘、锅炉烟气、酿造车间无组织排放废气、厂内车辆运输造成的扬尘、勾兑罐呼吸废气、备料车间无组织粉尘等。
本项目原料粉碎依托现有粉碎设备进行生产，生产过程中产生的粉尘由现有的筛选粉碎设备全封闭集气罩收集后由布袋除尘器处理后经现有15m高排气筒排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；生物质锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器后由1根40米高烟囱排放，大气污染物排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。酿造车间封闭，酒糟（含废糟液）堆放在封闭区域内并及时清理，优化摊晾蒸酒工序，确保厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。
（二）水环境影响和保护措施
工程运营期废水主要包括锅底水、锅炉排水、车间地面冲洗废水、纯水制造废水、洗瓶废水、循环冷却系统排水、发酵黄水。
本项目雨污分流，厂区雨水依托厂区现有雨水管网排入厂区东侧市政雨水管网。本项目循环冷却系统排水全部回用于生产用水不外排；发酵黄水全部用于养窖不外排。本项目锅底水部分回用于润粮用水，锅炉排水部分回用于锅炉除渣抑尘用水，其余部分锅底水、锅炉排水汇同车间地面冲洗废水依托现有污水处理站，现有污水处理工艺（粗格栅+调节池+沉淀池+UASB+SBR生化池工艺）和处理规模（50立方米/日）可以满足本项目需求，出水执行《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）要求，（水污染物间接排放限值由与黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂责任单位签订具备法律效力的书面合同协商确定，未协商的指标执行表1规定）后，经市政下水管网排入黑龙江桦川经济开发区城南工业园污水处理厂。纯水制造废水、洗瓶废水直接经市政污水管网排至城南工业园污水处理厂处理。
地下水污染采取分区防治措施，对厂区内各构筑物进行分区防渗。将危险废物贮存点、事故水池区划定为重点防渗区，污水处理站、酿造车间、灌装车间、锅炉房、生物质燃料库、灰渣库、酒库、原料库、包材库、酒罐区、产品库、一般固体废物贮存库划定为一般防渗区，办公室、展馆等其他区域划为简单防渗区，防渗技术要求按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行。项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测，本项目依托厂区内现有地下水监测井。企业在运营过程中应认真落实跟踪监测工作，按照相关要求定期监测地下水。
（三）声环境影响和保护措施
噪声主要来源于粉碎机、包装机、风机、酒泵等。应采用低噪声设备、减振处理、建筑物隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类和4类标准。
（四）其它环境影响和保护措施
本项目运营期产生的固体废物包括：一般工业固体废物、危险废物。一般工业固体废物废布袋、废离子交换树脂和废反渗透膜由厂家回收，锅炉灰渣、酒糟、废包装材料和污泥均外售综合利用，生活垃圾和实验室废物委托市政环卫部门统一清运；同时，应强化固废贮存管理，酒糟由专用容器收集并加盖密封，日产日清；锅炉灰渣运入灰渣库暂存；脱水污泥暂存于污水处理站污泥间。废矿物油属于危险废物，委托有资质单位处置，危险废物贮存点依托现有工程，转移过程实施转移联单制度。
    加强土壤环境保护工作，确保评价区土壤环境质量满足相关标准要求。增强环境风险防范意识，制定突发事件环境风险应急预案。
（五）扩建后全厂主要污染物排放总量：颗粒物0.93吨/年，二氧化硫2.68吨/年，氮氧化物6.14吨/年。
3、 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。
4、 佳木斯市桦川生态环境局负责该项目的环境保护监督检查工作。请你单位在收到本批复文件20日内将《报告书》和批复文件各一份送至佳木斯市桦川生态环境局，并接受其监督管理。


佳木斯市生态环境局  
2026年1月14日   
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