佳环建审〔2026〕8号

关于佳木斯中建材光电材料有限公司

黑龙江省佳木斯市高新区年产100MW

碲化镉弱光发电玻璃项目（重新报批）

环境影响报告书的批复

佳木斯中建材光电材料有限公司：

你单位报送的《佳木斯中建材光电材料有限公司黑龙江省佳木斯市高新区年产100MW碲化镉弱光发电玻璃项目（重新报批）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：
基本情况
该工程建设地点位于佳木斯市高新区轻工产业园（含新材料）。企业于2019年取得《佳木斯中建材光电材料有限公司黑龙江省佳木斯市高新区年产100MW碲化镉弱光发电玻璃项目环境影响报告书》的批复（佳环建审〔2019〕72 号），建设一条年产100MW碲化镉弱光发电玻璃生产线及其配套设施。目前，生产线前段镀膜工艺未建成，仅外购半成品原材料组装成产品，联合车间、原料库房、危险废物贮存库、锅炉房（内设2台6.6t/h和2台3.3t/h燃气锅炉）、办公楼等均已配套建设并完成验收，含镉污水处理站未建设投运。
本期工程在启动前段镀膜工艺建设的同时，对原有镀膜环节进行工艺升级改造，新增活化层清洗刻蚀、ZnTe背接触膜层磁控溅射镀膜以及P5-P6激光刻划；后端组装工段新增组框机，接线盒配置由原来的粘合剂改进为焊接。改造后，年总产能保持100MW碲化镉弱光发电玻璃不变，产品包括95MW常规组件、3MW透光组件和2MW异型组件。储运工程、辅助工程和公用工程主要利用现有工程设施，其中建筑采暖改用外购蒸汽，生产用热（三效蒸发）改用电供热，夏季生产车间除湿利用厂区现有1台6.6t/h燃气锅炉提供(其余锅炉备用)，改扩建污水处理站。工程总投资90460万元。
该工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施

运营期废气为工艺废气和污水处理站废气、实验室废气，大气污染物主要为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、二甲苯和非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、镉及其化合物。

CSS镀膜废气经1套E12级高效过滤器+H14级高效过滤器、CdCl2活化废气经1套F7级高效过滤器+E10级高效过滤器+H14级高效过滤器、P1激光刻线废气经1套2级初效过滤器+H14级高效过滤器、P4激光清边废气经1套H13级高效过滤器+H14级高效过滤器净化后由1根21m高排气筒（DA001）排放，ZnTe膜层溅射废气经1套H14级高效过滤器净化后由1根21m高排气筒（DA002）排放，P2激光刻线废气、P3激光刻线废气经各自的1套2级初效过滤器+H14级高效过滤器净化后分别由1根21m高排气筒（DA003、DA004）排放，背电极磁控溅射镀膜废气经1套H14级高效过滤器净化后由1根21m高排气筒（DA005）排放，透光组件P5激光废气和异型组件P6激光废气经各自的1套H13级高效过滤器+H14级高效过滤器净化后由1根21m高排气筒（DA006）排放，颗粒物排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5要求。光刻胶涂覆曝光固化废气经两级活性炭吸附装置净化后由1根21m高排气筒（DA007）排放。活化层清洗蚀刻废气和污水处理站废气经二级碱液喷淋塔+活性炭吸附装置净化后由1根21m高排气筒（DA008）排放，离线实验室检测废气,经活性炭吸附处理后，1根21m高排气筒（DA009）排放，氨、硫化氢排放量和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。

厂区原有2台6.6t/h和2台3.3t/h锅炉，锅炉烟气颗粒物、S02、NOx排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉要求。本工程仅保留1台6.6t/h燃气锅炉用于夏季车间除湿，执行的排放标准不变，其余1台6.6t/h和2台3.3t/h锅炉均作为备用。

企业边界颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、镉及其化合物任何1小时平均浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6要求。

（二）水环境影响及保护措施

运营期生产污水主要包括基片清洗废水、涂覆前清洗废水、活化层喷涂废液、活化层清洗、蚀刻废水、ZnTe膜层溅射后清洗废水、显影及显影清洗废水、背电极镀膜前清洗废水、喷淋塔喷淋废水以及纯水制备废水。其中，涂覆前清洗废水、ZnTe膜层溅射后清洗废水、背电极镀膜前清洗废水及碱性喷淋塔排放废水均为低浓度含镉废水，活化层喷涂废液及活化层清洗、蚀刻废水为高浓度含镉废水。

本期污水处理站调整处理工艺、处理能力提升至180m3/d，设有碱性废水处理系统、显影废水、低浓度含镉废水及高浓度含镉废水处理系统。其中，基片清洗废水经碱性废水处理系统调节pH后与新鲜水纯水制备排水、生活污水一同排放至佳木斯高新区污水处理厂，排放污水需满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放标准限值。

显影废水采用“沉淀+光催化+电催化+气浮+好氧+厌氧+膜生物反应器（MBR）”预处理后排入预处理水箱；低浓度含镉废水和喷淋塔喷淋废水采用“调节pH+管式微滤膜（TMF）”预处理后排入预处理水箱，高浓度含镉废水采用“调节pH+化学混凝沉淀+三效蒸发器”预处理后排入预处理水箱；预处理水箱内的出水再采取“四级反渗透（RO）水处理系统+紫外线（UV）杀菌器+电去离子（EDI）”工艺，处理后全部回用于生产过程中含镉的各用水点，不外排；污水处理过程中产生的浓水排至三效蒸发器进行处理。严格按照“清污分流、雨污分流制”建设厂区排水管网。
地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。将污水处理间、危废贮存库、事故应急池设为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s；其他区域划分为一般防渗区和简单防渗区。利用厂区西北角已有的一口监测井作为地下水污染扩散监测点位，定期对地下水水质开展跟踪监测。

（三）声环境影响及保护措施

项目噪声主要来自镀膜机、磁控溅射设备、各类泵、空压机和风机等，噪声源强范围在80～90dB(A)，要严格落实防噪降噪措施，选用低噪声设备，要求高噪声设备均布置在封闭厂房内，并采取基础减振、局部隔音措施，确保西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，东、南厂界噪声达到表1中4类标准。
（四）其它环境影响及保护措施

运营期产生的废靶材、废防溅板、新鲜水纯水制备产生的废反渗透膜和废离子交换树脂属于一般工业固体废物，由生产厂家回收；废玻璃基板和不沾染化学品的废弃包装物外售。废真空罩、废石墨舟、破裂玻璃、废电池组件、收尘灰、废活性炭、废铅蓄电池、沾染化学品的废弃包装物、污水处理设施产生的废过滤膜、废反渗透膜、实验室废物、污泥及蒸发结晶盐均属于危险废物，废铅蓄电池换下后直接由厂家回收，其余危险废物分类存放于现有危险废物贮存库内，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）污染控制和环境管理要求，定期委托有资质单位进行处置。

运营期土壤环境影响类型为污染影响型，影响途径主要为重金属大气沉降。源头控制措施为采用高效过滤器处理工艺废气含镉粉尘，减少镉的排放量，降低其对周围土壤环境的不利影响。
项目运营后涉及的危险物质主要有碲化镉、硒化镉、氯化镉、钼及其化合物（以钼计）、铬及其化合物（以铬计）、硝酸、盐酸、氨水、二甲苯和废机油。可能扩散途径为有毒物质泄漏污染地表水、土壤和地下水，以及发生火灾、爆炸事故污染大气环境。企业应增强环境风险防范意识，加强对危险化学品的管理，制定突发事件环境风险应急预案。设置一座400m3事故应急池及收集导排系统，确保消防废水可全部进入事故池。
三、本工程建成运营后全厂污染物排放总量：二氧化硫0.077t/a、氮氧化物3.664t/a、颗粒物0.387t/a。
四、本批复未做要求的事项按照原批复（佳环建审〔2019〕72 号）执行。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。

佳木斯市生态环境局
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