佳木斯瑞森粮食贸易有限公司烘干塔扩建项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：佳木斯瑞森粮食贸易有限公司
建设地点：佳木斯市郊区莲江口镇北社区
建设性质：扩建
建设内容：该项目为扩建项目，位于佳木斯市佳木斯市郊区莲江口镇北社区，租赁黑龙江瑞丰种业有限公司厂地。原有工程：现有1座1000吨/天烘干塔、配套1台1080万千卡/小时生物质热风炉，燃料为生物质成型压块，年烘干玉米量8万吨。扩建工程：利用北侧闲置空地，新建1座1000吨/天烘干塔、配套1台1080万千卡/小时生物质热风炉，燃料为生物质成型压块，年烘干玉米8万吨，扩建后全厂年烘干玉米16万吨。储运工程：利用原有1座5700平方米平房仓作为燃料库，内设1座20平方米灰渣间。公用工程：生活用水依托厂区内现有水井；生活污水经防渗旱厕处理后定期清掏外运，堆肥处理；冬季供暖依托瑞丰种业电锅炉。环保工程：生物质热风炉采用布袋除尘器处理后有组织排放，扩建危险废物贮存点至16平方米。
二、主要环境影响及污染防治措施：

（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。该项目运营期废气主要为热风炉烟气、烘干粉尘、清理工序粉尘和装卸及输送粉尘。热风炉烟气经布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物有组织排放浓度和烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。烘干塔塔体上部和侧面封闭，设置挡板，塔体下部设置出尘口并安排专人进行收集装袋的措施；物料转运和运输过程粉尘采用封闭式输送机及提升机输送粮食，车辆使用苫布遮盖，在封闭式库房内操作，减小装卸高度的措施；清理工序粉尘采用清筛设备密闭，并安装布袋除尘器的措施；灰渣存放在全封闭库房内，卸灰管道出口配备密封防尘装置，灰渣加湿后搬运。通过采用以上措施，生物质热风炉周边无组织烟尘排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值，厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水，无生产废水产生。生活污水排入原有防渗化粪池预处理后定期清掏外运。

地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物贮存点作为重点防渗区，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，厂区其他地区为简单防渗区，采取一般硬化地面。

（四）声环境保护措施。该项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，选用低噪声、振动小设备，清选设备、风机和提升机等产噪设备经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，确保厂界南侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，东侧、西侧、北侧符合1类区标准。

（五）固体废物污染防治措施。该项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。炉渣和除尘器收尘等集中收集，作为有机肥原料外售综合利用；废布袋由厂家回收利用；筛选杂质集中收集，作为饲料外售综合利用。废矿物油（HW08）和含油抹布、废油桶（HW08）属于危险废物，暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位处置。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
