佳木斯市佳天德颐实业有限公司建设项目（重新报批）环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：佳木斯市佳天德颐实业有限公司
建设地点：佳木斯市郊区四合村（友谊路西段路南）
建设性质：新建
建设内容：本项目位于佳木斯市郊区友谊路毕升街130号佳木斯市佳天德颐实业有限公司现有厂区内。主体工程：项目建设1台7MW燃生物质成型燃料热水锅炉+1台14MW燃生物质成型燃料热水锅炉，供热面积约27万平方米。储运工程：依托原有1座700平方米生物质燃料库、1座150平方米全封闭灰渣库等。公用工程：供水和供电均依托市政供水和供电系统。环保工程：锅炉烟气采取“旋风除尘+布袋除尘器”处理，建设1座5平方米危险废物贮存点。
二、主要环境影响及污染防治措施：

（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。本项目运营期废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气经各自配套“旋风除尘+布袋除尘器”处理后通过1根45米高排气筒排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和烟气黑度等污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。废气无组织排放控制措施为采用封闭式生物质燃料库、封闭式灰渣库并安装挡尘卷帘、定期洒水且卸灰管道出口设有防尘措施，厂区裸露地面采用绿化抑尘措施，道路硬化并定期清扫、洒水，确保厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。加强排污口规范化建设，安装锅炉烟气在线监测系统并与生态环境部门联网。
（三）水环境影响及保护措施。本项目运营期产生的废水主要为锅炉排污水和软化处理废水。锅炉排污水和软化水制备排污水部分回用，剩余部分和生活污水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网。
地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物贮存点作为重点防渗区，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。

（四）声环境保护措施。本项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，风机、泵类等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。

（五）固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。锅炉灰渣外售综合利用，废布袋和废离子交换树脂交由厂家回收处理，生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；废润滑油（HW08）属于危险废物，交由有资质单位进行处置。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
