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关于黑龙江省紫沐禾精酿啤酒有限公司

年产30000吨紫苏精酿啤酒生产线建设项目
环境影响报告书的批复

黑龙江省紫沐禾精酿啤酒有限公司：

你单位报送的《年产30000吨紫苏精酿啤酒生产线建设项目
环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况
该项目属于新建项目，建设地点位于佳木斯市桦南县黑龙江桦南经济开发区兴企路，总占地面积55000
m2，总建筑面积36439m2，占地类型为工业用地。建设酿造车间1座、包装车间1座、门卫2座、倒班楼1座、办公楼1座、污水处理站1座。并配套建设大门、道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。公用工程：项目用水依托园区供水管网；项目废水进入园区污水管网，排入桦南县城镇污水处理厂；冬季建筑采暖依托园区集中供热，生产用热由新建3台4t/h燃气锅炉提供。环保工程：厂区采用雨污分流，建设1座污水处理站；天然气锅炉配套低氮燃烧器；污水处理站配套活性炭吸附设施；UASB厌氧池配套干法脱硫+火炬燃烧；原料处理间配套布袋除尘器；按要求建设地下水分区防渗工程。项目投产后，啤酒产能为30000kL/a
。工程总投资3.5亿元。

该工程建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响和保护措施

（一）大气环境影响和保护措施

大气影响主要来自本项目原料破碎废气、固废（废酒糟、废酵母、热凝固物、废紫苏叶）贮存废气、污水处理站废气和锅炉烟气等。原料破碎废气经布袋除尘器处理后通过1根28m高排气筒排放，颗粒物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求。污水处理站中升流式厌氧污泥床反应器（UASB）废气经干法脱硫后火炬燃烧排放，污水处理站其余废气经活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放，氨、硫化氢排放量和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准限值要求。沼气燃烧排放的颗粒物、NOx、SO2无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求。天然气锅炉采用低氮燃烧技术，烟气通过1根25m高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

废气无组织排放控制措施包括酿造车间安装排气扇，加强空气流通，固废（废酒糟、废酵母、热凝固物、废紫苏叶）贮存在封闭区域内并及时清理，可保证厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。
（二）水环境影响和保护措施

厂区实施雨污分流。工程运营期废水主要包括设备清洗废水、地面冲洗废水、洗瓶废水、CO2回收系统洗气废水、锅炉排污水、制水过程排水和生活污水。新建一座300m3/d污水处理站处理生产废水和生活污水（食堂废水经隔油预处理后），主体工艺“格栅+调节+初沉+UASB+A/O+二沉+压力砂滤罐+活性炭吸附罐”，出水指标执行《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1间接排放要求，再通过开发区污水管网排至桦南县城镇生活污水处理厂。
地下水污染采取分区防治措施，对厂区内各构生态筑物进行分区防渗。污水处理站、化学品间划为一般防渗区，其他区域划为简单防渗区，防渗技术要求按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行。项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测，本项目设置1个地下水跟踪监测井。企业在运营过程中应认真落实跟踪监测工作，按照相关要求定期监测地下水。

（三）声环境影响和保护措施

噪声主要来源于斗提机、粉碎机、糊化锅、糖化锅、离心机、螺杆空压机、各种泵类等。应选用低噪声设备，采取减振、隔声、合理厂区布局等措施，确保西厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

（四）其它环境影响和保护措施

本项目产生的固废主要有原料处理杂质、收尘和废布袋、废酒糟、废酵母、废硅藻土、热凝固物、废紫苏叶、废包装物、CO2回收系统废活性炭和废干燥剂、制水过程废过滤材料和废离子交换树脂、污水处理站污泥、废脱硫剂、废活性炭和废石英砂、废危化品包装材料（900-041-49）、废机油（900-214-08）、废机油桶（900-249-08）、废含油抹布手套（900-249-08）、废气处理废活性炭（900-039-49）、化验室废物（900-047-49）和生活垃圾（含厨余垃圾）。
运营期原料处理杂质和收尘、废酒糟、废酵母、废硅藻土、热凝固物、废紫苏叶、废包装物、污水处理站废石英砂均外售综合利用，废布袋、CO2回收系统废活性炭和废干燥剂、制水过程废过滤材料和废离子交换树脂、污水处理站废脱硫剂和废活性炭、制水过程废过滤材料和废离子交换树脂均由厂家回收；生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；污水处理站污泥脱水至含水率60%，送至佳木斯博海环保电力有限公司焚烧处置。废危化品包装材料、废机油、废机油桶、废含油抹布手套、废气处理废活性炭、化验室废物属于危险废物，委托有资质单位进行处置。危险废物贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）污染控制和环境管理要求。项目所产生的固体废物严禁露天堆放、均得到合理处置，对区域环境造成的不利影响可被环境接受。

加强土壤环境保护工作，确保评价区土壤环境质量满足相关标准要求。增强环境风险防范意识，制定突发事件环境风险应急预案。 

主要污染物总量控制

主要污染物总量控制指标：二氧化硫1.541t/a、氮氧化物9.978t/a。
项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。

四、佳木斯市桦南生态环境局负责该项目的环境保护监督检查工作。请你单位在收到本批复文件20日内将《报告书》和批复文件各一份送至佳木斯市桦南生态环境局，并接受其监督管理。
佳木斯市生态环境局  

2026年8月25日   
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（酒精度3.5°、原麦汁浓度11°P）
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