黑龙江省佳木斯市桦南县心血管、造影剂等医药中间体新改扩建项目生态环境影响报告书

一、建项目概况

建设单位：黑龙江迪诺医药有限公司

建设地点：黑龙江省佳木斯市黑龙江桦南经济开发区精细化工产业区（桦南县化工园区）黑龙江迪诺医药有限公司现有厂区内
建设性质：改扩建
建设内容：化学药品原料药依托泊苷100kg/a和异环磷酰胺3t/a，医药中间体3-(三氟甲基)咪唑并[1,5-a]吡嗪-1-羧酸甲酯（瑞格列汀中间体）60t/a、2-(4-氟苯基)-5-[(5-碘-2-甲基苯基)甲基]噻吩（卡格列净中间体）30t/a、6-(3-溴-5-甲基苯甲酰)-5-异丙基嘧啶-2,4(1H,3H)-二酮（艾诺韦林中间体）30t/a、(4R-cis)-6-[2-[2-(4-氟苯基)-5-(1-异丙基)-3-苯基-4-[(苯胺)羰基]-1H-吡咯-1-基]乙基]-2,2-二甲基-1,3-二羟基-4-乙酸叔丁酯（阿托伐他汀钙中间体）30t/a、5-羟乙酰氨基-N,N'-双(2,3-二羟丙基)-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺（碘佛醇中间体）800t/a、2-异丙基-1,3-二噁烷-5-羧酸（碘比醇中间体）180t/a、(4R-cis)-6-氰基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环乙酸叔丁酯（阿托伐他汀钙中间体）500t/a。102生产车间增加甲醇制氢系统，5-羟乙酰氨基-N,N'-双(2,3-二羟丙基)-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺生产线布置于104生产车间，6-(3-溴-5-甲基苯甲酰)-5-异丙基嘧啶-2,4(1H,3H)-二酮生产线布置于105生产车间，3-(三氟甲基)咪唑并[1,5-a]吡嗪-1-羧酸甲酯生产线、2-(4-氟苯基)-5-[(5-碘-2-甲基苯基)甲基]噻吩生产线、2-异丙基-1,3-二噁烷-5-羧酸生产线、(4R-cis)-6-[2-[2- (4-氟苯基)-5-(1-异丙基)-3-基-4-[(苯胺)羟基]-1H-吡咯-1-基]乙基]-2,2-二甲基-1,3-二羟基-4-乙酸叔丁酯生产线均布置于106生产车间，依托泊苷生产线和异环磷酰胺生产线均布置于107生产车间，(4R-cis)-6-氰基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环乙酸叔丁酯布置于113生产车间。辅助工程、储运工程、公用工程均依托现有工程。
本项目总投资15000万元，环保投资108万元，占比0.72%；新增劳动定员80人；运营时间为330d/a，产品批次式生产，生产周期不同，执行四班三运转工作制；预计2026年10月开工建设，2026年12月投产运营。
二、主要生态环境影响与保护措施
（一）大气环境

主要环境影响：运营期废气包括工艺废气和高盐废水“蒸发析盐”过程废气，大气污染物包括挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，包括二氧六环、甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、吡啶、四氢呋喃、正己烷、乙腈等）、苯系物（甲苯+苯乙烯）、氯化氢、颗粒物和二氯甲烷。

污染防治措施：运营期102、104、105、106生产车间工艺废气和105生产车间高盐废水“蒸发析盐”过程废气依托各自车间的废气收集系统+净化系统（二级碱喷淋+二级白油吸收+一级活性炭吸附）收集处理后分别通过1根25m高排气筒（DA009、DA004、DA001、DA003）排放，113生产车间工艺废气依托车间的废气收集系统+净化系统（一级水喷淋+一级碱喷淋+二级白油吸收）收集处理后通过1根25m高排气筒（DA002）排放，107生产车间工艺废气经车间新建的废气收集系统+净化系统（二级碱喷淋+二级白油吸收+一级活性炭吸附）收集处理后通过1根25m高排气筒（DA012）排放；上述排放口大气污染物非甲烷总烃、苯系物（甲苯+苯乙烯）、氯化氢和颗粒物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1要求，二氯甲烷排放浓度不得超过100mg/m3。废气无组织排放管控需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，企业边界氯化氢浓度限值需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4要求，臭气浓度限值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，厂区内非甲烷总烃浓度监控需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C要求；储罐废气、危险废物贮存库废气和污水处理站废气治理措施均依托现有工程。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，本项目大气环境影响评价工作等级为一级，报告书进行了进一步预测与评价，并对污染物排放量进行核算。根据报告书内容：本项目大气环境影响可接受；厂界外大气污染物短期贡献浓度值未超过环境质量浓度限值，可不设置大气环境防护距离。

（二）水环境
主要环境影响：运营期废水包括工艺废水、废气吸收装置排水、设备冲洗水、质检废水和生活污水（含食堂废水）。

污染防治措施：运营期工艺废水中高盐废水依托1套处理规模15t/h蒸发析盐系统处理后和工艺废水中低盐废水、废气吸收装置排水、设备冲洗水和质检废水依托企业现有污水处理站（处理规模1000m3/d，处理工艺“絮凝沉淀+芬顿催化氧化+水解酸化+PEIC厌氧反应+两级A/O”；排放口编号DW001，已安装、使用、维护污染物（流量、pH值、化学需氧量、氨氮）排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网）处理后满足与桦南县化工园区污水处理厂责任单位协商值排入桦南县化工园区污水处理厂；生活污水和经隔油池处理的食堂废水满足与桦南县化工园区污水处理厂责任单位协商值要求通过DW002排放口排入桦南县化工园区污水处理厂。地下水环境保护措施与对策依托现有工程。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。根据报告书内容：本项目地下水环境影响可接受。

（三）声环境

主要环境影响：运营期噪声主要为离心机、风机和泵等设备噪声。

污染防治措施：运营期选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施后，经预测，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

（四）固体废物

主要环境影响：运营期固体废物包括蒸馏及反应残余物（271-001-02）、废母液及反应基废物（271-002-02）、废脱色过滤介质（271-003-02）、废吸附剂（271-004-02）、废催化剂（900-037-46）和废吸附剂（900-041-49）、蒸发析盐装置浓缩盐（900-013-11）和白油脱附回收处理系统废液（772-006-49）、废活性炭（900-039-49）、废内包装物（900-041-49）、质检室废物（900-047-49）、废润滑油（900-214-08）、污水处理站污泥（772-006-49）和废外包装物、生活垃圾。
污染防治措施：运营期废外包装物外售，生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；其余固体废物均属于危险废物，交由有资质单位进行处置；副产物葡萄糖酸钠、碳酸锂、粗碘和醋酸钠按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）进行鉴别，若满足6.1要求可不作为固体废物管理；若不满足6.1要求，再按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行鉴别，若属于危险废物，交由有资质单位进行处置，若不属于危险废物，委托有处置能力单位进行处置；鉴别前，按危险废物进行管理。危险废物贮存库依托现有工程，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和环境管理要求。项目所产生的固体废物均得到合理处置，对区域环境造成的不利影响可被环境接受。

（五）土壤

主要环境影响：运营期土壤环境影响类型为污染影响型，影响途径主要为大气沉降和垂直入渗。

污染防治措施：针对大气沉降影响途径，源头控制措施为采用二级碱洗+二级白油吸收+一级活性炭吸附装置从排放源减少挥发性有机物排放量，过程防控措施为占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；针对垂直入渗影响途径，源头控制措施和过程防控措施与地下水污染防治措施采取《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求的“源头控制和分区防控”措施一致。采取上述措施，项目运营对土壤环境造成的不利影响可被环境接受。

（六）环境风险

本项目需落实报告中提出的环境风险防范措施，包括大气环境风险防范/减缓/监控措施、事故废水环境风险防范措施（依托现有1座2100m3事故应急池等）、制定环境应急监测计划、做好企业与园区/区域环境风险防控体系衔接等；企业需按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求对现有的突发环境事件应急预案进行修编，并在相应的生态环境主管部门进行备案。
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