佳环建审﹝2026﹞25号
关于黑龙江迪诺医药有限公司黑龙江省佳木斯市桦南县心血管、造影剂等医药中间体新改扩建项目生态环境影响报告书的批复

黑龙江迪诺医药有限公司：

你单位报送的《黑龙江省佳木斯市桦南县心血管、造影剂等医药中间体新改扩建项目生态环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，审批如下：
基本情况

该工程为改扩建项目，建设地点位于黑龙江桦南经济开发区精细化工产业区黑龙江迪诺医药有限公司现有厂区内。本期项目依托现有场地厂房及公辅设施，在现有104车间、105车间、106车间、107车间、113车间新购或利用现有设备生产原料药、医药中间体，共计9种产品。产品方案：化学药品原料药依托泊苷100kg/a、异环磷酰胺3t/a；医药中间体3-(三氟甲基)咪唑并[1,5-a]吡嗪-1-羧酸甲酯（瑞格列汀中间体）60t/a；2-(4-氟苯基)-5-[(5-碘-2-甲基苯基)甲基]噻吩（卡格列净中间体）30t/a、6-(3-溴-5-甲基苯甲酰)-5-异丙基嘧啶- 2,4(1H,3H)-二酮（艾诺韦林中间体）30t/a、(4R-CIS)-6-[2-[2-(4-氟苯基)-5-(1-异丙基)-3-苯基-4-[(苯胺)羟基]-1H-吡咯-1-基]乙基]-2,2-二甲基-1,3-二羟基- 4-乙酸叔丁酯（阿托伐他汀钙中间体）30t/a、5-羟乙酰氨基-N,N'-双(2,3-二羟丙基)-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺（碘佛醇中间体）800t/a、2-异丙基-1,3-二噁烷-5-羧酸（碘比醇中间体）180t/a、(4R-Cis)-6-氰基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环乙酸叔丁酯（阿托伐他汀钙中间体）500t/a。辅助工程、储运工程、公用工程均依托现有工程。总投资15000万元。

该项目建设总体符合国家相关规划。工程实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实生态环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。因此，我局原则同意生态环境影响报告书的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施

运营期废气包括工艺废气和高盐废水“蒸发析盐”过程废气，大气污染物包括挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，包括二氧六环、甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、吡啶、四氢呋喃、正己烷、乙腈等）、苯系物（甲苯+苯乙烯）、氯化氢、颗粒物和二氯甲烷。
运营期102、104、105、106生产车间工艺废气和105生产车间高盐废水“蒸发析盐”过程废气利用各自车间现有的废气收集系统+净化系统（二级碱喷淋+二级白油吸收+一级活性炭吸附）收集处理后分别通过1根25m高排气筒排放，113生产车间工艺废气利用车间现有的废气收集系统+净化系统（一级水喷淋+一级碱喷淋+二级白油吸收）收集处理后通过1根25m高排气筒排放，107生产车间工艺废气经车间新建的废气收集系统+净化系统（二级碱喷淋+二级白油吸收+一级活性炭吸附）收集处理后通过1根25m高排气筒排放；上述排放口大气污染物非甲烷总烃、苯系物（甲苯+苯乙烯）、氯化氢和颗粒物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1要求，二氯甲烷排放浓度不得超过100mg/m3。

废气无组织排放管控需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，企业边界氯化氢浓度限值应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4要求，厂界臭气浓度限值应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，厂区内非甲烷总烃浓度监控应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C要求。储罐废气、危险废物贮存库废气和污水处理站废气治理措施均依托现有工程。

（二）水环境影响及保护措施

本项目运营期废水包括工艺废水、废气吸收装置排水、设备冲洗水、质检废水等，排放量约140 m3/d。

本项目工艺废水中高盐废水依托现有1套处理规模15t/h蒸发析盐系统处理后和工艺废水中低盐废水、废气吸收装置排水、设备冲洗水和质检废水一同排入企业现有污水处理站，污水处理站处理规模1000m3/d，处理工艺“絮凝沉淀+芬顿催化氧化+水解酸化+PEIC厌氧反应+两级A/O”，出水按照《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）要求，满足与桦南县化工园区污水处理厂责任单位签订的协商值后，通过DW001排放口排入园区污水处理厂。经本项目环评分析预测，污水处理站尚有350 m3/d余量，本项目不涉及总镉等重金属，现有污水处理能力和工艺可以满足本项目新增需求。

生活污水满足与桦南县化工园区污水处理厂责任单位协商值要求后，通过DW002排放口排入桦南县化工园区污水处理厂。地下水环境保护措施与对策依托现有工程。
（三）声环境影响及保护措施

项目主要噪声源为离心机、风机和泵等设备噪声。采取选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施后，厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）其它环境影响和保护措施

运营期固体废物包括危险废物：蒸馏及反应残余物（271-001-02）、废母液及反应基废物（271-002-02）、废脱色过滤介质（271-003-02）、废吸附剂（271-004-02）、废催化剂（900-037-46）和废吸附剂（900-041-49）、蒸发析盐装置浓缩盐（900-013-11）和白油脱附回收处理系统废液（772-006-49）、废活性炭（900-039-49）、废内包装物（900-041-49）、质检室废物（900-047-49）、废润滑油（900-214-08）、污水处理站污泥（772-006-49），委托有资质单位进行处置；运营期废外包装物外售；副产物葡萄糖酸钠、碳酸锂、粗碘和醋酸钠按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）进行鉴别，若满足6.1要求可不作为固体废物管理；若不满足6.1要求，再按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行鉴别，若属于危险废物，委托有资质单位进行处置，若不属于危险废物，委托有处置能力单位进行处置；鉴别前，按危险废物进行管理。危险废物贮存库依托现有工程，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和运行管理。
本项目需落实报告中提出的环境风险防范措施，包括大气环境风险防范/减缓/监控措施、事故废水环境风险防范措施（依托现有1座2100m3事故应急池）、完善环境应急监测计划、做好企业与园区/区域环境风险防控体系衔接等；企业需按照《突发事件应急预案管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求对现有的突发环境事件应急预案进行修编，并在相应的生态环境主管部门进行备案。

三、本项目重点污染物排放总量：挥发性有机物1.478t/a；化学需氧量43.308t/a；氨氮1.949t/a；本项目建设后全厂重点污染物排放总量：挥发性有机物15.228t/a；化学需氧量43.308t/a；氨氮1.949t/a
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环保验收。 

五、佳木斯市桦南生态环境局负责该项目的环境保护监督检查工作。请你单位在收到本批复文件20日内将《报告书》和批复文件各一份送至佳木斯市桦南生态环境局，并接受其监督管理。
佳木斯市生态环境局
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