佳木斯电机股份有限公司电机喷漆线（26J-027）建设项目环境影响评价报告表

一、项目概况：

（一）工程概况

建设单位：佳木斯电机股份有限公司
建设地点：佳木斯高新技术产业开发区（佳木斯电机股份有限公司主氦风机成套产业化项目生产车间内）
建设性质：新建
建设内容：本项目为改扩建项目，位于佳木斯高新技术产业开发区中华路与宏伟街交叉口西北侧佳木斯电机股份有限公司现有生产车间内，项目利用现有工程生产车间，不新增占地面积，占地面积365平方米。主体工程：新建1条核电电机环形喷漆线和1间喷漆房、1间烘干房，年组装、喷漆核电电机7440台。储运工程：新建1座20平方米原料间，依托现有1座12平方米危险废物贮存库。公用工程：本项目无生产用水，无新增生活用水；供暖依托园区集中供热。环保工程：项目各工段废气负压收集，经过二级干式过滤环保箱+活性炭吸附-脱附+催化燃烧工艺处理后有组织排放。
二、主要环境影响及污染防治措施：

（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。本项目运营期废气主要包括调漆、喷漆、烘干废气和活性炭脱附废气。运营期调漆、喷漆、烘干废气经负压捕集+二级干式介质过滤装置、活性炭吸附净化后和活性炭脱附废气一同经催化燃烧处理后，由共用1根15米高排气筒排放，确保颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃等污染物排放速率和排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。喷漆房密闭，喷漆作业时喷漆房内保持负压，喷漆房大门利用电动卷帘门封闭，喷漆房门框内侧采用密封胶条封闭，通过采用以上措施，确保厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中无组织排放浓度限值，厂界颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（三）水环境影响及保护措施。本项目不新增工作人员，运营期产生的废水主要为生活污水，无生产废水产生。生活污水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，通过污水管网排入佳木斯高新技术产业开发区污水处理厂。
（四）声环境保护措施。本项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，选用低噪声、振动小设备，风机等产噪设备经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，确保厂界北侧与西侧噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其余厂界符合4类标准。

（五）固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。废漆桶、漆渣、废过滤材料、废催化剂及废活性炭等属于危险废物，暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位进行处置，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和环境管理要求。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
