
“十四五”乡村振兴同江市普通公路打捆建设项目（第二包）前锋村至乐七公路农村公路项目

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]一、项目概况
项目名称：“十四五”乡村振兴同江市普通公路打捆建设项目（第二包）前锋村至乐七公路农村公路项目
建设单位：同江市交通运输局
建设地点：黑龙江省佳木斯市同江市。项目起点坐标为132°25′26.829″、47°31′55.776″，终点坐标为132°25′39.082″、47°30′53.457″。
建设性质：扩建
建设内容：项目为旧路扩建工程，路线全长1.937公里，全部沿现有旧路线位帮宽扩建，无新建路段及改线工程，旧路为四级公路砂石路面。扩建后公路等级为三级公路，设计行车速度30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，横断面为：2×3.25米行车道+2×0.5米土路肩，水泥混凝土路面。旧路K0+103、K0+370处2道涵洞拆除重建，新增涵洞1道（K1+930），设平面交叉12处。
项目现有旧路占地面积为37533m2，新增永久占地面积为2242m2（旱地），新增临时占地面积为1000m2（旱地，位于K0+000处，用于设置物料堆场、停车场、临时堆土场等），不设置取弃土场、拌和站，施工营地租用现有民房，采用商品混凝土，施工材料及土砂石均外购。
项目用水依托附近村屯水源，供电依托当地电网。项目总投资583.9549万元，环保投资32万元，占总投资的5.48%。项目预计于2026年11月进场施工准备，2027年3月开工，2027年5月竣工通车。
二、主要环境影响与污染防治措施
（一）大气环境
1.施工期
主要环境影响：施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。
污染防治措施：施工期施工场界设置围挡，砂土等散体物料运输车辆采用篷布遮盖，运输道路定期洒水降尘，物料堆放采用苫布覆盖，施工现场土方开挖时湿法作业，临时土方堆放时采用防尘网覆盖，使用商品混凝土，大风天气停止土方作业。采取上述废气污染防治措施后，施工期厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物无组织排放监控浓度限值。
2.营运期
主要环境影响：运营期废气主要为机动车辆运行扬尘及尾气。
污染防治措施：运营期道路管理及路面养护，运输易产生扬尘物料的车辆加盖苫布，禁止尾气超标的车辆上路行驶。
（二）水环境
1.施工期
主要环境影响：施工期废水主要为施工人员生活污水及施工生产废水。
污染防治措施：施工期施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；施工生产废水经沉淀后回用于场地抑尘，不外排；建筑材料远离地表水体存放，并进行遮盖，设置围挡，现场不设机修点、拌和站。
2.营运期
主要环境影响：运营期废水主要为路面径流，项目沿线不设服务设施，无生活污水产生。
污染防治措施：运营期完善路面径流收集系统和排水系统，做好路面清洁工作，防止生活垃圾随降水排入雨水沟。
（三）声环境
1.施工期
主要环境影响：施工期噪声主要为施工机械及运输车辆噪声，经预测施工场界昼间、夜间噪声均存在超标。
污染防治措施：尽量选用低噪声的施工机械并采取减振措施；合理安排施工时间，敏感点路段禁止夜间（22:00-6:00）施工作业，途经前锋村敏感点路段设置高2.5m移动式吸隔声复合挡板；合理安排运输时间，运输车辆穿越村庄时限速、禁鸣。采取以上措施后，施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求，敏感点昼间满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。
2.营运期
主要环境影响：运营期噪声主要来自过往车辆。
根据报告表：
公路边界线以外近期、中期及远期昼间、夜间噪声贡献值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。
根据环评文件预测，运营近期（2028年）、中期（2034年）、远期（2042年）前锋村昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求。
污染防治措施：运营期加强公路交通管理，严禁超速、超载，设置限速、禁鸣标志，加强道路的维修保养，保持路面平整。预留噪声监测和治理费用，加强运营期噪声跟踪监测，根据跟踪监测结果及时增补完善噪声治理措施。
（四）固体废物
1.施工期
主要环境影响：施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。
污染防治措施：施工期生活垃圾集中收集由市政环卫部门处理；拆除后的混凝土块破碎后用于路基垫层填筑，不能回收利用的部分运至同江市建筑垃圾消纳场。
2.营运期
主要环境影响：运营期固体废物主要为运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品。
污染防治措施：运营期产生的固体废物委托第三方公司定期清扫清运，最终交由环卫部门处理。
[bookmark: _GoBack]（五）生态环境
加强施工管理，明确施工占地范围，严禁超范围占地；施工前应将表土剥离，集中堆存并采取密目网苫盖、编织袋拦挡等防治水土流失措施，用于后期的生态恢复用土，施工结束后清理整治临时施工占地，恢复原有土地功能；路基边坡采取植草绿化。
（六）环境风险
本项目需落实报告表提出的环境风险防范措施，项目在严格落实各项环境风险防范措施后，可将环境风险发生的概率和影响后果降到最低限度，环境风险可以接受。
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