
关于黑龙江省佳木斯市桦南县原料药（地氟烷）改扩建项目
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建设单位：黑龙江迪诺医药有限公司
建设地点：黑龙江省佳木斯市黑龙江桦南经济开发区精细化工产业区（桦南县化工园区）黑龙江迪诺医药有限公司现有厂区内
建设性质：改扩建
建设内容：化学药品原料药地氟烷250t/a，其生产线中氟化、水洗和碱洗工段布置于102生产车间，精馏和灌装工段布置于101生产车间；辅助工程、储运工程、公用工程均依托现有工程。
本项目总投资1600万元，环保投资82万元，占比5.125%；新增劳动定员38人；运营时间为300d/a，执行四班三运转工作制；预计2026年10月开工建设，2026年12月投产运营。
二、主要生态环境影响与保护措施
（一）大气环境
主要环境影响：运营期废气包括工艺废气和高盐废水“蒸发析盐”过程废气，大气污染物包括挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、氯化氢和氟化氢。
污染防治措施：运营期101生产车间工艺废气依托车间的废气收集系统+净化系统（二级碱喷淋+二级白油吸收+一级活性炭吸附）收集处理后通过1根25m高排气筒（DA011）排放，102生产车间工艺废气依托车间的废气收集系统+净化系统（三级降膜吸收塔（新建）+二级碱喷淋+二级白油吸收+一级活性炭吸附）收集处理后分别通过1根25m高排气筒（DA009）排放，105生产车间含氟废水处理设备（新建）废气和高盐废水“蒸发析盐”过程废气依托车间的废气收集系统+净化系统（二级碱喷淋+二级白油吸收+一级活性炭吸附）收集处理后通过1根25m高排气筒（DA001）排放；上述排放口大气污染物非甲烷总烃和氯化氢排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1要求，氟化氢排放浓度不得超过5mg/m3。废气无组织排放管控需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，企业边界氯化氢浓度限值需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4要求，臭气浓度限值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，厂区内非甲烷总烃浓度监控需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C要求；储罐废气、危险废物贮存库废气和污水处理站废气治理措施均依托现有工程。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，本项目大气环境影响评价工作等级为一级，报告书进行了进一步预测与评价，并对污染物排放量进行核算。根据报告书内容：本项目大气环境影响可接受；厂界外大气污染物短期贡献浓度值未超过环境质量浓度限值，可不设置大气环境防护距离。
（二）水环境
主要环境影响：运营期废水包括工艺废水、废气吸收装置排水、设备冲洗水、质检废水和生活污水（含食堂废水）。
污染防治措施：运营期工艺废水经新建1套处理规模10t/h含氟废水处理设备+依托1套处理规模15t/h蒸发析盐系统+依托企业现有污水处理站（处理规模1000m3/d，处理工艺“絮凝沉淀+芬顿催化氧化+水解酸化+PEIC厌氧反应+两级A/O”；排放口编号DW001，已安装、使用、维护污染物（流量、pH值、化学需氧量、氨氮）排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网）处理后满足与桦南县化工园区污水处理厂责任单位协商值通过DW001排放口排入桦南县化工园区污水处理厂；生活污水和经隔油池处理的食堂废水满足与桦南县化工园区污水处理厂责任单位协商值通过DW002排放口排入桦南县化工园区污水处理厂。地下水环境保护措施与对策依托现有工程。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。根据报告书内容：本项目地下水环境影响可接受。
（三）声环境
主要环境影响：运营期噪声主要为各类泵等设备噪声。
污染防治措施：运营期选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施后，经预测，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。
（四）固体废物
主要环境影响：运营期固体废物包括釜残（271-001-02）、含氟废水处理设备化学污泥（900-000-32）、蒸发析盐装置浓缩盐（900-013-11）和白油脱附回收处理系统废液（772-006-49）、废包装物（900-041-49）、质检室废物（900-047-49）、污水处理站污泥（772-006-49）和生活垃圾。
污染防治措施：运营期生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；其余固体废物均属于危险废物，交由有资质单位进行处置。危险废物贮存库依托现有工程，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和环境管理要求。项目所产生的固体废物均得到合理处置，对区域环境造成的不利影响可被环境接受。
（五）土壤
主要环境影响：运营期土壤环境影响类型为污染影响型，影响途径主要为大气沉降和垂直入渗。
污染防治措施：针对大气沉降影响途径，源头控制措施为采用二级碱洗+二级白油吸收+一级活性炭吸附装置从排放源减少挥发性有机物排放量，过程防控措施为占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；针对垂直入渗影响途径，源头控制措施和过程防控措施与地下水污染防治措施采取《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求的“源头控制和分区防控”措施一致。采取上述措施，项目运营对土壤环境造成的不利影响可被环境接受。
（六）环境风险
本项目需落实报告中提出的环境风险防范措施，包括大气环境风险防范/减缓/监控措施、事故废水环境风险防范措施（依托现有1座2100m3事故应急池等）、制定环境应急监测计划、做好企业与园区/区域环境风险防控体系衔接等；企业需按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求对现有的突发环境事件应急预案进行修编，并在相应的生态环境主管部门进行备案。
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