学府街西联盟路南地块控制性详细规划调整（草案）相关情况

一、宗地情况：规划项目位于佳木斯市城区中部，由白金湾小区，联盟路，学府街、胜利路围合，面积29.58公顷，交通便利，区位良好。
二、规划情况：
（一）用地性质的确定
[bookmark: _GoBack]本次规划确定01-01地块为机关团体用地，用地面积0.16公顷；01-02地块用地性质为供水用地，用地面积0.36公顷；01-03地块用地性质为城镇住宅用地，用地面积1.64公顷；01-04地块用地性质为公园绿地，用地面积0.60公顷；01-05A地块用地性质为教育用地，用地面积1.97公顷；01-05B地块用地性质为教育用地，用地面积2.03公顷；01-06A地块用地性质为教育用地/医疗卫生用地，用地面积0.23公顷；01-06B地块用地性质为教育用地/医疗卫生用地，用地面积1.73公顷；01-07地块用地性质为公园绿地/交通场站用地，用地面积0.86公顷；01-08地块用地性质为城镇住宅用地，用地面积3.47公顷；01-09地块用地性质为城镇住宅用地，用地面积5.99公顷；01-10地块用地性质为留白用地，用地面积0.87公顷；01-11地块用地性质为公园绿地，用地面积3.09公顷；01-12地块用地性质为公园绿地/交通场站用地，用地面积0.51公顷。
（二）规划指标表
	用地性质
	规划用地面积（hm²）
	容积率
	建筑密度（%）
	绿地率（%）
	车位（个）
含地下
	建筑
限高（m）
	建筑退界距离
	配套设施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机关团体用地01-01
	0.16
	≤2.0
	≤45
	—
	—
	≤24
	5m、5m、5m
	派出所

	供水用地01-02
	0.36
	≤0.5
	≤30
	≥30
	—
	≤24
	5m、5m、5m
	—

	城镇住宅用地01-03
	1.64
	≤2.0
	≤30
	≥30
	住宅1.0个/100㎡；
商服0.5个/100㎡
	≤54
	规划一路：低多层10m，高层15m
	社区用房、物业管理用房、居民健身场地、居民存车处、垃圾收集点、托老所、智能快件箱

	公园绿地01-04
	0.60
	—
	—
	≥65
	—
	—
	—
	居民健身场地

	教育用地01-05A
	1.97
	≤1.8
	≤35
	≥25
	3.0个/100师生
	≤50
	学府街：低多层30m，高层35米
	—

	教育用地01-05B
	2.03
	≤1.8
	≤35
	≥25
	3.0个/100师生
	≤50
	规划一路：低多层10m，高层15m；
规划二路：5m
	—

	教育用地/医疗卫生用地01-06A
	0.23
	≤3.0
	≤40
	≥30
	3.0个/100师生;
1.0个/1床
	≤80
	学府街：低多层30m，高层35米；
规划二路：5m
	—

	教育用地/医疗卫生用地01-06B
	1.73
	
	
	
	
	
	
	—

	公园绿地/交通场站用地01-07
	0.86
	—
	—
	≥65
	—
	—
	—
	居民健身场地、公厕

	城镇住宅用地01-08
	3.47
	≤2.0
	≤30
	≥30
	住宅1.0个/100㎡；
商服0.5个/100㎡
	≤54
	学府街：低多层30m，高层35米；
规划一路、规划二路：低多层10m，高层15m
	社区用房、物业管理用房、居民健身场地、居民存车处、垃圾收集点、通信基站、托老所、托幼、智能快件箱

	城镇住宅用地01-09
	5.99
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	留白用地01-10
	0.87
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	公园绿地01-11
	3.09
	—
	—
	≥65
	—
	—
	—
	居民健身场地、公厕

	公园绿地/交通场站用地01-12
	0.51
	—
	—
	≥65
	—
	—
	—
	居民健身场地



