黑龙江省桦南县向阳山水库电站增效扩容改造工程环境影响报告表
一、项目概况
（一）项目背景

向阳山水库电站是倭肯河二级支流小八虎力河下游的坝式水电站，利用输水洞支管过流发电，电站装机容量500kW，为小（2）型电站，主要由大坝、溢洪道、输水洞、发电厂房等建筑物组成。向阳山水库电站始建于1958年，1972年10月投产发电。2015年10月完成增效扩容改造工程，增效扩容改造后总装机容量不变，仍为500kW，多年平均发电量116.3×104kW·h，增加年发电量59.1×104kW·h。2025年8月，黑龙江省水利厅下发《关于做好小水电监督检查发现问题整改通知单》，向阳山水电站缺少环保手续，因此，桦南县向阳山水库管护中心委托黑龙江鑫润环保工程设计有限公司开展环境影响评价工作，编制了环境影响报告表，并报送相关行政部门审批。

（二）基本情况
项目名称：黑龙江省桦南县向阳山水库电站增效扩容改造工程

建设单位：桦南县向阳山水库管护中心
建设地点：黑龙江省佳木斯市桦南县城东北9km小八虎力河下游，发电厂房坐标E 130°40′19.950″，N 46°16′45.610″
建设性质：技术改造
建设内容：本次增效扩容改造不增高大坝，不扩建厂房，仅对原有水工建筑物进行加固及局部改造、对原水轮发电机组设备进行拆除更换，并更换相应的闸门及电气设备。扩容改造后，电站装机为2台250kW水轮发电机组，总装机容量不变，增容后年发电量为116.3×104kW·h，多年实际年均发电量57.2×104kW·h，增加发电量59.1×104kW·h，增幅为103.32%。本次新建危废贮存点，暂存危险废物废机油。
工程占地：项目实施全部在工程原址上进行，无新增永久占地，无施工临时占地。

总投资及环保投资：项目总投资123.34万元，其中环保投资为0.06万元，占工程总投资的0.05%。
二、主要环境影响与污染防治措施

由于施工期已结束，施工期的环境影响已消失，因此不再对施工期影响及污染防治措施进行评估，主要针对运行期已产生的环境影响及已采取的对策措施等进行评估。

（一）大气环境
环境影响：运行期废气主要为管理站食堂油烟废气。
污染防治措施：食堂配套高效油烟净化装置对油烟进行处理，处理后经内置烟道引至屋顶排放。
（二）水环境
环境影响：增效扩容工程不新增库容，增效扩容前后水轮机尾水对水库库区、发电厂房下游河道水温、水质基本无影响；运行期不增加劳动定员，废水主要为管理站人员产生的生活污水。

增效扩容工程不会改变向阳山水库正常蓄水位，不存在低水位运行情况，不会对库区水文情势造成明显影响。

增效扩容工程不会改变上游来水时空分布情况，坝前的水流流速相比改造前无变化，仍然保持自然条件下水流流速，不会对坝前水文情势造成明显影响。

该电站采用坝后式开发，已设置生态流量目标，电站下游河道不出现减水段，由于发电尾水、生态流量的汇入，下游的水位比天然条件下水位变化不大，经多年运行，下游小八虎力河基本恢复了正常的水流态势，汇合后的流量与天然条件下的相近，不会对电站影响范围内河流段的径流产生明显影响，不会对坝址下游河段水文情势造成明显影响。

污染防治措施：管理站人员生活污水排入化粪池，定期清掏，外运积肥；向阳山水库配有生态流量在线监控装置，保证生态流量下泄，确保河流不存在脱水情况，满足下游河段内生态环境用水需求。
（三）声环境
环境影响：工程运行后主要为发电机组、变压器运行的噪声，其对周边影响不大。

防治措施：选用低噪声设备，对发电机组、变压器进行基础减振，加强对设备的维护和管理。
（四）固体废物
环境影响：运行期不增加劳动定员，固体废物主要为生活垃圾、拦栅废物、发电机组维修及更换的废机油。
污染防治措施：生活垃圾和拦栅废物由市政部门统一收集处理；废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定，采用与危险废物相容性设施收集暂存至危废贮存点，定期委托有资质单位处置并履行相关手续，严禁危险废物随意处置；新建危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定进行设计、建造和管理。
生态环境
环境影响：增效扩容工程不新增站区占地，不加高拦河坝，大坝正常蓄水位不变，未增加淹没区，对评价区范围内的陆生植被不再造成新的影响，对区域植被类型、物种数量及生态系统的稳定性和野生动物的栖息环境无影响。增效扩容前后流域水生生态环境、水域生境基本无变化，水库已运行多年，水生生态系统已达到稳定状态，八虎力河流域无国家重要保护、珍稀濒危及洄游性鱼类分布，对水生生态影响基本维护在增效扩容前的水平。
生态保护措施：加强电站运行人员的宣传教育和管理，认真执行国家对野生动植物的保护政策。电站进水口已设置拦污栅，可起到拦截幼鱼和成鱼的效果，运行期对取水枢纽区定期巡检，清理拦栅废物，避免污染物对水生生物造成不利影响。
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