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关于佳木斯市佳天德颐实业有限公司建设项目（重新报批）环境影响报告表的批复

佳木斯市佳天德颐实业有限公司：

你公司报送的《佳木斯市佳天德颐实业有限公司建设项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，批复如下。
一、项目基本情况

2012年3月26日，原佳木斯市环境保护局以佳环建审〔2012〕14号文批复了《佳木斯佳天国际农副产品物流交易中心建设项目环境影响报告书》，批复内容为建设包括仓储配送区、综合办公区、交易服务区三个功能区，建设常温库房、冷冻库、地下保鲜库、地上保温库、锅炉房、储煤仓等，锅炉房内建设2台7MW燃煤热水锅炉。现锅炉房建设为1台7MW燃生物质成型燃料热水锅炉+1台14MW燃生物质成型燃料热水锅炉，锅炉规模发生变化，属于“建设项目重大变动”，依据《中华人民共和国环境影响评价法》，重新报批环境影响评价文件。
本项目位于佳木斯市郊区友谊路毕升街130号佳木斯市佳天德颐实业有限公司现有厂区内。主体工程：项目建设1台7MW燃生物质成型燃料热水锅炉+1台14MW燃生物质成型燃料热水锅炉，供热面积约27万平方米。储运工程：依托原有1座700平方米生物质燃料库、1座150平方米全封闭灰渣库等。公用工程：供水和供电均依托市政供水和供电系统。环保工程：锅炉烟气采取“旋风除尘+布袋除尘器”处理，建设1座5平方米危险废物贮存点。项目总投资300万元，其中环保投资45.8万元。
该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。本项目运营期废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气经各自配套“旋风除尘+布袋除尘器”处理后通过1根45米高排气筒排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和烟气黑度等污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。废气无组织排放控制措施为采用封闭式生物质燃料库、封闭式灰渣库并安装挡尘卷帘、定期洒水且卸灰管道出口设有防尘措施，厂区裸露地面采用绿化抑尘措施，道路硬化并定期清扫、洒水，确保厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。加强排污口规范化建设，安装锅炉烟气在线监测系统并与生态环境部门联网。
（三）水环境影响及保护措施。本项目运营期产生的废水主要为锅炉排污水和软化处理废水。锅炉排污水和软化水制备排污水部分回用，剩余部分和生活污水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网。
地下水污染防治采取“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物贮存点作为重点防渗区，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。

（四）声环境保护措施。本项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，项目选用低噪声、振动小设备，风机、泵类等产噪设备采取加装减震垫和隔声罩等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。

（五）固体废物污染防治措施。本项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。锅炉灰渣外售综合利用，废布袋和废离子交换树脂交由厂家回收处理，生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；废润滑油（HW08）属于危险废物，交由有资质单位进行处置。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理及处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、严格落实污染物排放总量要求，本项目建成投运后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别不得超过5.2吨/年、12.05吨/年、19.52吨/年。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。
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